2020. 01. 28.(화) 18:00 (총 8매)				2020. 01. 29.(수) 10:00 이후
국가기상위성센터 국제협력담당관실		위성운영과장 심재면 국제협력과장 이용섭				043-717-0251 02-2181-0372

기상청, 천리안위성 2A호 특별관측으로

호주 산불 대응 지원에 나선다!

천리안위성 2A호 특별관측 영상 9종 제공 및 맞춤형 영상표출 메뉴 신설

□ 기상청(청장 김종석)은 호주 정부의 산불 재난대응을 지원하기 위해 천리안위성 2A호의 특별관측* 영상을 제공한다.

*특별관측: 기상위성 정규관측 절차와 별도로 위험기상 또는 대규모 재해 현상(예로, 산불, 태풍, 화산폭발 등)에 대한 집중감시와 신속한 재난대응 지원을 목적으로 1,000km 범위의 특정 관측 영역을 2분 간격으로 고정 또는 추적 관측하는 것

○ 이번 지원 계획은 호주 산불의 대규모 확산과 피해가 잇따르고 있는 상황에서 호주 기상청의 긴급한 특별관측 지원요청에 따른 것이다.

□ 기상청은 산불탐지, 산불 방사열 분석 및 특별관측을 통해 확보한 총 9종(분석영상 6종, 기본영상 3종)의 관측․분석 영상을 호주 기상청에 제공하면, 호주 기상청에서는 산불 발생 위험 정도를 파악하여 산불 재난대응에 직접 활용할 계획이다.

○ 주요 제공자료는 △산불 분석영상 3종(산불탐지, 산불위험도, 산불방사열)* △RGB 합성영상 3종(천연색, 화산재, 황사) △기본영상 3종(가시, 적외, 수증기 영상) 등이다.

○ 산불탐지는 10분 주기로 이루어지며, 해상도는 2km 수준이다.

*산불 분석영상: 산불탐지(산불로 탐지된 화소를 붉은색으로 표시), 산불위험도(산불이 발생할 수 있는 위험 정도. 관심, 주의, 경계, 심각의 4단계로 구분), 산불방사열(산불이 발생한 지역에서 방출되는 에너지의 양)

○ 기상청은 호주 기상청에서 실시간 활용이 가능하도록 기상청 국가기상 위성센터 영문 홈페이지에 ‘호주 산불 특별지원을 위한 맞춤형 영상표출 메뉴’를 신설하여 1월 31일(금)부터 관련 영상을 제공할 예정이다.

□ 김종석 기상청장은 “앞으로 아시아·태평양 지역에 대규모 기상재해 발생시, 해당국의 요청이 있으면 우리나라 주변 기상감시에 지장이 없는 범위 내에서 인도적 차원의 지원을 적극적으로 추진할 예정입니다.”라고 밝혔다.

□ 붙임:

1. 호주 산불 감시를 위한 천리안위성 2A호 영상

2. 천리안위성 2A호 특별관측 개요

3. 호주 산불 특별지원 맞춤형 분석 영상(6종) 개요

붙임 1	호주 산불 감시를 위한 천리안위성 2A호 영상

□ 산불 분석 및 RGB 합성 영상(6개)

[ 1. 산불탐지 영상 (2020년 1월 4일 13:00 KST 사례) ]

[ 2. 산불위험도 영상 (2020년 1월 1일 09:00 KST 사례) ]

[ 3. 산불방사열 영상 (2020년 1월 4일 03:00 KST 사례) ]

[ 4. 천연색 합성영상 (2020년 1월 4일 13:00 KST 사례) ]

[ 5. 황사 탐지 합성 영상 (2020년 1월 4일 13:00 KST 사례) ]

[ 6. 화산재 탐지 합성 영상 (2020년 1월 4일 13:00 KST 사례) ]

□ 특별관측 영상(2020년 1월 22일 13:30 KST 사례)

[ 1. 가시 영상 (0.64㎛, 해상도: 0.5km) ]	[ 2. 적외 영상 (10.5㎛, 해상도: 2km) ]

[ 3. 수증기 영상 (6.9㎛, 해상도: 2km) ]	[ 4. RGB 컬러 합성 영상 (해상도: 0.5km) ]

붙임 2	천리안위성 2A호 특별관측 개요

□ 특별관측 개요

○ (목적) 태풍, 화산재, 산불탐지 등 위험기상의 선제적 감시를 위해 절차에 따라 2분 간격으로 특정 지역을 목표로 추적 관측

※ 관측 영역: 1,000 km × 1,000 km, 관측 주기: 2분, 관측 방법: 고정 또는 추적

○ (절차) 수요국가 또는 수요부서에서 특별관측을 요청하면 기존 관측 스케줄을 조정하여 특별관측 수행

○ (사례) 2019년 천리안위성 2A호 태풍 특별관측(5회)* 시험 운영을 통해 태풍 중심 분석 및 예측 정확도 향상에 기여

* 다나스(5호), 레끼마(9호), 링링(13호), 타파(17호), 미탁(18호)

태풍 특별관측 예시(‘19년 13호 링링)	호주 특별관측 예시(1.21. 18:00 KST) ※ 중심 : 35S, 145E, 적외 채널(10.5㎛)

○ (정보제공) 특별관측 기본/분석 영상 웹 표출 및 자료 제공

[영상] 위성센터 영문 홈페이지 별도 메뉴 구성을 통해 영상 제공

[데이터] 지상 네트워크를 통한 기본/분석 영상 데이터 FTP 전송

붙임 3	호주 산불 특별지원 맞춤형 분석 영상(6종) 개요

산불 분석 영상	산불 탐지		설명	Forest Fire 산불로 탐지된 화소를 붉은색으로 표시
			주기	10분
			해상도	2 ㎞
	산불 위험도		설명	Fire Risk 산불 발생 위험 정도 (관심<주의<경계<심각)
			주기	1일
			해상도	2 ㎞
	산불 방사열		설명	Fire Radiative Power 산불 지역에서 방출되는 에너지량 표출(MW/㎢)
			주기	10분
			해상도	2 ㎞
RGB 합성 영상	천연색 (RGB true color)		설명	실제와 유사한 영상 연기가 회색계열로 표출
			주기	10분
			해상도	1 ㎞
	화산재 (RGB ash)		설명	연두색 계열로 화산재, 연기 표출
			주기	10분
			해상도	2 ㎞
	황사 (RGB dust)		설명	보라색~분홍색으로 황사, 연기 표출
			주기	10분
			해상도	2 ㎞