2018. 5. 31.(목) 11:00 (총 6매)				2018. 5. 31.(목) 11:30 이후
지진화산국 지진정보기술팀		과 장 연 혁 진 연구관 서 동 일				02-2181-0080 02-2181-0082

지진 재난문자, 기상청이 직접 알린다

- 기상청, 국민행동요령과 함께 지진 등의 재난문자 직접 발송

- 대규모 국외 지진 시, 국내영향(진도 IV 이상)에 대한 조기경보도 시범 운영

□ 기상청(청장 남재철)은 6월 4일(월)부터 지진·지진해일 긴급재난문자를 직접 발송하도록 개선하고, 국내에 진도 Ⅳ 이상의 영향을 미치는 국외지진에 대한 조기경보를 시범 운영한다고 밝혔다.

□ 지진․지진해일 재난문자는 기상청이 이동통신사(SKT‧KT‧LG U+)를 통해 직접 발송하며, 재난문자 내용에는 ‘국민행동요령’이 함께 포함된다.

○ 그동안 지진․지진해일 재난문자는 행정안전부 시스템을 통해 발송해왔으나, 앞으로는 기상청이 직접 발송함으로써 재난문자 전송 단계가 축소되어 문자 전달 소요시간이 1~5초 가량 줄어들 것으로 기대된다.

※ 재난문자전달 소요시간은 지진조기경보 발령시간(규모 5.0이상 지진 최초관측 ∼ 경보발령)과 이동통신사를 통한 지진재난문자 전파시간이 포함된다.

- 다만 2G망은 현 시점에서 이동통신사 시스템 변경이 사실상 불가하여 행정안전부 시스템을 그대로 이용하되, 전송 단계 및 관련 시스템을 정비해 전달 체계를 개선할 예정이다.

□ 재난문자에는 △주의 사항 △대피 방법 등의 간단한 내용이 담긴 ‘국민행동요령’을 포함시켜 국민들이 신속하고 안전하게 대처할 수 있도록 유도하였다.

○ 국민행동요령은 현재의 재난문자 길이 제한(2G-60자, 4G-90자) 범위 안에서 최대한 요약하여 전달하고, 앞으로 관계기관과 협력하여 5G에서는 재난문자 길이를 확대할 계획이다.

○ 심각한 피해가 예상되는 규모 6.0 이상의 대규모 지진에 대해서는 개인이 수신을 거부하도록 설정한 경우에도 강제 전송되도록 변경된다.

※ ’16년 이후 출시 단말기 한해 강제 전송(위급단계) 가능(이전 단말기는 긴급문자로 수신)

□ 아울러, 국내에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되는 규모 5.0 이상 국외 지진에 대한 조기경보 시범서비스도 실시한다.

○ 일본 구마모토 지진(’16.4.16. 규모7.3)처럼 외국에서 발생한 지진이라도 국내에 진도 IV 이상의 상당한 영향이 예상되는 경우, 국외지진 조기경보를 시범 제공한다.

※ 이번 시범서비스는 국내에 상당한 영향을 줄 가능성이 높고 실시간 관측자료 확보가 가능한 일본 큐슈를 포함한다.

○ 국외지진 조기경보는 시범서비스 기간에도 언론과 관계기관에 통보문, 문자메시지, 다중매체서비스(MMS)로 전달되며, 기상청 홈페이지와 기상청 트위터를 통해서도 관련 정보가 제공된다.

□ 남재철 기상청장은 “이번 지진․지진해일 긴급재난문자 전달 체계 개선을 통해 올해 말까지 지진 조기경보 발표시간을 7~25초로 단축하고, 국외 지진 조기경보 시범 운영으로 Blind Zone*에 대한 경보 기법을 개발하는 등 지진으로부터 안전한 사회를 만들 수 있도록 총력을 다하겠습니다”라고 밝혔다.
* 강한 진동의 지진파 도달 전 지진 조기경보를 받을 수 없는 지역(Blind Zone)

□ 참고 1. 지진 등 긴급재난문자 송출 상세 기준
2. 지진 등 긴급재난문자 서비스 표준문안
3. 지진 등 긴급재난문자 발송체계 개선 구성도
4. 국외 지진 조기경보 시범서비스 운영 기준
5. 국외 지진 조기경보 대상영역 및 관측지점 현황
6. 과거 주요 국외 지진에 의한 국내 영향

참고1		지진 등 긴급재난문자 송출 상세 기준

○ 재난종류에 따른 기준

명 칭	송출기준	비 고
지 진	• 국내지진(내륙) : 규모 3.0 이상 • 국내지진(해역) : 규모 3.5 이상
지진해일	• 주의보/경보

○ 재난의 경중에 따라 위급재난, 긴급재난으로 분류하여 송출

채널명칭	지진규모	음량	수신거부
위급재난*	• 국내지진 : 규모 6.0 이상	60 dB이상	불가
긴급재난	• 국내지진(내륙) 규모 3.0 이상 ∼ 6.0 미만 • 국내지진(해역) 규모 3.5 이상 ∼ 6.0 미만 • 지진해일주의보, 지진해일경보	40 dB이상	가능

* 2016. 1. 1. 이후 국내에서 출시한 4G 단말기에 한하여 위급재난 수신거부 불가

○ 지진규모에 따른 송출지역

규모		송출지역		활용 정보
내륙	해역
5.0 이상	5.0 이상	전국		지진조기경보
4.0 ∼ 5.0미만	4.5 ∼ 5.0미만	전국		지진속보
3.5 ∼ 4.0미만	4.0 ∼ 4.5미만	발생위치를 중심으로	반경 50km 광역시‧도	지진속보
3.0 ∼ 3.5미만	3.5 ∼ 4.0미만		반경 35km 광역시‧도	지진정보

○ 지진해일특보에 따른 송출지역

특보구분	송출지역
지진해일주의보	26개 특보구역 중 지진해일주의보가 발표되는 구역의 시‧군
지진해일경보	26개 특보구역 중 지진해일경보가 발표되는 구역의 시‧군

참고2		지진 등 긴급재난문자 서비스 표준문안

○ 휴대폰 재난문자방송 표준문안

명 칭		표 준 문 안
지진	4G폰	[기상청] ○월○일 ○○:○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 00km 지역 규모 ○.○ 지진발생/낙하물로부터 몸 보호, 진동 멈춘 후 야외 대피하며 여진 주의
	2G폰	[기상청] ○월○일 ○○:○○ ○○ ○○ ○○ ○○ 00km 지역 규모 ○.○ 지진발생/낙하물 유의, 야외 대피하며 여진 주의
지진해일 주의보		[기상청] ○○일○○시○○분 ○○지역 지진해일주의보, 선박은 대피시키고, 해변 주민은 이웃 전파 및 높은 지대로 대피
지진해일 경보		[기상청] ○○일○○시○○분 ○○지역 지진해일경보, 선박은 대피시키고, 해변 주민은 이웃 전파 및 높은 지대로 대피

참고3		지진 등 긴급재난문자 발송체계 개선 구성도

참고4		국외 지진 조기경보 시범서비스 운영 기준

구 분	주요 내용
발표기준	• 규모 5.0 이상 • 국내 예상진도 Ⅳ 이상(부산, 거제, 제주 기준) • 대상 영역 내에서 발생
내 용	발생시각, 추정위치, 추정규모, 예상진도
발표시각	3분 내외
정보생산	지진조기경보시스템(자동)
통보방법	수동
통보수단	(일반인) 기상청 홈페이지, 기상청 트위터 (유관기관) SMS/MMS, E-mail, PC클라이언트
활용자료	국내 65개소(광대역) + 일본 54개소

참고5		국외 지진 조기경보 대상영역 및 관측지점 현황

참고6		과거 주요 국외 지진에 의한 국내 영향