2017. 11. 16. 목 13:40(총 3매)				즉 시
기상청 지진화산연구과 한국지질자원연구원 지진연구센터		과 장 이 덕 기 박 사 신 진 수				02-2181-0060 042-868-3266

관·학·연 손잡고 포항지진 발생원인

현장조사 착수한다!

- 기상청, 한국지질자원연구원, 학계가 함께 포항지진의 여진과 지진단층 조사

□ 기상청(청장 남재철)은 11월 15일(수) 발생한 포항지진(규모 5.4)의 발생 원인을 파악하기 위하여 한국지질자원연구원(원장 신중호), 학계*가 공동으로 현장조사에 착수한다고 밝혔다.

* 경북대(유인창교수), 부경대(강태섭교수), 부산대(김광희교수), 서울대(이준기교수)

□ 이번 현장조사에서는 진앙 주변 지역 기존 관측망 외에 약 40개소*에 이동식 지진계를 추가로 설치하여 작은 규모의 지진까지 관측을 수행할 예정이다.                                                          * 40개소: 기상청 9소, 한국지질자원연구원 6소, 부산대학교 2소, 서울대학교 및 부경대학교 20소

◌ 관측된 자료는 상호 공유하여 포항지진을 일으킨 지진단층 파악에 활용할 계획이다.

□ 또한, 기상청은 지진특화연구센터로 지정된 경북대학교(유인창 교수)와 공동으로 진앙 주변에 대한 중력 및 자력 분석과 지질을 조사하고, 위성자료를 이용한 지표변위 분석과 지진피해에 근거한 진도도 조사할 예정이다.

□ 남재철 기상청장은 “이번 현장조사로 얻어진 여진의 정밀분석과 통합 분석을 통해 이번 포항지진을 발생시킨 원인을 밝힐 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.”라고 밝혔다.

□붙임: 1. 여진 분석을 통한 지진단층 추정 예시

2. 이동식 지진계 설치 예정지점

붙임 1		여진 분석을 통한 지진단층 추정 예시

□ 미소지진 관측 및 지진활동 정밀분석을 통한 지하 단층구조 추정

○ 지진정밀 분석을 통해 입체 지진분포도를 작성하고 지하 단층구조를 해석함

○ 지진파 분석을 통해 지진을 일으킨 단층의 형태, 움직인 방향을 분석함

입체 지진분포도 예시(9.12지진 및 여진)	지진분포를 이용한 지하 단층구조 추정 사례 (‘07년 일본 니가타지진, Kato et al., 2008)

붙임 2		이동식 지진계 설치 예정지점

※ 초록색, 하늘색: 기상청(9), 초록색 핀: 한국지질자원연구원(6), 보라색: 부산대(2)

파란색, 분홍색: 기존 관측망, 서울대 및 부경대 설치지점은 추후 선정예정, 빨간색 별표: 본진