[붙임 2] 제안공모 지침서

국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업

건축설계 제안공모 지침서

2019. 11.

	기 상 청

-  목     차  -

Ⅰ. 공모개요

1. 증축사업 추진배경 및 목적

2. 사업 개요

Ⅱ. 건축설계 제안공모 요강

1. 설계공모 방법

2. 설계공모 일정

3. 참가등록

4. 현장설명회

5. 질의 및 응답

6. 설계공모 제안서 제출

7. 제안서 발표 및 심사

8. 심사결과 발표 및 당선작 통보

Ⅲ. 설계지침

1. 일반사항

2. 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 설계 기준 (RFP)

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 설계공모 제안서 작성 일반사항

2. 수행계획 및 방법 제안과제

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성 기준

4. 제출도서의 익명성

V. 제안공모 심사

1. 심사위원회

2. 평가 기준

3. 심사 방법

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

5. 기타

6. 당선 이후 조건

Ⅵ. 각종서식

Ⅰ. 공모개요

1. 증축사업 추진배경 및 목적

가. 추진배경

1) 기후변화에 따른 기상재해의 빈도와 강도가 점점 높아지고, 이로 인하여 사회·경제적 피해가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서 보다 긴밀하고 효과적인 재난대응 태세 확립이 필요

* 2000년 대비 2010년 이후 연평균 국내 재산피해액이 약 4.3조원으로 약 1.5배 증가함

2) 현재, 재난대응에 선도적이여야 하는 기상청에 청사시설의 물리적인 제한사항으로 최적의 기상업무 수행에 제약사항 발생하여 해결을 위한 증축사업 필요

① 단기·중기·장기예보 및 분석, 레이더·위성분석, 미세먼지 예보, 지진화산종합상황실 등 현업업무가 분리 운영되어 관련부서 및 기관 간 긴밀한 대응태세 및 종합적 상황판단능력 저하

② 일반사무실 개조하여 사용하고 있는 현 국가기상센터는 지속적인 업무영역 확대로 인원 및 운영장비 수가 확대되어 과포하 상태이며, 다양한 정보 수집을 위한 대형 상황판 설치 불가

③ `98년 완공된 현 청사는 기능적으로 현업전용으로 구축되어있지 않아 적절하지 않은 조명, 공조, 소방설비 등이 현업근무환경을 저해

④ 현재 개발 중인 영향예보체계의 도입·전환을 위한 예보업무 및 조직의 확장성에 대응할 현업센터의 필요

3) 태풍, 폭설, 집중호우, 지진·화산, 미세먼지 등 긴급 재해 이벤트 발생 시, 언론대응, 모니터링을 효과적으로 수행하고, 기존청사 내 인원보안(외부 기자동선 배제)을 강화하기 위한 대변인실을 증축건물로 이전할 필요성 제기

4) 본청 내 육아부담이 상대적으로 큰 여성직원 비율이 현재, 42%로, 지속적으로 비율이 증가하고 있고, `18년 수요조사 시 직장어린이집 개원에 충분한 등원 수요발생

5) `18년 용역직원 정규직 전환 등으로 본청 근무자 수가 증가하여 영유아보육법 상 어린이집 설치의무 대상에 포함

6) 협소한 청사 부지 내 국가기상통합운영센터와 직장어린이집을 별도로 증축이 불가하여, 옥외주차장 공간을 활용한 통합증축이 필요

나. 건축설계 제안공모의 목적

1) 본 용역은 설계자 선정 후 발주처와의 긴밀한 협의를 통해 설계안을 완성해나가는 방식으로 진행될 예정으로, 본 공모에서는 완성된 설계안을 요구･평가하는 것이 아니라, 설계자의 경험과 역량, 수행계획 및 방법 등을 기술한 제안서를 종합적으로 평가하는 것이며 사업의 특수성을 잘 이해하여 기술적이고 전문적인 설계를 수행할 수 있는지에 대한 능력을 평가하여 과업 수행에 적합한 설계자를 선정하고자 함

2) 이는 발주청에서 제시하는 기본 설계지침에 대한 창의적인 해석 및 현업업무의 효율성을 최적화시키는 혁신적인 사무공간의 구현, 기존 시설물 등과 기능적 유기성을 배가할 수 있으며, 건축물의 예술성, 작품성을 갖춘 참신한 건축설계 아이디어를 우선적으로 발굴하기 위함

2. 사업 개요

가. 공 모 명 : 「국가기상통합운영센터 및 어린이집 증축사업」 건축설계 제안공모

나. 위    치 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청(신대방동 일반 460-18)

다. 증축 사업규모

건축(증축)연면적(㎡)	전체 층수	건축 대상 층
약 4,533㎡ (이하 –5%이내)	지상 1~3층, 지하 1층(기계실/옥내 주차장)	지상 1~3층(3개층)

라. 총공사비 : 12,131,000,000원 (부가가치세 포함)

※ 제시된 공사비는 건축(내부 업무공간 인테리어 공사비 포함, 직장어린이집 인테리어 공사비는 별도공사), 구조, 경관, 토목, 조경, 기계, 전기, 통신 및 소방, 폐기물 처리, 철거 등에 대한 총비용임 (현업실 가구류 등의 인테리어요소, 현업실의 특수설비(미라클 유리, 전자기파 차폐설비, 실내조경 등은 필요시 별도공사 추진)

※ 제시된 공사비 중 통신공사는 일반적인 기본통신장비설비 공사비이며, 현업실을 구성하는 예보시스템(대형 전광판, 통신장비 등)은 별도예산으로 발주예정

※ 당선자는 해당 총액 내에서 실제 공사 가능한 설계를 완료하여야 함

※ 부지 내 기존건물 재배치 및 기존 시설물 이전 및 리모델링 필요 시 해당공사비 내에서 모두 처리하여야 함

마. 예정설계용역비 : 680,200,000원 (부가가치세 포함)

※ 제시된 설계용역비는 각종 인증 관련 추가 설계비용 및 인허가 등 일체의 비용을 포함함(친환경건축물인증등급 최우수, 에너지 효율등급 1등급 인증비용, 건축사법 제20조에 의거한 손해배상책임보장보험･공제 가입비용, 지질조사비 포함)

※ 교통영향평가, BF 인증, 측량 등 발주처 부담

※ 해당 설계용역비 안에는 어린이집, 현업실 및 사무실 인테리어설계비가 포함됨

바. 주요시설 : 통합현업실(휴게, 전산실 포함), 통합방송실, 지원사무실, 대변인실, 언론통합브리핑실, 방송 리포터실, 기자대기실, 직장어린이집, 지하 옥내주차장 등

사. 용    도 : 공공업무시설, 노유자시설

아. 지역지구 : 도시지역, 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역, 공공청사(저촉), 공원(저촉), 도로(접합)

자. 용역기간 : 착수일로부터 270일(계획, 중간, 실시설계 기간)

1) 위 기간은 자문 및 협의기간을 제외함(발주청에 공문으로 협의 후 접수 시)

2) 인허가, 심의 등이 필요한 경우 해당 기간을 용역 기간이 산정에서 제외하며, 계약의 준공 시점은 최종 설계도서 납품, 인허가 획득, 심의 통과 등 공사 발주를 위한 모든 제반사항이 정상적으로 종료된 시점으로 함

3) 설계용역 계약 준공 후 공사가 발주, 진행된 시점이라 하더라도 설계하자 또는 누락 등이 발견될 경우 별도의 비용 증액 없이 보완하는 것을 원칙으로 함

Ⅱ. 건축설계 제안공모 요강

1. 설계공모 방법

가. 공모방식 : 국토교통부 고시 제2019-196호 ‘건축 설계공모 운영지침’ 제29조에 따른 제안공모

나. 참가자격

1) ｢건축사법 제2조, 제18조｣에 의한 건축사 자격을 소지하고 같은법 시행령 제6조 3에 의하여 건축사사무소의 등록을 필한 자 (회사(업체)간 공동이행방식에 의한 공동 응모 가능)으로 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 함. 단, ｢건축사법 시행령｣제21조의2에 의한 외국 건축사 자격 취득자는 국내 건축사 사무소 개설자와 공동업무 수행계약을 한 자이어야 함. 이때, 주계약자는 국내 건축사로 함

2) 응모신청 등록일로부터 작품접수기간까지 해당관청으로부터 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없음 (단, 당선업체는 계약 시까지)

3) 공동응모 시 공동응모자 모두 1)항, 2)항의 자격조건을 모두 갖추어야 하며, 과반수의 출자비율을 가진 응모자를 대표자로 선정하여야 함 (작품접수기간 후에는 공동응모를 변경할 수 없음)

4) 공동응모 또는 공동대표자를 가진 건축사사무소는 <별지 제2호 서식> 대표자 선임계를 참가등록 시 제출하여야 함

5) 본 제안공모 참가 등록자는 1개의 작품만을 제출할 수 있으며, 중복 응모한 사실이 발견된 자는 참가 자격 박탈

※ 각 건축사사무소는 단독 또는 컨소시엄 참여 가능

6) 당선자의 설계용역 계약 시, 건축(토목, 경관, 기계), 전기, 소방, 통신, 폐기물 처리, 철거 분야 등 관계규정에 따른 설계자격을 보유한 업체와 공동도급(분담이행방식)으로 시행하여야 하며, 이 경우 건축사사무소를 개설한 자가 공동수급업체 대표자가 되어야 함. 다만, 당선자가 해당분야 자격요건 충족 시 예외로 함

7) 당선자는 일반 공종 외 특수한 설계분야(현업실 내 소음, 하울링, 흡음, 고도화된 공조설비 및 조명설비, 친환경적인 실내 인테리어 및 사무환경 조성, 기반시설 조성 등)를 전문적으로 설계할 건축사(또는 기술사)를 투입(계약 시 산출내역에 포함)하여 각종 시뮬레이션 결과 등 발주처에서 요구하는 사항을 충족시켜야 함

2. 설계공모 일정

가. 공모일정

구 분	공 모 일 정
설계공모 공고	2019. 11. 26. (화) ~ 12. 17. (화) 14:00(마감) ※ 공고처 : 나라장터, 기상청,홈페이지, 대한건축사협회, 한국건축가협회, 새건축사협의회
참가등록	2019. 12. 02. (월) 09:00~15:00(마감) ※ 방문 접수 ( 장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과)
현장설명회 개최	2019. 12. 02. (월) 15:00~18:00 ※ 공사 대상지 현장, 및 공지 회의실 ( 장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과)
질의접수	2019. 12. 02.(월)~03.(화) 18:00 (마감) ※ 방문 접수, e-mail 접수(a1k2k0k@korea.kr 정일권 주무관) ( 장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 )
질의회신	2019. 12. 04. (수) 18:00(게시) ※ 기상청 홈페이지 ※ 질의내용이 중대하고 복합적인 경우 2019. 12. 05. 에 추후 공지 장소에서 공개설명회 개최
제안서제출	2019. 12. 17. (화) 10:00~15:00(마감) ※ 방문 접수 ( 장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과)
발표 및 심사 (서면심사 합격자)	2019. 12. 23 (월) 13:00~ 13:00부터 14:00까지 현장확인, 14:00~ 심사 ( 장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 추후공지 회의실)
심사결과 발표	2019. 12. 24 (화) 18:00~ ※ 기상청 홈페이지
도서반환	2019. 12. 26. (목) ~ 7일간 ※ 방문 수령 ( 장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과)

※ 상기일정은 사정에 따라 변경 될 수 있으며 변경된 일정은 기상청 홈페이지에 게시

나. 일정의 관장

1) 일정상의 모든 수속은 업무시간에 한함

2) 공모 일정의 변경이 불가피할 경우 변경된 일정은 공문 및 전화 등을 통하여 참가 등록한 모든 응모자에게 통지함

3) 공모 진행 기간 중 응모자 주소 등이 변경되었을 경우에는 신속히 통지하여야 하며, 그러하지 아니하여 발생하는 모든 책임은 응모자에게 있음

3. 참가등록

가. 일    시 : 2019년 12월 02일 (월) 09:00~15:00 까지 (시간엄수)

나. 접수방법 : 방문접수

다. 장    소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과

라. 신청시 구비서류

1) 응모신청서 <별지 제1호 서식_A4> 1부

2) 청렴서약서 <별지 제5호 서식_A4> 1부

3) 건축사면허증 사본 1부

4) 건축사업무신고필증 사본 1부(법인인 경우 대표자 업무신고필증 사본)

5) 대표자 및 담당건축사 선임계 <별지 제2호 서식_A4> 1부

6) 설계공모참여자명단 <별지 제3호 서식_A4> 1부

7) 공동응모협정서(해당 시) <별지 제4호 서식_A4> 1부

8) 인감증명서 및 사용인감계(해당 시) <별지 제6호 서식_A4> 각 1부

※ 모든 제출서류의 날인란에는 8)에 따른 인감 또는 사용인감으로 날인

9) 위임장(해당 시) <별지 제7호 서식_A4> 및 재직증명서(해당 시) 각 1부

※ 대표자 직접 방문제출 시 제출 불요

10) 신분증 사본 1부

11) 법인등기부등본(법인사업자의 경우) 및 사업자등록증 각 1부

4. 현장설명회

가. 일    시 : 2019년 12월 02일 (월) 15:00~18:00

나. 방    법 : 현장 설명회(공사 예정지, 회의실 등)

나. 장    소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 (공사 예정지)

다. 참석대상 : 응모업체 대표자, 담당건축사 또는 위임받은 자

※ 현장설명회에 참석한 업체만 제안가능(참가한 업체는 공사예정지 재방문 가능)

라. 내    용

1) 사업 목적 및 주요사항 안내

2) 공모 주요 일정 및 제안 과제 설명

3) 계획 대상지 및 설계 조건, 현장 설명

4) 관련 자료 배포

5. 질의 및 응답

가. 일      시 : 2019년 12월 02일 (월) ~ 03일(화) 18:00까지

나. 제출  방법 : <별지 제8호 서식>로 작성한 질의서를 작성하여 방문 및 e-mail 접수)

※ 접수 이메일 : a1k2k0k@korea.kr  정일권 주무관

다. 질의접수처 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과

※ 질의내용이 중대하고 복합적인 경우 2019년 12,05에 추후공지장소에서 공개설명회 개최

라. 유의사항

1) 질의서는 기간 내에 접수시켜야 하며 질의는 참가자(업체)별로 1회에 한함

2) 질의는 한글을 사용하여 명확히 작성하여야 함

마. 질의 회신

1) 일    시 : 2019년 12월 04일 (수) 18:00(게시)

2) 방    법 : 기상청 홈페이지(http://www.kma.go.kr/home.index.jsp) 공지사항 란

3) 유의사항

질의사항에 대한 기상청 답변 내용은 설계공모지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 지침서와 동일한 효력을 가짐

질의내용을 확인할 수 없는 경우, 질의자의 인적사항 등 질의서상의 기재사항이 누락된 질의, 질의 내용이 설계공모 지침과 관련이 없는 사항에 대하여는 응답하지 아니할 수 있음

6. 설계공모 제안서 제출 및 계약방법

가. 제출일시 : 2019년 12월 17일 (화) 10:00 ~ 15:00 (접수일 15:00 마감 엄수)

나. 제출방법 : 방문접수(우편접수 불가)

※ 규정된 제출도서 목록이외의 도서류 제출은 불가함.

다. 제출장소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청 5F 운영지원과

라. 제출서류

1) 설계공모 제안서 제출서 <별지 제9호 서식_A4> 1부

2) 담당건축사 경력 및 실적 <별지 제10호 서식_A4> 1부

※ 실적관리 수탁기관 또는 발주기관의 증빙서류 포함

3) 설계공모 제안서 <별지 제12호 서식_A3> 12부

※ 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 1작품(담당건축사로 수행했던 작품이어야 하며 증빙서류 제출)

※ 수행계획 및 방법 부문

4) 발표 자료 (PPT 또는 PDF 포맷, 윈도우 외 OS에서만 작동하는 경우는 제출 불가능)

5) 위 1), 2), 3), 4) 내용을 저장한 CD 2매  ※ 저장형식 : PDF

6) 응모신청서 접수증

마. 계약방법 : 수의계약

7. 제안서 발표 및 심사

가. 설계공모 제안서 심사

1) 일    시 : 2019년 12월 23일 (월) 14:00 ~

2) 심사방법 : 심사는 서면심사와 발표심사로 구성됨

3) 장    소 : 서울시 동작구 여의대방로 16길 61 기상청

응모 업체가 7개 이상일 경우, 원활한 심사를 위해 사전심사(서면심사)를 통과한 업체를 대상으로 최종심사(발표심사)를 실시함

※ 1차 심사 통과 작품 수 및 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함→ 서류심사 합격자 및 불합격자 당일 유선통보

최종심사(발표심사)는 발표 및 질의답변 형식으로 진행됨

최종심사는 심사의 전문성 및 공정성을 높이기 위해 사업의 특성 및 심사위원 의견에 따라 투표제 또는 채점제를 선택, 병행 할 수 있음

※ 구체적인 심사방법은 설계공모 심사위원회에서 결정함

나. 제안서 내용 발표

1) 발표자 : 담당 건축사 또는 참여자

2) 발표내용

① 담당 건축사의 대표작품 포트폴리오

② 수행계획 및 방법 제안서

※ PPT는 설계공모 제안서 내용으로만 구성하되, 제안서 내용 중 일부는 확대 편집 가능함

※ 제안서 이외의 내용을 넣을 경우 삭제할 수 있음 (폰트, 이미지 등 제안서와 동일하게 작성)

※ 발표시간 15분을 감안하여 작성 (발표 및 질의응답 포함 30분 내에서 유동적으로 운영함)

※ 장소, 발표 시간 및 순서는 추후 통지

8. 심사결과 발표 및 당선작 통보

가. 일    자 : 2019년 12월 24일 (화) 18:00~

나. 발표방법 : 당선자에게 서면통보 및 기상청 홈페이지 (http://www.kma.go.kr/home.index.jsp)

※ 당선자 및 입상자는 실명으로 공개

다. 도서반환기간 : 2019년 12월 26일 (목) 부터 7일간

※ 최우수작(당선작)은 도서반환을 하지 않음

Ⅲ. 설계지침

1. 일반사항

가. 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 구축 목적

1) 다양한 위험기상·재난 징후의 실시간 확인, 종합적 상황판단 및 체계적인 대응을 위한 국가기상통합운영센터의 건립

2) 직원자녀의 건전한 육성과 보호자의 경제적·사회적 활동지원을 위한 직장어린이집 구축

나. 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 구축의 기본방향

1) 기존 옥외주차장 부지에 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집을 통합 건축하여 협소한 청사 부지를 효율적으로 활용

① 지하 옥내주차장 개발을 통한 기존 부지 내 주차대수의 축소폭 최소화

② 기존 시설물에 대한 변화를 최소화하여 추가적인 공사비 부담 및 공사 중 직원불편 축소

③ 기존 청사와의 물리적 연결 및 유기적 공간구성을 통한 기상업무의 효율성 제고 및 시설활용도 향상

④ 해당 증축건물은 주동(기존 청사)의 부속 건물로 구축함을 기본개념으로 기상통합운영센터 및 직장어린이집의 기능을 제외한 공용기능(로비, 복도 등)을 최소화하여 최대의 전용공간을 확보

2) 국가기상통합운영센터의 구축은 연중 24시간 근무하는 현업환경을 고려하여, 고도화된 실내 공조, 조명, 친환경자재의 활용 등를 포함하여 최상의 근무환경 조성에 주력

3) 성격이 상이한 직장어린이집 및 국가기상통합운영센터의 공간상 완전한 분리를 통한 각 기능을 충실히 수행할 수 있도록 배려

다. 제안서 작성 전제조건

1) 여러 법령에 의한 제한 조건을 준수하고 예정 공사비 이내에서 계획해야 함

2) 관련 법령을 검토하여 규정에 위반됨이 없어야 함

3) 건축설계와 공간연출 등은 상호 유기적으로 연계되어야 함

4) 설계공모 제출내용은 향후 실시설계와 협소한 부지 환경 등을 고려한 공사의 시공성 부분에 대한 확실한 대안이 담보되어야 함

5) 응모자는 본 공모지침서 내용을 참고하여 응모자의 기획의도에 따라 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 구축사업을 계획하고 제출물에 반영해야 함

6) 본 제안공모는 사업 선정 시 제출했던 공간구성 기초 컨셉을 공간설계 전문가의 관점을 통해 원점(Zero-base)에서 재검토하는 것이 목적이므로 기상청 제안요청서(RFP)를 기준으로 제안자의 설계 의견을 검토할 수 있도록 제출물을 작성해야 함

7) 설계비에 관련 엔지니어링 기술사 비용을 반영하고, 발주처가 요구하는 사항에 대한 명확한 대안을 제시하여야 함

라. 공통사항

1)  기존 청사 건축개요

- 대지면적 : 18,198.00㎡

- 건축면적 : 3,765.59㎡, 연면적 : 20,421.96㎡

- 건폐율 : 20.70%(법정 60%), 용적률 : 84%(법정 200%)

- 규모 : 지하 2층/ 지상 8층

- 부속 건축물 : 경비동, 기숙사 동 등

- 기타 조경면적, 공개공지 면적 등 필요자료는 제안자가 건축물대장을 열람하여 확인할 것

2)  해당사업은 도시교통정비 촉진법에 의거 교통영향평가 대상임

3) 해당사업은 수도권정비법에 의거 수도권정비위원회의 심의가 필요한 사업임

4) 해당사업은 공공기관에너지이용합리화 추진에관한 규정에 의거 제로에너지건축물 인증대상 사업임

2. 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 설계 기준 (RFP)

◦ 공간(층별) 기본 배치방향

1) 1,2,3층 사용자 및 기능상 이질화 되어있어 사용자입장에서의 적절한 공간적 분리가 필요

2) 층별 공간구성은 아래의 그림에 의거 구성하여 업무 기능적으로 기존청사 유기성 유지

3) 기존청사와 의 연결은 기존청사와 직접접촉 연결, 구름다리 등을 통한 연결 등은 제안자가 안을 제시

4) 3층의 참관실 및 언론브리핑실은 통합하여 운영하며, 현업실을 조망(미라클글라스 사용)가능하도록 배치

		<증축 부>				<기존 청사>
3층	‣	언론대응	대변인실, 참관실/ 언론브리핑실, 기자실, 리포터실
2층	‣	대공간화			연결	현업 행정부서, 총괄예보관실, 휴게실, 취침실 등 현업업무 지원공간
		통합현업실	기상예보, 장기예보, 환경기상통합예보, 위성분석, 레이더분석, 수치모델링분석, 지진화산종합상황실 등
		언론대응	통합방송실
1층	‣	노유자시설	직장어린이집	필로티
지하 1층	‣	지하주차장, 통합기반설비			연결	지하주차장

◦ 각층 별 소요면적

1) 제안자는 제시된 발주청의 소요면적을 최대한 고려하여야 하나 필요시 가감할 수 있으며, 신규 설치되는 옥내주차장 면적 1,916㎡는 축소 불가

2) 직장어린이집은 유아정원 49명 이내의 규모로 산출

층수	용도	내용	계획면적		비율
총계			4,533㎡		100%
3층	업무시설	대변인실	625㎡	132㎡	14.4%
		언론(통합)브리핑실		263㎡
		방송 리포터실		80㎡
		기자대기실		30㎡
	기타			120㎡
2층	업무시설	통합현업실 (휴게, 전산실 포함)	1,080㎡	720㎡	23.8%
		통합방송실		120㎡
		지원사무실		60㎡
	기타			180㎡
1층	노유자시설	직장어린이집	562㎡	462㎡	12.4%
	기타			100㎡
지하 1층	주차시설	최소 50대 이상 확보	2,266㎡	1,916㎡	49.4%
	기계실	전기, 기계실 등		350㎡

※ 참조 : 국가기상통합운영센터 소요부서 현황

구분	현 면적	계획 면적	주요업무
총계	978㎡	1,363㎡
국가기상센터	419㎡	720㎡	전국 예보자료 수집‧분석 위험기상 등 기상재해 대응
국가지진화산종합상황실			지진·해일, 화산 발생 시 신속 정확한 감시·분석 및 상황전파
환경기상통합예보실			미세먼지 통합예보업무
레이더분석과 현업	28㎡		레이더 자료 감시 및 분석을 통한 예보업무 지원
위성센터 현업	28㎡		위성 자료 감시 및 분석을 통한 예보업무 지원
수치모델링센터 현업	35㎡		수치예보시스템 운영·관리, 수치예보자료생산·지원·관리
장기예보	32㎡		중·장기예보 업무 등
통합방송실	67㎡	120㎡	예보관 인터뷰, 대변인실 방송작업 등
대변인실	132㎡	132㎡	언론대응
언론(통합)브리핑실	80㎡	263㎡	언론대응 및 견학자 참관
방송 리포터실	106㎡	80㎡	라디오 방송 등 리포터 실(10여개의 개별 룸 필요)
기자대기실	51㎡	30㎡

◦ 증축예정부지(현 사업범위 내에서는 관측노장 테니스장 유지, 경비동 소규모 변동 허용, 기타 사업부지는 필요시 변경, 조경 및 공개공지 변경 가능 등

◦ 통합현업실 공간구성 개념(현업자란 기상업무를 수행하는 `24시간 교대근무자임)

1) 각종 분야별 현업자(기상예보, 위성·레이더 분석, 비상지원반, 지진화산예보, 환경기상(미세먼지), 기상 장기예보, 수치모델링 분석 등)가 일체의 공간에서 근무할 수 있도록 공간을 대공간화(가로26m×세로 26m, 층고 11m ±10% 무주공간)한다.

※ 상근 60석, 브리핑 및 회의공간 25석 이상, 보조 회의공간 10석 이상 수용면적

2) 향후 통합현업실 내 설치될 대형 상황판(24m×8m규모 ±20%)을 고려하여 공간을 구성한다.

3) 현업업무의 연계성이 강한 A-1,2,3(팀) 비상지원반 등은 대형모니터를 공유하여 배치, 연계성이 떨어지는 B-1,2,3(팀)은 개별상황판을 설치하여 운용됨

4) 모든 예보현업공간은 중앙의 통합상황 브리핑공간에서 집중하여 상황을 파악 및 소통할 수 있도록 구성한다.

5) B영역에서 이벤트 발생 시 B영역 근무자가 시야각이 전면 대형모니터를 볼 수 있게 구성한다.

※ 공간구성 기본개념 도식화(예시)(반드시 준수할 필요 없음)

◦ 공간혁신을 통한 개방과 소통의 업무공간 조성

1) 통합현업실 및 사무실 구성에 소통과 협업활성화를 통해 조직문화 혁신을 위한 공간디자인 개념을 반드시 적용한다. → 혁신개념을 적극 도입하기 위하여 필요하다고 판단 시, 제안자가 본 RFP에 명기된 공간프로그램(층간배치, 공간별 소요면적 등)을 준수하지 않아도 됨

2) 기존 현업시설의 경직된 근무환경을 배제하고 개인 업무집중도 향상, 개인 휴식공간 보장, 근무자 프라이버시 보호, 근무직원 간 소통의 장소 마련 등 구체적인 실현 방안은 별첨된 2017년 공간혁신 우수사례집을 반드시 참조한다.

◦ 직장어린이집

1) 직장어린이집 구축 시 학부모 차량동선 및 주차공간에 대한 배려 필요

2) 원생 야외동선 및 진출입 동선이 업무시설에서 발생되는 외부 인력의 동선과 차단, 원생들의 안전한 보육환경 조성위한 최적의 조닝 및 야외 안전시설 구축(어린이집 시설기준 준수)

3) 직장어린이집 실내에 내부 유희실(놀이터) 구축위한 충분한 공간 확보 필요

※ 실내 전용면적의 최대한 확보, 유아원들에게 재미있는 공간을 배려하기 위한 복층형 놀이시설 구축에 필요한 공간 필요

4) 직장어린이집 내에 충분한 채광 및 환기가 가능하나, 야외 외부인 시선과 차단되도록 배려

5) 직장어린이집의 인테리어공사(추후 공사)의 예산액은 5억원으로 상정

※ 직장어린이집 소요면적 예시

용도별	시설명	추가 소요면적	산출근거	비고
보육공간	보육실, 유희실, 화장실	235㎡	4.80㎡ × 49명	`18년 수요조사 결과 최대 49명으로 산정
관리공간	원장실, 보육교사실, 보건실, 교재실	62㎡	8.90㎡ × 7명	산출자료
서비스공간	조리실, 식당, 부모대기공간	50㎡
전용공간	소 계	347㎡
공용공간	현관, 세탁실, 창고, 보일러실 등	115㎡	공용면적 비율(25%)
합계		462㎡

◦ 부지 내 주차장 반영사항

1) 현재 부지 내 주차구획은 153대 이며, 옥외주차장 개발 및 지하주차장 개발, 이에 따른 조경면적 및 공개공지의 축소 등으로 현재 주차대수를 유지하기에 어려움이 있으나, 제안업체는 진입경사로 최소화, 조경면적에서 누락된 4F 옥상조경 활용, 적절한 배치계획, 기존시설물의 최소한의 변화 등으로 최대한의 추차공간(법정주차대수 이상)을 확보하여야 함(자주식 주차시설 권장)

2) 향후, 수행될 교통영향평가 등을 고려하여 지하주차장 진입로, 공개공지 및 기존 시설물 등에 대한 변화 등을 합리적으로 해석하여 적용하여야함

3) 개발되는 지하주차장은 직원전용으로 옥외 개발되는 주차장은 민원인, 학부모, 방문자용으로 개발하는 것을 원칙으로 함

4) 기상청이 보유한 대형버스 2대의 주차공간, 회차공간, 견학버스 주차공간 등이 현 사업부지 내에서 수행되어 이에 대한 고려가 필요함

5) 제안자는 본 사업 이외에 추가적인 예산을 확보한다는 가정하에 청 내 주차부족문제를 해결할 수 있는 대안을 제시할 수 있으며, 이에 대한 실행 가능한 장기계획을 반영할 수 있음

※ 예시) 현 사업범위 내에는 포함되지 않으나 향수, 관측노장을 1개층 올려 하부에 필로티 형식으로 주차공간 확보함 등

◦ 기존 시설물 변경

1) 증축사업 시 현 계획 옥외주차장이 기존 청사와 레벨차이(북측 약 1M)와 기존 청사와의 연결(지하 및 2층 현업실)을 고려, 기존시설물(경비동, 조경시설물), 지하주차장 경사로(필수 사항은 아님)등을 종합하여 합리적으로 부지조성방향을 제출하여야 함

2) 부지조성 시 기존 시설물에 대한 변경을 최소한(사업비 증액요소 때문이며, 사업비 내에서 변경가능)으로 하며, 경비동 및 테니스장은 일부 변경가능, 관측노장은 변경 불가, 내부 차량 및 인원 동선을 고려하여 차로 폭이나 조경면적 축소는 가능, 이외 공개공지 및 정문규모, 위치 등은 변경 가능

3) 이외 제안자가 반드시 필요하다고 생각되는 기존 시설물은 사업비 범위 내에서 변경가능

◦ 기존청사와 업무적 유기적 연결

1) 해당 증축공간은 기존청사의 부속건물로 해석하고, 메인로비, 휴게시설, 지원사무실 등을 기존청사와 공유하는 개념으로 계획함

2) 따라서, 업무적 동선이 원활히 될 수 있도록 기존청사와 배치 및 연결을 유기적으로 구성하여야 함

3) 지하주차장을 활용하는 직원들의 이동 동선의 간략화 필요

◦ 공사 중 도심공사에 대한 민원유발 가능성 배제

1) 해당 부지는 주변 아파트 밀집지역이며, 주 진입로가 주변 보라매 공원 이용자들이 이용하는 도로에 접하여 공사 중 많은 민원이 야기될 것으로 예상되며, 설계 시 사전에 무진동, 무소음, 분진방지를 위한 시공방안이 반영되어야 함

◦ 부가업무에 관한 사항

1) 본 설계비에는 인테리어(업무시설, 현업시설, 어린이집)설계용역비가 포함되어 있으며, 어린이집 추가인테리어 공사비는 별도(추가공사)로 설계도서를 작성한다.(공사비와 무관하게 인테리어 요소 설계는 당해 용역 내에서 모두 완수)

2) 부가업무에는 추후공사인 예보시스템 설치공사 및 내부 집기류 설치 작업, 현업실 대공간 음환경 분석 등과 관련된 업무(통신, 전기, 인테리어, 건축사항)등 이 반영되어 있음(관련 기술자를 업무에 반드시 참여 시켜야 함)

3) 예산증액사항(예시 : 제로에너지 인증 등) 이 발생 시 예산증액과 관련된 업무에 적극 협조한다.

4) 해당사업은 수도권정비법 관련 수도권정비위원회 심의 등이 필요하며, 이와 관련된 자료작성 및 협의업무에 적극 협조한다.

5) 해당설계용역 분야 중 통신분야는 예보시스템(대형전광판, 서버 등) 등 추가공사분이 차후 진행되며, 사전에 이에 대비한 기반설비, 부속한 인테리어 등 발주청이 요청하는 사항을 충실히 이행하여야 한다.

◦ 보안설비 구축

1) 본 청사는 국가중요시설 `나`급으로 규정에 의거 최상의 보안설비를 갖춰야 한다.

※ 보안업무규정 및 보안업무규정 시행규칙 참조

2) 기상청 직원, 어린이집 이용자, 출입기자, 참관 및 견학자 동선 및 이에 대한 최상의 보안설비를 갖추워야 한다.

◦ 기타 요구사항

1) 방송실, 참관실 및 언론브리핑실 등을 제외한 업무시설은 모두 개방형으로 설계하며, 필요 시 건식벽체(유리 등)등을 사용하여 구획하여 장래 공간변화 등에 대응한다.

2) 현업실내 전자기파 최소화 위해 이에 대한 차폐설비(추가 공사분)를 제안(전문가 참여)하여 추후공사에 지침·기본계획을 제시한다.

3) 통합현업실 내 환기 및 외부조망용 창문을 설치한다.

※ 기상예보현업 업무의 특성 상 외부기상조건을 실시간 확인할 수 있도록 창문 및 발코니가 설치되어야 하나, 대형전광판이나 기타 현업업무시설의 모니터 사용성을 확보하기 위하여, 창문의 배치 및 설치방법 등에 대한 건축적 고려가 필요함

4) 통합현업실 내 친환경 내부마감재 및 실내조경을 실시하여 쾌적한 근무환경을 조성한다.

5) 통합방송실은 다양한 형태(전신샷, 무빙샷, 대담 등)의 방송이 가능하고, 탈의실, 메이크업공간, 조정실 등을 반영한다.

6) 전면 개방형 구조로 복도 등의 최소화, DEAD SPACE 최소화, 가능하면 피난계단 1개소를 야외에 설치(예시), 실외형 공조기 설치(예시/이행 시 소음저감 대책 강구), 기존청사와의 기반설비 공유를 통한 기계실면적의 최적화 등 연면적을 최대한 전용면적으로 사용할 수 있도록 한다.

7) 통합현업실의 대공간은 음환경을 고려하여 음의 집중, 공명, 하울링 등의 음장애가 발생하지 않도록 공간형태를 구축한다.

8) 통합현업실 내 부위별 냉·난방 조절이 가능하고 PM2.5 이하 초미세먼지에 대응하도록 공조설비를 구축한다.

9) 통합현업실 내 설치되는 사무기구는 개개인의 신체 특성에 적응가능한 조절용 사무기구로 인테리어 설계 시 제안자는 설치(별도 사업비 책정) 기본안을 제시한다.(별도 가구 구매비용은 5억원으로 상정)

10) 스마트조명 설비의 도입으로 최적의 조도분포, 빛환경 등 최적의 업무환경을 조성한다.

11) 현업실 인테리어 설계 시 실내조경을 적극 도입하여 친환경적 업무공간을 조성한다.

12) 현업실 근처에 소규모 휴게실(간이 식사, 휴식)를 설치하며, 냉난방 및 환기설비를 구축한다..(주 휴게실은 연결되는 기존 청사 건물에 설치예정)

13) 본 설계용역은 기존 청사 내 주요 기반시설(고압전기, 오수, 우수 처리시설, 가스라인 등)의 이설이 필요한 경우 이에 대한 이설에 대한 면밀한 검토가 필요

14) 향후, 1층 필로티 하부를 증축(로비 증설, 어린이집 확장 등)하여 활용할 수 있도록 하여야한다.

15) 상황판과 함께 설치될 부대장비(필요시 항온항습기 포함) 설치위치와 전산실은 같은 공간에 배치하도록 하며, 전산실에 적합한 공조, 방진 등이 이루 워지도록 한다

Ⅳ. 설계공모 제안서 작성 및 제출

1. 설계공모 제안서 작성 일반사항

가. 제출도서는 좌철(접착) 제본

나. 제출도서의 본문 내용은 찾기 쉽도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 부여하고, 일련번호가 표기된 목차를 제안서 첫 부분에 기재

다. 제출도서 등은 수정, 변경, 보완, 반환, 추가제출, 열람 등을 할 수 없음

라. 도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하고 미터법(소수 둘째자리까지 표기)을 사용

마. 참가자는 이미지, 다이어그램, 유사 사례의 사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등을 공모안에 포함할 수 있으나 상세한 설계도면이나 조감도 등은 공모안에 포함하여서는 안됨

바. 상세한 설계도면이나 조감도, 또는 이와 유사한 내용이 포함된 경우에는 감점기준에 따라 감점처리 하거나 심사대상에서 제외할 수 있음

사. 담당건축사의 대표작품 포트폴리오는 자율 작성 가능함

2. 수행 계획 및 방법 제안과제

가. 업무에 대한 이해도 (10점/A3 1쪽)

1) 본 과업의 목적 및 필요성을 고려한 차별화된 시설계획 방향 및 사업 전략을 분석하여 제시

2) 기존 현업시설 및 직장어린이집 시설에 대한 사례 분석과 본 과업에서 고려해야 할 시사점 도출

3) 현재 예상 가능한 이슈에 대한 대응책 제시(제안자가 추가 제시 가능)

- 당초 설계된 공간을 증축함에 있어서 고려할 사항(건축, 기계설비, 정보통신 등)

- 무용공간(Dead Space) 최소화를 위한 최적화된 구성 방안

- 장래 확장 가능성과 에너지 절약 및 시설 유지관리 등 시설관리 효율성을 감안한 설계 방향

- 기타 현 시점에서 예측 가능한 이슈에 대한 선제적 제시 등 사안 등

나. 과제에 대한 기술제안 (45점/A3 총 6쪽)

과제 1)	통합현업실 계획 시 현업자 친화적 근무환경 조성위한 건축적(공간혁신 개념 반드시 적용), 기계설비적, 내부 인테리어, 편의시설 등 적용 가능한 창조적 대안 제시(15점 / A3 2쪽)
과제 2)	증축을 위한 최적의 배치계획 및 기존건축물과 연계와 조화 방안 제시(15점 / A3 2쪽) ① 외부공간에 대한 효율적인 활용을 위한 증축건물 배치 및 기존시설물 재배치(조경, 휴게, 보행로, 도로, 공개공지, 내·외부 진출입로 등)계획 제시 ※ 상기 제시된 사항은 최대한의 전용면적(업무공간) 및 주차구획의 확보 및 기존시설물의 최소한의 변경(과도한 사업비 증액을 방지하기 위함이며, 필요 시, 예산범위 내에서 변경 가능)을 전제로 계획 ② 기존 청사와 업무 및 시설관리의 기능적 연계성을 고려한 유기적 동선 및 공간조닝 계획 제시
과제 3)	각 프로그램 영역별 독립성 확보 방안 및 효율적인 공간개념 제시(15점 / A3 2쪽) ① 기존 청사와 기능적 연계성을 고려한 동선 및 공간조닝 계획 제시 ② 기능적으로 상이한 개별 프로그램 존별 관리 및 운영방안 제시 : 기존 청사와 연계해 관리인원의 최소화를 위한 평면계획 : 최적의 보안시스템 적용 방안제시 ③ 직장어린이집의 안전, 보안, 최적의 육아환경 조성 위한 계획안 제시

다. 수행계획 (10점/A3 1쪽)

1) 기능적으로 전문화된 현업시설 및 직장어린이집 구축사업의 계획 및 건축사업의 완성도를 높이며, 원활한 사업 추진을 위한 합리적인 의사결정방안 제시(10점 / A3 1쪽)

- 발주기관 내 전문가와 외부 전문가 구성계획 및 운영 방안

- 업무 추진현황 보고 및 협의 등 발주처와 긴밀한 협업계획

- 설계내용의 해석·자문 등 시공과정의 설계자 참여방안(건축서비스산업 진흥법 제22조 “설계의도 구현” 업무관련)

3. 제출물의 형식과 규격 및 작성기준

가. 설계공모 제안서 구성

순서	항목	세 부 사 항	쪽수
1	표지	앞, 뒷면(내용없음)	2쪽
2	목차	(배경그림 없음)	1쪽
3	설계자의 경험 및 역량	담당건축사의 대표작품 포트폴리오 (1작품)	1쪽
4	간지	(배경그림 없음)	1쪽
5	수행계획 및 방법	○ 업무에 대한 이해도	1쪽	8쪽
6		○ 과제에 대한 기술제안 (3개 부문)	총6쪽
7		○ 수행계획	1쪽
합계			총 13쪽

※ 모든 페이지는 단면인쇄 함

※ 표지, 목차, 간지도 제안서 총 쪽 수에 포함됨

나. 제안서 작성 시 유의사항

구 분		설계자의 경험 및 역량 (담당건축사의 대표작품 포트폴리오)	수행계획 및 방법
용지크기		A3(횡)	A3(횡)
여 백		- 상 30mm, 하 25mm - 좌･우 20mm	- 상 30mm, 하 25mm - 좌･우 20mm
글자체		자 율	HY중고딕
글자크기		자 율	- 본문 제목, 소제목 등 : 자율 - 본문 내용 : 10포인트 미만 사용불가
도표, 이미지		자 율	자 율
줄간격		자 율	160%
분 량		1쪽	8쪽
재 질	표 지	- 흰색 스노우지(무광택), A3(횡) ※ 용지무게 : 120~180g/㎡
	본 문	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡	- 1면 인쇄(칼라 가능) ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
	간 지	- 1면 인쇄, 흑백 ※ 용지무게 : 80~120g/㎡
제본방법		A3(횡) 좌철(무사무선철)	A3(횡) 좌철(무사무선철)
제본내용 및 순서		- 담당건축사의 대표작품 포트폴리오 1점	- 업무에 대한 이해도 - 제안요청에 대한 과제 - 수행계획

4. 제출도서의 익명성

가. 설계공모 제안서 표지(서식 제12호)의 “인식명칭”에는 “제안업체명”을 제안서 제출부수 12부 중 1부만 기재하여 별도 제출하고 나머지 11부는 “인식명칭”란에 ｢기상청｣으로 기재 제출

나. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지, 설계공모 전체기간동안 유지되며, 익명 보존 방법은 다음과 같음

1) 심사용 도서(설계공모 제안서)는 심사번호만 기재하고 익명 관리

2) 사무소명, 응모자명이 있는 원본 도서는 심사 종료시까지 밀봉하고 공개하지 않음

3) 심사위원 심사용 도서에는 응모자를 인지할 수 있는 어떠한 암호나 기호 표기 불가

4) 심사 전 심사 관련자와 접촉하여 제안서에 대한 설명 불가. 이를 위반하였을 경우 심사 시 불이익 또는 실격 처분을 받을 수 있음

V. 제안공모 심사

1. 심사위원회

가. 심사위원 명단 9명 예비심사위원 2명

※ 12월 6일 이후 공개 : 기상청 홈페이지(http://www.kma.go.kr/home.index.jsp)

나. 심사위원회 운영

1) 위원장은 위원회를 대표하고 직무를 통할함

2) 위원회는 심사위원 중 과반수가 참석하여야 하며, 심사 중 결정이 필요한 사항이 있을 경우 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

다. 기밀유지

1) 심사와 관련된 일체의 내용은 위원회의 최종 결정시까지 비공개를 원칙으로 함

2) 위원으로 선정된 사람은 업무상 알게 된 비밀누설 등을 방지하기 위해 심사위원 선정 동의 및 보안각서<별지 제13호 서식>를 제출하여야 함

3) 위원회는 비공개로 운영되나 녹음･녹화･녹취록 중 하나를 선택하여 작성 보존

4) 심사위원은 본 심사와 관련하여 어떠한 경우라도 개별질의에 응답할 수 없으며, 심사결과 발표시까지 비밀을 준수하여야 함

라. 심사위원의 제척･기피･회피

1) 심사위원이 다음 각목 중 하나에 해당될 경우 심사에서 제척됨

① 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 심사 대상 업체의 당사자가 되거나 그 업체의 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자인 경우

② 위원이 심사 대상 업체의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우

③ 위원이 심사 대상인 사업의 시행으로 이해당사자(대리관계를 포함한다)가 되는 경우

④ 위원이나 위원이 속한 법인･단체 등이 심사 대상 업체 당사자의 대리인이거나 대리인이었던 경우

⑤ 위원이 최근 3년 이내에 해당 심사 대상 업체에 임･직원으로 재직한 경우

⑥ 위원이 최근 2년 이내에 해당 심사 대상 업체와 관련된 자문, 연구, 용역(하도급을 포함한다), 감정 또는 조사를 한 경우

2) 설계공모 참가자는 심사위원에게 심사의 공정을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우에는 그 근거자료를 발주기관 등에게 제출하여 기피신청<별지 제14호 서식>을 할 수 있음

3) 심사위원은 회피사유에 해당하면 회피신청서<별지 제14호 서식>를 제출하고 스스로 그 안건의 심사에서 회피하여야 함

마. 발주기관은 심사위원의 제척･기피･회피 사유가 발생한 경우 심사위원을 변경할 수 있으며, 변경이 발생한 경우에는 공모 참가자에게 이를 통지 함

2. 평가 기준

가. 평가항목별 배점 기준

1) 정량적 평가_설계자의 경험과 역량(20점)

평가항목

평가점수

배점

세 부 평 가 기 준

계

(20)

담당건축사의 경력

(10)

12년 이상	9년 이상	6년 이상	3년 이상	3년 미만
10	9	8	7	6

※ 건축사면허취득일 이후 경력만 인정

담당건축사의

유사프로젝트

실적

(10)

5건 이상	4건	3건	2건	2건 미만
10	9	8	7	6

※ 유사 프로젝트 실적은 ‘건축서비스산업 진흥법’ 제2조 제5호에 따른 공공기관에서 발주한 사업으로 연면적 합계가 2,000㎡ 이상인 사업으로, 최근 10년 이내 완료된 설계 용역에 한함, 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

2) 정성적 평가_담당건축사의 대표작품 포트폴리오(10점)

평가항목

평가주안점

평가점수

배 점 기 준

배점

세부배점기준

계

(10)

담당건축사의 대표작품

- 설계의 작품성, 창의성 등

- 1작품 제출(최근 10년 이내)

(10)

수	우	미	양	가
10	9	8	7	6

3) 정성적 평가_수행계획 및 방법(70점)

평가항목

평가주안점

평가점수

배 점 기 준

배점

세부배점기준

계

(70)

업무에 대한 이해도

① 본 과업의 목적 및 필요성을 고려한 차별화된 시설계획 방향 및 사업전략분석

② 기존 현업시설 및 직장어린이집 시설에 대한 분석과 본 과업에서 고려해야 할 시사점 도출

③ 현재 예상 가능한 이슈에 대한 대응책 제시

(10)

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

과제에 대한 제안

건축계획

제시 과제 1

(15)

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

제시 과제 2

(15)

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

제시 과제 3

(15)

수	우	미	양	가
15	12	9	6	3

수행계획

① 기능적으로 전문화된 현업시설 및 직장어린이집 구축사업의 계획 및 건축사업의 완성도를 높이며, 원활한 사업추진을 위한 합리적인 의사결정방안 제시

(10)

수	우	미	양	가
10	8	6	4	2

공모안 발표

① 추진의지의 적극성

② 발표 설득력 등

(5)

수	우	미	양	가
5	4	3	2	1

○ 공모제출자 수별 평가등급 배분(수행계획 및 방법 부문)

제출자수	등 급					제출자수	등 급
	수	우	미	양	가		수	우	미	양	가
2,3	1		1(2)			22	2	5	9	4	2
4	1		2	1		23	2	5	9	5	2
5	1	1	2	1		24	2	5	10	5	2
6	1	1	2	1	1	25	3	5	10	5	2
7	1	1(2)	2	1(2)	1	26	3	5	10	5	3
8	1	2	3	1	1	27	3	5	11	5	3
9	1	2	3	2	1	28	3	6	11	5	3
10	1	2	4	2	1	29	3	6	11	6	3
11	1	2	5	2	1	30	3	6	12	6	3
12	1	3	5	2	1	31	3	6	13	6	3
13	1	3	5	3	1	32	3	7	13	6	3
14	1	3	6	3	1	33	3	7	13	7	3
15	2	3	6	3	1	34	3	7	14	7	3
16	2	3	6	3	2	35	4	7	14	7	3
17	2	3	7	3	2	36	4	7	14	7	4
18	2	4	7	3	2	37	4	7	15	7	4
19	2	4	7	4	2	38	4	8	15	7	4
20	2	4	8	4	2	39	4	8	15	8	4
21	2	4	9	4	2	40	4	8	16	8	4

나. 실격 및 감점 기준

* 설계공모 절차의 안정을 위하여 다음 각 호에 해당하는 경우에는 감점을 하여서는 않되며, 해당 설계공모 참가자의 이익으로 한다.

- 제안공모 지침서에 감점항목으로 명시되지 아니한 경우

- 감점사유가 명백하지 않아 심사위원회의 의결을 거쳐 정하는 경우 감점에서 제외

- 심사절차의 종료 후에 감점사항이 발견된 경우

위반내용	실격 및 감점기준	감점 한도
• 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우	실격(심사제외)
• 제안서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우 등 (단, 제안서 12부중 1부는 제외)
• 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 때
• 직･간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
• 심사 전에 심사관련자와 접촉하여 설명을 한 경우
• 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우
• 기타 실격 해당 사항
• 설계공모 작성일반사항	0.5점/ 항목당	3점
• 제출물의 형식과 규격 및 작성기준	0.5점/ 항목당	3점
• 제출부수 부족 시 및 과다 시, 상세한 설계도면이나, 조감도 등 작성 시	0.5점/부당	3점

3. 심사 방법

가. 심사 방법

1) 심사대상이 되는 공모안을 심사위원회 개최일로부터 최소 3일전까지 심사위원에게 미리 교부하여 사전에 검토하도록 함

2) 심사에 관하여 규정되지 않은 사항은 심사위원회에서 결정함

3) 공모안에 대한 심사위원의 심사의견, 심사과정에서 공모안이 심사에서 제외된 경우에는 그 사유, 그 밖에 필요한 사항 등을 서면으로 작성하며, 심사에 참여한 심사위원의 서명을 받아야 함

4) 발주기관 등(발주기관 등이 대리인을 지명한 경우에는 대리인)은 심사위원회에 참여하여 심사위원의 질의에 답변할 수 있음

5) 심사위원회는 해당 설계공모안에 대하여 제출자의 발표를 듣고 평가에 반영함

6) 심사위원회에는 심사위원 정수의 과반수가 참석하여야 하며, 참석 심사위원이 과반수 미만인 경우에는 심사위원회를 다시 개최함

7) 평가는 100점 만점을 기준으로 ‘정량적 평가’ 20점, ‘정성적 평가’ 80점으로 함

① 담당건축사의 경력, 담당건축사의 유사프로젝트실적 등 정량적 평가(20점)는 제출된 자료에 의거 발주기관 또는 대행기관에서 사전평가하고 간사가 점수표를 위원장에게 제출하여 최종평가점수에 반영

② ‘정성적 평가’(80점)는 심사위원들이 심사 당일 평가

8) ‘정성적 평가’는 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 하며, 평균점수 산정결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 셋째자리에서 반올림

9) 감점은 심사위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수에서 감점

10) 공모‘안’의 최종 평가는 정량적 평가와 정성적 평가를 합산하여 산술평균한 점수 중 최고 점수를 최우수작(당선작)으로 선정하고, 차점자 및 차차점자 등 우수작, 장려작, 가작으로 선정

11) 가장 높은 점수를 받은 자가 2명 이상일 때는 위원회의 표결로 당선작을 결정하고 차점자의 점수가 동일할 경우 보상금의 평균금액으로 지급

12) 공모목적에 부합하지 않거나 제안서수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 심사위원회의 의결을 거쳐 당선작을 선정하지 아니할 수 있음

13) 심사위원은 본 설계공모와 관련 어떠한 경우라도 개별질의에 대하여 응답하지 않아야 하며, 심사결과 발표 시까지 비밀을 유지해야 함

나. 실격기준 : 공모안이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 심사대상으로 적절하지 않다고 판단되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있음

1) 제출도서의 규격 등을 현저히 위반한 경우

2) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지, 번호, 기호 등이 포함된 경우 등

3) 익명성 유지의 원칙 등 공정한 평가를 하는데 영향을 미칠 의도로 불공정 행위를 할 경우

4) 직･간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우

5) 심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명을 한 경우

6) 제출한 서류 등에 허위사실이나 과제 누락 등 중대한 미비사항이 발견될 경우

7) 응모안 제출 후 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지 등의 행정처분을 받았거나 이를 숨기고 응모한 사실이 발견되었을 경우

8) 저작권법을 중대하게 위반한 경우

9) 그 밖에 이에 준하는 사유로 심사위원회가 실격시키는 것이 타당하다고 결정하는 경우

다. 불이익 처분방법

1) 감점사항에 대하여는 해당 설계공모 참가자의 확인을 거쳐 심사시 심사위원장에게 제출하여야 하며, 심사위원회 의결을 거쳐 이를 확정하여 평가에 반영함. 다만, 중대한 위반사항을 제외한 경미한 감점사항은 심사위원회 평가 이후 제출함

2) 실격 및 감점사항에 대하여는 심사위원회에서 정당한 사유가 있다고 결정할 경우 조정할 수 있으며, 기타 불이익 처분을 추가할 필요가 있을 경우 심사위원회에서 의결하여 조정할 수 있음

라. 심사결과 발표 및 공모안 반환

1) 심사 결과의 발표 및 공개

① 심사결과는 심사일로부터 7일 이내에 심사의 결과(평가점수, 평가사유서 등)를 서면이나 홈페이지 등을 통해 실명으로 공개함, 다만, 입상하지 못한 설계공모 참가자 등의 실명을 비공개할 수 있음

② 설계공모 참가자는 평가결과에 대하여 자세한 열람을 하고자 할 때에는 심사결과 공개 후 7일 이내에 발주청에 요청하여야 하며 설계공모 참가자가 요청할 경우 심사과정의 녹취록 또는 녹음자료를 열람할 수 있음

③ 응모자는 심사결과에 대하여는 이의를 제기할 수 없음

2) 공모안 반환

① 입상작(당선작, 그 밖의 입상작)은 반환하지 않음

② 공모안은 심사결과 발표일로부터 7일 이내에 반출해야 하며, 이에 따른 비용은 설계공모 참가자가 부담 하고, 기간 안에 반출되지 아니한 공모안은 발주기관 등이 임의 처리하며, 응모자는 임의 처리와 관련하여 어떠한 경우에도 이의를 제기할 수 없음

마. 입상작 선정 및 시상

1) 입상작은 4점 이내로 선정하며, 당선작은 입상작 중에서 가장 높은 점수를 받은 작품으로 결정함

2) 입상작 보상 (부가가치세 및 제세공과금 포함)   ※ 종합평가점수 70점 이상 해당

○ 최우수작(당선작) 1점 : 기본 및 실시설계권 부여(수의계약)

○ 우수작 1점 : 상금 900만원 지급

○ 장려작 1점 : 상금 600만원 지급

○ 가  작 1점 : 상금 300만원 지급

3) 개별통지 후 당선작을 제외한 입상자(우수작, 장려작, 가작)가 특별한 사유 없이 통지일로부터 30일 이내에 공모안의 작성비용에 대한 보상요청을 하지 아니하는 경우 보상금에 대한 권리를 포기한 것으로 간주함

4. 제출 공모안에 대한 지적 소유권

가. 제출된 공모안의 저작권에 제반 사항은 저작권법령이 정하는 바에 따름

나. 당선작 외의 공모안에 대해 그 공모안의 아이디어 일부를 이용할 수 없음

5. 기타

가. 응모자가 2개 업체 미만인 경우에는 재공고하며, 재공고 후에도 응모자가 2개 업체 미만인 경우 발주처의 결정에 따라 진행함

나. 응모자는 설계공모에 참가 등록함으로써 이 지침서의 내용을 승인하는 것으로 간주함

다. 본 지침서의 문구 해석상 발주기관과 응모자간에 차이가 있을 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 하고, 기타 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관이 정하는 바에 따라야 함

6. 당선 이후 조건

가. 제안 공모 당선자의 의무

1) 당선자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 부도 등 불가피한 사유로 해당 계약을 이행할 수 없는 경우, 당선자가 포기서를 제출한 경우에는 심사위원회의 결정에 따라 기타 입상자 중에서 계약상대자를 선정하거나, 계약상대자를 정하지 아니할 수 있음

2) 당선자는 설계용역 수행 시 각종 법령에 정하는 허가, 승인, 동의, 심의, 협의, 설명회 등 필요한 업무를 수급자 부담으로 이행하여야 하며, 발주기관이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 발주기관의 업무수행에 협조하여야 함

3) 당선자는 계획, 중간 및 실시설계 시 별도의 과업지시서에 의거하여 충실한 설계도서를 작성하여야 함

4) 당선자는 ｢녹색건축물 조성지원법｣에 따른 “녹색건축물 인증(우수)” 관련 설계와 ｢공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정｣에 따른 “건축물의 에너지효율등급인증(1등급이상)” 설계 업무를 검토하여 인허가 등이 필요한 경우 수행하여야 함

5) 당선자는 외부 사용자재, 공법, 설계변경 등에 있어 발주기관에서 운영하는 설계자문위원회, 설계자문협의회, 공사실무추진단 등의 의견 요구사항이 있을 시 검토 후 수용하여야 함

다. 사업의 변경 및 해지 등

1) 과업수행 중이라도 정부 또는 해당관청의 계획변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정･변경, 계약을 해지할 수 있음

2) 이 경우 ｢정부 입찰･계약집행 기준｣ 등 관련 규정에 따름

3) 발주청은 당선작 선정 이후라도 금품·향응 등의 제공 수수, 담합, 알선, 청탁 등 불공정 행위가 발생하였음을 인지한 경우에는 선정된 당선작을 취소 할수 있음

Ⅵ. 각종서식

<별지 제1호 서식> 응모신청서

<별지 제2호 서식> 대표자 및 담당건축사 선임계

<별지 제3호 서식> 설계공모 참여자 명단

<별지 제4호 서식> 공동응모협정서

<별지 제5호 서식> 청렴서약서

<별지 제6호 서식> 사용인감계

<별지 제7호 서식> 위임장

<별지 제8호 서식> 설계공모 서면 질의서

<별지 제9호 서식> 설계공모 제안서 제출서

<별지 제10호 서식> 담당건축사 경력 및 실적

<별지 제11호 서식> 심사번호 기재란 규격

<별지 제12호 서식> 설계공모 제안서 표지

<별지 제13호 서식> 심사위원 선정 동의 및 보안각서

<별지 제14호 서식> 심사위원 기피･회피 신청서

<별지 제15호 서식> 서면심사 평가표

<별지 제1호 서식>

응모신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소		업 체 명						사업자등록번호
		대표건축사명						주민등록번호
		소재지						전화번호
								FAX번호
								E-MAIL
공동응모 업 체		업 체 명						사업자등록번호
		소재지						전화번호 (FAX번호)
기상청에서 시행하는 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모에 참여함에 있어 설계지침 및 공고문 등을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 첨부 : 등록서류(공고문 참조) ※ 공동응모자가 2인 이상일 경우 공동응모협정서 및 관련 서류를 첨부할 것. 2019. . . 신청인 : (인) 기상청장 귀하
					절 취 선
접수번호 일자 및 번호 : 2019. . . 제 호											접 수 인
설 계 사무소명						전화번호
대 표 자 (건축사)						접수자 (발주기관작성란)

<별지 제2호 서식>

대표자 및 담당건축사 선임계

설계사무소 명
대표자 (담당건축사) 성명		주민등록번호
주 소
근무처(연락처)		전화번호

상기인을 기상청에서 시행하는 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모에 응모하는 대표자(담당건축사)로 위임합니다.

2019.    .    .

1. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

2. 확인자 : 업체명                        대표자              (인)

기상청장  귀하

<별지 제3호 서식>

설계공모 참여자 명단

연번	소 속	직 위	성 명	주 소	전화번호

본인은 기상청에서 시행하는 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모에 응모함에 있어 모든 권한을 위임받은 응모대표자로서 참여자 명단을 제출합니다.

2019.    .    .

응모대표자 : 소속        직위        성명             (인)

기상청장 귀하

<별지 제4호 서식>

공 동 응 모 협 정 서

제1조 (목적) 이 협정서는 기상청에서 시행하는 국가기상통합운영센터 증축사업 설계 제안공모를 (   )와  (   )가 공동으로 응모하여 업무를 수행함에 있어서 각 업체 및 개인이 준수하여야 할 사항을 정함에 있다.

제2조 공동응모 대표업체(이하 대표업체와 같다)의 명칭, 사무소의 소재지 등은 다음과 같다.

1. 업  체  명 :

2. 소  재  지 :

3. 대표자성명 :

제3조 (공동응모의 구성원) 대표업체(자)를 제외한 공동응모업체(자)의 구성원은 다음과 같다.

1. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

2. 업체명 :                 (소재지 :              대표자 :       )

제4조 (대표업체의 권한) 대표업체는 주관기관 및 제3자에 대하여 공동응모업체(자)의  구성원을 대표하여 문서의 제출 및 수령, 권리의 획득 및 포기 등에 관한 의사 표시 권한을 가진다.

제5조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시 발효하며, 본 업체(자)는 공모의 이행으로 종결된다. 다만, 당선작으로 결정되어 기본 및 실시설계시에는 실시설계 종료 후 종결된다.

제6조 (의무) 공동응모업체(자)구성원은 제1조에서 규정한 목적을 달성하기 위하여 신의를 바탕으로 성실하게 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제7조 (구성원 상호간의 책임) 구성원은 과업수행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해 및 구성원이 다른 구성원에게 끼친 손해를 구성원 상호간 협의하여 배상한다.

제8조 (권리･의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리･의무를 제3자에게 양도 할 수 없다.

제9조 ① 구성원 중 대표업체가 중도에 탈퇴하거나 그 일원의 탈퇴로 응모자격요건에 미달하게 될 경우에는 응모작품을 제출할 수 없다.

② 구성원 중 일원이 중도 탈퇴하였을 때에는 즉시 서면으로 신고하며, 탈퇴업체(자)를 다른 업체(자)로 교체할 수 없다.

제10조 (협정서 작성 및 보관) 위와 같이 공동응모 협정서를 체결하고 그 증거로 협정서 (   )통을 작성하여 각 통에 구성원이 기명 날인하여 각각 보관한다.

2019.   .      .

○ 대표업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

○ 공동응모업체

업 체 명 :                   (전화번호)

소 재 지 :

대 표 자 :                   (인)

기상청장  귀하

<별지 제5호 서식>

청 렴 서 약 서

본인은 기상청에서 시행하는 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모에 응모함에 있어 귀 시의 설계공모 지침 등 제반규정을 성실히 준수하고 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않을 것이며, 특히 공모와  관련한 응모작품 제출, 심사위원회의 심사결과 당선작 선정 등에 대하여는 이의 없이 귀 시의 결정에 따를 것을 확약하고, 만약 이를 어겼을 경우 민･형사상 등 일체의 책임을 감수하겠으며 이에 서약서를 제출합니다.

2019.    .    .

○ 공동참여응모 대표업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

○ 공동참여응모 참여업체

업    체    명 :

소    재    지 :

대  표  이  사 :             (인)

기상청장  귀하

<별지 제6호 서식>

사 용 인 감 계

사용인감	인 적 사 항
	업 체 명 : 주 소 : 대 표 자 :

상기인은 위 인감을 기상청에서 시행하는 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모에 수반되는 모든 행위에 대하여 위의 인감을 사용하고자 하며, 동 인감을 사용함으로써 민･형사상의 문제가 발생할 경우 상기인이 책임질 것을 확약하고 이에 사용인감계를 제출합니다.

2019.    .    .

주  소 :

상  호 :

대표자 :                     (인) 인감사용

기상청장   귀하

<별지 제7호 서식>

위   임   장

대표자	업체명			성 명
	사업자등록번호			연락처
	주 소
대리인	업체명			성 명
	주민등록번호			연락처
	주 소
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 기상청에서 시행하는 ｢국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모｣에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 2019. . . 업체명 : 대표자 : (인) 기상청장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중 임을 증명 합니다 2019. . . 업체명 : 대표자 : (인)

<별지 제8호 서식>

설 계 공 모  서 면 질 의 서

□ 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업

대표자 성명 (건축사)		신 청 접수번호
설계사무소명		전화번호
소 재 지		FAX번호
지 침 서 (PAGE)	질 의 내 용
	※ 질의서는 방문 접수하며, 제출시간은 18:00까지 엄수하시기 바라며, 이후에는 접수 불가함 ※ 질의에 대한 회신은 지정된 회신 일자에 별도 통보

<별지 제9호 서식>

설계공모 제안서 제출서
※ 접수번호 : (기재하지 말 것)
작 품 제출자	대표 업체명
	대표자(건축사)
	소 재 지					전화
귀 청에서 실시하는 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모에 제안서를 제출합니다. 첨부 1. 설계자의 경험 및 역량 관련 자료(원본 1부) - 심사용 담당건축사의 경력 및 실적<별지 제10호 서식> - 담당건축사의 유사용역실적 증명서 2. 설계공모 제안서<별지 제12호 서식> (원본 1부, 사본 11부 총 12부) ※ 원본 : 업체명 표기, 사본 : ‘기상청’으로 표기 3 위 1, 2 내용을 저장(PDF 파일)한 CD 2매 4. 응모 신청서 접수증 2019. . . 신청인 (인) 기상청장 귀하
절 취 선
｢국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모｣ 접수 확인증
접 수 번 호				접수일시				접 수 인
설계사무소명
대표자(건축사)
소 재 지				전화번호

<별지 제10호 서식>

담당건축사 경력 및 실적

성 명
주민등록번호
근무처주소지		(전화번호 : )			E-Mail		(휴대폰)
자 격 면 허	년 월 일		종 별	인 가 번 호		인 가 기 관
경 력	기간		근무처	부서		직위
유 사 프로젝트 실 적	사업명(공모명)			연면적		용역금액		발주처

※ 담당건축사(설비 기술사)의 경력은 경력관리수탁기관의 증명서로 확인하며, 설계분야 기간으로 평가

※ 필요에 따라 경력 및 실적 란을 추가하거나 삭제 가능

※ 유사프로젝트 실적은 ‘건축서비스산업 진흥법’ 제2조제5호에 따른 공공기관에서 발주한 사업으로 예상 연면적 합계가 2,000㎡ 이상인 사업으로, 최근 10년 이내 완료된 설계용역에 한함, 실적관리 수탁기관(대한건축사협회 건축사실적관리증명서) 또는 발주기관에서 발급한 증빙서류를 함께 제출

<별지 제11호 서식>

심사번호 기재란 규격

<심사번호 기재란 - 테두리선 1.0mm 진하게>

			30mm	20mm
							20mm
							30mm

<별지 제12호 서식>

<규격 :A3, 횡>

국가기상통합운영센터 및 직장어린이집

증축사업 설계

제안공모 제안서(35pt)

2019. 0. 0 (20pt)

업  체  명(25pt)

※ 원본 1부 : 업체명 표기,    사본 11부 : `기상청` 표기

심사위원 선정 동의 및 보안각서

본인은 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모 심사위원으로 선정됨을 동의합니다. 또한 양심에 따라 공정하게 평가를 수행하고, 심사결과가 공개되기 전까지 평가과정 및 평가결과 등 제반 보안사항을 철저히 이행할 것을 서약합니다.

2019년    월     일

소  속 :

성  명 :                        (서명)

기상청장 귀하

<별지 제13호 서식>

<별지 제14호 서식>

심사위원 기피･회피 신청서

□ 국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 증축사업 설계 제안공모 심사

□ 기피･회피 위원

성 명	소 속	기피･회피 사유

2019.    .    .

제 출 자    소  속 :

연락처 :

직  위 :

성  명 :                    (인)

기상청장 귀하