국가기상통합운영센터 및 직장어린이집 건축설계공모 3D 이미지 작성지침

본 설계공모의 과제의 특성 상 제안자의 창의적 해석 및 표현방법 등의 다양성 부여, 그리고 심사위원들에게 변별력을 제공하기 위하여, 해당 설계공모에서의 3D 이미지 작성지침을 제시

본 설계공모 지침서에 의하면, 참가자는 이미지, 다이어그램, 유사 사례의 사진, 렌더링하지 않은 3차원 이미지 등을 공모안에 포함할 수 있으나 상세한 설계도면이나 조감도(렌더링된 조감도로 정의) 등은 공모안에 포함하여서는 안됨을 원칙으로 하되 아래와 같이 허용 이미지 및 불허 이미지 예시를 제시

* 렌더링의 사전적 정의 : 모델링한 피사체 및 배경, 조명, 텍스처 등을 모아 2차원의 최종 화면을 만드는 과정, 최종편집의 전 단계다. 많은 명령과 수치들을 계산해야 하므로 오랜 시간이 걸리는데 모델 숫자와 매핑된 텍스처의 양, 해상도의 높고 낮음에 다라 렌더링의 시간이 결정된다. 아울러 제품의 환성을 상상한 외관, 즉 3차원의 모습을 2차원으로 묘사한 정밀 모형도를 렌더링이라고 한다.

세밀한 도면의 작성 및 이에 대한 모델링은 원칙적으로 불허하며, 아래의 허용이미지가 세밀한 도면의 작성 및 이에따른 모델링을 통해서 생산되어서는 안되며, 해당과제를 수행함에 필요한 개념을 3D로 표현하는 것은 아래예시와 같이 허용한다.

□ 허용 이미지 예시

① 목차 등 단순 아이콘 이미지

② 자재 상세, 설비개념도 등 이미지

③ 2차원 이미지를 일부 변형하여 적층한 이미지

④  3차원 이미지는 단선으로 매스를 표현하고 음영처리는 허용한다.

건축물의 면은 백색만 사용하고, 대지, 도로, 옥상녹화 등 건축물 외

객체는 색사용이 가능하다.

< 3차원 이미지 예시 >

⑤ 스터디 모형사진

⑥ 공간 구성개념 등을 이미지로 표현 시 가구, 재료의 질감 등 건축물의 장식표현 금지, 창과 문은 단선으로 개구부 형태만 표시, 그 외 상세표현 금지

□ 불허 이미지 예시

① 렌더링된 조감도 불허

② 세부도면작성 및 모델링을 통한 구체적 이미지 불허

③ 세부도면작성을 통해 작성된 건축물의 일부를 표현한 3차원 이미지 불허

※ 그밖에 실내 투시도 등 심사위원회가 지침 위반으로 판단한 이미지는 불허 이미지로서 감점기준에 따라 감점처리 할 수 있다.