레이더·낙뢰 관측장비 운영 효율화 방안을 위한

자료 수신 상태 실시간 모니터링 시스템 구축

□ 배경 및 목적

❍ (배경)기상청 원격감시업무 통합운영 및 레이더분석 현업인력 예보국 파견에 따른 레이더장비 장애 감시체계 보완 필요

❍ (목적)레이더관측소 원격운영 확대에 따른 장비장애 감시 개선 방안 강구

□ 현황 및 문제점

❍ 레이더 및 낙뢰 관측장비 운영 현황

— 레이더(11대) : 현업용(10대), 레이더테스트베드(1대)

— 낙뢰시스템 센서(43개) : 신장비센서 21개, 구장비센서 22개

❍ 레이더분석 현업인력 예보국 파견에 따른 레이더․낙뢰 장비 감시 강화 필요

— 레이더․낙뢰 장비 감시 취약 및 장애 복구 지연 발생 우려

❍ 직제 개편과 원격 운영에 따른 휴일․야간 등 장애감시 인력 보강 필요

□ 개선 방안

❍  장비실시간 모니터링 시스템 구축

— 기능 : 자료 미수신 장애 감지 및 문자 통보

— 감시 및 알람 대상 : 레이더(11대), 낙뢰센서(43개)

— 통보처 : 기상레이더센터, 사이트, 예보현업실, 진흥원, 유지보수업체 담당자

— 통보방법 : SMS 서버에서 레이더 및 낙뢰 10분 자료를 감시하여 자동으로 인지하여 알람 기능을 하고 자동으로 통보

— 레이더․낙뢰 10분 자료 미 수신 등 이상 상태 모니터링 결과의 통보 내용

․ 자료 3개 미수신시

통보내용(예) : ○○○레이더(낙뢰)자료가 수신되지 않고 있으니 시스템 확인바랍니다

․ 자료 6개 미수신시

통보내용(예) : ○○○레이더(낙뢰)장비가장애가 발생하였으니 유지보수 업체는 출동  하시기 바라며 기상청 및 진흥원 담당자에게 출동 시간을 문자로 남겨 주시기 바랍니다.

․ 복구 후 자료 3개 수신시

통보내용(예) : ○○○레이더(낙뢰)장애가 복구되었으니 유지보수 업체는 복구 내용을 기상청 및 진흥원 담당자에게 보고하여 주시기 바랍니다.

․ 통보서버 정상 유무를 자동으로 전송(3회/08시, 17시, 23시)

통보내용 : 통보서버가 현재까지 정상 운영되고 있습니다

— 설치장소 : 한국기상산업진흥원 1층 서버실

— 관련부서 주요 임무

․ 기상레이더센터 : 사업계획 및 구축에 대한 방향성 제시

․ 한국기상산업진흥원 경영지원실 : 모니터링 체계, 주요시스템 설계, 사업추진 및 계약 관리

․ 한국기상산업진흥원 날씨경영지원실 : 레이더 및 낙뢰자료의 전송 체계 및 보안

— 통보 시스템 쳬계도

COMIS(기상청)		서버(진흥원)		SMS 서버		통신망서버 (진흥원)		통 보 처
레이더 및 낙뢰 자료 전송		레이더 및 낙뢰 자료 수신		미수신 시 문자통보				담당자 (기상청, 업체, 진흥원 등)

□ 기대 효과

❍ 실시간 모니터링 자동화를 통한 장애감시 강화

❍ 장애 시간 단축을 통하여 지속적인 자료 생산으로 대민서비스 강화