2021년도 ‘기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발’ 사업 1차 공고 사업안내서(재공고)

2021년도 ‘기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발’사업 1차 공고 사업안내서(재공고)

2021. 3.

				목 차

Ⅰ. 사업 공고	1

1. 사업 개요	2

2. 연구개발과제 신청	4

3. 추진 일정	9

4. 문의처	10

5. 관련 법령 및 규정	10

Ⅱ. 사업지원계획 및 과제 제안요구서	11

1. 지원 계획	12

2. 지정공모과제 목록	12

3. 연구개발과제 제안요구서(RFP)	13

Ⅲ. 연구개발과제 선정 평가	30

1. 평가 구성․운영 및 선정 절차	31

2. 선정 평가 관련 참고사항	34

Ⅰ. 사 업 공 고

한국기상산업기술원공고 제2021 – 34호

2021년도 ‘기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발’ 사업 1차 공고(재공고)

기상청에서는 기상관측장비 형식 승인에 필요한 기술기준 마련과 기상관측장비 핵심 기술 확보를 위하여 ‘기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발’ 사업을 추진하고 있습니다. 이에, 2021년도 ‘기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발’ 사업을 다음과 같이 재공고하오니, 사업 안내에 따라 3월 24일(수) 오후 4시까지 신청하여 주시기 바랍니다.

2021년 3월 18일

한국기상산업기술원장

1. 사업 개요

□ 공모 분야

내역사업명	목적
기상관측장비 형식승인 시험절차 표준기술 개발	◦ 기상관측장비 10종*(現 검정대상)에 대하여 갖추어야 할 성능(관측범위, 관측 분해능 등)에 대한 기준 설정을 위한 형식승인 시험절차 표준 기술 개발 ※ 온도계, 강수량계, 습도계, 기압계, 일사계, 일조계, 적설계, 풍향계, 풍속계, 증발량계 ◦ 기상관측장비 추가 6종* 형식승인 시험절차 표준기술 개발 ※ 자료처리기, 시정계, 운고계, 파고계, 파항계, 라디오존데
기상관측장비 국산화 기술 개발	◦ 기상레이더의 두뇌와 같은 핵심기술인 기상레이더 신호처리 기술 개발을 통해 제작사 의존성을 탈피한 레이더자료의 원천적 품질향상으로 초단기 예보 정확도 향상에 기여 및 기상레이더 분야 기술경쟁력 증대 ◦ 초단기예보 정확도에 기여가 큰 라디오미터의 해상 연직 온·습도의 관측공백 해소를 위해 해양부이 탑재 등 해상에서 상시 운영 가능한 초소형·초경량 라디오미터 핵심기술 개발 ◦ 항공기상관측의 품질향상, 정량적·객관적인 항공기상정보 지원을 위한 공항기상 자동관측 자체기술 개발

□ 공모 방식

공모유형	내용
지정공모과제	기상청 연구개발사업에 있어 반드시 추진하여야 하는 연구개발과제를 기상청장이 지정하고, 공모에 따라 과제를 수행할 주관연구기관을 선정하는 과제

□ 지원 규모 및 분야

◦ 사업명: 기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발

내역사업명	2021년 연구비	지정공모과제	비고
기상관측장비 형식승인 시험절차 표준기술 개발	300백만원	1개 과제 / 300백만원
기상관측장비 국산화 기술 개발	600백만원	1개 과제 / 600백만원
합 계	900백만원	2개 과제 / 900백만원

* 연구개발비는 정부출연금 기준이며, 연구비 예산 잔액은 평가 결과를 반영한 연구개발과제의 협약에 따라 자유공모과제 예산으로 활용 예정

□ 지원 금액

◦ 연구개발과제별 정부출연금 지원 금액은 관련 규정에 따라 차등 지원

◦ 지정공모과제 과제 제안요구서(RFP)의 총 연구개발비는 정부출연금 기준 금액이며, 기업 참여시 기관부담연구개발비는 참여기업 유형(6쪽 참조)에 따라 추가 부담

□ 연구 기간

◦ 총 연구기간: 과제 협약일 ～ 과제 종료일

◦ 금번 공고 연구개발과제의 연구 기간은 과제 제안요구서(RFP) 참조

□ 연구개발 결과물 소유권

◦ 일부 연구개발과제의 과제 수행 결과로 발생하는 지적재산권 등 연구 성과를 공익적 목적으로 활용하기 위해 주관연구기관과 기상청이 공동으로 소유

- 연구개발 결과를 공익적 목적에 활용하기 위해 기술실시를 하고자 하는 경우에는 무상으로 기술실시 가능

- 연구개발결과물 소유권에 대한 상세 내용은 과제 제안요구서(RFP) 참조

2. 연구개발과제 신청

□ 신청 자격

◦ 「국가연구개발혁신법」 제2조제3호에 해당하는 기관 및 단체

- 국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관

- 「고등교육법」 제2조에 따른 학교

- 「정부출연연구기관 등의 설립‧운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관

- 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립‧운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관

- 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연 연구원

- 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관

- 「상법」 제169조에 따른 회사

- 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관‧단체

□ 신청 자격 제한

◦ 다음의 경우는 지원에서 제외

- 사업에 참여하는 자(주관연구기관, 세부․위탁연구기관, (총괄)연구책임자 등)가 접수마감일 기준 한국기상산업기술원 지원 사업 의무사항(각종 보고서 제출, 기술료 납부, 기술료 납부계획서 제출, 정산금 또는 환수금 납부 등)을 불이행하고 있는 경우

- 사업에 참여하는 자(주관연구기관, 참여연구기관, 주관연구기관의 장, 참여연구기관의 장, 총괄연구책임자)가 국가연구개발사업에 참여제한 중인 경우

- 최종 제안요청서(RFP) 기획자는 해당과제에 신청 제한(관련:「국가연구개발 과제 평가 표준지침(2021. 2. 개정)」)

※ 연구개발계획서 등 신청서류에 허위사실을 기재하거나 각종 증빙자료를 조작한 경우에도 선정 대상에서 제외하며, 선정된 후 이러한 사실이 확인되면 연구개발과제 선정 취소, 정부출연금 환수 등의 제재 조치

◦ 동일인이 국가연구개발사업의 연구책임자로 수행하는 과제 수가 아래의 각 호에 해당하는 경우

- 연구책임자로 동시에 수행하는 과제수가 3개 초과인 경우

- 연구자로 동시에 수행하는 과제수가 5개 초과인 경우

- 단, 다음의 경우에는 해당 과제 수에서 제외

․ 신청마감일로부터 6개월 이내에 종료되는 과제

․ 사전조사, 기획ㆍ평가 연구 또는 시험ㆍ검사ㆍ분석에 관한 연구개발과제

․ 연구개발과제의 조정 및 관리를 목적으로 하는 연구개발과제

․ 연구개발을 주목적으로 하지 않는 기반 구축 사업, 고등교육재정지원사업, 인력 양성 사업 및 학술활동사업 관련 연구개발과제

․ 「국가연구개발혁신법」 제4조제1호에 해당하는 사업 관련 연구개발과제

․ 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연구개발기관이 중소기업과 공동으로 수행하는 연구개발과제로서 과학기술정보통신부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 그 연구개발비를 별도로 정하는 연구개발과제

가. 「국가연구개발혁신법」 제2조제3호나목부터 바목까지의 규정에 해당하는 연구개발기관

나.「산업기술혁신 촉진법」 제42조에 따른 전문생산기술연구소

․ 그 밖에 연구개발 촉진 등을 위하여 연구개발과제 수에 포함하지 않고 산정할 필요가 있어 국가과학기술자문회의의 심의를 거친 연구개발과제

□ 신청 기간

◦ 기간: 2021. 3. 18.(목)부터 2021. 3. 24.(수) 16:00까지

☞ 접수 마감일에는 전산폭주로 인하여 접수가 지연되거나 장애가 발생할 수 있으므로 가급적 마감일 1∼2일전에 온라인 신청 완료 요망

□ 신청 방법: 온라인을 통한 연구개발계획서 신청·접수

◦ 사업안내서를 참고하여 연구개발계획서 등 필수 및 해당서류를 구비하여 기상청 연구관리시스템(https://rnd.kma.go.kr)을 통해 과제신청

☞ 신청 시 구비서류는 사업안내서 참조(기상청 홈페이지(www.kma.go.kr) 및 한국기상산업기술원 홈페이지(www.kmiti.or.kr)에서 열람가능)

□ 정부지원연구개발비 지원 기준

◦ 수행기관 유형에 따른 정부출연금 지원 비율은 아래 표와 같음

연구기관 유형	지원 기준
중소기업 (「중소기업기기본법」 제2조)	해당 수행기관 연구개발비의 80% 이하
중견기업 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호)	해당 수행기관 연구개발비의 70% 이하
공기업 (「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호)	해당 수행기관 연구개발비의 50% 이하
위 3개 유형에 해당하지 않는 기업	해당 수행기관 연구개발비의 50% 이하

* COVID-19 대응 중소기업 지원에 따라 한시적으로 정부출연금 중소기업기준 연구개발비의 ‘80% 이하’로 적용되며, 2022년부터는 ‘75% 이하’로 조정 예정

□ 민간부담금 현금부담 기준

◦ 수행기관은 사업비의 일부를 출연금으로 지원 받을 경우 민간부담금 중 현금부담비율은 아래표를 따름

연구기관 유형	현금부담 기준
중소기업 (「중소기업기기본법」 제2조)	기관부담연구개발비의 10% 이상
중견기업 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호)	기관부담연구개발비의 10% 이상
공기업 (「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호)	기관부담연구개발비의 15% 이상
위 3개 유형에 해당하지 않는 기업	기관부담연구개발비의 15% 이상

* COVID-19 대응 중견기업 지원에 따라 한시적으로 현금부담 기관부담연구개발비의 ‘10% 이상’으로 적용되며, 2022년부터는 ‘13% 이상’으로 조정 예정

□ 신청 서식 및 제출 서류

◦ 제출서류는 기상청 연구관리시스템(https://rnd.kma.go.kr)에 온라인 등록

구분	제출서류	비영리기관	영리기관	비고
1	신청공문	○	○
2	연구개발계획서	○	○	첨부1
3	신청 자격의 적정성 확인서	○	○	첨부2
4	가점 및 감점 사항 확인서	○	○	첨부3
5	연구데이터 관리계획서	○	○	첨부4
6	개인정보 및 과세정보 제공활용동의서	○	○	첨부5
7	연구윤리·청렴 및 보안서약서	○	○	첨부6
8	신규참여연구자 채용 확인서	○	○	첨부7
9	국가연구개발사업 과제 참여확인서	○	○	첨부8
10	기업참여의사 확인서	×	○	첨부9
11	연구장비 예산 심의요청서	△	△	첨부10
12	기업부설 연구소 인가서 (기업부설연구소, 연구개발전담부서)	×	○	KOITA(한국산업기술진흥협회) 인증서 (https://www.rnd.or.kr)
13	기업을 증명할 수 있는 확인서 (중소기업확인서, 벤처기업확인서 등)	×	○
14	기업 재무제표(2018, 2019 ,2020년)	×	○	2018, 2019, 2020년 모두 제출
15	연구개발서비스업자 신고증	×	△
16	이의신청서(해당시)	△	△	첨부11
17	재검토요청서(해당시)	△	△	첨부12
※ 비고 1. ○는 필수서류, △는 해당시 제출 서류, ×는 해당 없음 2. 공동과제의 경우 - 총괄과제 연구책임자가 [첨부1] 총괄용 계획서를 추가 제출 ※ 예) A기관+B기관 공동과제: 총 3개 계획서 제출(총괄용 계획서 1개, 연구(A, B) 계획서 2개) 3. 위탁수행과제의 경우 [첨부 1]의 연구개발계획서 추가 제출 4. 연구장비 예산 심의요청서(해당될 경우) - 3천만원 이상～1억원 미만 소요되는 장비는 주관연구기관에서 [첨부 10]을 작성하여 제출하고, 5억원 이상의 고가 장비를 도입하고자 하는 경우 사전 기획보고서를 한국기상산업기술원으로 제출 ※ 연구개발과제 평가단(전문가평가단): 3천만원 이상～1억원 미만 연구장비 도입시 심의 ※ 국가연구시설·장비심의평가단: 1억원 이상 연구장비 도입시 심의 5. 비영리기관과 영리기관이 함께 구성되는 협동과제의 경우 각각의 해당 서류를 모두 제출

<연구개발계획서 작성시 참고사항>

◦ 연구개발비 정산 수수료 비용 산정

-「기상업무 연구개발사업 처리규정」제37조제13항에 따라 회계법인을 통한 연구개발비 위탁정산을 실시하므로, 신규과제 신청시 연구활동비(직접비)내에 연구개발비 정산 수수료를 계상하여 연구개발계획서 제출

- 연구개발비 정산수수료는 과제별 각각 책정하며, 위탁기관이 있는 과제의 경우 아래 표 <위탁기관의 수에 따른 연구개발비 정산 수수료 가산금>에 따라 가산금 추가

(예시) 과제의 위탁정산 수수료

주관 1(정부출연금: 100,000천원): 545,000원

공동 1(정부출연금: 50,000천원/위탁과제1개 포함): 532,400원(484,000원+48,400원)

․ 위탁정산 수행기관 신규 선정 등 정산 업무 변경 시 수수료 변경 가능

<위탁정산 수수료(안)>

사업비 규모	위탁정산 수수료(부가세 포함)
0.5억원 미만	440천원
0.5억원 이상 1억원 미만	484천원
1억원 이상 2억원 미만	545천원
2억원 이상 3억원 미만	654천원
3억원 이상 5억원 미만	800천원
5억원 이상 10억원 미만	944천원

<위탁기관의 수에 따른 연구개발비 정산 수수료 가산금>

참여기관 수	가산금
0개	가산금 없음
1개	수수료의 10%
2개 이상	1개 기관 추가시마다 수수료의 5%씩 가산

3. 추진 일정

□ 과제 공고 및 선정 일정

구분	일정	비고
공고	3. 18.(목) ∼ 3. 24.(수) (7일간)	http://www.kmiti.or.kr http://www.kma.go.kr https://rnd.kma.go.kr
접수	3. 18.(목) ∼ 3. 24.(수) (7일간, 3월 24일 16:00까지)	https://rnd.kma.go.kr
사전검토	3. 24.(수) ∼ 3. 26.(금)	-
선정평가 및 지원과제 확정	3. 29.(월) ∼ 4. 15.(목)	-
협약 및 사업착수	4. 16.(금)	-

※ 마감시간 이후 추가 접수 불가(시간엄수), 접수 마감 시까지 신청을 하지 않은 책임은 신청자에게 있으며 접수 마감일에는 전산폭주로 인하여 접수가 지연되거나 장애가 발생할 수 있으므로 가급적 2～3일전 신청 완료 요망

※ 단독공모의 경우, 접수마감일로부터 일주일간 재공고

☞ 평가‧선정‧협약 일정은 신청 과제 수에 따라 일부 조정될 수 있음, 변경사항은 한국기상산업기술원 홈페이지(http://www.kmiti.or.kr) 또는 개별통보

□ 이의신청 접수 및 재평가 일정

이의신청 접수	이의신청 검토 및 재평가	확정 및 통보	협약
4. 16.(금) ∼ 4. 26.(월)	4. 27.(화) ∼ 5. 11.(화)	5. 14.(금)	5. 17.(월)

☞ 이의신청은 과제의 내용평가에 한정하며, 평가위원 선정, 연구비 평가, 평가절차 관련사항 등은 제외

4. 문의처

□ 사업 공고 및 접수 안내

◦ 한국기상산업기술원 R&D사업실 김석철

- Tel. : 070-5003-5322 / E-mail : ksc819@kmiti.or.kr

5. 관련 법령 및 규정

□ 법(법령)

◦ 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진), 기상법 제32조(기상업무에 관한 연구개발사업의 추진), 기상산업진흥법 제3조(기상산업의 진흥과 발전을 위한 노력 등), 제9조(연구개발사업의 지원 등) 및 제10조(연구개발성과의 사업화)

◦ 국가연구개발혁신법, 국가연구개발혁신법 시행령, 국가연구개발혁신법 시행규칙 및 하위 규정·고사·지침, 기상업무 연구개발사업 처리규정

□ 지침: 기상업무 출연 연구개발사업 과제평가지침

☞ 동 공고문에서 정하지 않은 사항은 국가연구개발혁신법 관련 법령, 규정 및 지침, 한국기상산업기술원 연구개발사업 평가·관리지침을 따름

☞ 상기 규정 및 지침의 제·개정에 따른 변경사항은 평가·협약 시점 기준으로 적용

Ⅱ. 사업지원계획 및

과제 제안요구서

1. 지원 계획[정부출연금 기준금액]

□ 기상관측장비 형식승인 시험절차 표준기술 개발

◦ 지정공모과제: 300백만원

□ 기상관측장비 국산화기술 개발

◦ 지정공모과제: 600백만원

☞ 지원규모는 상황에 따라 변경 가능

2. 지정공모과제 목록

(단위: 백만원)

내역사업명	일련번호	과제명	단계	2021년 연구비	총 연구기간
기상관측장비 형식승인 시험절차 표준기술 개발	1	기상관측장비 형식승인 대상 측기별 시험절차 표준기술 개발	응용	300	4년
기상관측장비 국산화기술 개발	2	기상레이더 신호처리기술 개발	응용	600	5년

3. 연구개발과제 제안요구서(RFP)

국가연구개발사업 연구개발과제 제안요구서(RFP)
중앙행정기관명	기상청	관리번호	OB01
전문기관명	한국기상산업기술원
사업유형	기술개발	사업명	기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발
선정방식	과제 공모

1. 제안요구내용

연구개발과제명	기상관측장비 형식승인 대상 측기별 시험절차 표준기술 개발
개 요	[1차년도] ○ 기상관측장비 5종(데이터로거 포함)에 대한 형식승인 세부시험기준 개발 ○ 기상관측장비 형식승인 관련 온-오프라인 혼합형 사전 편찬 [2차년도] ○ 기상관측장비 9종 형식승인 세부시험기준 개발 ○ 기상관측장비 형식승인 관련 사전 발간 및 On-line 개재 [3차년도] ○ 라디오존데, 시정계, 운고계 시험절차 및 표준기술 개발 ○ 기상측기 성능인증제도 타당성 분석 [4차년도] ○ 파고계, 파향계 시험절차 및 표준기술 개발 ○ 기상측기 형식승인센터 국제공인화 추진방안 제시

연구 필요성	○ 「기상관측표준화법」개정에 따른 기상·지진장비 형식승인 시행을 위한 기상·지진장비 성능인증 기술 및 표준화된 시험절차 필요 * 관측용도의 수입 및 제작 장비의 구조, 규격, 성능에 대한 형식승인('21.4.18. 시행) ○ 국산 기상장비 활용 확대를 위한 성능검증 체계 요구(기상사업자) - 기상기업이 개발한 국산 기상장비의 신뢰성 확보 지원을 위한 검·인증 체계 구축과 수출 경쟁력 강화 지원 방안 필요 ○ 관측장비의 형식승인을 통해 관측자료의 품질을 확보하고, 장비 신뢰도 제고 및 국산장비의 해외 진출 등 기상산업 발전에 기여
연구내용 및 범위	[1차년도] ○ 기상관측장비 5종(데이터로거 포함)에 대한 형식승인 세부시험기준 개발 - (대상) 전자식 온도계·습도계·기압계, 무게식 강수량계, 데이터로거 - 성능시험 세부기준(최대허용오차, Drift, Linearity, 응답시간, 안정도, 가혹시험조건 등) 개발 및 제시 - 기상관측장비 5종에 대한 국내외 산업표준 조사 및 기술동향 분석 - ’23년 형식승인센터 시험장비 도입을 위한 기술규격(Spec) 분석 및 도입(안) 제시 ○ 기상관측장비 형식승인 관련 온-오프라인 혼합형 사전 편찬 - 기상관측장비 형식승인 관련 용어 정리 - 기상관측장비 분류체계(대분류-중분류-소분류), 관측방식별 센서특성 및 운영환경, 기술발전에 따른 기상측기의 변천사 요약 - 온·습도계, 기압계, 강수량계, 풍향·풍속계, 일사·일조계 등 현황 조사(8종) - 참고사례 정리: 기상관측장비 자료집(’14년), 기상장비사전(‘06년판) [2차년도] ○ 기상관측장비 9종 형식승인 세부시험기준 개발(4억원) - (대상) 전자식 풍향·풍속계, 초음파식 풍향·풍속계, 일사계(전천·직달), 전자식 일조계, 적설계(레이저식, 초음파식) - 성능시험 세부기준(최대허용오차, Drift, Linearity, 응답시간, 안정도, 가혹시험조건 등) 개발 및 제시 - 기상관측장비 9종에 대한 국내외 산업표준 조사 및 기술동향 분석 - 성능시험시 데이터 Sampling 및 분석방법 세부기준 제시 ○ 기상관측장비 형식승인 관련 사전 발간 및 On-line 개재 - 기상관측장비 형식승인 관련 용어 및「기상관측장비 사전」콘텐츠 홈페이지 등 온라인 개재 - 라디오존데, 적설계, 파향·파고계, 운고·운량계, 시정계, 증발계 등 현황 조사(8종) - 오프라인 형태 기상관측장비 사전 책자 발간 및 배부 [3차년도] ○ 라디오존데, 시정계, 운고계 시험절차 및 표준기술 개발(4억원) - (대상) 라디오존데, 시정계, 운고계 - 기상관측장비 3종에 대한 국내·외 표준 및 시장·기술동향 조사·분석 - 정확도 검사(검정)을 위한 검사 기준 및 절차 개발 - 종합적인 성능검사를 위한 형식승인 시험 기준 및 절차 개발 ○ 기상측기 성능인증제도 타당성 분석 - 형식승인 대상이 아닌 신개발 스마트센서 등에 성능인증제도 활용 방안 검토 - 제도 시행기관 사례조사, 성능인증제도 타당성(경제성, 정책효과) 분석 [4차년도] ○ 파고계, 파향계 시험절차 및 표준기술 개발(4억원) - (대상) 파고계, 파향계 - 기상관측장비 2종에 대한 국내·외 표준 및 시장·기술동향 조사·분석 - 정확도 검사(검정)을 위한 검사 기준 및 절차 개발 - 종합적인 성능검사를 위한 형식승인 시험 기준 및 절차 개발 ○ 기상측기 형식승인센터 국제공인화 추진방안 제시 - 관측장비 성능인증 결과가 국제공인체계(KOLAS-ILAC MRA)하에 인정받기 위한 제도적 방안 제시
연구비 산출 근거	[1차년도] ○ 기상관측장비 5종(데이터로거 포함)에 대한 형식승인 세부시험기준 개발(3억원) - (대상) 전자식 온도계·습도계·기압계, 무게식 강수량계, 데이터로거 - 성능시험 세부기준(최대허용오차, Drift, Linearity, 응답시간, 안정도, 가혹시험조건 등) 개발 및 제시(1.0억) - 기상관측장비 5종에 대한 국내외 산업표준 조사 및 기술동향 분석(0.5억) - ’23년 형식승인센터 시험장비 도입을 위한 기술규격(Spec) 분석 및 도입(안) 제시(0.5억) ○ 기상관측장비 형식승인 관련 온-오프라인 혼합형 사전 편찬(1.0억) - 기상관측장비 형식승인 관련 용어 정리, 기상관측장비 분류체계(대분류-중분류-소분류), 관측방식별 센서특성 및 운영환경, 기술발전에 따른 기상측기의 변천사 요약(0.5억) - 편집, 업데이트가 용이한 ‘온라인 사전’ 형태로 컨텐츠 제작(0.5억) - 참고사례 정리: 기상관측장비 자료집(’14년), 기상장비사전(‘06년판) [2차년도] ○ 기상관측장비 9종 형식승인 세부시험기준 개발(4억원) - (대상) 전자식 풍향·풍속계, 초음파식 풍향·풍속계, 일사계(전천·직달), 전자식 일조계, 적설계(레이저식, 초음파식) - 성능시험 세부기준(최대허용오차, Drift, Linearity, 응답시간, 안정도, 가혹시험조건 등) 개발 및 제시(2.0억) - 기상관측장비 9종에 대한 국내외 산업표준 조사 및 기술동향 분석(0.5억) - 성능시험시 데이터 Sampling 및 분석방법 세부기준 제시(0.5억) ○ 기상관측장비 형식승인 관련 사전 발간 및 On-line 개재(1.0억) - 기상관측장비 형식승인 관련 용어 및 ’21년 제작한「기상관측장비 사전」콘텐츠 홈페이지 등 온라인 개재(0.5억) - 오프라인 형태 기상관측장비 사전 책자 발간 및 배부(0.5억) [3차년도] ○ 라디오존데, 시정계, 운고계 시험절차 및 표준기술 개발(4억원) - (대상) 라디오존데, 시정계, 운고계 - 기상관측장비 3종에 대한 국내·외 표준 및 시장·기술동향 조사·분석(0.5억) - 정확도 검사(검정)을 위한 검사 기준 및 절차 개발(1.5억) - 종합적인 성능검사를 위한 형식승인 시험 기준 및 절차 개발(1.5억) ○ 기상측기 성능인증제도 타당성 분석(0.5억) - 형식승인 대상이 아닌 신개발 스마트센서 등에 성능인증제도 활용 방안 검토 - 제도 시행기관 사례조사, 성능인증제도 타당성(경제성, 정책효과) 분석 [4차년도] ○ 파고계, 파향계 시험절차 및 표준기술 개발(4억원) - (대상) 파고계, 파향계 - 기상관측장비 2종에 대한 국내·외 표준 및 시장·기술동향 조사·분석(1.0억) - 정확도 검사(검정)을 위한 검사 기준 및 절차 개발(1.0억) - 종합적인 성능검사를 위한 형식승인 시험 기준 및 절차 개발(1.0억) ○ 기상측기 형식승인센터 국제공인화 추진방안 제시(1.0억) - 관측장비 성능인증 결과가 국제공인체계(KOLAS-ILAC MRA)하에 인정받기 위한 제도적 방안 제시
최종 성과물	○ 기상관측장비 10종 형식승인 시험 기준 및 시험 절차서, 시험항목별 근거자료 ○ 기상관측장비 신규 6종(자료처리기, 시정계, 운고계, 파고계, 파향계, 라디오존데) 형식승인에 관한 시험 기준 및 절차서 ○ 기상관측장비 형식승인 관련 온-오프라인 혼합형 사전 ○ 기상측기 성능인증제도 활용방안 검토 보고서
기대성과 및 활용방안	○ 기상관측자료 품질 향상으로 예보정확도 향상 및 재해경감에 기여 ○ 표준화된 시험절차 적용으로 성능인증의 공신력을 확보하여 기상장비 국산화 유도 및 수출 확대 기반 마련
과거유사 연구사례	○ 해당사항 없음

2. 추진체계 및 예산/기간

주관연구개발기관 유형			-				필수참여 기관유형					-
예산규모			• 1차 연도 : 3 억원 • 전 체 : 5 억원				기술료 징수 여부 (사업화 대상)					-
연구개발비 (단위: 억원)			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금							합계				연구개발비 외 지원금
						지방자치단체			기타
			현금	현금	현물	현금		현물	현금		현물		현금	현물	합계
	총계		15
	1단계	1년차	3
		2년차	4
	2단계	3년차	4
		4년차	4
연계/해당여부			□ 기술준비단계 착수:( ), 종료:( ) □ 표준화 연계 □ 실증연구							□ 도전형 R&D / 초고난도 R&D □ 경쟁형 R&D □ 복수지원대상( )

※ 연구개발비는 정부지원 연구개발비 기준이며, 영리기관 과제 참여시 기관부담 연구개발비 추가 예정

국가연구개발사업 연구개발과제 제안요구서(RFP)
중앙행정기관명	기상청	관리번호	OB02
전문기관명	한국기상산업기술원
사업유형	기술개발	사업명	기상관측장비 핵심기술 및 관측자료 활용기법 개발
선정방식	과제 공모

1. 제안요구내용

연구개발과제명	기상레이더 신호처리기술 개발
개 요	[1차년도] ○ 신호처리 테스트플랫폼(TestPlatform;TP) 구축 ○ 기상레이더 신호처리 알고리즘 조사·분석 및 디지털 변환 기술 개발 ○ 기상레이더 신호처리기 개발 개념 설계 [2차년도] ○ 신호처리 테스트플랫폼(TP) 구축완료 및 시험 ○ 기상레이더 신호처리 클러터 제거 및 기상변수 추정기술 개발 ○ 신호처리기 시작품 형상설계 ○ 품질/성능평가(시험운영) 방안 수립 ○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등 [3차년도] ○ 기상레이더 신호처리 품질변수 추정 및 품질관리기술 개발 ○ 기상레이더 신호처리기 시작품 개발 ○ 테스트베드레이더 활용 장착시험 ○ 실시간 신호처리기 시제품 예비설계 ○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등 [4차년도] ○ [1차년도~3차년도]개발 기상레이더 신호처리 알고리즘 개선 ○ 기상레이더 신호처리기 1차 시제품 개발 ○ 운영자시스템(설정·표출·분석·감시·저장) 개발 ○ 신호처리기 1차 시제품 장착 및 시험운영 ○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등 [5차년도] ○ 기상레이더 신호처리 알고리즘 최적화 및 모듈화 ○ 기상레이더 신호처리기 2차 시제품 및 운영자시스템 개발 ○ 테스트베드레이더 활용 신호처리기 2차 시제품 시험운영 및 성능평가 ○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등

연구

필요성

○ 실시간 신호처리기술은 기상레이더자료의 원천적 품질에 가장 큰 영향을 미치는 중요한 기술이나, 현업용 기상레이더는 전량 해외도입에 의존하고 있음. 제작사에서 도입된 신호처리기의 경우 제작사가 관련 핵심기술을 공개하지 않아 기상레이더 자료의 원천적 품질에 대한 성능개선 여지가 없음

○ 신호처리기술은 미국, 영국, 일본 등 선진국의 경우에도 기상레이더 수명연장 혹은 기상레이더 업그레이드 시 필수적으로 요구되는 기술로서 기상레이더의 핵심인 신호처리기술에 대한 자체 기술력 확보가 필요함

○ 본 연구에서는 대용량의 실시간 기상레이더 원시신호를 고속처리하는 신호처리기 시제품(TRL8*)을 개발하여 상용 신호처리기 동등 수준 이상의 핵심 기술력을 확보하고자 함

* TRL 8: 시스템 완제품의 제한된 실제 환경에서 사용 가능성 증명

연구내용  및 범위

<기상레이더 신호처리기 개발 목표시스템>

[1차년도] 신호처리기 개발개념 및 테스트플랫폼 설계

○ 신호처리 테스트플랫폼(TestPlatform;TP) 구축

- 테스트베드레이더 운영현황 및 인터페이스 분석

- 신호처리 테스트플랫폼 구조 설계

- 신호처리 테스트플랫폼 IF(중간주파수) 신호저장 H/W 구축

○ 기상레이더 신호처리 알고리즘 조사·분석 및 디지털 변환 기술 개발

- 기상레이더 신호처리 알고리즘 조사 분석 및 개발대상제안

- 모의 신호 활용 IF(중간주파수) Digitizing 기술 개발

- 테스트베드레이더 I/Q 신호 저장 및 I/Q 자료 분석

- I/Q 자료 활용 클러터 인식 및 제거기술(1차) 개발

· PPP(Pulse Pair Processing)기반의 필터링 기술(IIR* 필터 동등이상 등)

* IIR: Infinite Impulse Response

○ 기상레이더 신호처리기 개발 개념 설계

- 기상레이더 신호처리기 개발 요구사항 분석

- 신호처리기 개발(H/W+S/W) 개념 및 목표 설계

- 품질/성능평가 기술 분석

※ 품질 및 성능평가 참고사항

· 연구개발 최종목표를 만족할 수 있도록 신호처리기 시제품의 품질 및 성능평가에 대한 평가항목 및 평가방법을 제안자가 제시하여야 함

· 레이더 변수의 정확도(accuracy)를 검증할 수 있는 기법을 각 항목별로 제안하고 각 항목에 대한 정확도를 제안된 방법으로 성능검증하여야 함

○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등

- 신호처리 테스트플랫폼 구축 및 신호처리 알고리즘 개발관련 기술자문

[2차년도] 테스트플랫폼 활용 신호처리 알고리즘 실환경 시험

○ 신호처리 테스트플랫폼(TP) 구축완료 및 시험

- 테스트플랫폼 기상사례별 중간주파수(IF) 아날로그 신호저장(Recorder)(A/D 변환)

· 맑은날 사례, 이상전파사례, 강수사례, 강설사례 등 신호저장

- 테스트플랫폼 아날로그 신호 재생(Playback) 시험(D/A 변환)

· 저장한 사례별 디지털신호를 아날로그 신호로 재생(Playback)

- 테스트플랫폼 활용 신호처리 알고리즘 기상사례별 실환경 시험 및 분석

※ 테스트플랫폼 참고사항

· 개발하는 신호처리 알고리즘은 테스트플랫폼을 통해 재생되는 아날로그 신호로 사례별로 독립적으로 충분히 시험할 수 있어야 함

· 저장된 IF 아날로그 신호를 재생(playback)할 때는 현업용에 준하도록 충분한 실시간성을 확보하여야 하며, 반복적용할 수 있도록 구성되어야 함

· 기존 시스템의 자료와 비교할 수 있도록 사례별 I/Q 자료 및 기상모멘트 자료를 저장하여 테스트플랫폼을 활용하여 실제 환경시험을 통한 신호처리 알고리즘 유효성 검증에 활용할 수 있어야 함

○ 기상레이더 신호처리 클러터 제거 및 기상변수 추정기술 개발

- 클러터 인식 및 제거기술(2차) 개발

· FFT/DFT 기반 필터링 기술(고정폭, 가변폭, GMAP** filter 동등이상 등)

** GMAP: Gaussian Model Adaptive

- 기상모멘트 기본 핵심변수 추정기술 개발(7개 변수)

· 반사도, 시선속도, 스펙트럼 폭, 차등반사도, 차등위상, 비차등위상, 교차상관계수

- 속도접힘 해소를 위한 시선속도 처리기술 개발(Dual PRF 등)

○ 신호처리기 시작품 형상설계

- 기상레이더 신호처리기 상용품(IFD+DSP) 형상조사

- 신호처리기 시작품 H/W 및 장착치구 형상설계

- 시작품 인터페이스 설계

- 운영자시스템 체계조사 및 GUI설계

○ 품질/성능평가(시험운영) 방안 수립

- 품질/성능평가 및 시험운영 방안 수립

○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등

- 신호처리 알고리즘 실환경 시험결과, 시작품 형상설계(안), 성능평가 방안 등 기술자문

[3차년도] 기상레이더 신호처리 알고리즘 및 신호처리기 시작품 개발

○ 기상레이더 신호처리 품질변수 추정 및 품질관리기술 개발

- 클러터 인식 및 제거기술(3차) 개발

· FFT/DFT 기반 필터링 기술(제안사 제안 알고리즘 등)

- 기상레이더 품질변수 추정기술 개발

· 클러터 전력, 신호품질지수, 로그전력, 신호대잡음비, 파워스펙트럼, 클러터위상정렬 등

- 임계값처리 품질관리기술 개발

- 기상모멘트 포맷 형식조사 및 표준포맷 결정

※ 기상모멘트 산출물 포맷은 국내외 자료조사를 통해 NetCDF 등 다양한 포맷을 지원하도록 구현하여야 하며, 기상레이더센터와 협의하여 국내외에 통용될 수 있는 표준화된 포맷을 설정하여야 함

○ 기상레이더 신호처리기 시작품 개발

- 시작품-테스트베드레이더 간 인터페이스 개발

- 중간주파수 디지타이저((Intermediate Frequency Digitizer, IFD) 개발

· ADC 보드 제작기술

· FPGA, DDC 등 기술구현

· 디지털 변환기술 구현

- 시작품 장착치구 제작

- 신호처리기 시작품(프로토타입) 구성품 제작/조립 구현(신호처리 S/W 탑재)

- 운영자시스템 인터페이스 개발 및 베타버전 개발

○ 테스트베드레이더 활용 장착시험

- 시작품 장착 시험절차서 작성

- 테스트베드레이더 장착시험 환경 구축

- 시작품 장착 및 실환경 시험

※ 테스트베드레이더에서 IF(중간주파수) 아날로그 신호를 분기했을 때, 신호 분기로 인한 전력손실이 있을 경우 손실된 신호만큼 보상하여야 함

○ 실시간 신호처리기 시제품 예비설계

- 시작품 장착시험결과 반영 신호처리 시제품 구성품 정의 및 형상 예비설계

- 운영자시스템(설정·표출·분석·감시·저장) S/W GUI/인터페이스 예비설계

○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등

- 시작품 장착시험 결과 및 시제품 예비설계 결과 등 기술자문

- 사업화 방안조사·분석

[4차년도] 신호처리 알고리즘 개선 및 신호처리기 1차 시제품 개발

○ [1차년도~3차년도]개발 기상레이더 신호처리 알고리즘 개선

- 국내 환경에 맞는 환경적응형 알고리즘 개선

· 강우 및 시선속도 접힘 등 다양한 사례 시험

- 관측전략 변경(PRF변경, Dual PRF 설정 등)에 따른 알고리즘 개발

- 기상모멘트 추정 알고리즘 최적화

○ 기상레이더 신호처리기 1차 시제품 개발

- 1차 시제품 상세설계

- 신호처리기 1차 시제품 구성품 연동 설계 최적화

- 파형발생기술 개발(DAC)

- IF Digitizer(IFD) 1차 시제품 개발

- DSP보드 1차 시제품 개발

- 신호처리기(Host computer) 1차 시제품 구축

- 신호처리기 1차 시제품 구성품 제작/조립 구현(신호처리 S/W 탑재)

○ 운영자시스템(설정·표출·분석·감시·저장) 개발

- 운영자시스템 GUI 상세설계

- 운영자시스템 H/W 구축 및 S/W 개발

- 자료형식 표준포맷변환 기술 개발

※ 운영자시스템(설정·표출·분석·감시·저장) 참고사항

· 운영자시스템은 자료수집, 데이터 표출, 데이터 분석, 감시, 설정값 변경 등의 기능을 수행할 수 있는 리눅스 서버로 구성해야 함

· 기상모멘트 주요산출물은 PPI 등 기본 프러덕트 산출물 표출 기능이 수행되어야 하며, 지형, 지도 등이 동시에 표출될 수 있어야 함

· 표출은 실시간 표출과 시간설정을 통한 과거자료 표출 기능이 수행되어야 함

· 시스템은 모듈화된 구성으로 확장성을 가질 수 있게 구현하여야 함

· 개발되는 신호처리기(Host computer) 등 다른 장비와의 네크워크 통신 및 인터페이스 구성 등은 실시간 자료처리 동작이 가능하도록 구성되어야 함

· 자료저장 및 삭제가 자동으로 수행되어야 하며, 상세옵션은 사용자가 설정할 수 있어야 함

· 표준자료형식으로 자료변환 및 전송 기능을 수행해야 함

· 신호처리기 상태 확인 등의 감시가 가능하여야 함

· 신호처리 옵션 변경을 통해 저장된 I/Q 과거자료 재처리 기능이 있어야 함

· 본 과제에서는 추가적으로 테스트베드레이더와 성능비교를 위한 비교영상 표출 기능이 구성하여야 함

○ 신호처리기 1차 시제품 장착 및 시험운영

- 1차 시제품 개발시험평가

- 1차 시제품 장착 시험환경 구축

- 1차 시제품 테스트베드레이더 운영시험평가

- 테스트베드레이더 모멘트결과 자료와 비교검증

- 1차 시제품 개발시험 및 운영시험평가, 비교검증 결과보고서 제출

○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등

- 신호처리기 1차 시제품 장착 시험운영 결과 등 기술자문

- 신호처리기 개발품 사업화 방안수립(신규장비 도입시 활용, 보급시 양산단가 등)

[5차년도] 기상레이더 신호처리 알고리즘 최적화 및 2차 시제품 개발/성능시험

○ 기상레이더 신호처리 알고리즘 최적화 및 모듈화

- 신호처리기 1차 시제품 시험운영결과 결과 반영 알고리즘 최적화

- 실시간 자료처리 최적화

- 향후 알고리즘 추가 등 성능개선 확장성 고려 알고리즘 모듈화

- 신호처리 알고리즘 모듈화 상세 명세서 및 알고리즘 상세 설명서

○ 기상레이더 신호처리기 2차 시제품 및 운영자시스템 개발

- 2차 시제품 상세설계

- 1차 시제품 성능보완 알고리즘 탑재 및 최적화

- 신호처리기 2차 시제품 구성품 제작/조립 구현

○ 테스트베드레이더 활용 신호처리기 2차 시제품 시험운영 및 성능평가

- 신호처리기 2차 시제품 시험절차서 작성

- 2차 시제품 개발환경 시험

- 2차 시제품 테스트베드레이더 장착 운영환경시험

- 2차 시제품 최종 성능평가

○ 사업관리 및 국내외 기술협력/자문 등

- 신호처리기 2차 시제품 시험운영 및 성능평가 결과 등 자문

- 보급형 상세기술매뉴얼 작성, 기술이전, 사용자 교육

- 보급형 규격서 등 작성 및 제공(한글/영문)

연구비

산출 근거

[1차년도] 신호처리기 개발개념 및 테스트플랫폼 설계(6억원)

[2차년도] 테스트플랫폼 활용 신호처리 알고리즘 실환경 시험(10억원)

[3차년도] 기상레이더 신호처리 알고리즘 및 신호처리기 시작품 개발(12억원)

[4차년도] 신호처리 알고리즘 개선 및 신호처리기 1차 시제품 개발(12억원)

[5차년도] 기상레이더 신호처리 알고리즘 최적화 및 2차 시제품 개발/성능시험(10억원)

최종

성과물

○ 실시간 기상레이더 신호처리기 시제품(H/W+S/W)

- IFD(중간주파수 디지타이저)

- 디지털 신호처리용 컴퓨터 (DSP보드, 신호처리 알고리즘S/W 탑재)

- H/W 상세도면 및 S/W 알고리즘 소스코드, 장착치구

○ 신호처리기 운영자시스템(H/W+S/W) (설정·표출·분석·감시·저장)

- (H/W) 컴퓨터 리눅스 서버, (S/W) GUI 인터페이스, S/W 소스코드

○ 신호처리 테스트플랫폼

○ 실시간 신호처리기 시제품 성능시험 절차 및 결과서

○ 인터페이스 분석서

○ 보급형 기술매뉴얼

- 신호처리기 운영자 매뉴얼, 신호처리기 사용자 매뉴얼, 운영자시스템 매뉴얼

- 규격서 등(한글/영문)

기대성과

및

활용방안

○ 국내 환경에 적합한 기상레이더 실시간 신호처리 핵심기술 개발을 통한 해외 제작사에 의존되지 않는 레이더 성능개선 기술 확보

○ 향후 기상레이더 업그레이드 및 신규 레이더 도입 시 핵심 기반기술로 활용 가능

○ 기상레이더 하드웨어 분야 전문인력 양성 및 국내 기상산업 활성화 증대

과거유사

연구사례

○ 해당사항 없음

연구개발 결과물

소유권

○ 기상레이더센터에 설치되는 시제품(H/W+S/W)은 기상레이더센터의 소유로 함

○ 본 과제 수행결과로 얻어지는 지적재산권 등의 연구성과는 공익을 목적으로 활용하기 위해 주관연구기관과 기상청이 공동으로 소유함

○ 본 과제를 통하여 개발되는 연구개발 결과를 공익적 목적에 활용하기 위하여 실시하고자 할 경우에는 무상으로 기술실시할 수 있음

기타

본 연구에서는 기상레이더 신호처리기 시제품을 개발하여 상용 신호처리기 동등 수준 이상의 핵심 기술력을 확보하고자 함. 이에 기상레이더 상용품의 주요기술규격을 참고자료로 첨부함

기상레이더 신호처리기 상용품 주요 기술규격( 3. 참고자료 참조)

2. 추진체계 및 예산/기간

주관연구개발기관 유형			-				필수참여 기관유형					-
예산규모			• 1차 연도 : 6 억원 • 전 체 : 50 억원				기술료 징수 여부 (사업화 대상)					-
연구개발비 (단위: 억원)			정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금							합계				연구개발비 외 지원금
						지방자치단체			기타
			현금	현금	현물	현금		현물	현금		현물		현금	현물	합계
	총계		50
	1단계	1년차	6
		2년차	10
	2단계	3년차	12
		4년차	12
		5년차	10
연계/해당여부			□ 기술준비단계 착수:( ), 종료:( ) □ 표준화 연계 □ 실증연구							□ 도전형 R&D / 초고난도 R&D □ 경쟁형 R&D □ 복수지원대상( )

※ 연구개발비는 정부지원 연구개발비 기준이며, 영리기관 과제 참여시 기관부담 연구개발비 추가 예정

3. 참고 자료

기상레이더 신호처리기 상용품 주요 기술규격

○ 중간주파수 디지타이저 (Intermediate Frequency Digitizer, IFD)

구분	주요규격	비고
IF 입력채널	5채널 (2×H, 2×V, 1×Burst) (50Ω, +8.0 dBm full-scale, +20 dBm absolute max)	Reference clock 기능옵션(시간동기화)
IF 출력채널	IF 파형발생 (IF Waveform Generator) (50Ω, +13.0 dBm, >65dB SNR)	(For Klystron) (Trigger 신호 발생)
채널해상도 (ADC, DAC)	16 bit	Master clock jitter < 1.0 picosec
IF 범위 (IF range)	10 ∼ 170 MHz (60MHz)	옵션
IF 샘플링 율 (IF sampling rate)	100 MHz	-
다이나믹레인지 (Dynamic Range)	>= 110 dB (±1.0dB)	wide dynamic range >120 dB
최대 레인지 빈 수 (Maximum number of range bins)	최대 8,000	-
최소레인지 해상도 (Minimum Range Resolution)	125 meters 이하
최대 관측반경 (Maximum range)	최대 700 km	-
펄스반복주파수 (Pulse Repetition Frequency, PRF)	100 Hz ∼ 24 kHz	-
펄스폭 개수 (Number of Pulse Width)	4개	옵션별 독립적으로 설정
위상 안정성 (Phase Stability)	0.1˚ 이내	-
AFC(Automatic Frequency Control)	디지털 (numerical) NAFC	-
Sector Blanking	AZ(방위각)/EL(고도각) 설정	자유롭게 설정가능
자료 출력물 (Data Output)	16bit, floating I and Q values
통신 인터페이스	1 or 10 Gbit/s 이상	Fibre optic 혹은 Ethernet

※ IFD는 배치장소에 대한 유연성을 위해 파형발생 기능 등 다기능을 제공하여야 하나, 파형발생 및 트리거 발생신호 기능 등의 실제 구현은 상황에 따라 변경될 수 있음

○ 디지털 신호처리 알고리즘

알고리즘		주요기술
주요 처리모드 (Primary Processing modes)		· PPP(Pulse Pair Processing)
		· FFT/DFT Processing
		· Dual PRF Mode : None, 2/3, 3/4, 4/5
		· Staggered PRT Mode
주요 처리옵션	클러터 필터	· PPP기반의 필터링 기술(IIR 필터 동등) · FFT/DFT 기반 필터링 기술(GMAP filter 동등) IIR : Infinite Impulse Response GMAP : Gaussian Model Adaptive
	시간평균	· Adjustable time samples (16 ∼ 1024) · Dynamic angle syncing (0.05° ∼ 5°)
	방위각 평균	· 2 ∼ 1024 pulses
	시선속도 접힘풀기	· Dual PRF (3:2, 4:3, 5:4 PRF) unfolding
	이착에코 처리	· Phase coded second trip filtering/recovery
	펄스폭별 처리	· 펄스폭 4개(0.5㎲, 1㎲, 2㎲, 4.5㎲) 옵션별 처리
	감쇠보정	· Gas 대기감쇠 보정
	거리보정	· 1/r2 거리 Normalization
	임계값처리	· Configurable thresholding (LOG, CCOR, SQI, SIG 등)
	기상모멘트 추정 KDP 산출	· Traditional Moments estimation 등 (Autocorrelation R(n) processing)
자료저장 옵션		· I/Q 실시간 저장 기능 (16bit or 32bit floating I/Q )
추가기능 옵션		· I/Q 실시간 재생 기능

○ 자료형식(Data type) : 주요산출물

이중편파 기상레이더 모멘트 산출물		비고
반사도	reflectivity H/V [dBZ]	UZh, UZv; Zh, Zv
시선속도	Radial velocity H/V [m/s]	UVh, UVv; Vh, Vv
스펙트럼 폭	Spectral width H/V [m/s]	UWh, UWv; Wh, Wv
차등반사도	Differential reflectivity [dB]	UZDR; ZDR
차등위상	Differential phase [°]	UPHIDP; PHIDP
비차등위상	Specific differential phase [°/km]	UKDP; KDP
교차상관계수	Cross correlation coefficient	URHOHV; RHOHV
선형소광계수	Linear Depolarization Ratio	ULDR; LDR
클러터 전력	Clutter power H/V	CCORh, CCORv
신호품질지수	Signal quality index H/V	SQIh, SQIv
로그 전력	Logarithmic Power (LOG) H/V	LOGh, LOGv
신호대잡음비	Signal Noise Ratio (SNR) H/V	USNRh, USNRv; SNRh, SNRv
파워스펙트럼	Power Spectrum H/V	POWERSPECTh POWERSPECTv
클러터위상정렬	Clutter Phase alignment (CPA) H/V	CPAh, CPAv

○ 디지털 신호처리용 컴퓨터

구분	주요규격	비고
프로세스 타입	Multi-core processor	-
메모리(Memory)	32GB DDR3 이상	-
디스크	2 * 512G SSD in RAID1	Mirror, Redundancy RAID 증설 가능하도록 구성
추가디스크	6개 슬롯 (6 * 1TB)	RAID 구성
OS	리눅스	설치키트 포함
전원공급(Power Supply)	이중화	-
기타	모니터, 마우스 등	확장슬롯

○ 기계적 환경조건

구분		주요규격
중간주파수 디지타이저 (Intermediate Frequency Digitizer, IFD)	DC옵션	온도 : -40℃ ∼ +50℃ 습도 : 0% ∼ 95%, non-condensing
	AC옵션	온도 : -40℃ ∼ +45℃ 습도 : 0% ∼ 95%, non-condensing
디지털 신호처리기 (Digital Signal Processor, DSP)	미 작동시	온도 : -40℃ ∼ +70℃ 습도 : 10% ∼ 95% @ 60℃, non-condensing 진동(5 ∼ 500Hz) : 2G
	작동시	온도 : 0℃ ∼ +40℃ 습도 : 10% ∼ 95% @ 40℃, non-condensing 진동(5 ∼ 500Hz) : 1 Grms 충격 : 10 G (with 11 ms duration, half sine wave)

Ⅲ. 연구개발과제 선정 평가

1. 평가 구성∙운영 및 선정 절차

□ 전문가 평가 및 총괄조정위원회(심의위원회)

◦ 기능

- 전문가 평가

․발표 심사를 통해 사업의 분야별 지원과제 우선순위 선정

- 총괄조정위원회(심의위원회)

․분야별 전문가평가의 평가결과, 사업비 등을 종합 검토하여 총괄조정

◦ 전문가 평가, 위원회 구성 방법 및 원칙

- 전문가 평가

․‘평가위원 후보단’에서 과제신청자 등 이해관계자를 제외한 후 후보위원을 선정

․후보위원 우선순위에 따라 본인 의사를 확인하여 확정하되, 산・학・연・관 전문가로 평가단을 구성

․전문가 평가단은 7인 이상의 전문가로 구성

- 총괄조정위원회(심의위원회)

․한국기상산업기술원의 장은 연구개발과제 평가를 총괄하여 조정·심의하기 위하여 총괄조정위원회(심의위원회)를 구성·운영

□ 선정 절차

◦ 선정 절차 내용

- 객관성·투명성을 확보하기 위해 기술원에서 사전검토 후 분야별 전문가 평가를 거쳐 총괄조정위원회(심의위원회)에서 심의·조정

<선정 절차도>

연구개발계획서 제출	→	검토	전문가 평가	심의·의결	평가결과 확정
연구기관		기술원 / 기상청	전문가 평가단	총괄조정위원회 (심의위원회)	기상청

◦ 선정 절차 세부 내용

- 사전검토

․신청자격의 적합여부, 연구개발계획서 및 첨부서류의 적정여부 검토 등

- 전문가 평가(발표·패널 평가)

․연구책임자의 발표 및 질의응답으로 평가

․연구개발의 필요성, 연구 계획의 적합성·활용가능성, 추진 전략 및 체계의 합리성, 연구인력 및 시설의 우수성 등 평가

․평가결과 점수가 70점 이상인 과제를 선정하는 것을 원칙으로 하되, 예산의 범위 내에서 평가 점수 고득점자 순으로 선정

․평가결과 평가점수가 높은 과제부터 우선 선정되며, 선정평가 결과와 지원예산의 규모 등을 고려하여 연구비 조정 가능

․최고점과 최저점을 제외한 분야별「전문가 평가」의 평가점수를 산술평균하여 70점 미만 과제는 탈락시키고, 70점 이상 과제를 대상으로 가점 및 감점을 산정하여 그 종합평가점수에 따라 순위를 결정

․평가결과 평균 70점 이상인 과제임에도 불구하고 평가위원 2인 이상이 70점 미만으로 평가한 과제는 탈락 조치

․3천만원 이상 소요되는 장비 구매 시 연구장비도입심사 평가

․연구개발계획서 작성 시 보안등급으로 분류한 과제는 보안 적절성 평가

․평가 항목: 「한국기상산업기술원 연구개발사업 평가·관리지침」기초․응용 단계 기준

평가항목		배점
연구개발의 필요성	RFP와의 부합성	10
연구 계획의 적합성·활용가능성	연구 목표의 타당성 및 달성가능성	45
	기존기술과의 차별성
	실용화·정책 활용 가능성 및 파급효과(총괄과제)
	연구성과 활용 가능성 및 파급효과(단위과제)
추진 전략 및 체계의 합리성	총괄과제와 세부과제 구성의 적합성 / 참여기관간의 역할분담의 적합성(총괄과제)	20
	연구개발추진 전략 및 수행방법(단위과제)
	연구비 구성의 적합성
연구인력 및 시설의 우수성	총괄책임자와 연구참여자의 연구역량 및 총괄능력(총괄과제)	25
	연구책임자 및 참여자의 연구역량(단위과제)
	연구시설 현황 및 확보

※ 상세 평가항목은 「한국기상산업기술원 연구개발사업 평가·관리지침」 참조

※ 과제별 성과지표 설정 시 전체 성과지표 중 질적지표 50% 이상 설정(30쪽 참조)

- 한국기상산업기술원 조정

․전문가 평가결과를 토대로 연구개발 계획 조정

* 선행 유사 연구개발과제와의 연계성 등 연구내용·추진체계 검토

* 연구성과 향상 방안 및 정책 연계성 검토

* 가·감점 사항 및 적정 연구개발비 검토

* 연구개발비 편성의 적정성

* 연구책임자 중복참여, 참여연구자의 역할 등

․종합평가점수에 따라 우선순위를 산정하여, 지원검토 및 예비 후보과제 분류

- 총괄 조정

․전문가 평가 및 한국기상산업기술원 조정 결과를 토대로 총괄 조정

* 사업간 연계성, 중복성 및 통합성, 연구개발비 예산소요 등을 종합 검토·조정

* 전문성 확보를 위해 동일인이 2개 이상의 과제에 응모하거나 분야를 달리하여 응모하는 경우 수행능력을 검토하여 지원 우선 순위를 조정

□ 지원 과제 확정

◦ 최종 검토·조정 결과를 토대로 당해연도 연구개발비의 규모 및 정책방향 등을 고려하여 당해연도 연구개발과제 및 주관연구기관을 확정

◦ 선정평가 결과와 지원예산 범위를 고려하여 신청 연구비 대비 지원 비율을 달리할 수 있음

- 단, 선정과제의 경우 평가점수에 따라 예산의 범위 내에서 연구비 인정 범위 조정 가능

◦ 주관연구기관의 장이 협약을 포기하거나 특별한 사유 없이「한국기상산업기술원 연구개발사업 평가·관리지침」제20조제2항 및 제21조제2항에서 정한 기한 내에 협약체결을 지연하는 경우 당해 연구개발과제의 선정을 취소하고, 후보과제 중 당해분야의 후순위 과제를 지원

<평가점수에 따른 신청연구비 인정 범위>

평가점수	신청연구비 조정비율	비고
85점 이상	신청연구비의 100% 지원
70점 이상 ～ 85점 미만	신청연구비의 85% 지원
70점 미만	지원 제외	탈락

※ 평가 대상 과제의 성과달성이 불투명하거나 중복성 및 기타 문제점 등으로 과제 선정에 문제가 제기될 경우에는 공고 해당 분야의 과제 미 선정 처리 가능

※ 전문가 평가의 평가점수는 평가점수 중 최고점수와 최저점수 각 1개를 제외한 총점을 산술평균 처리

2. 선정 평가 관련 참고사항

□ 연구개발과제 추진절차

		기술수요조사	▪ 한국기상산업기술원: 기술수요조사
		⇓
		시행계획수립	▪ 기상청 및 한국기상산업기술원: 당해년도 기상업무 연구개발사업 기본방향 수립 - 사업별 예산 및 연구개발방향 설정 등
		⇓
		공고 및 접수	▪ 한국기상산업기술원: 사업 세부추진계획 공고 - 사업안내서, 지정공모과제 제안요구서 ▪ 연구기관: 연구개발계획서 및 신청서 작성․제출
		⇓
		선정평가	▪ 한국기상산업기술원: 사전검토 → 전문가 평가 → 총괄조정위원회(심의위원회) 종합 검토·조정 - 사전검토: 참여 연구자 자격 유무, 공고 내용의 준수 여부 등 - 전문가 평가: 연구개발과제 평가단 구성, 발표 심사 - 총괄조정위원회(심의위원회): 평가결과 심의 및 종합 검토·조정
		↓
		과제선정결과 확정 및 통보	▪ 기상청: 선정 결과 확정 및 결과 통보(기상청 → 한국기상산업기술원) ▪ 한국기상산업기술원 → 주관연구기관 - 과제 선정결과 통보 및 협약체결요령, 제출 서류 안내
		⇓
		협약 체결	▪ 한국기상산업기술원 ↔ 주관연구기관 - 연구비 지급
		⇓
		진도관리 (다년 과제)	▪ 진도관리 ▪ 연차점검 - 주관연구기관: 연차보고서 제출(당해연도 연구종료 1개월 전) - 한국기상산업기술원: 과제담당관(지정과제, 품목지정과제) → 전문기관 목표달성도 검토 → 전문가 검토 → 총괄조정위원회(심의위원회) 종합 검토·조정 → 평가결과 확정(기상청→한국기상산업기술원) → 계속지원여부 결정
		⇓
		최종평가	▪ 한국기상산업기술원: 최종 연구결과 및 성과 평가(협약 종료 후 45일 이내) ▪ 주관연구기관: 최종보고서 제출(협약 종료 후 60일 이내)
		⇓
		정 산	▪ 한국기상산업기술원 및 주관연구기관: 연구비 부당 집행 및 잔액 회수를 위한 실사
		⇓
		연구결과 활용	▪ 한국기상산업기술원 및 주관연구기관: 성과활용결과 보고, 기술실시계약(기술료 징수) 또는 활용 계약 체결

※ 최종평가의 평가용 최종보고서 제출 시 연구개발성과 활용 계획서 및 자체 표절조사 결과 제출

□ 연구개발과제의 가점 및 감점 기준

구 분		적용기간	가감점수	적용대상	적용기산일	비고
가점	최종/추적평가 S등급 연구자	2년	5점 이하	최종/추적평가 S등급인 연구개발과제의 연구책임자가 새로운 연구개발과제의 연구책임자로 신청하는 경우	최종평가 결과 통보일	-
	연구성과 우수자	3년	3점 이하	과학기술정보통신부 우수연구성과로 선정되거나 주요 국제학술지(네이처 및 사이언스) 등재 실적이 있는 연구책임자가 신규과제를 신청하는 경우	포상일	전문기관의 장이 상세 기준 설정
		3년	3점 이하	최근 3년 이내에 공동관리규정 제17조제9항에 따라 포상을 받은 연구책임자가 새로운 연구개발과제를 신청하는 경우	포상일	-
	보안과제	3년	3점 이하	최근 3년 이내에 협약한 연구개발과제로서 협약 시 보안과제로 분류된 연구개발과제의 연구책임자가 새로운 연구개발과제를 신청하는 경우	협약종료일	-
	실용화기술 연구자	3년	3점 이하	최근 3년 이내에 기술실시계약을 체결하여 징수한 기술료 총액이 2,000만원 이상이거나, 같은 기간 내에 2건 이상의 기술이전, 제품화 실적이 있는 연구책임자가 새로운 연구개발과제를 신청하는 경우	기술실시계약 체결일	-
	과학기술분야 훈장, 포장 등 수상 경력	3년	3점 이하	최근 3년 이내에 과학기술 분야의 훈장, 포장, 대통령 표창 또는 대통령상을 수상한 연구자가 새로운 연구개발과제를 신청하는 경우	포상일	-
	후속사업 연계	5년	2점 이하	기상업무 연구개발사업으로 수행된 연구성과를 후속사업으로 연계 개발하여 실용화를 목적으로 하는 경우	선행 연구개발과제 협약종료일	-
	기타	-	-	사업별 특성에 따라 시행계획 공고 시 별도로 명시한 경우	-	-
감점	연구부정행위	3년	10점 이하	최근 3년 이내에 연구부정행위로 판단되어 협약이 해약된 연구개발과제의 연구책임자가 새로운 연구개발과제를 신청하는 경우	협약 해약통보일	「국가연구개발혁신법」 제31조제1항
	협약포기	3년	5점 이하	연구개발과제 선정 후 정당한 사유 없이 협약을 포기한 경력이 있는 연구책임자나 기업의 경우	협약 포기 또는 연구포기 통보일 (연구기관→전문기관)	-
	연구포기	3년	5점 이하	연구개발과제의 연구수행 중 연구를 포기한 경력이 있는 연구책임자나 기업의 경우		-

※ 출처: 「국가연구개발혁신법」 및 「기상업무 출연 연구개발사업 과제평가지침」 참조

※ 가감점 부여 기간: 연구개발과제 신청마감일 기준

※ 가감점 부여 원칙: 가감점은 최대 10점 이내에서 부여

※ 사업에 참여하는 주관연구기관 또는 (총괄)연구책임자가 가점을 신청(첨부 3)할 경우에만  가점을 부여하며, 접수 마감일까지 가점 신청을 하지 않은 경우에는 평가 결과에 미 적용

□ 연구개발과제 성과 지표 및 목표 설정 유의사항

◦ 질적 지표를 1개 이상 설정하고, 성과 가중치 중 질적 지표를 전체 가중치의 50% 이상으로 설정

◦ 필수 성과 지표

- 과학적 성과(논문)의 우수성(질적 지표)

ㆍ 논문 건수는 성과 지표로 활용이 불가능하며, 연구개발과제 평가에는 출판이 완료된 논문만 인정

※ 게재확정 또는 온라인 출판 논문은 성과로 불인정되므로, 연구개발과제 연도별 및 최종 목표 설정에 고려

※ 논문의 사사는 지원과제 정보만 기재되어 있는 경우 성과로 인정되므로, 과제의 성과로 논문 투고에 유의(타 부처 및 기상청 타 과제 이중사사 불인정)

- 총 정부지원금 10억원당 S/W등록 건수 및 특허등록 건수(양적 지표)

※ 출원 연구비 6억원당 특허 등록1건 또는 출원 3건을 성과 목표로 설정

- 기술이전․사업화 건수(양적 지표) 또는 기술료․매출액(질적 지표)

◦ 그 밖에 활용 가능한 성과 지표 예시

구 분	중분류		소분류
	성과 유형		속성	성과 지표(*는 질적지표)
과학적 성과	논문	논문	게재학술지의 우수성	표준화된 영향력 지수*
				분야별 영향력 지수*
				분야별 보정영향력 지수*
			개별논문의 우수성	표준화된 피인용 지수*
				분야별 피인용 지수*
				고피인용도 논문 수*
				즉시성 지수*
			논문성과 확산	논문 건수 대비 지재권 전환율*
				논문 건수 대비 기술이전 실시율*
기술적 성과	지식 재산	특허	잠재적 가치	SMART(발명진흥회)/K-PEG(특허정보원)*
			특허성과확산	특허등록건수 대비 기술이전 실시율*
	非 지식 재산	기술혁신	기술 개발	개발기술 성능목표 달성도*
			잠재 가치	가치평가*
				전문가 정성평가*
사회적 성과	공공 복지	정책효과	정책일반	현업 활용도*
				예측모델 정확도*
				피해예방 효과*

※ 성과 지표는 국회, 과학기술정보통신부장관 등의 요청에 따라 변경될 수 있으며, 과제 특성에 따라 「국가연구개발사업 표준 성과 지표(5차) 성과목표·지표 설정 안내서」를 참고하여 자율 지표를 추가 설정 가능