1. 개정이유

관측기술 향상에 따라 자동관측으로 전환된 시정, 증발량 등 기상요소별 관측방법을 변경하려는 것임

2. 주요내용

가. 시정 관측방법은 자동관측으로 변경

나. 증발량 관측방법은 자동관측한 기상요소를 이용하여 계산하는 방법으로 변경

3. 참고사항

가. 관계법령 : 기상관측표준화법

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표, 별첨

기상청고시  제        호

기상요소별 관측방법 일부개정고시안

기상요소별 관측방법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제1호 중 “일조는 자동관측한다”를 “일조, 시정은 자동관측하고, 증발량은 자동관측한 기상요소를 이용하여 계산한다”로 하고, 같은 조 제2호 중 “시정, 운고”를 “운고”로 하며, 같은 조 제3호 중 “운형, 증발량”을 “운형”으로 한다.

부      칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(기상요소별 관측방법) 기상요소별 관측방법은 다음 각 호와 같다.	제2조(기상요소별 관측방법) --------------------------------.
1. 기온, 풍향, 풍속, 강수량, 강수유무, 기압, 습도, 지면온도, 지중온도, 초상온도, 일사, 일조는 자동관측한다.	1. ----------------------------------------------------------------- 일조, 시정은 자동관측하고, 증발량은 자동관측한 기상요소를 이용하여 계산한다.
2. 적설, 시정, 운고, 운량은 자동관측 또는 눈(目)으로 관측한다.	2. --- 운고----------------------------------------.
3. 제1호 및 제2호를 제외한 운형, 증발량 등의 기상요소는 눈으로 관측한다.	3. ------------------- 운형 ---------------------------------.