심재엽 위원

1. 지상기상관측소 관련

□ 지상기상관측소 입지기준

◦ 지상기상관측소 입지조건은 2006. 7. 1일부터 시행된 “기상관측표준화법”에 근거함.

◦ 기상관측표준화법 제18조제1항에서 기상관측을 위한 최적의 환경을 갖춘 장소는

- 관측시설을 설치할 수 있는 넓고 평탄한 장소일 것

- 설치하고자 하는 관측시설과 주변 관측 장애물간의 거리가 그 장애물 높이의 10배 이상일 것

◦ 최적의 환경은 위와 같으나, 기상측기(강수량계, 풍향․풍속계)에 따라 장애물 높이의 2～4배로 고시되어 있음.

◦「기상관측표준화법」제4조제2항에 따른 기상관측기준은 시행규칙 제2조제1항제1호에서 아래의 표와 같이 정하고 있음.

<기상요소별 기상관측환경에 관한 기준>

구 분	기 준
1. 관측장소의 요건	가. 관측장소는 지상에 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 장애물 등의 영향이나 토지의 사용이 어려운 경우에는 건물의 옥상 등 적절한 장소에 설치할 수 있다. 나. 관측장소의 면적은 70제곱미터 이상을 원칙으로 하되, 최소 35제곱미터 이상이어야 한다. 다. 관측장소의 형태는 원형 또는 정사각형을 원칙으로 한다. 라. 관측장소가 지상인 경우에는 지면에 자연잔디를 조성하고, 그 길이를 짧게 유지하여야 한다. 마. 관측장소에는 기상측기 외의 다른 시설물의 설치를 최소화하여야 한다. 바. 관측장소에는 기상측기의 보호를 위하여 통풍에 지장이 없는 울타리를 설치하는 것을 원칙으로 한다.
2. 관측소의 위치	가. 그 지역의 기상을 대표할 수 있는 곳이어야 한다. 나. 건물․나무․숲 등 장애물의 영향이 적은 곳이어야 한다. 다. 아스팔트․콘크리트 등 인공물의 영향이 적은 곳이어야 한다. 라. 기상관측장비의 유지․관리를 위한 접근성이 용이한 곳이어야 한다. 마. 관측시설의 보호 등 안정성이 보장될 수 있는 곳이어야 한다.
3. 관측소의 주변환경	가. 기상관측에 영향을 미칠 수 있는 장애물의 영향이 적은 곳이어야 한다. 나. 주변지형이 평탄한 곳이어야 한다. 다만, 산악지역 등 특수목적을 위한 관측소의 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 입지 기준에 부적합 관측소 현황

◦ “기상관측표준화법” 시행규칙 제5조제1항에 의거 관측시설의 등급은 최적관측시설․우수관측시설․보통관측시설․개선대상관측시설 및 조정대상관측시설로 구분함.(관측시설은 기상관측소를 의미함.)

◦ 관측시설의 관측환경, 기상측기, 자료의 공동활용 가능성 등의 요소에 의해 기상관측소에 대한 등급 설정을 하게 되는데, 현재 관측소 등급 설정에 대한 용역사업을 수행중인 바 동 사업이 끝난 후(11월말) 상기 등급을 결정할 수 있음.

◦ 그리고 기상청 소속의 기상관서에서는 매년 관련 지방자치단체에 최적 기상관측환경이 유지될 수 있도록 협조 문서를 보내는 등 지방자치단체와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있음.

□ 신규 관측소 설치계획

◦ 현재 인력 총원제와 예산의 탑다운제 등의 정부 시책에 따라 기상관서의 신설은 매우 어려운 상황으로 신규 설치 계획은 없음.

□ 최근 1년간 관측소 이전 현황(장소 이동)

◦ 이전일자/기관 : 2005. 11. 22. / 진주기상대

◦ 사유 : 구 청사는 임차건물로 2003년 현 청사 관리환 취득 후 신축 이전

□ 첨부 요구자료

◦ CCTV 해상 감시카메라

- 지점명: 연곡(강릉), 속초, 울릉도, 백령도, 안면도, 흑산도, 제주, 서귀포, 마라도, 울진, 부산, 서이말(충무),  추자도(총 13소)

- 금년 8소 교체(위 지점명 중 굵게 표시 지점) 및 1소 신설(우도) 총 14소 예정

작성자	기상사무관	이선기
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0693

2.  2004~2006. 8월 현재까지 기상장비 구입현황(3천만원 이상)

□ 2004년도 기상장비 구입현황

장 비 명	용 도	구입시기	내구연한	제 조 사	금액(천원,$)	계약형태
해양기상정보시스템	해양기상센터 운영	2004. 07.	5	(주)에프아이텍	98,000	조달청(경쟁)
종관기상관측장비(2조)	자동기상관측	2004. 08.	5	진양공업(주)	86,500	〃
라우터/방화벽시스템	보안관리용	2004. 12.	6	한국후지쯔	597,000	〃
NAS 장비	자료 저장 관리용	2004. 09.	5	대한컴퓨터기술(주)	262,000	〃
기상업무용 PC(250조)	기상 업무용	2004. 09.	3	삼성전자(주)	331,030	조달청 (3자단가)
인터넷서비스시스템(6조)	인터넷서비스용	2004. 07.	5	(주)코어캐스트	117,000	조달청(경쟁)
NAS장비 증설	자료 저장 관리용	2004. 11.	5	대한컴퓨터기술	134,750	〃
무선통신장비(13대)	무선통신용	2004. 08.	10	(주)데시벨	74,000	〃
등표용 AWS	해양기상관측	2004. 12.	5	오션테크(주)	90,200	〃
해양자동기상관측장비	해양기상관측	2004. 12.	5	진양공업(주)	119,300	〃
방재용AWS 및 부품교체	육상기상관측	2004. 12.	5	〃	252,300	〃
전자도서관시스템	도서 관리용	2004. 12.	5	(주)링크소프트 (주)나노비트	174,000	〃
위성자료저장디스크어레이	위성자료관리용	2004. 11.	5	대한컴퓨터기술(주)	90,882	〃
수치예보자료처리시스템	수치예보자료관리	2004. 07.	5	(주)케이아이피티	105,402	〃
지진자료저장시스템 및 분석S/W	지진자료관리	2004. 11.	5	케이아이티벨리(주)	151,000	〃
앙상블예측용클러스터	강수예측관리용	2004. 12.	5	BI인포메이션(주)	150,000	〃
인트라넷통합웹서버	인트라넷 관리용	2004. 05	5	(주)코이트	38,000	〃
해상영상표출시스템	CCTV 용	2004. 06	5	(주)콤텍시스템	48,1809	〃
태양광발전장치	태양열 에너지충전용	2004. 12.	10	진명종합전기(주)	406,525	〃
AWS 예비품(258점)	육상 기상관측용	2004. 11.	5	진양공업(주)	58,850	〃
기상분석시스템보강	기상분석용	2004. 12.	5	(주)엑사큐브시스템	71,400	〃
황사관측장비(PM10)4조	황사 측정용	2004. 05.	10	KNJ	$47,840+ 59,755	〃
지진계	지진감시용	2004. 12.	10	희송지오텍	$41,830+ 2,500	〃
ARGO플로트(15대)	해양기후변화 측정	2004. 10.	-	오트로닉스	$218,300	〃
수직측풍장비	고층기상관측용	2004. 12.	10	케이웨더	909,800	〃
라이더(황사관측용)	황사측정용	2004. 12.	10	라이더텍	$25,000+ 137,449	〃
라디오존데(특별관측용)	고층기상관측용	2004. 11.	1	GBM, 진양	262,210	〃
이동식지진계	지진감시용	2004. 12.	10	희송지오텍	$28,400+ 2,500	〃
라디오존데(포항)	고층기상관측용	2004. 12.	1	GBM	142,142	〃
오존존데	〃	2004. 12.	1	〃	EUR 33,592+ 3,355	〃
스펙트럼아날라이저	오존 농도 측정	2004. 11.	10	Agilent	$44,653	〃
라디오존데(백령도)	고층기상관측	2004. 12.	1	GBM	150,258	〃
라디오존데(속초)	〃	2004. 12.	1	〃	132,720	〃
라디오존데(흑산도)	〃	2004. 12.	1	〃	149,714	〃
라디오존데(제주)	〃	2004. 12.	1	〃	149,547	〃
가스크로마토그래프	가스분석 측정용	2004. 12.	10	영인화학	$22,925+ 6,501	〃
분진입자계수기	대기입자 분석용	2005. 01.	10	ABC무역	$43,724 + 4,000	〃
레이더식파고계	파고 측정용	2004. 12.	10	오션테크	NOK2,077,500	〃
황사관측용장비(PM10)	황사 측정용	2004. 12.	10	KMJ	48,430	〃
오토/레윈존데	고층기상관측용	2004. 12.	10	GBM	82,321	〃

□ 2005년도 기상장비 구입현황

장 비 명	용 도	구입시기	내구연한	제 조 사	금액(천원,$)	계약형태
해양기상관측부이(2조))	해양기상관측	2005. 12.	5	(주)신동디지텍	828,781	조달청(경쟁)
지식정보통합검색시스템	지식정보관리및검색	2005. 06.	5	(주)인포큐브	217,800	〃
앙상블클러스터	강수예측관리용	2005. 05.	5	밸크리텍(주)	190,300	〃
전자문서시스템 보강	전자문서 보강용	2005. 06.	5	(주)그랜트시스템	92,150	〃
지진통보시스템(EBS)	지진통보 관리용	2005. 06.	5	케이아이티 밸리(주)	137,200	〃
기상정보통신망장비	기상정보 다중통신망	2005. 10.	5	(주)콤텍시스템	2,657,000	〃
기상업무용 PC(260대)	기상업무용	2005. 05.	3	삼성전자(주)	344,760	조달청 (3자단가)
디지털예보시스템	디지털예보서비스용	2005. 05.	5	밸크리텍(주)	165,000	조달청(경쟁)
소형컴퓨터(워크스테이션)	기상자료관리용	2005. 06.	5	대신엔에스(주)	56,000	〃
선박파고계	선박용 파고관측	2005. 10.	5	오션테크(주)	60,500	〃
종관기상관측장비(4조)	육상기상 자동관측	2005. 11.	5	진양공업(주)	157,000	〃
자동기상관측장비(40조) 부품교체및접지보강(50조)	육상기상 자동관측	2005. 12.	5	〃	252,450	〃
FAS지원 클러스터	기상자료 저장관리용	2005. 10.	5	(주)엔써티	187,180	〃
해양기상관측장비	해양기상관측용	2005. 12	5	오션테크(주)	116,620	〃
방화벽기가비트	시스템 보안관리용	2005. 11.	5	삼양데이터시스템(주)	69,960	〃
선박해양기상관측장비	선박용해양기상관측	2005. 12.	5	케이웨더(주)	82,400	〃
백업저장장치	기상자료 저장관리용	2005. 12.	5	(주)이포텍	38,500	〃
ARGO Float(15대)	해양기후변화 측정	2005. 09.	-	(주)오트로닉스	$217,600	〃
황사측정장비(4조)	황사측정용	2005. 06.	10	KNJ	131,047	〃
분진입자계수기	대기분진입자 측정	2005. 09	10	ABC무역	$61,430	〃
Portable Seismometer (이동식지진계)	지진감시용	2005. 06	10	(주)희송지오텍	$40,600+ 2,200	〃
오존존데(포항)	고층기상관측용	2005. 09.	1	GBM	EUR35,217 + KRW3,447,740	조달청(경쟁)
이온 크로마토그래프	이온 가스분석용	2005. 06.	10	한국다이오넥스(주)	$65,192.98+ 2,485	〃
윈드프로파일러	고층기상관측용	2005. 12.	10	케이웨더(주)	919,800	〃
라디오존데(포항)	고층기상관측용	2005. 10.	1	GBM	130,959	〃
라디오존데(속초)	〃	2005. 12.	1	〃	EUR59,071+ JPY1,673,476	〃
라디오존데(흑산도)	〃	2005. 11.	1	〃	150,656	〃
라디오존데(고산)	〃	2005. 11.	1	〃	EUR59,071+ JPY1,673,476	〃
라디오존데(백령도)	〃	2005. 11.	1	〃	EUR59,071+ JPY1,673,476	〃
라디오존데(특별관측용)	〃	2005. 12.	1	〃	EUR29,154.5+ JPY825,942+ 68,841	〃
레윈존데 장비	〃	2005. 10.	10	〃	106,700	〃
Seismometer (단주기지진계)	〃	2005. 11.	10	(주)희송지오텍	$39,000+ 5,800	〃
오토존데/레윈존데(500개)	〃	2005. 11.	1	(주)지비엠	126,635	〃
관악산,구덕산 기상레이더	기상레이더 관측용	2005. 11.	10	동유	$3,902,000+ 948,228	〃

□ 2006년 8월 현재 기상장비 구입현황

장 비 명	용 도	구입시기	내구연한	제 조 사	금액(천원,$)	계약형태
풍동장비	풍속 검정용	2006. 10.	20	(주)삼덕엔지니어릴	715,000	조달청(경쟁)
농업기상관측장비(2조)	농업기상관측용	2006. 08.	5	진양공업(주)	61,500	〃
교육용노트북 PC(22대)	기상교육용	2006. 01.	4	삼성전자(주)	36,740	〃
해양기상관측부이(2조)	해양기상관측용	2006. 09.	5	(주)신동디지텍	758,000	〃
디지털예보웹시스템	디지털예보서비스용	2006. 04.	5	(주)와이즈비	169,000	〃
안개감시시스템	공항안개관측용	2006. 11.	5	(주)지비엠	141,840	〃
시추공지진계	지진감시용	2006. 12.	10	(주)희송지오텍	291,000	〃
해저지진계	지진감시용	2006. 12.	10	케이아이티밸리(주)	2,270,000	〃
해일파고계	파고 측정용	2006. 11.	5	케이웨더(주)	144,600	〃
자동적설관측장비(5조)	적설 관측용	2006. 07.	5	케이웨더(주)	151,800	〃
지진감시상황표출시스템	지진감시자료 표출용	2006. 06.	5	시스인터내셔날(주)	146,900	〃
지진분석통보훈련시스템	지진분석 및 훈련용	2006. 05.	5	(주)케이아이티피티	73,700	〃
방재용AWS(50조)	육상 자동기상관측용	2006. 10.	5	진양공업(주)	412,500	〃
종관용 ASOS(9조)	육상 자동기상관측용	2006. 09.	5	(주)케이웨더	326,600	조달청(경쟁)
다중영상시스템	영상회의 및 CCTV	2006. 12.	5	(주)콤텍시스템	3,520,000	〃
통합보안관제시스템	전산보안관리용	2006. 08.	5	현대에이치에스(주)	431,200	〃
클러스터(중형컴퓨터)	강수예측 관리용	2006. 06.	5	(주)와이즈비	165,500	〃
기상대웹서버(10조)	기상대웹서비스용	2006. 08.	5	(주)유니트론씨스템즈	223,000	〃
기후자료DB 시스템	기후변화 자료처리용	2006. 08.	5	(주)와이즈비	68,000	〃
3개월예측시스템서버	장기예보 지원용	2006. 08.	5	(주)한울솔루션	57,000	〃
지진라우터(40조)	지진자료 송수신용	2006. 09.	6	(주)데이콤	95,700	〃
온습도교정용장비	습도 교정용	2006. 11.	10	세인교정기기(주)	62,200	〃
저온가스장치	대기가스 농도측정용	2006. 09.	10	(주)케이엔알	37,400	〃
성산포, 고산 기상레이더 교체	기상레이더관측용	2006. 06.	10	케이웨더(주)	$3,634,290+ 1,194,884	〃
ARGO 플로트(15대)	해양기후변화 측정	2006. 06.	-	오트로닉스(주)	$217,600.00	〃
오존존데(포항)	오존 특성분석용	2006. 09.	1	(주)지비엠	$54,746.29	〃
단주기지진계(4조)․ 지진가속도계(10조)	지진감시용	2006. 11.	10	희송지오텍(주)	$293,803.67	〃
파향파고계	파고 관측용	2006. 09.	5	오션테크(주)	$49,372.26	〃
오토존데(연구소)	고증기상관측용	2006. 06.	1	(주)지비엠	$62,881.82	〃
가스크로마토그래프	지구대기감시용	2006. 09.	10	(주)영인과학	$23,950.60	〃
이온크로마토그래프	〃	2006. 08.	10	한국다이오넥스(주)	$46,698.31	〃
자외선측정비(3조)	〃	2006. 09.	10	(주)한길통상	$31,199.30	〃
이동식지진계	지진감시용	2006. 12.	10	희송지오텍(주)	$43,146.13	〃

※ 구입시기 : 2006년도 8월 현재 계약된 장비 중 납품 월.

작성자	기상사무관	최 기 상
확인자	측기관리과장	김 진 국
연락처	02 - 2181 - 0714

3. 최근 3년간(2004, 2005, 2006 현재까지) 발주한 연구용역

“ 김희정 의원 4번과 동일 ”

4. 2005년 1월부터 2006년 7월 현재까지 각종 감사관련

“ 별도 제출 ”

5. 디지털예보 인력 재배치 현황

< 디지털예보 준 현업운영을 위한 기상대 인원배치(안)>

□ 추진사항

◦ 디지털예보에 관한 ‘06년 시행계획이 수립되고(디지털예보 계획 : ‘06. 1. 20), 디지털예보 시행을 앞두고 문제점을 사전에 발굴하고 의견수렴을 위해 본청 및 각 지방청의 관계자들이 모여 워크숍('06. 3. 24 ～ 25)을 개최함.

◦ 이 워크숍에서 수렴된 의견을 종합하여 디지털예보세부시행계획('06. 5. 1)이 완성되어, ‘06년 5월부터 “디지털예보 준 현업운영”이 결정됨.

◦ 그러나, 디지털예보에 필요한 60인에 대한 ‘06년 5월 수시직제 증원이 불가하다는 행자부 결정에 따라 ’06년 하반기로 수시직제를 연기하고 차선책으로 ’06년도 소요정원 증원인력과 기상관측소 인력 1인을 감축하여 기상대 30소에 각 2인씩 디지털예보 인력을 한시적으로 배정 또는 파견 근무하는 자구책을 강구함.

- 기상관측소 2인 ➡ 1인 감축 배치로 36인 확보

- 2006년도 소요정원 30인 증원 인원 중 24인 재배치

◦ 최근 매스컴의 공무원 인건비 급속 증가에 따른 여론 때문에, ‘06년 10월로 예정되었던 디지털예보관련 수시직제가 불가하다는 행자부의 통보에 따라 ’07년 정시 직제로 추진 중임.

□ 배치인원 세부내역

◦ 기상관측소 인력 : 36인

- 내역 : 기상관측소 35소 1인씩 총 36인(순천기상관측소 3인 근무로 2인 감축)

◦ 2006년도 소요정원 : 총 30인 중 24인(성산포기상대 5인, 마산수직측풍장비 1인 제외)

- 본청 : 15인(5급 5인, 6급 4인, 7급 3인, 기상연구사 3인)

- 소속기관 : 9인(7급 2인, 기상연구관 1인, 기상연구사 1인)

※ 연구직의 경우 해당부서의 기상직으로 대체 파견

□ 기상대별 인원 배치방법(안)

◦ 근거 : 디지털예보세부시행계획(예보정책과-1280, 2006. 5. 1.)

◦ 내용 : 기상대 30소에 각 2인 인력 보강(총 60인)

◦ 배치방법

- 기상관측소 감축 인력(2인 ➡ 1인) 36인 활용 : 정원배정(직제)

- 2006년도 소요정원 30인은 배정(안)으로 해당부서에 배치 후, 24인을 기상대 디지털예보 근무자로 근무지정 또는 파견(‘07. 2월말까지, 한시적)

〈디지털예보를 위한 인력 배치 현황 ; 2006년 8월 현재>

지방청	기상대명	소요인원	기존인력	증 원		비 고
				직제개편	파견
부 산 청 (9)	대구기상대	8	4	2	-
	포항기상대	8	4	1	-	기존인력 활용 1
	울산기상대	8	4	2	-
	안동기상대	8	4	1	1
	울진기상대	8	4	1	1
	상주기상대	8	4	1	1
	마산기상대	8	4	1	2	출산휴가 1
	진주기상대	8	4	1	1
	통영기상대	8	4	1	1
광 주 청 (5)	전주기상대	8	4	2	-
	군산기상대	8	4	2	2	장비운영 2
	목포기상대	8	4	1	1
	여수기상대	8	4	1	1
	완도기상대	8	4	2	-
대 전 청 (8)	인천기상대	8	4	2	1	장비운영 1
	수원기상대	8	4	1	1
	동두천기상대	8	4	1	1
	문산기상대	8	4	1	1
	청주기상대	8	4	1	1
	충주기상대	8	4	1	1
	추풍령기상대	8	4	1	-	기존인력 활용 1
	서산기상대	8	4	1	-	기존인력 활용 1
강 원 청 (7)	대관령기상대	8	4	1	1
	춘천기상대	8	4	1	1
	원주기상대	8	4	1	1
	영월기상대	8	4	1	1
	속초기상대	8	4	1	1
	철원기상대	8	4	1	1
	울릉도기상대	8	4	1	1
제주청(1)	서귀포기상대	8	4	1	1
계		240	120	36	25

〈직제개편 및 파견 법적 근거>

□ 직제개편 법적 근거

◦ 기상청과 그 소속기관 직제 개정 : 대통령령 제19471호(2006. 5. 10.)

◦ 기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙 개정 : 과학기술부령 제85호(2006. 5. 11.)

◦ 정원배정 : 기상청장 내부결재(2006. 5. 22.)

□ 파견 법적 근거

◦ 공무원임용령 제41조 제1항 제3호 규정에 의하여 파견

◦ 기상청장 내부결재(2006. 5. 17.)

- 디지털예보 준 현업운영을 위한 기상대 인원배치(안)

<기상관측소 근무자 현황 ; 2006년 8월 현재>

단위 : 명

관측소명	정원	현원	비고	관측소명	정원	현원	비고
지구대기감시 관측소	12	11	연구소 소속기관	임실기상관측소	1	1	광주청 소속기관
김해공항 기상관측소	4	4	항공기상대 소속기관	장수기상관측소	1	1	〃
대구공항 기상관측소	4	4	〃	부안기상관측소	1	1	〃
목포공항 기상관측소	3	3	〃	오성산기상 레이더관측소	6	4	〃
여수공항 기상관측소	5	5	〃	고흥기상관측소	1	1	〃
청주공항 기상관측소	4	4	〃	순천기상관측소	1	1	〃
양양공항 기상관측소	4	4	〃	해남기상관측소	1	1	〃
구덕산기상 레이더관측소	6	6	부산청 소속기관	장흥기상관측소	1	1	〃
영천기상관측소	1	1	〃	관악산기상 레이더관측소	6	5	대전청 소속기관
구미기상관측소	1	1	〃	금산기상관측소	1	1	〃
영주기상관측소	1	1	〃	부여기상관측소	1	1	〃
의성기상관측소	1	1	〃	천안기상관측소	1	1	〃
봉화기상관측소	1	1	〃	강화기상관측소	2	2	〃
면봉산기상 레이더관측소	6	6	〃	양평기상관측소	1	1	〃
영덕기상관측소	1	1	〃	이천기상관측소	1	1	〃
문경기상관측소	1	1	〃	보은기상관측소	1	1	〃
밀양기상관측소	1	1	〃	제천기상관측소	1	1	〃
거창기상관측소	1	1	〃	보령기상관측소	1	1	〃
합천기상관측소	1	1	〃	홍천기상관측소	1	1	강원청 소속기관
산청기상관측소	1	1	〃	인제기상관측소	1	1	〃
남해기상관측소	1	1	〃	광덕산기상 레이더관측소	6	6	〃
거제기상관측소	1	1	〃	태백기상관측소	1	1	〃
남원기상관측소	1	1	광주청 소속기관	성산포 기상관측소	5	5	제주청 소속기관
정읍기상관측소	1	1	〃	총 47소	106	102	-

<인사발령 현황 ; 2006년 6월 현재>

□ 본청 → 기상대 파견 : 17명(1명 의원면직 현재 16명)

□ 기상관측소 → 기상대 전보 : 32명

□ 기상관측소 → 지방기상청 예보과 : 3명

□ 기상관측소 → 본청 : 1명

□ 기상대, 기상레이더관측소 지방청 → 기상대 근무지정 : 9명

6. 기상관측소 현황

- 각 종류별 관측장비 일체 현황(자동화 구분)

- 기상관측소별 근무자 근무시간 및 근무형태(토요근무 유무, 휴무시 기상관측자료 데이터 송출 및 분석방법)

< 기상 관서별 관측장비 현황 >

청급․기상대(41소)		관측소(35소)
자 동	수 동	자 동	수 동
종관용 자동기상관측장비(ASOS) : 기온, 강수량, 풍향, 풍속, 강수유무, 기압, 습도, 일조, 일사, 지면온도, 초상온도 등 11개 요소	기온, 강수량, 풍향, 풍속, 기압, 일조, 지면, 초상	방재용 자동기상관측장비(AWS) : 기온, 강수량, 풍향, 풍속, 강수유무, 기압, 습도, 일조, 지면온도, 초상온도 등 10개 요소	기온, 강수량, 풍향, 풍속, 기압, 일조, 지면, 초상
상시운영	ASOS 장애시 예비용으로 수동관측	상시운영	AWS 장애시 예비용으로 수동관측

< 기상 관서별 근무형태 >

□ 기상대 근무형태

◦ 디지털예보 정상 시 까지 24시간 6인 4교대 체제의 현업근무 수행

◦ 365일 상시근무, 목측기상관측, 자동기상관측장비 관리, 디지털 예보, 관측․예보자료 분석, 대국민 민원업무 서비스 및 방재기상업무 등 수행

□ 기상관측소 근무형태

◦ 1인이 주 5일 근무(09:00～18:00) 수행, 단 특보발효 등 필요시 비상근무 실시

◦ 평상시는 자동기상관측업무만 수행, 장애 발생시 응급조치 및 수동관측

◦ 휴일, 공휴일에는 자동기상관측업무만 수행.

7. 슈퍼컴퓨터 관련

- 바람, 신바람 슈퍼컴의 각각의 주 용도

- 유지보수관리 및 운용 인력 현황 일체(근무자 이력포함)

- 신바람호기가 백업시 기상연구소 등 이용기관의 이용 실적 일체

<바람, 신바람 슈퍼컴의 각각의 주 용도>

□ 바람과 신바람은 똑같은 규모로 구성되어 있으며, 바람은 실시간 현업 운영용, 신바람은 바람 장애시 현업 백업용으로 활용되며 평상시에는 연구개발용으로 활용중임.

<유지보수관리 및 운영 인력 현황>

□ 기상청 슈퍼컴팀 인력(총원 13명중 1명 결원)

성 명	직 급	슈퍼컴 근무경력	기 타
이동일	기술서기관	6년
김남욱	기상사무관	1개월	수치예보모델운영 10년
김동훈	기상연구관	10개월	전문가 특채
김성진	전송주사	2년	슈퍼컴 관리자교육 수료
정남재	기상주사	1개월	시스템 자원관리(4년)
김용업	전송주사보	2개월	장비관리(2년)
장은해	기상주사보	6년	슈퍼컴 관리자교육 수료
오하영	기상주사보	5년	슈퍼컴 관리자교육 수료
정지현	기상서기	1개월	대기과학 전공
오창록	전송서기	1개월	통신시스템 운영(1년)
양희준	기상서기	10개월	슈퍼컴 관리자교육 수료
전숙영	기상서기보	10개월	대기과학 전공

□ 유지보수 인력(크레이사 총 8명)

성 명	직 급	관련분야 근무경력	기 타
양우선	부장	8년	슈퍼컴 어플리케이션 교육 수료
김경락	차장	12년	슈퍼컴 관리․운영교육 수료
황인덕	과장	6년	슈퍼컴 관리․운영교육 수료
김태훈	과장	8년	슈퍼컴 어플리케이션 교육 수료
김범수	대리	5년	슈퍼컴 관리․운영교육 수료
장경근	대리	2년	슈퍼컴 관리․운영교육 수료
김희식	대리	5년	슈퍼컴 어플리케이션 교육 수료
유 진	사원	2년	슈퍼컴 관리․운영교육 수료

<신바람 이용현황>

□ CPU 사용율

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2004년											1.0	6.0
2005년	3.0	3.0	6.0	1.0	4.0	13.0	19.0	28.0	31.0	23.0	23.5	29.1
2006년	44.6	52.8	36.3	46.5	40.0	47.9

□ 주요 사용율(2005년 11월～2006년 6월)

분 야	사용율	비 고
수치예보모델 시험운영 및 개발(수치예보과)	52%
연구모델 운영(기상연구소)	18%
현업모델 운영	14%
기후예보모델 개발(기후예측과)	11%
외부기관(APCC)	1%
기타(관리자, 유지보수 등)	4%

작성자	기상주사보	장은해
확인자	슈퍼컴팀장	이동일
연락처	02 - 2181 - 0456

8. 최근 5년간 기상청 예산 중 불용 또는 이월될 예산을 인건비로

전용한 예산 내역

□ 일반회계

(금액단위 : 천원)

년도별	인건비로 충당한 사업예산		인건비 전용(이용) 예산내역		비 고
	사업내역	전용충당액	인건비 내역	전용액
2001	계	943,545	계	943,545	전용
	◦본청 기본급 등 집행잔액	332,148	◦지방청 기본급 부족액	430,777
	◦지방청 수당 등 집행잔액	114,577	◦봉급조정수당 부족액	121,552
	◦낙뢰관측시스템 임차료 집행잔액	300,000	◦명예퇴직 및 시간외근무 수당 등 수당 부족액	287,007
	◦슈퍼컴 임차료 집행잔액	180,312	◦직급보조비 및 복리후생비 부족액	104,209
	◦기획국 관서운영비 잔액	16,508
2002	계	2,008,340	계	2,008,340	전용
	◦본청 기본급 등 집행잔액	1,048,763	◦지방청 기본급 부족액	1,297,969
	◦지방청 비정규직보수 등 집행잔액	127,205	◦수당 부족액	185,236
	◦라디오존데 및 기후감시 장비 낙찰차액 및 제세 집행잔액	135,000	◦직급보조비 및 복리후생비 부족액	525,135
	◦슈퍼컴 임차료 집행잔액	131,522
	◦기상정보교환망 운영 전용회선 및 정비보수료 잔액	565,850
2003	계	985,877	계	985,877	전용
	◦본청 기본급 등 집행잔액	154,230	◦기본급 부족액	327,316
	◦지방청 비정규직보수 등 집행잔액	88,647	◦수당 부족액	476,533
	◦수직측풍장비 도입제세 및 재료비, 레이더 임차료 집행잔액	475,800	◦직급보조비 및 복리후생비 부족액	182,028
	◦슈퍼컴 임차료 및 연구개발비 집행잔액	120,000
	◦초고속정보통신 및 영상회의시스템 임차료, 고속다중화 정비보수료 등 잔액	147,200

년도별	인건비로 충당한 사업예산		인건비 전용(이용) 예산내역		비 고
	사업내역	전용충당액	인건비 내역	전용액
2004	계	558,734	계	558,734	전용
	◦예보국 관서운영비 및 설계비 집행잔액	191,355	◦보수 부족액	459,531
	◦슈퍼컴 임차료 및 보험료 집행잔액	160,000	◦직급보조비 부족액	82,999
	◦기상분석시스템 개발비 집행잔액	51,000	◦일용직 퇴직금 부족액	16,204
	◦지방청 관서운영비 및 연구소 시험연구비 등 집행잔액	156,379
	계	1,521,319	계	1,521,319	이용
	◦면봉산,관악산,구덕산(레) 임차료 집행잔액	458,877	◦수당 부족액	1,521,319
	◦슈퍼컴 정비보수료 및 성능보강 집행잔액	532,000
	◦초고속정보 및 기상정보시스템 등 임차료 집행잔액	498,233
	◦전대차관원리금 상환 잔액	32,209
2005	계	332,156	계	332,156	전용
	◦광덕산 및 노후레이더 교체 임차료 집행잔액	282,000	◦보수 부족액	305,775
	◦기상정보서비스 고객만족도조사 용역비 집행잔액	12,405	◦비정규직 보수 부족액	10,838
	◦부이 구입 집행잔액	16,786	◦일용직 퇴직금 부족액	12,384
	◦기타직보수 등 집행잔액	20,965	◦복리후생비 부족액	3,159
	계	419,184	계	419,184	이용
	◦슈퍼컴 임차료 집행잔액(환차)	348,184	◦보수 부족액	419,184
	◦기상연구소 정원미달운영 보수 집행잔액	71,000

□ 책임운영기관특별회계(항공기상대)

(금액단위 : 천원)

년도별	인건비로 충당한 사업예산		인건비 전용(이용) 예산내역		비 고
	사업내역	전용충당액	인건비 내역	전용액
2001	계	46,032	계	46,032	전용
	◦국가부담금(연금,퇴직수당 등) 집행잔액	31,967	◦기본급 부족액	19,241
	◦직급보조비 및 복리후생비, 국외여비 집행잔액	14,065	◦봉급조정수당 부족액	26,791
2002	계	134,123	계	134,123	전용
	◦국가부담금(연금,퇴직수당 등) 집행잔액	22,860	◦기본급 부족액	70,850
	◦관측장비부품 구입 집행잔액	94,717	◦봉급조정수당 등 수당 부족액	41,681
	◦항공기상정보서비스 S/W 개발 용역비 집행잔액	16,546	◦직급보조비 및 복리후생비 부족액	21,592
2003	계	217,785	계	217,785	전용
	◦국가부담금(연금,퇴직수당 등) 집행잔액	20,380	◦기본급 부족액	77,084
	◦기상브리핑실 임차료 집행잔액	60,952	◦수당 부족액	102,864
	◦항공기상정보생산서비스 시스템 구축용역 집행잔액	40,836	◦직급보조비 및 복리후생비 부족액	37,837
	◦시설장비유지비 등 관서운영비 집행잔액	89,944
	◦국내여비 집행잔액	5,673
2004	계	0	계	0
2005	계	23,016	계	23,016	전용
	◦보수 집행잔액(정원미달 운영)	23,016	◦복리후생비 부족액	23,016

작성자	사무관	조 진 현
확인자	과장	최 치 영
연락처	02 - 2181 - 0325

9. 디지털예보를 위한 직제변경 근거조항 관련

- 대통령령 제19471호, 과학기술부령 제85호 내용 중 해당조문

□ 대통령령 제19471호

ㅇ개정이유 및 주요내용

- 최첨단 기상관측 장비 운영 및 기상레이더 장비 운영 인력보강 등을 위하여 2006년도 소요정원으로 확정된 인력 30인(5급 6, 6급 5, 7급 8, 8급 1, 9급 5, 연구관 1, 연구사 4)을 증원하려는 것임.

ㅇ 개정내용

- 별표 2중 총계 "364"를 "379"로 하고, 일반직 계 "324"를 "339"로 하며, 5급 "65"를 "70"으로, 6급 "58"을 "62"로, 7급 "57"을 "60"으로, 연구사 "19"를 "22"로 한다.

- 별표 3중 총계 "736"을 "751"로 하고, 일반직 계 "589"를 "604"로 하며, 5급 "55"를 "56"으로, 6급 "99"를 "100"으로, 7급 "129"를 "134"로, 8급 "115"를 "116"으로, 9급 "90"을 "95"로, 연구관 "19"를 "20"으로, 연구사 "34"를 "35"로 한다.

□ 과학기술부령 제85호

ㅇ 개정이유 및 주요내용

-「기상청과 그 소속기관 직제」의 개정(대통령령 제19471호, 2006.5.10. 공 포·시행)으로 최첨단 기상관측 장비 및 기상레이더 장비의 운영을 위한 인력 30인(5급 6, 6급 5, 7급 8, 8급 1, 9급 5, 연구관 1, 연구사 4)이 증원됨에 따라

- 증원된 인력의 직급별 및 직렬별 정원을 구체적으로 정하는 한편, 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임.

ㅇ 개정내용

- 제15조제7항을 다음과 같이 한다.

⑦정원이 2인 이상인 기상관측소에 소장 1인을 두되, 기상레이더관측소장은 기상사무관·전산사무관·전무사무관·통신사무관·기상주사·전산주사·전무주사 또는 전송주사로 보하고, 그 밖의 기상관측소장은 기상주사 또는 기상주사보로 보한다.

- 제18조를 다음과 같이 신설한다.

제18조 (개방형직위에 대한 특례) 「기상청과 그 소속기관 직제」 제30조에서 "국장급 2개 직위"라 함은 정보화관리관 및 기상연구소장을 말한다.

- 별표 3중 총계 "364"를 "379"로 하고, 일반직 계 "324"를 "339"로 하며, 행정사무관·기계사무관·전기사무관·기상사무관·건축사무관·전산사무관·전무사무관 또는 통신사무관 "26"을 "28"로, 기상사무관 "19"를 "21"로, 기상사무관·전산사무관·전무사무관 또는 통신사무관 "19"를 "20"으로, 행정주사·기계주사·전기주사·기상주사·건축주사·전산주사·전무주사 또는 전송주사 "32"를 "34"로, 기계주사·전기주사·기상주사·전산주사·전무주사 또는 전송주사 "19"를 "20"으로, 기상주사 "7"을 "8"로, 행정주사보·기계주사보·전기주사보·기상주사보·전산주사보·전무주사보 또는 전송주사보 "24"를 "25"로, 기상주사보·전산주사보·전무주사보 또는 전송주사보 "24"를 "26"으로, 기상연구사 "18"을 "21"로 한다.

- 별표 4중 총계 "78"을 "80"으로 하고, 일반직 계 "71"을 "73"으로 하며, 기상연구관 "18"을 "19"로, 기상연구사 "34"를 "35"로 한다.

- 별표 7중 총계 "649"를 "662"로 하고, 일반직 계 "512"를 "525"로 하며, 기상사무관·전산사무관·전무사무관 또는 통신사무관 "12"를 "13"으로, 기상주사·전산주사·전무주사 또는 전송주사 "28"을 "29"로, 기상주사보·전산주사보·전무주사보 또는 전송주사보 "84"를 "89"로, 기상서기·전산서기 또는 전송서기 "95"를 "96"으로, 기상서기보·전산서기보 또는 전송서기보 "79"를 "84"로 한다.

작성자	기상사무관	정 종 운
확인자	혁신인사기획관	조 주 영
연락처	02 - 2181 - 0306

10. 기상레이더 운영 현황(기존 및 설치예정 포함)관련

- 레이더 종류, 설치연도, 장비제작사, 장비취득가격, 설치위치(구체적으로), 내구연한/교체시기

- 기상레이더 고장발생 현황(2004, 2005, 2006 현재까지)

․각 연도별로 고장 횟수, 고장 시간, 기상레이더 수리전문인력 현황

- 최근 1년간 점검일지 사본

- 각 기상레이더 별 근무 현원 및 근무형태(교대근무, 근무시간대별)

<레이더 종류, 설치연도, 장비제작사, 장비취득가격, 설치위치, 내구연한, 교체시기>

구 분	백령도	진 도	광덕산	면봉산	성산포	관악산	구덕산	고 산	오성산	동 해
레이더 종류	C밴드	S밴드	S밴드	C밴드	S밴드	S밴드	S밴드	C밴드	C밴드	C밴드
설치년도 (운영년도)	‘00	‘01	‘03	‘03	‘06	‘88	‘91	‘91	‘92	‘91
장비제작사	Radtec	Gema- tronik	Gema- tronik	Met- star	Gema- tronik	EEC	EEC	Gema- tronik	Met- star	EEC
장비취득가격 (단위:백만원)	3,294	3,287	4,578	2,123	2,651	2,711	2,711	2,651	2,775	276
수명 (내구년수)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
교체시기 (운영기준)	2010	2011	2013	2013	2016	2015	2015	2016	2007	2009

<기상레이더 고장발생현황>

□ 각 연도별로 고장횟수, 고장시간, 기상레이더 수리전문인력 현황

(h=시간)(2006. 6. 30 기준)
기관별 연도별	백령도	진 도	광덕산	면봉산	성산포
	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간
2004	1회 (2h)	6회 (36h)	8회 (296h)	신설 중	미설치
2005	6회 (257h)	3회 (61h)	1회 (7h)	4회 (94h)	미설치
2006	0	1회 (5h)	1회 (21h)	0	0

기관별 연도별	관악산	고 산	구덕산	동 해	오성산
	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간
2004	6회 (15h)	2회 (25h)	1회 (7h)	4회 (53h)	1회 (2h)
2005	교체작업	1회 (1h)	교체작업	6회 (79h)	2회 (11h)
2006	3회 (979h)	0	5회 (509h)	0	교체작업

※ 고산은 노후레이더 교체, 성산포는 레이더를 신설하여 ‘06. 7. 1.부터 운영

◦ 2004년 주요고장 현황 중 광덕산레이더는 2004년 1월에 발생한 송신기 장애가 원인으로 제작사로부터 부품을 공급하여 수리하는데 183시간이 소요되었으며, 또한 2004년 4월에 발생한 컴퓨터 장애는 복구에 72시간이 소요되었으며, 수리비용은 A/S기간으로 제작사에서 부담

◦ 2005년 가장 오래된 고장시간을 나타낸 백령도는 2005년 6월 전원 조절장치 고장으로 108시간의 수리시간이 소요되었고, 7월에는 낙뢰로 인한 고장으로 제작사로부터 부품 공급 등을 통하여 수리하는데 107시간이 소요되었으며, 유지보수용역 계약에 의해 수리함.

◦ 최근 도입된 관악산․구덕산은 노후레이더를 첨단 S-band 기상레이더로 교체하여 2005. 11월부터 운영하던 중 직경 8.5m인 회전안테나와 850㎾의 고출력을 사용하면서 수평회전판(턴테이블)의 고장으로 인한 부품제작 및 해외 운송등에 장기간이 소요되어 관악산 979시간, 구덕산 509시간의 고장시간이 나타났으며, 이는 제작사의 A/S기간중으로 제작사 기술자가 상주하면서 무상수리 되었음.

◦ 최첨단 S-band 도입으로 인한 초기 안정화에 많은 시간이 소요되는 점을 감안하여 2006년 도입된 기상레이더(고산, 성산포)는 사전공장검사(FAT)를 통한 미비점을 보완하는 한편, S-band 유경험자를 신설 레이더에 전진 배치하고 현장 운영교육을 강화하여 장비고장율을 최소화하는 노력을 기울였음. 향후에 도입되는 기상레이더에도 이 같은 방법을 적용하여 초기 안정화에 노력하겠음.

<기상레이더 수리전문인력 현황 >

◦ 기상레이더는 아웃소싱에 의하여 고장수리 및 예방정비를 수행하고 있으며, 아웃소싱에 따른 유지보수업체의 전문수리인력을 활용하고 있음.

◦ 기상레이더의 아웃소싱을 하지 않은 운영부서는 전문운영인력(전송 또는 전무직)에 의하여 수리되고 있으며, 본청의 전문수리요원이 지원하고 있음.

운용부서	책임운영자
	직 급	성 명
본청 원격탐사과	전송주사	김원기
대전(청) 관악산기상레이더관측소	전송주사	박현식
광주(청) 오성산기상레이더관측소	전송주사보	임재환
부산(청) 구덕산기상레이더관측소	전송주사	김병진
부산(청) 면봉산기상레이더관측소	전송주사보	김성원
제주(청) 고산기상대	전무주사	장복수
강원(청) 동해기상대	전무주사	염태선
광주(청) 진도기상대	전무주사	최병성
대전(청) 백령도기상대	전무주사	박종민
강원(청) 광덕산기상레이더관측소	전송주사	이용태
제주(청) 성산포 기상 관측소	전송주사보	김종성

<각 기상레이더 별 근무 현원 및 근무형태(교대근무, 근무시간대별)>

구 분	백령도	진 도	광덕산	면봉산	성산포	관악산	구덕산	고 산	오성산	동 해
근무현원	11	9	5	5	4(+2)	5	5	11	5(-2)	10
근무형태	2인 3교대	1인 4교대	1인 3교대	1인 3교대	1인 3교대	1인 3교대	1인 3교대	2인 3교대	교체중	1인 4교대

※ - 3교대 : 일근(09시～18시), 야근(18시～익일09시), 비번

- 4교대 : 일근(08시～20시), 야근(20시～익일 08시), 비번, 휴무

- 오성산은 노후레이더 교체 사업에 따른 레이더 관측 중지로 교대근무체제(2006.4.19부터)에서 상일근 근무체제로 한시적으로 바뀜에 따라 5인중 3인은 레이더돔 건축공사 등 감독업무를 수행하고 있고, 2인은 인접레이더 관서에서 장비 기술업무 습득을 위해 근무지정 중

- 성산포는 레이더가 신설된 기관으로 장비의 안정적 운영 및 기술 전수를 위해 제주(청)의 레이더 전문요원 2인을 한시적으로 근무지정하여 업무 수행 중

<최근 1년간 점검일지 사본>

“ 별도 제출 ”

작성자	통신사무관	한 성 의
확인자	기상레이더과장	이 종 호
연락처	02 - 2181 - 0742

11. 2006년 8월 현재 전체 근무자(파견포함) 중 기술고시 및 기술직

출신 공무원 수(행정고시 및 일반직 출신 대비)

<최근 4년간 고시출신 공무원 수>

년도	전체공무원수	행정고시 출신	기술고시출신	비고시출신(기타)
				기술직	일반직
2003	906	2	1	842	62
2004	956	2	2	889	63
2005	991	2	2	921	67
2006	1011	3	3	943	62

※ 기능직 제외

작성자	행정사무관	권 혁 신
확인자	혁신인사기획관	조 주 영
연락처	02 - 2181 - 0306

12. 지방기상청별 일일 단기예보 수, 단기예보 시간대

13. 지방기상청별 장마철이나 기상특보가 예상되는 시기에 일일 단기예보 수

14. 지방기상청별 관할 시, 군 명

<지방기상청별        일일       단기예보     수,      단기예보      시간대>

□ 각 지방기상청별 매일 발표되는 단기예보 수 및 시간대는 예보업무규정 제14조(예보발표시각)에 따라 수행하고 있으며, 필요하다고 인정할 때는 수시로 행하고 있음.

지방기상청	종 류	발표회수	기준시각	비고
본청	일일예보	4회	05:00, 11:00, 17:00, 23:00	※필요시 수시 발표
부산
광주
대전
강릉
제주

<지방기상청별          장마철이나         기상특보가        예상되는       시기에       일일      단기예보    수>

□ 장마철이나 기상특보가 예상되는 시기에도 일일 단기예보의 발표 횟수는 일 4회(05:00, 11:00, 17:00, 23:00)를 실시하고 있으나, 필요에 따라서 수시로 발표하고 있음.

□ 특히 장마철에 집중호우 등과 같은 기상의 변화가 매우 급변하는 시기에는 악기상 등에 미리 대비하기 위하여 기상정보 및 기상특보를 발표하고 있음.

<지방기상청별 관할 시, 군 명>

관할 예보관서	해당지역	구 역
본청	서울특별시, 인천광역시 및 경기도(서해5도 지역 제외) 지역	서울․경기도
	인천광역시 옹진군 백령면, 대청면, 연평면(백령도, 대청도, 소청도, 연평도, 우도 일원) 지역	서해5도
부산지방기상청	부산광역시, 울산광역시, 경상남도 지역	경상남도
	대구광역시 및 경상북도(울릉군 제외) 지역,	경상북도
광주지방기상청	광주광역시 및 전라남도 지역	전라남도
	전라북도 지역	전라북도
대전지방기상청	대전광역시 및 충청남도 지역	충청남도
	충청북도 지역	충청북도
강원지방기상청	강원도 원주시, 춘천시, 양구군, 영월군, 인제군, 정선군, 철원군, 평창군, 화천군, 홍천군, 횡성군 지역	강원도 영서
	강원도 강릉시, 동해시, 삼척시, 속초시, 태백시, 고성군, 양양군 지역	강원도 영동
	경상북도 울릉군(독도) 지역	울릉도․독도
제주지방기상청	제주특별자치도 지역	제주도

작성자	기상사무관	박광호
확인자	기상통보관	허 은
연락처	02 - 2181 - 0614

15. 지방기상청 관할 기상대와 기상관측소가 위치한 지역

< 지역별 기상관서 현황 >

구 분	본청	부산	광주	대전	강원	제주	계
청	1	1	1	1	1	1	6
	서울	부산	광주	대전	강릉	제주
기상대	-	9	7	9	8	2	35
		대구, 포항, 울산, 안동, 울진, 상주, 마산, 진주, 통영	전주, 군산, 목포, 여수, 완도, 진도 흑산도	인천, 수원, 문산, 청주, 충주, 서산, 동두천, 추풍령, 백령도	춘천, 원주, 영월, 속초, 철원, 동해, 대관령, 울릉도	서귀포, 고산
관측소	-	13	9	9	3	1	35
		영천, 구미, 영주, 의성, 봉화, 영덕, 문경, 밀양, 거창, 합천, 산청, 남해, 거제	남원, 정읍, 임실, 장수, 부안, 고흥, 순천, 해남, 장흥	금산, 부여, 천안, 강화, 양평, 이천, 보은, 제천, 보령	홍천, 인천, 태백	성산포
계	1	23	17	19	12	4	76

작성자	기상사무관	이선기
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0693

16. 지방기상대별 인력 수 및 각각 임무

< 부산지방기상청 >

□ 기상대별 인력 수 및 각각 임무

기 관 명	정 원 (인력 수)	각 각 임 무		비 고
		공 통 업 무	특별관측
대구기상대	12	o 관할구역 기상예보, 기상 특․ 정보의 생산 발표 및 통보
포항기상대	14	o 기상장비의 검정 및 유지 관리	o 고층기상관측 o 오존기상간측
안동기상대	9	o 지상기상관측
울진기상대	9	o 지진관측 및 통보
상주기상대	9	o 기상자료 증명․제공 및 기상 상담 등 민원업무
마산기상대	11		o 고층기상관측 (수직측풍장비)
울산기상대	10
진주기상대	9
통영기상대	11		o 해양기상관측 (BUOY)

작성자	행정주사	김 성 근
확인자	서무과장	임 하 권
연락처	051-600-0221

<광주지방기상청>

□ 기상대별 인력 현황

기관명	정․현원		직급별 현황	비고
	정원(명)	현원(명)
전주기상대	11	11	기술서기관(대장) : 1명 기상주사 : 2명, 기상주사보:2명 전송주사보 : 1명, 기상서기 : 1명 기상서기보 : 2명, 기능직 : 2명
군산기상대	12	12	전무사무관(대장) : 1명 기상주사 : 2명, 기상주사보:2명 전송주사보 : 1명, 기상서기 : 1명 전송서기 : 1명, 기상서기보 :2명, 기능직 : 2명
오성산기상레이더관측소	6	5	전무사무관(소장) : 1명 기상주사 : 1명, 전송주사보:1명 기상서기 : 1명, 기상서기보 :1명, 청원경찰 : 3명
목포기상대	11	11	기상사무관(대장) : 1명 기상주사 : 1명, 기상주사보:1명 전송주사보 : 1명, 기상서기 : 3명 기상서기보 : 2명, 기능직 : 2명
여수기상대	11	11	기상사무관(대장) : 1명 기상주사 : 1명, 기상주사보:3명 기상서기 : 2명,전송서기 :1명, 기상서기보 :1명, 기능직 : 2명
완도기상대	10	10	기상사무관(대장) : 1명 기상주사 : 2명, 기상주사보:1명 기상서기 : 2명, 전송서기:1명 기상서기보 : 2명, 기능직 : 1명
흑산도기상대	10	10	기상사무관(대장) : 1명 기상주사 : 1명, 전송주사 1명, 기상주사보 : 2명, 기상서기보 : 2명, 전송서기보 : 1명, 기능직 : 2명
진도기상대	10	9	통신사무관(대장) : 1명 기상주사 : 1명, 전무주사:1명 전송주사보 : 3명, 기상서기 : 1명 기상서기보 : 1명, 기능직 : 1명 청원경찰 : 3명

□ 임무

ㅇ 기상대장(소장) : 기상대 업무 총괄

ㅇ 기상직 : 예보업무, 관측 및 기후통계업무, 정보통신업무

ㅇ 전송직 :AWS 유지보수업무, 기상기자재․기상관측장비․정보통신 관리업무

ㅇ 기능직 : 관측노장․백엽상․관측장비 유지관리업무, 관측업무 보조업무

ㅇ 청원경찰 : 청사 방호업무, 청사 출입자 통제업무, 청사환경 관리업무

작성자	행정주사보	이경철
확인자	서무과장	곽동수
연락처	062 - 519 - 0221

<대전지방기상청>

□ 기상대별 인력 수 및 각각 임무

기 관 명	정 원 (인력 수)	각 각 임 무		비 고
		공 통 업 무	특별관측
인천기상대	12	o 관할구역 기상예보․특보의 생산 및 발표	o 해양기상관측 (BUOY)
수원기상대	11	o 기후자료의 작성	o 농업기상관측
동두천기상대	9	o 기상장비의 검정 및 유지․관리
문산기상대	10	o 지상기상관측	o 고층기상관측 (수직측풍장비)
청주기상대	9	o 지진관측
충주기상대	9	o 기상자료 증명․제공 및 보급
추풍령기상대	9	o 기상에 관한 상담업무
서산기상대	10		o 해양기상관측 (서해기지)
백령도기상대	12		o 고층기상관측(존데) o 기상레이더관측 o 황사관측(라이더)

작성자	행정주사	김 재 욱
확인자	서무과장	김 영 동
연락처	042 - 862 - 8143

< 강원지방기상청 >

□ 기상대별 인력 수 및 각각 임무

기 관 명	정 원 (인력 수)	각 각 임 무
		공 통 업 무	특별관측
대관령기상대	9	o 관할구역 기상예보, 기상 특․ 정보의 생산 발표 및 통보
춘천기상대	9	o 기상장비의 검정 및 유지 관리
원주기상대	9	o 지상기상관측
영월기상대	9	o 지진관측 및 통보
속초기상대	11	o 기상자료 증명․제공 및 기상 상담 등 민원업무	o 고층기상관측
철원기상대	9
동해기상대	11		o 기상레이더관측․분석 o 해양기상관측장비 운영
울릉도기상대	9

작성자	행정주사보	최돈영
확인자	서무과장	정길운
연락처	033 - 643 - 0364

< 제주지방기상청 >

기 관 명	인력(정원)	임 무
고산 기상대	11	o 관할지역에 대한 기상관측, 기상예보, 기후자 료통계, 기상에 관한 증명 및 상담 o 고층기상관측 및 기상레이더관측
서귀포 기상대	9	o 관할지역에 대한 기상관측, 기상예보, 기후자 료통계, 기상에 관한 증명 및 상담

작성자	행정주사	지명진
확인자	서무과장	박정수
연락처	064 - 722 - 0365

<항공기상대>

기 관 명	정 원 (인력 수)	각 각 임 무
김포항공기상대	12	◦ 당해공항의 예보 및 특보의 생산 및 발표 ◦ 항공기상관측 및 보고 ◦ 항공기상기술의 개발 ◦ 예보 및 특보자료의 수집․분석 및 관리 ◦ 항공기상예보․특보의 사후분석 ◦ 항공기상재해의 조사 ◦ 항공기후자료의 작성 ◦ 항공기상자료의 증명․제공 및 보급 ◦ 항공기상에 관한 상담업무 ◦ 문서․보안․관인관수 ◦ 당직 및 청사의 방화관리 ◦ 청사 및 각종 시설물의 유지관리 ◦ 공무원의 복무․교육훈련 기타 인사업무 ◦ 물품의 구매 및 조달 ◦ 물품 및 국유재산의 관리 ◦ 기상장비의 유지․관리
제주공항기상대	11
울산공항기상대	9

작성자	기상주사보	백종호
확인자	기획운영과장	박호문
연락처	032 - 740 - 2803

17. 대구기상대를 대구지방기상청으로 승격시키려는 사업추진현황

<대구기상대 격상 진행 상황>

□ 추진경과

○ 2002년 7월 제 10회 국가과학기술위원회에서 기상기술 5개년 기본계획 의결

- 도별 지방기상청 신설로 지역 기상서비스 체계 최적화 방안 추진

○ 2002년 국정감사(9. 17.) : 박헌기 의원이 대구지방기상청 신설 촉구

○ 2003년 국정감사(9. 24.) :  강재섭, 박헌기, 박상희, 김진재의원 대구(청) 신설 촉구

○ 2003.11. 1. 대구광역시에서 기상청장, 행정자치부장관에게 대구(청) 신설 건의

○ 2004. 3. 대구기상대 이전 건의

- 대구시 동구 신암동 주민들의 주거환경개서 사업을 위해 기상대 이전 건의

○ 2005. 9.26. 기상청 국정감사 : 김석준, 서상기의원의 대구(청) 승격 필요성 역설

□ 자구노력 및 추진현황

○ 기상청장이 경북도청 및 대구시청을 방문(2003. 10. 24.) 대구지방기상청 설립 협의

○ ’04년 ’05년도 기상청 소요정원안에 대구지방기상청 승격관련 증원(35인)을

행정자치부에 요구 → 예산 및 인력 불인정

○ 기상청 조직혁신을 위한 진단․변화관리 분석(2004. 11.)

- 조직 구조 진단과 재설계에 대구지방기상청 신설 포함(2008년도)

○ 2006년도 기상청 소요정원안에 대구지방기상청 승격관련 협의(2005. 6.)

- 차관청 승격 관련으로 예산 및 인력 불인정

○ 대구 혁신도시 입주희망조사서 제출(대구광역시, 2006. 7.)

○ 대구지방기상청 승격을 포함한 ’07년도 연구용역비(2억) 상정(2006. 8. 현재)

- 전국 기상관측망 조정(지방청 승격 등)

작성자	기상사무관	이선기
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0693

18. 2004년부터 현재까지 국지성집중호우로 인한 피해액(사건별 기록)

“ 해당 사항 없음(소방 방재청 소관) ”

19. 국지성집중호우로 인한 기상청이 마련한 대비책 종류

20. 국지성집중호우 예보 또는 대책을 위한 기상청의 관측 장비 구축여부

□ 집중호우 감시능력 개선

◦ 서해의 비구름 관측공백지역의 관측 강화

- 중국으로부터의 비구름 이동 및 유입 수증기 측정 능력 확충

▪중국 레이더 자료 입수 활용('06년)

※ 5소(다롄, 텐진, 칭다오, 상하이, 옌청)

▪수증기 연직분포 관측장비(레디오메터)의 중국내 설치 추진('07년)

◦ 강우량 예보의 정확도 향상을 위한 수직측풍장비 설치 확대

- 현재 5개소(해남, 문산, 강릉, 군산, 마산)를  10개소로 확대(‘07년)

◦ 수증기 관측망 구축

- 수증기 연직분포의 입체적 관측을 위한 레디오메터 설치

▪수직측풍장치 설치 장소에서 기온, 습도, 수증기량 관측

▪'08년부터 '10년까지 10개소 설치 추진

- 위성을 통한 GPS 수증기량 산출 시스템 구축

GPS : Global Positioning System

▪미국 대기과학연구소(NCAR)의 위성간 GPS에 의한 상층 수증기량 관측 자료를 입수하여 수치예보모델에 입력(‘08년)

NCAR : National Center for Atmospheric Research

▪국내 지상 GPS 관측소(80소)의 관측자료 활용(‘08년)

◦ 해양기상관측 확충

- 해양기상관측을 위한 부이 추가 설치('08~'10년, 5개소→10개소)

- 레이더식파고계 추가 설치('07~'09년, 2개소→10개소)

◦ 노후 자동기상관측장비(AWS) 158대를 신형으로 교체하여 지상관측 강화('07년)

- 전국 자동기상관측시스템(539개소) 중 노후 장비 교체 및 보강

◦ 통신해양기상위성을 활용한 비구름 관측자료 분석 단축('08년, 30→ 10분)

□ 현행 예보시스템 개선

◦ 3차원 입체분석시스템 구축․운영(‘06. 5.～ )

- 레이더, 위성, 자동기상관측장비 등을 종합한 3차원 입체분석시스템에 의한 실황 감시 강화('06년)

- 매 정시 10분이내 수평 5km 격자 간격으로 고도장, 온도, 상대습도, 바람, 연직상승류, 강수형태 등 40여 종 제공

◦ 초단기예보(Nowcasting) 시스템 운영 및 개선

- 기상레이더로 관측된 비구름의 자동추적 방식에 의한 예보 시스템 개발로 현재부터 3시간까지 강수량 예측능력 강화('06～'07년)

◦ 수치예보자료 추가 생산

- 슈퍼컴에서 1일 2회 생산하는 수치예보모델 분석자료를 일 8회 생산하여 심야 취약시간의 호우예측 능력 향상('07년, 12시간→3시간)

◦ 악기상 조기감시「차세대 지역예보모델(KWRF)」개선

KWRF : Korea Weather Research and Forecasting

- 모델의 사전 예측시간 연장('07년, 66→75시간)

- 차세대 지역예보모델의 공간분석능력 개선('08년, 10km/5km)

□ 국지성 집중호우 전용 수치모델의 도입 등을 통한 예측능력 제고

◦ 국지성 집중호우 예측 전용의「초고해상도(수평 5km 이하) 초단기 예측모델」도입․운영('07～'08년)

- 초단기 예측모델 개발을 위한 미국구립대기과학연구소와 합의문 작성(’06년)

- 모델 도입 및 시험운영('07년)

◦ 초단기예측모델의 근간인「전지구모델」과「지역모델」의 개선

- 현재의 3차원(x,y,z) 분석기법을 4차원(시간 추가) 분석기법으로 전환하여 초단기자료 분석기법의 고도화('07～'08년)

□ 통보체계 개선

◦ 기상 특․정보 전달 및 통보 체계의 지속적 개선

- 통보 시간의 단축을 위한 One-stop 통보시스템 구축

- 통보 시스템의 신뢰성⋅안정성 확보를 위한 시스템 이중화

◦ 기상예보 및 특보 전달체계 다양화

- 공중파 TV(5개사) 및 DMB(7개사) 자막, 포털사이트, SMS 등 활용

- 방송위원회의 재난방송 온라인 시스템을 활용한 신속한 정보전파

- 재난방송 주관기관(KBS)에 긴급방송 요청

연도	’05	(’06)	’07	’08
선행시간(분)	59	70	80	90

※ 미국의 돌발홍수 선행시간 : 54분

〈목표 : 집중호우 특보 선행시간〉

작성자	기상사무관	하창환
확인자	예보정책과장	조영순
연락처	02 - 2181 - 0292

21. 국지성 집중호우로 인한 재산 피해 신고건수

“ 해당 사항 없음”

22. 기상청의 종류별 관측장비 LIST

- 사용연한, 사용기간, 사용 초과기간, 고장이력, 고장 원인

< 기상청의 주요 관측장비 목록 >

번 호	장 비 명	기 능
1	기상레이더	강수현상의 이동과 변화를 감시
2	기상위성수신장비	정지기상 위성과 극궤도 기상위성 자료를 수신하여 구름상태, 태풍, 해수면온도 등을 분석
3	고층기상관측장비	고층기상관측기구를 비양하여 고도별로 온도, 습도, 기압, 바람 등 상층의 기상요소를 관측
4	저층난류경보장비 (LLWAS)	다수의 3차원풍향풍속계를 이용하여 공항부근의 저층난류를 측정
5	기상관측부이 (BUOY)	바다에 게류하여 해상의 바람, 기온, 파고 등을 자동관측
6	낙뢰관측장비	낙뢰발생시각, 위치, 강도 등을 관측․분석
7	라이더(LIDAR)	상층대기의 에어로솔, 구름분포, 오존 등 관측
8	황사관측장비(PM10)	대기중 황사 부유분진의 관측․분석
9	지진관측장비	지진발생시각, 강도, 진앙지 등을 관측‧분석
10	자동기상관측장비 (AWS, ASOS, AMOS)	ASOS : 풍향, 풍속, 기온, 강수량, 강수유무, 일사, 일조, 지면온도, 초상온도, 습도, 기압 등 11개 요소 자동관측 AWS : 풍향, 풍속, 기온, 강수량, 강수유무 등 5개 요소 자동관측 AMOS : 풍향, 풍속, 기온, 강수량, 기압, 시정, 활 주로 가시거리, 운고, 이슬점 온도 등 9개 요소 자동관측
11	자동적설관측장비	초음파 원리를 이용한 적설 높이를 자동관측
12	파고계	파고관측, 해류의 이동 등 관측, 분석
13	윈드프로파일러	연직 바람 분포 상황을 UHF나 VHF 전파를 이용하여 실시간으로 5km까지의 상층바람을 10분 간격으로 관측하여 악기상 파악에 활용

작성자	기술서기관	박병권
확인자	측기관리과장	김진국
연락처	02 - 2181 - 0713

<위성자료 수신장비 설치 위치별 장애 및 고장현황>

□ 일본 정지기상위성(MTSAT-1R) 수신 안테나 : 설치장소(본청)

◦ 일본 정지기상위성자료 수신 규정횟수는 일 24회(1시간 간격)이며, 2005년부터 2006년 현재까지 정상적으로 수신하고 있음.

◦ 2005년부터 2006년 현재까지 위성장비 장애 및 고장현황은 없었으며, 2006년 4월 17일 일본 지상국시스템 장애로 인하여 21시간 동안 위성자료를 수신하지 못하였으나, 중국 정지기상위성인 FY-2C 위성자료를 수신하여 대체하여 예보업무에 지장을 초래하지 않았음.

누락일	시작시간(KST)	종료시간(KST)	일수신횟수	일누락횟수	장애사유	조치내역
2006.4.17	00:33	21:33	6	38	일본 지상국시스템 장애	일본 지상국 시스템 자체복구

□ 유럽 정지기상위성 Meteosat-5 수신 안테나 : 설치장소(문산기상대)

◦ 유럽 정지기상위성자료 수신 규정횟수는 일 24회(1시간 간격)이며, 2005년부터 2006년 현재까지 정상적으로 수신하고 있음.

◦ 2005년부터 2006년 현재까지 위성장비 장애 및 고장현황은 없었으며, 위성 운영국의 정기적인 위성체 위치조정에 따라 안테나 수신각 재 조정으로 인하여 2006년 2차례(2006.1.24./2006.4.8～4.9) 위성자료를 수신하지 못하였음.

누락일(기간)	시작시간(KST)	종료시간(KST)	일수신횟수	일누락횟수	장애사유	조치내역
2006.1.24	00:00	23:30	0	48	정기적인 위성체위치조정	안테나수신각 재 조정
2006.4.8~4.9	20:00	08:00	22	26	정기적인 위성체위치조정	안테나수신각 재 조정

작성자	기상연구관	박 종 서
확인자	기상위성과장	서 애 숙
연락처	02 - 2181 - 0556

<기상레이더 및 낙뢰관측 장비>

◦ 기상레이더

(h=시간 / 2006. 6. 30 기준)
기관별 연도별	백령도	진 도	광덕산	면봉산	성산포
	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간
2005	6회 (257h)	3회 (61h)	1회 (7h)	4회 (94h)	미설치
2006	0	1회 (5h)	1회 (21h)	0	0

기관별 연도별	관악산	고 산	구덕산	동 해	오성산
	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간	고장횟수 및 시간
2005	교체작업	1회 (1h)	교체작업	6회 (79h)	2회 (11h)
2006	3회 (979h)	0	5회 (509h)	0	교체작업

※ 고산은 노후레이더 교체, 성산포는 레이더를 신설하여 ‘06. 7. 1.부터 운영

◦ 낙뢰관측시스템

구 분	장비명	고장횟수(시간)	조치내역
2005	Ltrax2	1회(1.5h)	◦ 시스템내의 팬 작동의 소음으로 인해 수리(1.5h)
	LP3000	1회(5h)	◦ 하드디스크 불량으로 교체(5h)

□ 고장사유 및 수리내역

◦ 2005년 가장 오래된 고장시간을 나타낸 백령도는 2005년 6월 전원 조절장치 고장으로 108시간의 수리시간이 소요되었고, 7월에는 낙뢰로 인한 고장으로 제작사로부터 부품 공급 등을 통하여 수리하는데 107시간이 소요되었으며, 유지보수용역 계약에 의해 수리함.

◦ 2005년도 11월에 S-band 기상레이더로 교체된 관악산․구덕산레이더는 운영하던 중 직경 8.5m인 회전안테나와 850㎾의 고출력을 사용하면서 수평회전판(턴테이블)의 고장으로 인한 부품제작 및 해외 운송 등에 장기간이 소요되어 구덕산 509시간, 관악산 979시간의 고장시간이 나타났으며, 제작사 기술자가 상주하면서 무상수리 되었음.

□ 고장시 관측공백 최소화 대책

◦ 2006년 관악산, 구덕산 레이더 고장시는 인근 미공군 기상레이더(평택, 군산)와 한국공군(사천, 대구) 기상레이더자료를 활용하여 관측공백이 최소화되도록 하였음.

작성자	통신사무관	한 성 의
확인자	기상레이더과장	이 종 호
연락처	02 - 2181 - 0742

<해양기상관측부이, 파고계의 장애 및 고장현황>

□ 해양기상관측부이

◦ 지점별 가동 일수 및 자료 수집율

구 분		덕적도	칠발도	거문도	거제도	동 해	평 균
2005년	가동일수	315일	358일	338일	321일	219일	310.2일
	자료수집율	85.5%	98.1%	91.4%	87.3%	59.3%	84.32%
2006년	가동일수 (8.31.기준)	243일	243일	201일	206일	191일	216.8일
	자료수집율	98.9%	99.5%	81.2%	84.0%	77.7%	88.26%

◦ 장애 및 고장기간, 사유 및 수리내역

설치지점	장애기간	장애발생사유 및 주요피해내역	수리내용
덕적도 부 이	2005. 9.17. ∼ 9.27.	낙뢰로 인한 자료수집부 고장	데이터로거 수리
	2005. 9.30. ∼ 10. 4.	안테나와 케이블 고장	안테나, 케이블 교체
칠발도 부 이	2005. 12.13. ∼ 12.20.	위성통신부 장애	오브콤 통신프로그램 수정
거문도 부 이	2005. 9. 8. ∼ 9.12.	자료수집부 고장	데이터로거 교체
	2006. 1. 8. ∼ 2. 21.	자료수집부 고장	데이터로거 수리
거제도 부 이	2005. 9. 10. ∼ 9. 30.	위성통신 송신기 및 안테나 장애	통신단말기 및 안테나교체
	2006. 6. 21. ∼ 7. 13.	안개로 인한 선박추돌(추정)로 전원부 고장	태양전지판, 배터리 교체

장비명	장애기간	장애발생사유 및 주요피해내역	수리내용
동 해 부 이	2004.12.28. ∼ 2005. 4. 1.	와이어 로프 절단에 의한 계류자재 유실	계류자재 교체
	2005. 4.26.	선박 충돌로 인한 마스트 파손, 풍향․풍속계 2조 파손	마스트 수리 및 풍향․풍속계 교체
	2005. 7. 28. ∼ 9. 27.	와이어 로프 절단에 의한 계류자재 유실	계류자재 교체
	2006. 2. 22. ∼ 4. 17.	와이어 로프 절단에 의한 계류자재 유실	계류자재 교체

◦ 연 종합정비

설치지점	정비기간	수리내용
덕적도 부 이	2005. 3.22. ∼ 4.25.	센서검정, 각종 케이블 교체, 재도색, 계류장비 교체
거문도 부 이	2005. 5.29. ∼ 6.18.
거제도 부 이	2005. 4.18. ∼ 5.14.
	2006. 4.25. ∼ 5.18.

□ 파고계

◦ 지점별 가동 일수 및 자료 수집율

구 분		고 산	북격렬비도	평 균
2005년	가동일수	363일	184일	-
	자료수집율	96.6%	98.7%	97.65%
2006년	가동일수 (8.31.기준)	243일	243일	243일
	자료수집율	97.1%	97.4%	97.25%

※ 북격렬비도 파고계는 신장비 설치에 따른 안정화 작업으로 2005년 7월 1일 이후 산정

◦ 장애 및 고장기간, 사유 및 수리내역

지점명	장애기간	장애발생사유 및 주요피해내역	수리내용
고산	2005. 11. 5. ∼ 11. 6.	과전류에 의한 프로그램 손상	프로그램 재설치

작성자	기상사무관	유상진
확인자	고층해양기상팀장	박남철
연락처	02 - 2181 - 0804

< 슈퍼컴 2호기 장애현황>

구 분	Baram				Shinbaram
월	가동율(%)	장애건수	발생 원인		가동율(%)	장애건수	발생 원인
			H/W	S/W			H/W	S/W
2005년	99.22	47	28	19	99.60	28	22	6
2006년 (7월까지)	99.33	24	16	8	99.15	26	13	13
계	99.28	71	44	27	99.38	54	35	19

※ 슈퍼컴 2호기는 Baram, Shinbaram 두 개의 파티션으로 운영

작성자	기상주사보	장은해
확인자	슈퍼컴팀장	이동일
연락처	02 - 2181 - 0456

< 수직측풍장비 장애현황>

연도	설치위치	가동일수	자료수집율	장애 및 고장기간	사유 및 수리내역
2005년	문산	350일	95.92 %	15일	- 안테나 스위치 교체 - 자료송수신 네트워크 장애
	강릉	361일	98.79 %	4일	- IF 송수신부 수리 - 자료송수신 네트워크 장애
	군산	360일	98.76 %	5일	- 자료송수신 네트워크 장애
2006년	문산	360일	98.56 %	5일	- 자료송수신 네트워크 장애
	강릉	321일	87.92 %	44일	- 자료수집처리부(PCA) 교체 - 자료송수신 네트워크 장애
	군산	358일	98.03 %	7일	- VSWR(전원부) 교체 - 자료송수신 네트워크 장애
	마산	359일	98.38 %	6일	- UHF 증폭기 수리 - 자료송수신 네트워크 장애

* 2006년은 1월~8월까지의 현황임.

작성자	사무관	허 복 행
확인자	과장	박 남 철
연락처	02 - 2181 - 0803

<항공기상관측장비(AMOS)>

□ 2005년도

설치위치	장비명	가동일수 (가동률)	장애일시	총장애시간	고장내용	수리내역	비고 (활주로방향)
항공기상대 (인천)	AMOS	99.9%	2005.02.01	3:12	DCP 파워 고장	파워 교체	33L
			2005.02.22	22:00	RVR FAN 고장	FAN 교체	15L
			2005.03.09	4:25	AMOS 전원 불량	파워 교체	33L
			2005.04.25	3:55	운고계 송신모듈 불량	예비품 교체	33L
			2005.06.25	6:18	DCP FAN 불량	메인보드 및 FAN 교체	33L
			2005.08.08	3:00	DPU 파워 고장	파워 교체	15R
			2005.10.10	1:00	RVR 보드 고장	보드 교체	33L
			2005.10.11	1:00	RVR 램프 고장	램프 교체	MID
			2005.11.08	3:00	RVR 램프, 메인보드 고장	램프, 메인보드 교체	33L
김포공항 기상대	AMOS	99.9%	2005.03.02	1:00	RVR 수신 에러	낙뢰 보호기 교체	32L
			2005.05.04	2:00	AMOS 서브 호스트 터미널 서버 고장	서버 교체
			2005.07.01	5:00	RVR 데이터 에러	RTU 통신 IC 교체	14R
			2005.07.19	8:00	통신 장애	통신 IC 교체	32R
			2005.07.28	1:00	전원 장애	차단기 교체	32R
			2005.08.06	4:00	RVR 통신장애	통신 IC 교체	14R
제주공항 기상대	AMOS	100%	-	-	-	-	-
울산공항 기상대	AMOS	99.9%	2005.04.06	5:04	풍향풍속계 데이터 수신이상	통신칩 교체	RWY18
			2005.06.03	6:00	자료수신 불량	컨버터 통신장애 해결	RWY36
			2005.08.01	32:00	낙뢰로 인한 UPS 고장	컨트롤보드 교체
			2005.08.05	105:00	낙뢰로 인한 AMOS 고장	RTU 보드 교체
			2005.09.06	5:00	우량계 침수	자동 복구
양양공항 관측소	AMOS	99.9%	2005.04.10	2:30	운고계 dlower 고장	운고계 dlower 보드 수리	RWY33
			2005.07.13	1:30	풍속자료 오류	예비센서 교체	RWY33
			2005.09.12	2:30	풍속자료 오류	베어링 교체	RWY33
			2005.09.16	1:30	풍향계 고장	베어링 교체	RWY33
			2005.09.27	1:30	운고계 히터 고장	예비 보드 교체	RWY33

설치위치	장비명	가동일수 (가동률)	장애일시	총장애시간	고장내용	수리내역	비고 (활주로방향)
목포공항 관측소	AMOS	99.8%	2005.02.25	4:00	온도 보드 고장	온도 보드 교체
			2005.03.08	4:00	우량계 보드 고장	우량계 보드 교체
			2005.05.17	5:00	RTU 장비 장애	RTU 메인보드 교체
			2005.06.30	5:00	기압자료 수신 장애	낙뢰보호기 교체
			2005.12.30	1:00	풍향풍속계 고장	예비품 교체
여수공항 관측소	AMOS	99.2%	2005.01.31	4:00	좌표값 소실	조정 및 교정 실시	RWY35
			2005.03.24	4:00	시정값 에러	조정 및 교정 실시	RWY35
			2005.03.24	6:00	풍향풍속 값 에러	풍향풍속 보드 교체	RWY17
			2005.06.20	3:55	운고값 표출 불량	SAM4보드 교체 휴즈 교체	RWY17
			2005.06.30	6:00	시정값 표출 불량	시정계 메인보드 수리	RWY17
			2005.07.01	29:00	시정값 표출 에러	시정계 조정 및 교정	RWY17
			2005.09.06	14:00	운고값 표출 불량	SAM4보드 통신IC 교체	RWY17
			2005.11.10	1:00	운고값 표출 불량	메인 보드 교체	RWY17

□ 2006년도

설치위치	장비명	가동일수 (가동률)	장애일시	총장애시간	고장내용	수리내역	비고 (활주로방향)
항공기상대	AMOS	99.9%	2006.01.24	37:00	운고계 송신기 모듈 고장	예비품 교체	33L
			2006.03.07	1:00	DCP, DPU 파워 고장	파워 교체	33L
항공기상대	AMOS	99.9%	2006.04.10	2:00	전원공급기 고장	전원공급기 교체	14R
제주공항 기상대	AMOS	100%	-	-	-	-
울산공항 기상대	AMOS	99.9%	2006.04.19	20:00	시정값 표출 에러	시정계 메인보드 교체
양양공항 관측소	AMOS	100%	-	-	-	-
목포공항 관측소	AMOS	100%	-	-	-	-
여수공항 관측소	AMOS	100%	-	-	-

<저층난류경보장비(LLWAS)>

□ 2005년도

설치위치	장비명	가동일수 (가동률)	장애일시	총장애시간	고장내용	수리내역	비고 (사이트위치)
항공기상대 (인천공항)	LLWAS	99.9%	2005.07.19	1:00	밧데리 불량	밧데리 교체	2번사이트
			2005.07.26	1:00	밧데리 전압 약함	밧데리 교체	8번사이트
			2005.07.28	8:00	풍속센서 고장	풍속센서 교체	7번사이트
			2005.11.29	2:00	통신모뎀 고장	통신모뎀 교체	5번사이트
			2005.12.06	2:00	밧데리 전압 약함	밧데리 교체	4번사이트
제주공항 기상대	LLWAS	100%	-	-	-	-
양양공항 관측소	LLWAS	99.9%	2005.03.08	2:30	풍향풍속 센서 고장	예비센서 교체	3번사이트
			2005.03.29	1:30	풍향풍속 센서 고장	예비센서 교체	3번사이트
			2005.04.28	2:30	데이터 수신 불량	Configuretion 재 세팅	7번사이트
			2005.05.27	1:30	데이터 수신 불량	예비센서 교체	3번사이트
			2005.05.31	4:00	파워 불량	아답터로 복구	3번사이트
			2005.07.26	2:00	밧데리 방전	파워 교체	3번사이트

□ 2006년도

설치위치	장비명	가동일수 (가동률)	장애일시	총장애시간	고장내용	수리내역	비고 (사이트위치)
항공기상대 (인천공항)	LLWAS	100%	-	-	-	-
제주공항 기상대	LLWAS	99.9%	2006.03.16	1:00	풍향풍속센서 고장	예비품 교체	7번사이트
양양공항 기상대	LLWAS	100%	-	-	-	-

<저층난류측정장비(SODAR)>

□ 2005년도

설치위치	장비명	가동일수 (가동률)	장애일시	총장애시간	고장내용	수리내역	비고
김포공항 기상대	SODAR	99.9%	2005.05.09	4:00	파워 고장	예비품 교체

□ 2006년도

※ SODAR 장비 노후화 및 수리불가로 불용처리(2006.4.27.)

< 황사관측장비(PM10) 장애 및 고장 현황 >

□ '05년도 장비운영 현황

지점	가동 일수	자료 수집율	장애 및 고장기간	사유 및 수리내역
강화	337	98.00	04.18 ～ 04.19(1일)	낙뢰(메인보드 교체)
격렬	250	89.83	-	-
고산	354	99.15	-	-
관악산	354	97.90	-	-
광덕산	358	94.39	-	-
광주	310	84.88	07.01 ～ 07.22(21일) 08.03 ～ 09.02(31일)	낙뢰(메인보드 교체) 낙뢰(메인보드 교체)
구덕산	211	87.93	08.02 ～ 08.19(17일)	낙뢰(메인보드 교체)
군산	265	72.47	07.01 ～ 09.26(86일)	낙뢰(메인보드, Front Plate, Display Keys, Motor CPL, LND Counter, 온도센서 등 교체)
대관령	330	99.37	-	-
백령도	343	93.72	07.27 ～ 08.11(15일)	낙뢰(메인보드 교체)
영덕	201	96.84	-	-
울릉도	188	85.22	09.07 ～ 10.02(25일)	호우(펌프교체)
지구대기	340	98.76	-	-
천안	336	99.40	-	-
추풍령	331	97.78	-	-
흑산도	343	97.87	04.21 ～ 06.01(41일) 07.06 ～ 07.08(2일)	낙뢰(메인보드 및 펌프Vane 교체) 펌프장애(LED, 펌프교체)

□ '06년도 장비운영 현황

지점	가동 일수	자료 수집율	장애 및 고장기간	사유 및 수리내역
강화	235	97.6	-	-
격렬	228	94.0	07.26 ~ 08.08(13일)	컴퓨터 장애(컴퓨터 수리)
고산	220	99.1	-	-
관악산	237	98.5	-	-
광덕산	234	99.4	-	-
광주	212	98.6	-	-
구덕산	221	93.0	03.29 ~ 04.12(14일)	낙뢰(메인보드 교체)
군산	238	99.3	-	-
대관령	211	96.9	03.16 ~ 03.19(3일)	히팅코일 장애(히팅코일 교체)
백령도	230	98.0	-	-
영덕	238	98.6	-	-
울릉도	223	98.7	-	-
지구대기	233	95.9	-	-
천안	209	99.3	04.19 ~ 04.20(1일)	낙뢰(메인보드 교체)
추풍령	220	98.9	-	-
흑산도	226	99.1	-	-

작성자	기상사무관	김 성 헌
확인자	관측황사정책과장	이 희 훈
연락처	02 - 2181 - 0692

22. 기상청의 종류별 관측 장비 LIST(표작성)

- 지방기상청별 관측장비의 사용연한 초과 대수

< 부산지방기상청 >

□ 최근 3년간 지방기상청별 관측장비의 고장 횟수

o 2003년

기관명	장비명	고장일자	복구일자	고장/수리내역	비고
부산(청) 기후정보과	기상레이더	2003.01.19	2003.01.19	안테나부 Elevation Gear 마모 / Elevation Gear교체
부산(청) 기후정보과	기상레이더	2003.03.17	2003.03.17	레이더워크스테이션 접속불량 / Thyratron교체
부산(청) 안동기상대 봉화기상(관)	지진관측 장비	2003.07.13	2003.07.14	Fuse 단락 전원 공급 안됨 / Charge 1번 Fuse 교체	(주)희송지오텍
계				3회

o 2004년

기관명	장비명	고장일자	복구일자	고장/수리내역	비고
부산(청) 통영기상대	해양기상관측부이 (Buoy)	2004.07.09	2003.07.15	Wind Sensor 고장 / Sensor 교체
		2004.10. 07	2003.10.08	파고자료 수신 안됨 / Wave Processor Module Reset
		2004.11.02	2003.11.17	파고자료 수신 안됨 / Wave Processor Module Reset
		2004.12.10	2003.12.18	파고자료 수신 안됨 / Wave Processor Module Reset
계				4회

o 2005년

기관명	장비명	고장일자	복구일자	고장/수리내역	비고
부산(청) 포항기상대	지진관측 장비	2005.03.03	2005.03.03	GPS Receiver 장애 / GPS Receiver, 라우터 교체	(주)희송지오텍
부산(청) 울산기상대	지진관측 장비	2005.03.15	2005.03.15	기록계 홀딩/ 기록계 Reset
부산(청) 통영기상대	행야기상 관측장비 (Buoy)	2005.01.12	2005.01.14	파고자료 수신 안됨/ Wave Processor Module Reset
		2005.03.23	2005.03.28	파고자료 수신 안됨/ Wave Processor Module Reset
부산(청) 면봉산기상 레이더(관)	기상레이더	2005.07.12	2005.07.13	PS2 Power Supply B/D 불량/ PS2 Power Supply B/D
계				5회

□ 지방기상청별 관측장비의 사용연한 초과 대수

기관명	장비명	취득일자	내용연수	사용기간	비 고
부산(청) 안동기상대	농업기상관측	1997.11.24	5	2002.11.23.	2003. 8월 센서 및 부품 Up-grade 실시
부산(청) 통영기상대	해양기상관측 부이(Buoy)	1998.06.30	5	2003.06.29	2006. 9월 장비교체
부산(청) 포항기상대	오존분석기	1995.12.31	10	2005.12.30.
	자외선측정기	1996.04.08	10	2006.04.07.
	자외선측정기	1993.12.23	10	2003.12.22.
계			5대

<광주지방기상청>

□ 최근 3년간 지방기상청별 관측 장비의 고장 횟수(2004.～2006.8.31.현재)

구 분	2004년	2005년	2006년	비 고
고장횟수	70	81	69

□ 관측장비의 사용연한 초과대수

장비명	기관	초과대수	비고
ASOS	전주기상대	1	2007년 교체예정
AWS	말도 AWS 등	54	2007년 교체예정 30대

작성자	통신사무관	황창연
확인자	기후정보과장	이미자
연락처	062-519-0421

< 대전지방기상청 >

□ 최근 3년간 지방기상청별 관측장비의 고장 횟수

장 비 명	규 격	수량	설치 일시	내용 년수	사용 기간	초과 기간	설치 장소	고장이력	고장원인
해양관측부이	3m-Discus	1	‘05.12.02	5	1	-	덕적도	-	-
지진계	광대역	3	‘99.01.29	10	7	-	충주	-	-
			‘99.12.14	10	7	-	서산	-	-
			‘01.12.06	10	5	-	백령도	-	-
지진계	단주기	6	‘00.03.12	10	6	-	추풍령	-	-
			'02.11.06	10	4	-	문산	‘05.12.12	밧데리불량
			'02.11.06	10	4	-	수원	-	-
			‘03.12.13	10	3	-	이천	-	-
			‘04.09.15	10	2	-	천안	-	-
			‘05.11.03	10	1	-	보은	-	-
지진계	가속도	12	‘00.03.12	10	6	-	천안	-	-
			‘00.03.12	10	6	-	보령	-	-
			‘00.03.12	10	6	-	양평	-	-
			‘00.12.23	10	6	-	금산	-	-
			‘00.12.23	10	6	-	부여	-	-
			‘00.12.23	10	6	-	대전	‘05.08.10	통신모듈고장
			‘00.12.23	10	6	-	동두천	‘04.11.12	Kinemetrics불량
			‘00.12.23	10	6	-	인천	-	-
			‘00.12.23	10	6	-	청주	-	-
			‘00.12.23	10	6	-	보은	-	-
			‘00.12.23	10	6	-	제천	-	-
			‘01.12.06	10	6	-	이천	-	-
고층기상 관측장비	MW-15	1	‘99.12.08	10	7	-	백령도	‘05.10.18	지상수신기고장
해양기상 관측장비	등표용	2	‘01.12.19	5	4	-	가대암	‘04.11.28 ‘06.05.19 ‘06.05.27 ‘06.03.09	위성단말기고장 통신시스템홀딩 밧데리불량 수중케이블단선
			‘01.12.19	5	4	-	서수도	‘05.12.15 ‘05.08.30	전원콘트롤러고장 풍향풍속온도교체
황사관측장비	라이더	2	‘03.12.24	10	3	-	강화	‘05.05.25	레이져부품고장
			‘04.12.29	10	2	-	백령도	‘05.04.25 ‘05.06.28 ‘06.05.11	광학렌즈 이상 수신단앰프고장 플래시램프노후화

장 비 명	규 격	수량	설치 일시	내용 년수	사용 기간	초과 기간	설치 장소	고장이력	고장원인
황사관측장비	PM10	6	'03.04.16	10	3	-	백령도	‘04.07.20 ‘05.07.27 ‘06.03.16 ‘06.03.19 ‘06.03.30 ‘06.04.14 ‘06.06.04	누전차단기 단선 메인보드불량 릴레이불량 습기유입제거 라이더실이전설치 head부품 불량 랜카드불량
			‘03.04.16	10	3	-	강화	‘05.04.18	메인보드통신 IC 불량
수직측풍장비 (윈드프로 파일러)	PCL-1300	1	'03.12.26	10	3	-	문산	‘05.06.18 ‘05.07.24 ‘05.09.06 ‘05.11.18 ‘06.01.04 ‘06.01.06 ‘06.04.18 ‘06.05.18 ‘06.06.01	안테나스위치고장 PCA/PCT재부팅 PCA/PCT재부팅 PCA/PCT재부팅 자료수집PC부팅 자료수집PC부팅 PCA/PCT재부팅 PCA/PCT재부팅 PCA/PCT재부팅
레이더식 파고계	SM-050	1	'04.12.21	5	2	-	격렬 비도	‘06.01.04 ‘06.04.11 ‘06.04.22	원격제어복구 원격제어복구 원격제어복구
낙뢰감지기	LDAR∥ /IMPACT	8	'01.10.22	10	5	-	문산
			'01.10.22	10	5	-	청주
			'01.10.22	10	5	-	수원
			'01.10.22	10	5	-	서산
			'01.10.22	10	5	-	백령도	‘06.03.30	레귤레터 전원장애
			'01.10.22	10	5	-	인천
			'01.10.22	10	5	-	추풍령
			'01.10.22	10	5	-	백령도
자동적설장비	초음파식	4	'06.07.18	5	1	-	백령도	-	-
			'06.07.18	5	1	-	동두천	-	-
			'06.07.18	5	1	-	문산	-	-
			'06.07.18	5	1	-	인천	-	-
황사관측장비	PM10	6	‘03.04.16	10	3	-	관악산
			‘04.07.15	10	2	-	천안	‘04.06.22 ‘05.06.02 ‘06.4.19 ‘06.05.01 ‘06.05.02	수집용PC고장 PC COM포트불량 자료수집보드불량 롤테이프소진 정도검사실시

장 비 명	규 격	수량	설치 일시	내용 년수	사용 기간	초과 기간	설치 장소	고장이력	고장원인
황사관측장비	PM10	6	‘03.04.16	10	3	-	관악산
			‘04.07.15	10	2	-	천안	‘04.06.22 ‘05.06.02 ‘06.4.19 ‘06.05.01 ‘06.05.02	수집용PC고장 PC COM포트불량 자료수집보드불량 롤테이프소진 정도검사실시
황사관측장비	PM10	6	‘04.07.15	10	2	-	추풍령	‘05.04.16 ‘05.07.30 ‘05.09.07 ‘05.10.04 ‘05.11.29 ‘06.01.19 ‘06.01.25	측정기팬불량 에어컨팬불량 펌프전원이상 필터롤링이상 에어콘이상 정도검사실시 필터감김장애
			‘04.12.24	10	2	-	격렬 비도	‘05.09.05 ‘05.11.24	PC전원부고장 수집용PC고장
기상레이더	C밴드	1	‘00.07.27	6	6	-	백령도	‘04.01.27 04.07.02 ‘04.08.03 ‘04.08.07 ‘04.10.02 ‘04.11.18 ‘05.04.18 ‘05.06.18 ‘05.06.27 ‘05.07.27 ‘05.09.17 ‘05.10.13 ‘05.12.12 ‘05.12.26 ‘06.04.25 ‘06.05,29 ‘06.06.29		TAC보드이상 자료처리보드불량 한전전원불안정 출력관이상 스캠프PC다운 통신용IC고장 변조기온도상승 전원공급접불 TAC보드장애 터미널장애 전원부보드장애 스캠프PC장애 장비리브팅복구 스캠프PC장애 불로어불량 릴레이불량 불로어교체
	S밴드	1	‘05.12.13	6	1	-	관악산	‘06.01.30 ’06.04.09 ‘06.05.12 ‘06.06.05 ‘06.06.09 ‘06.06.14		수평기어불량 기어박스교체 EDGE프로그램 턴테이블점검 제작사점검 제작사(EEC)점검
관측장비 고장횟수	2004년		10회	2005년			30회	2006년			32회

□ 주요기상관측장비의 내용연한 초과 대수

o 주요기상관측장비는 매년 기상청의 기상장비 확충계획의 일환으로 지속적으로 노후장비를 교체설치 중에 있으며, 현재 대전지방기상청의 내용연수 초과 기상관측장비는 백령도 기상레이더 1대임

장비명	구입일	내용년수	초과기간
기상레이더	2000.07.27	6년	52일

작성자	전무주사	이 종 제
확인자	기후정보과장	김 진 배
연락처	042 -862 - 0372

< 강원지방기상청 >

<기상관측장비 고장 횟수(2004～2006년 현재)>

품 명	수량	2004	2005	2006현재	계
∘기상레이더	2식	2	1	1	4
∘고층기상관측장비	1식				0
∘종관기상관측장비	13식	13	12	4	29
∘자동기상관측장비	77식	30	31	13	74
∘영상적설관측시스템	14식		4	2	6
∘지진계	12대		2		2
∘해양기상관측부이	1식	3	1	1	5
∘농업기상관측장비	1식				0
∘낙뢰감지기	3식				0
∘부유분진분석기	3식		1		1
∘수직측풍장비	1식		1	1	2
∘자외선측정계	1대				0
∘수위측정계	1식	3			3
계		49	52	21	122

<강원지방기상청 관측장비의 사용연한 초과 대수>

장비명	규격	수량	설치	사용기간	내용연수	설치장소	비 고
기상레이더	C-Band	1	1991.06.26	15	10	동해	2008년 교체예정
수위측정계	UH-301	1	1999.12.14	7	5	울릉도	2006년 교체예정

작성자	사무관	전광용
확인자	과장	이정호
연락처	033-642-0368

< 제주지방기상청 >

□ 기상관측장비 고장 발생건수(2004～2006년 현재)

품 명	2004	2005	2006	계
∘기상레이더	4	2	1	7
∘고층기상관측장비				-
∘자동기상관측장비	39	40	36	115
∘영상적설관측시스템				-
∘지진관측장비		2		2
∘등표용 해양기상관측장비				-
∘레이더식 파고계		1	1	2
∘낙뢰감지기				-
∘황사관측장비	2	2		4
∘초음파식 적설관측장비				0

작성자	전송주사	최 광 천
확인자	기후정보과장	최 흥 연
연락처	064 - 752 - 0365

□ 기상관측장비 사용연한 초과대수

o 주요 기상장비 사용 연한 초과 대수 총 32점중 18대 2006년에 교체 완료.

품 명	규 격	제작연도	사용연한	취득금액	비 고
기상레이더	DWSR-90C	1990.12	10	282,972,489	2006년 교체
고층기상관측장비	라디오존데	1996.9	10	43,000,000
자외선측정기	자외선측정기	1995.12	10	5,524,980
자동기상관측장비	관서용ASOS(고산)	1999.10	5	30,150,000	2006년 교체
자동기상관측장비	관서용ASOS(서귀포)	1998.12	5	36,110,000
자동기상관측장비	(도서)AWS-JY99(가시)	1999.9	5	7,550,000	부분교체 ‘04년
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY95(구좌)	1995.2	5	3,764,400	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY93(남원)	1993.11	5	3,578,130	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY93(마라도)	1993.11	5	4,262,370	부분교체 ‘99년
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY98(모슬포)	1998.7	5	4,189,000	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY92(서광)	1992.12	5	5,642,150	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY92(선흘)	1992.12	5	5,642,150	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY98(성판악)	1998.7	5	4,189,000	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY95(어리목)	1995.2	5	3,765,400	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY93(우도)	1993.11	5	4,262,370	부분교체 ‘01년
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY91(유수암)	1991.11	5	6,369,300	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY91(추자도)	1991.3	5	6,598,343	2006년 교체
자동기상관측장비	(방재)AWS-JY93(한림)	1993.11	5	3,578,130	2006년 교체
국지수집장치	LAU	1996.9	10	14,152,712
소형컴퓨터	레이더용(EDGE)	1998.2	5	234,153,174
영상회의시스템	영상회의시스템	1998.10	6	82,454,834	2006년 교체
무선통신장치	HSD-3100	1995.12	6	4,345,000
라우터	NET-2	1996.11	6	27,305,158
무정전전원장치	5KVA	1995.12	10	6,430,000
무정전전원장치	5KVA	1996.4	10	5,900,000
소형 컴퓨터	XP-1000	2000.12	5	110,933,382
통신망(제주청)	ATM-WAN	1999.12	6	180,708,383
변복조기	CODEC, 일체형	2001.2	5	12,403,257	2006년 교체
변복조기	CODEC, BOX형	2001.2	5	11,081,598	2006년 교체
데이터전송장치	Stream Station	2001.2	5	24,399,852	2006년 교체(제주청)
데이터전송장치	Stream Station	2001.2	5	24,399,852	2006년 교체(서귀포)
영상감시장치	CCTV	2001.2	5	18,859,051	2006년 교체(서귀포)

작성자	기상주사보	강민협
확인자	기후정보과장	최흥연
연락처	064-759-0364

23. 지방기상청별 관측에 필요한 종류별 적정 장비수 대비 현보유 장비수 부족분에 따른 영향

〈 부산지방기상청 〉

□ 해당사항 없음

작성자	기술서기관	손철희
확인자	기후정보과장	이 현
연락처	051 - 600 - 0439

〈 광주지방기상청 〉

◦광주청 및 소속기관 장비보유현황

품 명	현 보유	운영관서	부족분
기상레이더	2조	오성산, 진도	-
지상기상관측시스템(ASOS)	18조	지방청․기상대 9조, 관측소 9조	-
자동기상관측시스템(AWS)	108조	방재용 106대, 이동식 2대	-
고층기상관측장비	1조 1조	흑산도(라디오존데) 군산수직풍장치)	-
해양기상관측용 BUOY	2조	목포(칠발도), 여수(거문도)	-
등표용 자동기상관측장비	4대	십이동파도, 해수서, 갈매여, 간여암	-
황사관측장비 PM-10 Lidar	3대 1대	광주, 군산, 흑산도 군산	-
낙뢰관측장비	6대	구름방전 5 (광주(청),목포,여수,흑산도,부안(관) 대지방전 1(광주(청))	-
지진관측장비	25대	초광대역 1, 광대역 1, 단주기 7, 가속도계 16	-
ATM 통신장비	18조	광주(청), 기상대(7소), 관측소(10소)	-
위성전화장비(글로벌스타)	5대	광주(청), 흑산도, 군산, 목포, 여수	-
무선통신장비(SSB)	2대	광주(청), 흑산도	-
아마추어무선통신장비(HAM)	7대	광주(청), 기상대(흑산도 제외)	-
자동 적설관측장비	3대	광주(청) 3(고창, 함평, 영광 설치)	33

◦ 자동 적설관측장비 부족분에 대한 영향(어려움) 및 조치사항

- 배경 : 호남지방은 대설 다발지역으로 2005년 12월 기록적인 강설과 함께 많은 재산 피해 발생, 동절기 적설관측 공백지역 해소 및 악 기상 상시 감시체계를 위한 실시간 적설관측망 구축으로 대설로 인한 재해를 예방

- 적설관측소 운영 현황 : 수동적설관측소(유인관측소 17소, 유인위탁관측소 25소), 자동적설관측소(3소)

- 적설관측소 부족에 따른 어려움

․ 서해안 대설지역인 호남지방에 적설관측소가 부족하여 유관기관 위탁 적설관측 자료에 의존하고 있으나 관측 자료에 대한 신뢰도가 떨어짐.

․ 수동관측(평균 1시간 단위)으로 실시간 적설 감시하기에는 한계가 있음

․ 자동기상관측으로 전환하여 관측주기 단축(1시간 관측 → 실시간 관측)

- 향후 계획(기상청 적설관측 현대화 계획, 2005. 4.)

구분		본청	부산(청)	광주(청)	대전(청)	강원(청)	제주(청)	계
1차년도(2006년)		1	-	-	4	-	-	8
2차년도(2007년)		4	8	16	17	16	4	65
3차년도 (2008년)	청(대)	-	10	8	6	9	2	35
	관측소	-	13	9	9	-	1	32
계		5	31	33	36	25	7	137

※ 2007년 설치 예정지 16소에 대한 환경조사 완료

작성자	통신사무관	황창연
확인자	기후정보과장	이미자
연락처	062-519-0421

< 대전지방기상청 >

□ 종관관측장비

◦ 기상 관측장비인 ASOS는 대전지방기상청 및 소속기관 등 19개 기관에서 운용

- 이중화 시스템 운용기관 : 대전, 서산, 수원, 인천

- 나머지 기관은 연차적으로  ASOS 이중화 추진 중

□ 고층관측장비

◦ 백령도기상대에서 존데를 이용한 고층관측을 수행하고 있음

- 고층관측의 품질향상을 위해 레윈존데(GPS존데)로 교체 추진 중

- 교체된 라디오존데는 백업장비로 활용할 계획임

◦ 문산기상대에서 고층바람관측을 위해 수직측풍장비(Wind profiler)를 운용중임

- 기상청 관측망 운용계획에 의거 연차적으로 설치지점 확충 예정임

□ 황사관측장비

◦ 황사관측장비는 PM10, 라이더가 있음

- 기상청에서 연차적으로 확충계획임

<장비보유 현황>

구 분		현 장비보유수	적정 장비보유수	비 고
종관 관측장비 (ASOS 19개관서)		23 조 (4개기관 이중화)	38 조	부족한 15조는 연차적으로 확보
고층관 측장비	존 데	1조	2조	신장비 교체 후 기존장비 백업용으로 활용
	수직측풍장비	1 조 (문산)	-	본청 관측망 확충 계획에 의거 연차적으로 설치
황사관 측장비	PM10	6 조 (강화,천안,서해기지,백령도,관악산,추풍령)	-
	라이더	2 조 (백령도, 강화)	-

작성자	전무주사	이 종 제
확인자	기후정보과장	김 진 배
연락처	042 - 862 - 0372

<강원지방기상청>

□ 장비 확충 계획

o 기상관측에 필요한 장비는 적정하게 설치하여 운용하고 있으며, 장비확충 설치계획은 아래와 같음

장 비 명	수량	지역	설치예정
부유분진측정장비(PM10)	3	춘천, 속초, 영월	2006년 2대, 2007년 1대
자동기상관측장비	2	속초, 양양	2006년, 2007년 각 1대
수직측풍장비	1	원주	2007년

□ 부족분에 따른 영향

◦ 국지적 기상변화 현상 파악에 다소 영향이 있음.

작성자	사무관	전광용
확인자	과장	이정호
연락처	033-642-0368

< 제주지방기상청 >

o 해당사항 없음

작성자	기상주사보	강민협
확인자	기후정보과장	최흥연
연락처	064-759-0364

24. 슈퍼컴퓨터와 연결되지 않은 관측장비 현황, 기능, 데이터처리 방식

<관측장비 현황, 기능, 데이터 처리방식>

□ 관측장비 현황 및 기능

◦ 관측장비에서 수집되는 모든 관측 자료들은 슈퍼컴퓨터의 입력 자료로 사용됨

2006년 9월 현재(측기관리과 제공)

번호	장 비 명	기 능
1	기상레이더	강수현상의 이동과 변화를 감시
2	기상위성수신장비	정지기상 위성과 극궤도 기상위성 자료를 수신하여 구름상태, 태풍, 해수면온도 등을 분석
3	고층기상관측장비	고층기상관측기구를 비양하여 고도별로 온도, 습도, 기압, 바람 등 상층의 기상요소를 관측
4	저층난류경보장비 (LLWAS)	다수의 3차원풍향풍속계를 이용하여 공항부근의 저층난류를 측정
5	기상관측부이 (BUOY)	바다에 게류하여 해상의 바람, 기온, 파고 등을 자동관측
6	낙뢰관측장비	낙뢰발생시각, 위치, 강도 등을 관측․분석
7	라이더(LIDAR)	상층대기의 에어로솔, 구름분포, 오존 등 관측
8	황사관측장비(PM10)	대기중 황사 부유분진의 관측․분석
9	지진관측장비	지진발생시각, 강도, 진앙지 등을 관측‧분석
10	자동기상관측장비 (AWS, ASOS, AMOS)	ASOS : 풍향, 풍속, 기온, 강수량, 강수유무, 일사, 일조, 지면온도, 초상온도, 습도, 기압 등 11개 요소 자동관측 AWS : 풍향, 풍속, 기온, 강수량, 강수유무 등 5개 요소 자동관측 AMOS : 풍향, 풍속, 기온, 강수량, 기압, 시정, 활 주로 가시거리, 운고, 이슬점 온도 등 9개 요소 자동관측
11	자동적설관측장비	초음파 원리를 이용한 적설 높이를 자동관측
12	파고계	파고관측, 해류의 이동 등 관측, 분석
13	윈드프로파일러	연직 바람 분포 상황을 UHF나 VHF 전파를 이용하여 실시간으로 5km까지의 상층바람을 10분 간격으로 관측하여 악기상 파악에 활용

□ 데이터 처리 흐름

◦ 지상, 해상, 고층 관측장비 등에서 입수된 관측 자료들은 본청으로 수집되어, 전처리과정을 거친 후, DB에 저장되고, 슈퍼컴퓨터나 예보분석시스템(FAS)과 같은 개별 시스템에 전처리된 자료들이 입력자료로 사용됨

<수치모델 입력 관측자료>

□ 관측자료의 종류와 입수 방법

◦ 수치모델에 입력되는 관측자료의 종류와 1일 입력되는 관측자료 수

2006년 9월 현재(수치예보과 제공)

관 측 자 료 종 류	1일 평균 입력자료 수 (단위: 지점)	입 수 방 법
종관 지상 관측	42,500	GTS/기상청내부망
부이 관측	7,782	GTS/기상청내부망
고층 종관관측 자료	1,759	GTS/기상청내부망
항공기 관측 자료	219,102	GTS/FTP
위성관측 온도 자료(SATEM)	29,289	GTS
위성관측 바람자료(SATOB)	20,341	GTS
위성관측 복사량 자료(ATOVS)	108,347	GTS
자동지상관측자료(AWS)	5,518	GTS/기상청 내부망
남반구 해면 기압자료(PAOB)	400	GTS
수칙측풍바람자료(Wind profiler)	332	GTS/기상청 내부망

◦ GTS(Global Telecommunication System)는 세계기상기구에서 운영하는 전지구 관측 자료 교환시스템이고, 국내 관측 자료는 실시간으로 사용하기 위하여 기상청 내부망을 통하여 수집하고 있음.

◦ 항공기 관측자료 중 미국에서 생산되는 ACARS(ARINC Communications Addressing and Reporting System, 미국의 항공통신사업자인 ARINC사가 제공하는 공대지 데이터링크 시스템) 자료는 미국의 GSD(Global Systems Division)로부터 FTP로 입수하여 이용.

작성자	사무관	이 명 희
확인자	과장	박 원 우
연락처	02 - 2181 - 0413

25. 디지털예보 시스템 오픈 후 월별 힛트 수

□ 2005년 인터넷 기반의 디지털예보 시스템을 개발하여, 2005년 10월 31일부터 인터넷을 통해 대국민 웹 서비스 시범운영 시작

□ 웹 접속 통계 기간 : 2005. 11. ～2006. 8. 31.

□ 월별 접속 건수

년 월	월 접속 건수	비고
2005. 11	769,888
2005. 12	609,140
2006. 01	340,418
2006. 02	425,043
2006. 03	473,302
2006. 04	781,249
2006. 05	595,211
2006. 06	725,047
2006. 07	1,233,559
2006. 08	534,434
평균	648,729

□ 최대 접속일(5위까지)

순위	년 월	일일 접속 건수	비고
1	2006. 07. 10	137,808	전국에 많은 비
2	2006. 07. 09	123,923	전국에 많은 비
3	2005. 11. 01	57,542	디지털예보 시범 서비스 시작
4	2006. 07. 12	56,870	전국에 많은 비
5	2006. 07. 16	54.802	전국에 많은 비

※ 현재 디지털예보의 웹서비스 시스템은 동시 접속자 수 1만 명의 부하를 감당할 수 있는 수준으로, 1일 1백만 명 정도의 접속도 가능함.

□ 향후 전망

○ 디지털예보의 공식운영 전에 지속적인 홍보를 통하여 디지털예보에 대한 대국민 인지도를 높이면 접속률은 크게 상승될 것으로 전망됨.

○ 향후 디지털예보의 이용률을 높이기 위해 접근성이 용이한 휴대폰, PDA 등에 의한 기상정보전달 방식을 개발하고,  응용 가공을 통한 기상정보의 다양화를 추진하겠음.

작성자	기상사무관	최현도
확인자	디지털예보개발과장	양진관
연락처	02 - 2181 - 0593

26. 재해 예상지역에 대한 휴대폰 문자서비스 시행 현황

□ 자연재해 발생시부터 경보 알림까지의 과정

o 기상청은 악기상 등으로 인해 재해가 발생될 것으로 예상될 경우, 기상특보․정       보․속보, 긴급자막방송 등 기상정보를 각각 발표하며, 발표된 긴급한 기상재해 정     보를 Web, FAX, E-mail, SMS 등으로 아래의 그림과 같은 체계로 신속히 전파하     여 자연재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고, 자연재해 발생 또는 예상 시     대비책을 강구하기 위하여 재해․재난 관련기관 및 방송사에 신속한 전파체제를 구축     하여 서비스를 수행하고 있음.

□ 휴대폰문자서비스(SMS) 시행 현황(2/4분기)

o 각종 기상정보의 통보 대상기관을 주기적(3개월)으로 정비하여 돌발적 기상상황에 신속하고 능동적으로 대처하며, 각 부서(기관)의 유기적 협조체제를 강화하고자 기상정보 통보대상기관을 매분기 정비하고 있음.

o 휴대폰문자서비스는 집중호우 등 악기상으로 인하여 재해가 예상될 때 방재유관기관의 관계자에게 수신 가능한 장소에서는 어느 곳에서도 직접 전달이 가능하기 때문에 경보메시지를 신속하게 전달하는 효과가 큼.

	본청	부산	광주	대전	강릉	제주	계
	기상통보관실	청 및 10기관	청 및 7기관	청 및 9기관	청 및 8기관	청 및 3기관
SMS 수신처(인원수)	236	4,100	628	2,736	4,796	496	12,992

작성자	기상사무관	박광호
확인자	기상통보관	허 은
연락처	02 - 2181 - 0614

27. 금년 6～8월간 주간예보 적중률, 일일예보 적중률, 최근 3년간

호우특보 적중률(발령건수 대비 특보기준도달 건수)

□ 주간예보 정확도(2006년 6월～7월)

월 별 평가지수별		6 월	7 월
주간예보 (+2～+7일)	최고기온 평방근오차(℃)	3.3	3.5
	최저기온 평방근오차(℃)	2.1	2.3
	강 수유무 정확도(%)	56.3	53.4

□ 일일예보 정확도(2006년 6월～7월)

일일예보 (오늘～내일)	최고기온 평방근오차(℃)	2.2	2.4
	최저기온 평방근오차(℃)	1.3	1.5
	강수유무 정확도(%)	84.0	80.3
	백분율 평가	86.9	84.4

□ 최근 3년간 호우특보 정확도

구분 연도	발표건수	정확도(%)	비 고
2004	241	64.7
2005	323	64.7
2006. 1～7.	248	69.8

작성자	기상사무관	하창환
확인자	예보정책과장	조영순
연락처	02 - 2181 - 0493

28. 최근 3년간 기상청, 기상연구소, 항공기상대, 기상통신소의 수의계약 현황(계약일시, 금액, 거래처, 계약내용, 관련규정)

< 본 청 >

대상 : 2천만원 이상인 계약

□ 2004년도

◦ 계약현황                                                      (단위 : 원)

계약일시	금액	거래처	계약내용	관련규정
3. 10	28,600,000	한국행정연구원	기상청 성과목표체계개발 연구용역	국가를당사자로하는계약에관한법률 제26조 제1항 5호(3천만원이하인 용역․물품구매)
3. 12	26,880,000	(재) 체성회	대한민국 근대기상 100주년 기념 우표첩 제작
3. 15	27,900,000	(주)이알플러스	100주년 기념식장 시스템 설치
5. 37	24,300,000	주식회사알파인터넷	일반기상학 사이버교육용 소프트웨어 개발 용역
8. 12	24,600,000	（주）키츠닷컴	레이더영상분석 사이버교육용 소프트웨어 개발용역
10. 6	27,500,000	케이아이티밸리(주)	영역기상방송편지용 서버 구매
10.22	29,000,000	(주)에스유테크넷	IP관리시스템 구매
10.22	29,000,000	(주)에스유테크넷	패치관리시스템 구매
10.22	20,900,000	(주)케이아이피티	수치예보업무용 워크스테이션 구매
10.27	22,000,000	성지공업사	기상레이더관측소 청사 샷시 창호공사
10.28	28,450,000	시큐아이닷컴(주)	침입차단시스템 로그분석기 구매 계약
10.28	28,418,720	(주)엔티씨코리아시스템	3시간예보시스템 보강용 서버 구매
11. 4	23,450,000	(주)엔코시스	지귀도 등대 등표용 기상관측장비 구매
11.11	26,800,000	창명건설（주）	천안 지진계실 신축공사
11.11	26,400,000	서양건설	속초 지진계실 신축공사
11.11	26,300,000	동하종합건설(주)	포항 지진계실 신축공사
11.12	28,900,000	(주)콤텍시스템	서해종합해양기상관측기지 정보통신장비 구매
11.12	24,300,000	선우영상	기상자료해석 영상표출시스템 구축 용역
11.12	25,500,000	진양공업(주)	AWS 기압 및 습도센서 구매
11.12	27,700,000	대상정보기술(주)	기상교육훈련관리시스템 DB 서버 구매
11.22	26,900,000	(주)지비엠아이엔씨	특별관측용 라디오존데 구매
11.22	22,000,000	진양공업(주)	자동기상관측장비 예비부품(풍속센서 등 10종) 구매
12. 1	27,852,000	(주)소프티안	2005년도 등록갱신용 백신프로그램 구입

□ 2005년도

◦ 계약현황                                                      (단위 : 원)

계약일시	금액	거래처	계약내용	관련규정
3. 30	26,950,000	(주)우전성업	선포토메터 구매	국가를당사자로하는계약에관한법률 제26조 제1항 5호(3천만원이하인 용역․물품구매)
4. 27	28,930,000	대한컴퓨터기술(주)	위성자료 저장용 하드디스크 구매
6. 2	29,700,000	이웨어시스템(주)	기상업무혁신 마일리지 시스템 개발 용역
6. 14	26,600,000	밸크리텍(주)	기상홍보업무용 소형컴퓨터 구매
7. 18	29,182,020	서진건설(주)	서해종합해양기상관측기지 추가 시설보강공사
7. 18	29,700,000	(주)누리리서치	기상업무 성과를 위한 고객만족도 조사 용역
7. 19	26,500,000	밸크리텍(주)	열린기상청 홈페이지 시스템 구매
8. 8	26,300,000	(주)이스트소프트	그룹웨어 보조서버 데이터 디스크 증설 구매
8. 9	25,520,000	삼성에스디에스(주)	팩스 문서 송수신 자동화 장비 구매
8. 11	29,370,000	세인교정기기(주)	온도교정기 구매
9. 6	27,000,000	오션	기상산업홍보 홈페이지 구축 용역
9. 26	26,400,000	동한건설（합）	보은지진계실 신축공사
9. 28	27,900,000	정보통신시스템연구조합	기상정보 이용 활성화 연구 용역
9. 30	27,870,000	(주)에피넷	농업기상정보 통합서비스 인프라 구축 용역
10.11	29,500,000	케이아이티밸리(주)	기후변화정보센터(CCIC) 개선 용역
10.12	26,829,000	서양건설	원주지진계실 신축공사
10.13	25,000,000	밸크리텍(주)	디지털예보시스템개발용서버 구매
10.14	27,400,000	(주)첨성대	열린기상청 홈페이지 구축 용역
10.18	26,500,000	대웅건설（주）	진주 지진계실 신축공사
10.21	24,500,000	한성공조이엔지	국가교정표준실 환경조성 공사
11. 9	27,500,000	건양건설(주)	면봉산(레) 진입도로 안전시설 설치공사
11.23	29,918,790	(사)한국규제학회	기상청 책임운영기관화 타당성에 대한 연구용역
12. 1	22,881,100	(주)에이포커뮤니케이션	디지털예보 홍보영상물 제작
12. 9	24,114,200	(주)아이티영상	구내방송설비 보강공사
12. 9	27,075,400	삼성전자서비스	슈퍼컴퓨터 1호기 철거용역
12.13	29,400,000	(주)누리리서치	2005 하반기 기상업무 성과관리 고객만족도 평가 용역
12.14	21,780,000	(주)옥삼전기	슈퍼컴퓨터센터 전원시설 개선공사

□ 2006년도(9월까지)

◦ 계약현황                                                      (단위 : 원)

계약일시	금액	거래처	계약내용	관련규정
1. 26	27,500,000	(주)퓨전네트워크컨설팅	초고속통신망(ATM WAN)네트워크 통신장비 재배치 공사	국가를당사자로하는계약에관한법률 제26조 제1항 5호(3천만원이하인 용역․물품구매)
3. 2	28,800,000	(재)한국기상산업진흥원	기상산업 활성화를 위한 홍보방안 연구용역
3. 3	23,600,000	(주)유스정보	전자문서시스템 성능보강
3. 27	30,000,000	(사)서울행정학회	21세기 기상행정 혁신을 위한 기상청 조직의 최적화방안 연구용역
3. 27	29,500,000	(재)한국기상산업진흥원	기상산업 활성화를 위한 홍보 및 결과분석 연구용역
4. 19	28,000,000	회룡건설（주）	쉼터(민원인휴게실) 인테리어공사
4. 28	28,500,000	(주)코스트아이티	디지털예보웹서버용 S/W구매
5. 30	27,000,000	진양공업(주)	기상관측시설및자료등급 평가기준설정에관한연구용역
6. 21	26,800,000	한국기상학회	기상청 수치예보 발전방향에 관한 연구용역
7. 14	26,300,000	진양공업(주)	농업기상자동관측장비 구매
7. 20	28,500,000	한국과학기술기획평가원	기상 예특보 개선에관한 연구용역
8. 7	23,034,000	(주)아그막	2006년도 혁신리더교육과정 위탁용역
8. 16	23,210,000	(주)한길통상	돕슨 오존분광계 보호용장치 구매
8. 25	28,600,000	(주)콤텍시스템	백본스위치 기가빗이더넷 모듈구매
8. 25	21,326,470	(주)아그막	2006년도 혁신실무자교육과정 위탁교육

작성자	행정사무관	이종하
확인자	총무과장	김인태
연락처	02 - 2181 - 0245

□ 최근 3년간 항공기상대 수의 계약 현황(3,000만원 이상)

◦ 해당사항 없음

□ 최근 3년간 기상통신소 수의 계약 현황(3,000만원 이상)

◦ 해당사항 없음

29. 기상관측관련 국산 위성과의 연계현황

<우리나라 위성 보유현황>

□ 우리나라에서 보유․운영하는 국산 위성은 극궤도위성으로 과학위성 1호(천문․우주과학) 및 아리랑위성 2호(재난감시․위성통신)가 있으며, 정지궤도위성으로 무궁화위성 5호(통신, 방송 복합상용)가 있음.

◦ 각 위성의 특성별 현황은 다음과 같음

구 분	무궁화 위성 5호	아리랑위성 2호	과학위성 1호
발사년월일	2006. 8. 22	2006. 7. 28.	2003. 9. 26.
용 도	통신․방송복합위성	재난감시, 위성통신위성	천문․우주과학위성
궤도유지	지상 35,786㎞, 정지궤도(동경116˚)	지상 685㎞ 극궤도	지상 690㎞ 극궤도
임무수명	15년	3년	3년

<기상관측관련 연계현황>

□ 우리나라에서 보유․운영하는 국산위성은 그 용도가 통신, 재난감시, 천문․과학용으로 제작되었으며,  태풍, 집중호우, 황사, 안개 등 기상현상을 관측할 수 있는 기상관측용 정밀센서가 탑재되어 있지 않아,  국산 위성을 통한 기상관측이 불가능하여 연계하고 있지 않음.

□ 독자 기상관측위성 확보 및 운영을 위하여 범 정부차원으로 2008년 말 발사를 목표로 다기능 정지궤도 ‘통신해양기상위성’ 개발을 4개 부처(기상청, 과학기술부, 정보통신부, 해양수산부)가 공동으로 2003년부터 추진하고 있음.

◦ 통신해양기상위성 : 통신․해양관측․기상관측용

작성자	기상연구관	박종서
확인자	기상위성과장	서애숙
연락처	02 - 2181 - 0556

30. 항공기상대의 업무 범위 및 최근 아시아나 항공기가 우박을 맞고 비상착륙한 사건과 관련하여 항공기상대의 기상정보 제공 내역

□ 항공기상대의 업무

◦ 항공기상대는 항공기상서비스에 관한 국가당국으로서 국제민간항공협약 부속서 3에서 정하는 표준과 권고에 부합하는 항공기상관측과 예보, 그리고 국제적 자료교환 업무를 수행하고 있음.

◦ 우리나라의 민간항공기가 취항하는 공항과 공역에 대하여는 관측 및 예보자료를 생산하여 국내 및 국외로 전파하며, 외국공항의 관측 및 예보자료와 세계공역예보자료를 수집하여 수요자에게 제공하고 있음.

◦ 생산․수집된 자료는 항공고정통신망(AFTN), 인터넷 및 FAX를 통하여 전파되도록 다양한 전산통신시스템을 구축․운영하고 있음.

< 항공기상관서별 항공기상예보 >

항공예보관서		예보종류	비고
항공기상대	인 천	공항예보
		착륙예보, 이륙예보
		공역예보, 항공로 예보
공항기상대	김포, 제주, 울산	공항예보, 착륙예보, 이륙예보
공항기상 관측소	목포, 여수, 양양	착륙예보, 이륙예보	민간공항 -공항예보: 본대 발표
	김해, 대구, 청주	이륙예보, 착륙예보	군공항 -공항예보: 공군 발표

□ 사건발생일 기상정보 제공 내역

◦ 항공로예보 : 제주-김포 간 항공로에 대하여 뇌전 및 적란운 발생을 예보

(15시20분 수정예보 발표, 유효시간 16시-익일 04시)

ROFOR AMD 090620Z 090719 KT

RKSS RKPC TS FEW020CB 7250110 BKN025 7080/// OVC100 7150/// 4180M17 23035

◦ 공역예보 : 해당상공에 대해서도 동일한 내용의 예보를 발표

(15시20분 발표, 유효시간 16시-24시)

ARFOR AMD 090620Z 090715 KT

NORTH SECTOR TS FEW020CB 7250110 SCT030 7080/// BKN120 7200///91995=

◦ 악기상정보 : 해당상공에 뇌우가 관측되고 있음을 발표

(15시20분 발표, 유효시간 15시30분-16시30분)

RKRR SIGMET 01 VALID 090630/090730 RKSI-

INCHEON FIR ISOL TS OBS AT 06Z TOP FL300 BOUNDED BY 38N125E 38N127E 37N127E 37N125E AND 38N125E MOV W 07KT WKN=

◦ 실시간 영상자료

— 기상레이더, 기상위성, 낙뢰관측자료

작성자	주무관	김봉진
확인자	예보과장	이충태
연락처	032 - 740 - 2820

31. 무인자동관측장비 관련자료(엑셀파일로 제출 요망)

가. 시도별 장비수

나. 최근 3년간 월별 고장, 불통횟수, 원인

다. 최근 3년간 지자체의 자동우량측정 및 경보시설과 기상청의 무인 자동관측데이타와의 정보교류 현황

〈 시도별 장비수 〉

지 역	장비대수	지 역	장비대수	지 역	장비대수
서울특별시	27	광주광역시	6	경상북도	69
부산광역시	12	울산광역시	8	경상남도	49
대구광역시	4	강원도	78	전라북도	36
대전광역시	4	충청북도	29	전라남도	82
인천광역시	24	충청남도	38	제주특별자치도	23
경기도	50	합 계	539

〈 최근 3년간 월별 고장, 불통 횟수, 원인 〉

○ 엑셀파일 별도 첨부

<최근 3년간 지자체의 자동우량측정자료 수신 현황>

□ 지자체 별 자료 수신 현황

◦ 서울특별시, 경기도에서 강우량자료, AWS(자동기상관측장비) 자료를 수신받고 있음

- 서울특별시 : 47개소 강우량자료를 문숫자 형식으로 10분간격 수신(동절기 운영중단)

- 경기도 : 60개소 AWS 자료를 1분간격 수신

<최근 3년간 기상청 무인자동관측데이터의 지자체 제공 현황>

□ 지자체 별 자료 제공 현황

◦ 서울특별시, 경기도, 강원도. 대구광역시에 기상청 539개 AWS 자료(1분자료)를 포함한 기상자료를 제공하고 있음.

작성자	사무관	이 명 희
확인자	과장	박 원 우
연락처	02 - 2181 - 0413

32. 황사 관측장비 관련

가. 황사의 주요이동 경로, 경로별 황사빈도

<황사사례별 이동경로(‘01～’06) 분석자료>

□ 황사 이동 경로[관련자료 별첨]

◦ 내몽골-화북-발해만-백령도-중부지방(빈도 : 37%)

◦ 고비-내몽골-화북-발해만-한반도(빈도 : 24%)

◦ 황토고원-산동반도-서해-한반도(빈도 : 19%)

◦ 만주-발해만-서해북부-한반도(빈도 : 10%)

◦ 타클라마칸-내몽골-황토고원-서해-한반도(빈도 : 10%)

□ 황사 이동 소요 시간 및 고도

◦ 상층 기류의 속도에 따라 다르나 평균적으로 다음과 같음

발 원 지	소요시간 (일)	이동 고도(km)
타클라마칸 사막	4~8	4~8
중국 북부 사막지대	1~5	1~5
황토고원	1~4	1~4
만주지대	0.5~3	1~3

최근 황사발생 발원지와 주요 경로

연도	NO	일자	주요 목측관측 지역	이동경로 type
				A	B	C	D	E
2001 (8건)	1	1.2-1.3	서울 대전 대구 전주 제주			○
	2	3.3-3.7	전국			○
	3	3.20-3.25	전국					○
	4	4.10-4.12	전국					○
	5	4.24.-4.25	전국				○
	6	5.3	전주			○
	7	5.16-5.17	전국	○
	8	12.13-12.14	전국		○
2002 (5건)	1	1.12-1.13	서울 대전 강릉 전주 광주					○
	2	3.17-3.23	전국			○
	3	4.8-4.12	전국		○
	4	4.16-4.17	전국			○
	5	11.11-11.12	전국		○
2003 (2건)	1	3.27	서울 강릉 대전 광주 제주					○
	2	4.12-4.13	서울 강릉 대전 대구 제주	○
2004 (6건)	1	2.14	대전 대구 전주 광주 부산	○
	2	2.25-2.26	전국(강릉 부산제외)	○
	3	3.10-3.11	전국				○
	4	3.30-3.31	전국	○
	5	4.23	전국			○
	6	5.4-5.5	대전 대구 전주 광주 제주		○
2005 (8건)	1	3.18	제주	○
	2	3.29	서울 대전 대구 전주 광주				○
	3	4.7-4.8	서울 전주 광주		○
	4	4.10-4.11	서울 대전 전주 광주 제주	○
	5	4.14-4.15	서울 대전 제주	○
	6	4.20-4.22	전국(제주제외)	○
	7	4.28-4.29	서울 강릉		○
	8	11.6-11.7	서울 강릉 대전 대구	○
2006 (9건)	1	1.16	백령도	○
	2	3.10-3.11	울릉도 등 전국		○
	3	3.13-3.14	서울 중부 등	○
	4	3.25	백령도 동두천 문산 철원		○
	5	3.27-3,28	전국		○
	6	4.7-4.9	전국				○
	7	4.17-20	전국	○
	8	4.23-25	전국	○
	9	4.30-5.1	전국			○
총계(회)	38			14	9	7	4	4
평균(%)	100			37	24	19	10	10

※ 이동경로 A type : 내몽골-화북-발해만-백령도-중부지방,

이동경로 B type : 고비-내몽골-화북-발해만-한반도

이동경로 C type : 황토고원-산동반도-서해-한반도

이동경로 D type : 만주-발해만-서해북부-한반도

이동경로 E type : 타클라마칸-내몽골-황토고원-서해-한반도

32. 나. 황사관측장비의 종류 및 위치

□ 국내 황사관측망 현황

◦ 황사관측장비 종류

- PM10 : 대기중 직경 10㎛이하 입자의 농도를 측정하는 장비

- 라이더(LIDAR) : 레이저를 이용하여 대기중의 황사(에어로솔)농도의 연직분포를 측정하는 장비

※ PM10 : Particulate Matter 10

※ LIDAR : Light Detection and Ranging

◦ 황사관측망 현황

- ’03～’05년까지 전국에 21개소(PM10 17소, 황사라이더 4소)의 황사 실시간 감시망을 구축․운영하고 있음

《국내 황사관측망 현황》

종류	설치지점
PM10 (17개소)	백령도, 강화, 관악산, 광덕산, 대관령, 격렬비열도, 안면도, 천안 추풍령, 군산, 흑산도, 광주, 영덕, 구덕산, 울릉도, 고산, 청원(위탁)
LIDAR (4개소)	백령도, 강화, 군산, 안면도(연구용)

작성자	기상사무관	김성헌
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0694

32-다. 최근 10년간 연도별 황사일수 및 황사농도(최저, 최고, 평균치, 총량)

□ 최근 10년간 연도별 황사일수(주요도시)

※ () : 발생일수

지점 연도		서울	강릉	대전	대구	전주	광주	부산
1996	횟수	1(1일)	0	1(1일)	3(5일)	3(4일)	4(5일)	1(2일)
	기간	5.8		5.8	4.17-4.18 5.2 5.8-5.9	3.8 5.2 5.8-5.9	3.8 4.17 5.2 5.8-5.9	5.8-5.9
1997	횟수	1(1일)	1(1일)	1(1일)	1(1일)	1(1일)	1(1일)	1(1일)
	기간	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30	3.30
1998	횟수	3(13일)	2(9일)	3(14일)	2(10일)	2(11일)	2(10일)	2(7일)
	기간	3.28-3.30 4.14-4.22 4.28	3.29-3.30 4.16-4.22	3.28-3.30 4.14-4.22 4.27-4.28	3.28-3.30 4.15-4.21	3.28-3.29 4.14-4.22	3.28-3.29 4.14-4.21	3.28-3.30 4.18-4.21
1999	횟수	3(6일)	1(3일)	2(5일)	2(5일)	1(4일)	2(5일)	1(4일)
	기간	1.25-28 2.27, 4.5	1.25-1.27	1.25-28 2.27	1.25-28 2.27	1.25-28	1.25-28 2.27	1.25-28
2000	횟수	6(10일)	3(6일)	4(9일)	5(8일)	6(11일)	6(12일)	6(9일)
	기간	3.7 3.23-3.24 3.27-3.28 4.7～4.8 4.23 4.26-4.27	3.23-3.24 3.28-3.29 4.7～4.8	3.23-3.24 3.27-3.29 4.7～4.8 4.26-4.27	3.19 3.23-3.24 3.27 4.7～4.8 4.26-4.27	3.23-3.24 3.26-3.29 4.7～4.8 4.12 4.23 4.26	3.23-3.24 3.26-3.29 4.7～4.8 4.10 4.12 4.26～4.27	3.19 3.23-24 3.27 3.29 4.7～4.8 4.12～4.13
2001	횟수	7(27일)	7(24일)	7(24일)	8(22일)	10(23일)	7(21일)	8(21일)
	기간	1.2 3.3～3.7 3.20～3.25 4.7～4.12 4.24～4.26 5.16～5.19 12.13～12.14	1.2～1.3 3.3～3.7 3.20～3.23 4.9～4.12 4.24～4.26 5.16～5.19 12.13～12.14	1.2 3.3～3.7 3.20～3.25 4.10～4.12 4.24～4.26 5.16～5.19 12.13～12.14	1.2 3.3～4 3.6～7 3.20～3.24 4.10～4.12 4.24～4.26 5.16～5.19 12.13～12.14	1.2～1.3 3.3～4 3.6～7 3.20～3.25 4.10～12 4,14 4.24～4.25 5.3, 5.16～5.18, 12.13	1.2 3.3～3.7 3.20～3.24 4.10～4.14 4.24～4.25 5.16～5.17 12.13	1.2～1.3 3.3 3.6～3.7 3.20～3.23 4.10～4.14 4.24～4.25 5.16～5.19 12.13
2002	횟수/일수	7(16일)	6(14일)	6(15일)	5(12일)	6(13일)	6(14일)	5(12일)
	기간	1.12～1.13 3.17～19 3,21～23 4.8～10 4.12 4.16～4.17, 11.11～11.12	1.12 3.16～19, 3 21～23 4.8～10 4.17 11.11～11.12	1.12 3.17～3.23 4.8～10 4.12 4.17 11.11～12	3.17～19 4.21～23 4.8～4.11 4.17 11.11～12	1.12 3.17～19 3.21～23 4.8～10 4.17 11.11～12	1.12～1.13 3.17～19 3.21～23 4.8～4.10 4.17 11.11～12	3.17～19 3.21～23 4.8～4.11 4.17 11.11～11.12
2003	횟수	2(3일)	2(3일)	2(2일)	2(2일)	1(1일)	1(1일)	0(0)
	기간	3.27 4.12～13	3.27 4.12～13	3.27 4.12	3.27 4.12	3.27	3.27
2004	횟수	4(6일)	3(5일)	6(10일)	5(6일)	6(9일)	6(8일)	4(5일)
	기간	2.25 3.10～3.11 3.30～3.31 4.23	3.10～3.11 3.30～3.31 4.23	2.14 2.25～2.26 3.10～3.12 3.30～3.31 4.23, 5. 4	2.14 3.11 3.30～3.31 4.23 5. 4	2.14 2.25～2.26 3.10～3.12 3.30 4.23, 5. 4	2.14 2.25～2.26 3.11～3.12 3.30 4.23, 5. 4	2.14 3.11 3.30～3.31 4.23
2005	횟수	9(12일)	3(5일)	5(7일)	3(5일)	5(8일)	5(9일)	2(2일)
	기간	3.29 4.7 4.10 4.14 4.15, 4.20~21, 4.22 4.28~29, 11.6~7	4.20~21 4.22 4.28~29	3.29 4.10 4.14 4.20~21 11.6~7	3.29 4.20~21 11.6~7	3.29 4.7～4.8 4.10～4.11 4.20 11.6~7	3.29 4.7～4.8 4.10～4.11 4.20 11.6~8	4.20 11.7
2006	횟수	7(11일)	7(13일)	6(8일)	7(11일)	5(8일)	6(13일)	5(9일)
	기간	3.11 3.13 3.28 4.07~09 4.18 4.23~24, 4.30~5.1	3.11~12 3.13~14 3.28 4.08~09 4.18 4.23~25, 4.30~5.1	3.11 3.28 4.08~09 4.18 4.24~25 5.1	3.11~12 3.14 3.28 4.08~09 4.18 4.23~25, 5.1	3.11~12 3.13 3.28 4.08~09 4.24~25	3.11~12 3.13~14 3.28 4.08~09 4.17~19 4.23~25	3.11~12 3.14 3.28 4.08~09 4.23~25

□ 최근 10년간 황사농도

연도별날짜		지역별 1시간평균 미세먼지농도 최고값(㎍/㎥)
		서울	광주	부산
02년황사발생일		16	14	12
2003.	3.27	-
	4.12	177
	4.13	217
2003년평균		51
2004.	2.14	181	234
	2.25	결측	236
	2.26	결측	123
	3.10	378	73
	3.11	661	566
	3.12	99	264
	3.30	389	265
	3.31	165	126
	4.23	688	304
	5.4	199	251	-
2004년평균		52	54
2005.	3.29	479	315
	4.7	264	161
	4.8	153	197
	4.10	490	369
	4.11	381	341
	4.14	392	106
	4.15	250	240
	4.20	604	355	-
	4.21	195	150
	4.22	177	108
	4.28	164	88
	4.29	147	50
	11.6	815	758	100
	11.7	277	643	324
	11.8	172	302	93
2005년평균		57	52	31
2006.	3.11	332	499	651
	3.12	193	193	826
	3.13	510	399	263
	3.14	96	194	390
	3.28	248	539	941
	4. 7	242	124
	4. 8	2,298	439	679
	4. 9	1,378	305	544
	4.18	205	223	136
	4.23	385	96	325
	4.24	506	341	505
	4.30	180	90	55
	5. 1	323	107	54
2006년평균		57	36	57

※ 미세먼지농도값(㎍/㎥)은 1시간평균값중 일중 최대값을 나타내고, 기상청의 PM10관측 시작연도는 서울(관악산)이 2003년, 광주가 2004년, 부산(구덕산)이 2005년임(회색은 황사관측일).

작성자	기상사무관	김성헌
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0694

32. 황사 관측장비 관련

마. 슈퍼컴퓨터를 활용한 황사 예측모델 처리현황, 현재 처리시간, 처리시간 단축방법

□ 황사농도 단기예측모델 (Asian Dust Aerosol Model; ADAM)

◦ 처리 현황

- 현재 활용중인 ADAM은 1996년부터 2002년까지 7년간 봄철에 발생된 황사사례를 기초로 하여 2002년 후반에 개발됨.

- 2002년 봄철에 나타난 심한 황사사례로 민감도 실험을 하여 그 예측 가능성 확인한 후, 2003년 봄철 황사사례에 대하여 실시간 예측하여 검증함.

- 2003년 2월부터 워크스테이션에서 모델을 수행(1일 2회), 모델의 결과를 기상청 인트라넷에 제공하여 예보관이 황사예보에 참고할 수 있도록 지원함.

- 2005년 3월부터는 ‘열린기상청(www.weather.go.kr)’을 통하여 ADAM이 모의한 농도를 실시간 (1일 2회) 공개하고 있음(봄철).

- 2006년 1월 슈퍼컴퓨터 Cray Korea 관계자와 기술 회의를 거쳐 당해 4월부터 ADAM은 슈퍼컴퓨터에 이식되어 워크스테이션과 슈퍼컴퓨터에서 동시에 운영되어졌고, 6월에는 병렬화 작업을 마침.

◦ 현재 처리 시간

- ADAM은 당해 4월 1일부터 슈퍼컴퓨터에 이식되어 운영되어진 후, 황사의 발생․이류 및 침적과정을 포함하는 CCTM (CMAQ Chemical Transport Model)에 대한 최적화* 과정을 거쳐 모델의 계산시간이 기존 2시간 30분에서 1시간 이내로 줄어들게 되었음.

- 그 후 2차 기술회의를 통해서 Main module인 CCTM을 여러 개의 슈퍼컴퓨터 중앙연산장치(cpu)를 사용하여 계산하는 코드 병렬화 작업을 착수 및 2006년 6월 30일 완료했음. 그 결과 계산시간을 12분으로 줄임(표1 참조).

【표 1】황사 농도 단기 예측 모델 운영 시간 비교

	기상연구소 응용기상연구실 워크스테이션	기상청 슈퍼컴퓨터
		초기 버전	*최적화 버전	병렬화 버전
전처리	～ 30분	～ 10분	～ 10분	～ 10분
Main module	～ 2시간	～ 1시간 30분	～ 1시간	～ 12분
후처리	～ 20분	～ 10분	～ 10분	～ 10분
**Buffer time	-	20 ～ 30분	10 ～ 20분	0분
Total	～ 2시간 50분	～ 2시간 20분	～ 1시간 40분	～ 32분

* 최 적 화: Main module log file 작성 및 불필요한 output 절차를 생략함.

**Buffer time: 슈퍼컴퓨터에서는 수치예보과 현업가이드에 따라 ADAM을 각 module별로 분리시켜, 초기 버전에서는 각 module 사이에 여유 시간을 두었으나, 병렬화 버전에서는 그 시간이 단축됨.

◦ 처리 시간 단축 방법

- 모델 내 Main module인 CCTM에 대한 병렬화 연산처리가 됨으로써  모델운영 시간이 현업지원에 까지 총 32분(처리시간 12분포함)으로 단축됨에 따라 추가적인 시간 단축은 향후 환경적 변화를 고려하여 능동적으로 대처하겠음

작성자	기상연구사	구 본 양
확인자	기상연구관	전 영 신
연락처	02 - 832 - 6347

32-바. 최근 3년간 중국, 몽골 등 외국으로부터 황사관련 정보입수 현황

□ 한․중 공동황사관측망 현황

◦ 기상청은 KOICA 자금으로 중국기상국과 협력하여 중국 황사의 발원지(3소)와 이동 경로상(2소)에 황사관측장비를 설치하여, ‘05년 3월부터 GTS(기상전용통신망)망으로 황사관측자료를 실시간으로 수집 받아 황사예보에 활용 중임

◦ 중국 5소에 대한 황사관측자료의 상세 내용은 아래와 같음.

·

장비 지점	PM10	TSP	라이더	Sun - photometer	시정계
주일화	○	○	-	-	-
유세	○	○	-	○	○
통료	○	○	-	-	-
대련	○	○	○	-	-
혜민	○	○	-	-	-

□ 황사관측자료 수집현황

◦ 매3시간마다 중국, 몽골, 일본의 황사관측실황(목측)을 수집하여 활용하고 있으며, ‘06년부터 중국의 수치예보모델자료를 수집하여 황사예보에 활용하고 있음.

작성자	기상사무관	김성헌
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0694

32. 황사 관측장비 관련

사. 남북기상협력 현황

□ 황사관측장비 관련 남북기상협력 현황

○ 기상청은 북한지역을 통해 유입되는 황사에 대한 관측 정보의 부족을 해소하기 위하여 황사관측망 설치 등의 의제를 제18차 남북 장관급 회담(4.21.～4.24., 평양) 및 제12차 남북 경제협력추진위원회(6.3..～6.6., 제주)에 관계부처를 통하여 상정하였고, “황사 등 자연재해 방지 공동협력”에 남북이 합의한 바 있음.

○ 합의사항 구체화를 위한 「남북 실무접촉(당초 7월 예정)」에 대비, 북한 내에 황사관측망 구축 대책 등을 준비 중이나 남북관계 경색으로 인하여 실질적 협의는 아직 이루어지지 않았음.

○ 북측지역에 황사관측망을 구축하여 자료를 공유하게 되면, 남측은 황사 이동경로의 추적이 용이하고 만주에서 북한을 통해 단시간 내 유입되는 황사에 대한 대처능력을 크게 향상시킬 수 있으며, 북측은 실시간 모니터링을 통한 황사 예측이 가능해질 수 있을 것임.

작성자	행정사무관	성인철
확인자	국제협력담당관	남재철
연락처	02 - 2181 - 0374

33. 디지털예보 관련 관측자료 입수부터 서비스까지 프로세스 설명

<기상관측 및 예보자료 흐름>

□ 기상청의 지상, 고층, 위성, 레이더, 자동기상관측자료 등 모든 기상관측자료

는 슈퍼컴퓨터에 수집되어 수치예보모델에 의해 수치예보자료를 생산하고, 수치예보자료는 디지털예보모델에 의해 디지털예보 자료로 재생산되어 웹을 통해 전국 예보관에게 제공

□ 이 자료를 바탕으로 ① 기상대, 지방청, 본청에서 총 106개의 관할 국지예보 지점에 대해 12개의 기상요소를 3시간 간격으로 48시간까지 매 3시간마다 시간별 예보를 편집하고 ② 이를 5km 간격의 일정한 격자로 재분석 한 후, 지방청과 본청의 예보관이 관할 광역 지역에 대한 공간 예보편집을 하며 ③ 본청의 총괄예보관이 전국 예보에 대해 최종 편집을 함으로써 예보가 생산됨.

<기상관측자료 및 예보자료 흐름도>

수치예보     디지털예보모델     지방청/기상대        웹 서비스

□ 최종 생산된 디지털예보는 웹 서비스 모듈을 통해 DB로부터 그래픽, 문자 등 다양한 웹 콘텐츠를 생산하고, GIS와 연동하여 인터넷으로 제공됨

□ 따라서 예보생산과정(시간별예보편집/공간편집 등)에만 예보관이 수동으로 하나, 그 외의 모든 과정은 자동화 되어 있으며, 시스템의 안정성을 위해 이중화 시스템으로 구성되어 있음.

작성자	사무관	최현도
확인자	과장	양진관
연락처	02 - 2181 - 0593

34. 기상모니터 게시판 운영 관련

□ 시행시기 등 개요

◦ 운영현황

- 국지적 기상특성의 발굴, 취약지역 보강을 위해 1999년 6월부터 기상모니터요원을 구성하여 운영하고 있음

◦ 주요임무

- 악기상 모니터 : 눈, 비, 천둥번개, 우박, 안개, 폭풍과 같은 기상현상 통보

- 계절관측 모니터 : 서리, 눈, 얼음현상

- 기타 : 특이기상 촬영(사진, 비디오 등) 자료 제공

◦ 활동방법

- 기상모니터 요원은 기상청 홈페이지에 접속하여 등록한 후, 자신이 목격한 기상현상 등을 기상청 홈페이지에 입력하거나, 전화, 메일 등으로 활동을 수행함

□ 년도별, 지역별 모니터 요원수

‘99～’02년	‘03년	‘04년	‘05년	‘06년 9월	총원
983명	437명	537명	587명	482명	3026명

□ 년도별, 기상모니터 게시수

‘99～’02년	‘03년	‘04년	‘05년	‘06년 9월	총계
1075	194	673	919	371	3,232

작성자	기상사무관	김성헌
확인자	관측황사정책과장	이희훈
연락처	02 - 2181 - 0694