구 매 규 격 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
7010-310	1	IP 관리시스템	식	1

1. 개 요

우리청의 네트워크는 복잡하며 대규모로서 안정된 운영을 위해서는 네트워크 관  리의 첨단화가 필요하게 되어 본청에서 운영중인 IP 관리시스템과 연계하여 광주지방기상청과 소속기관의 IP Address 및 MAC Address의 관리를 통하여, 내부 네트워크에 임의 또는 중복 설치되는 장비(PC, 허브 등)의 원천 차단을 통하여 불필요한 트래픽을 차단 할 수 있고, 또한 바이러스 등 네트워크에 장애를 발생시키는 장비를 격리하기 위하여 필요한 IP 관리시스템 및 관련 소프트웨어를 구매하는데 필요한 최소한의 규격을 적용한 것이다.

2.일반사항

2.1 본 규격서는 광주지방기상청과 그 소속기관(기상대, 관측소 등)의 IP대역 관리를 위하여 필요한 제반 기술사항과 관련 기술규격에 관한 사항을 규정한다.

2.2 본 규격서는 시스템에 대한 최소 요구사항이며, 본 규격서에 규정되지 않은 사항에 대해서는 국가계약에 관련한 관계 규정에 따르며 이에 명시되지 않은 사항은 아래의 규정을 적용한다.

2.2.1 컴퓨터 프로그램보호법 제23조 제1항 및 동법 시행령 제16조

2.2.2 정보통신부의 형식승인 시행규칙

2.2.3 기타 국내·외 관련 제 규정, 규격 및 표준

2.3 네트워크 보완을 위한 부품 설치 및 소프트웨어의 운송, 설치, 시험, 검사, 교육 등 일체를 포함한다.

2.4 시스템 설치라 함은 본청의 IP관리 시스템과 연계한 광주지방기상청과 그 소속기관의 IP Address, MAC Address 등의 관리에 필요한 소프트웨어 및 하드웨어 설치 공사 등을 포함한다.

2.5 계약상대자는 계약된 물품을 납품 및 설치를 하여야 한다. 이하 □계약상대자□를 □계약자□로 표기한다.

2.6 계약자는 반드시 규격서에 명시된 규격사항에 대하여 기준이상의 제품(소프트웨어/하드웨어 포함)을 정품으로 납품하여야 하며 정품  인증서 및 라이센스 원본을 납품시 제출하여야 한다.

2.7 계약자는 본 규격서에 대하여 해석상 이견발생시 기상청과 상호 협의하여 처리하되 협의가 원만히 이루어지지 않을 경우 기상청 의견에 따른다.

2.8 계약자 및 소속 직원은 본 계약업무 수행 중 지득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야한다.

2.9 IP 관리시스템은  24시간 상시 운영을 원칙으로 하며, 이에 따른 내구성과 신뢰성을 갖도록 구성하여야 하고 사후 관리 및 확장이 용이하여야 한다.

3. 구성내역

3.1 서버

3.1.1 하드웨어	기존장비 활용

3.1.2 소프트웨어	기존장비 활용

3.2 Agent 서버(H/W 및 S/W 일체형)	1대

3.3 Agent 소프트웨어	17copy

3.4 Manager소프트웨어	1copy

4. 기술사항

4.1 Agent 서버/소프트웨어

4.1.1 Agent는 브로드캐스트 도메인내의 네트워크 자원들을 자동으로 수집하여야 하            며, 기존의 본청 장비(【별첨1】 참조)와 완벽한 호환성을 유지하여 한다.

4.1.2 부정, 중복 사용자를 파악하여 운영자의 정책에 따라 관리를 수행할 수 있            어야 하며, 1,000개 이상의 IP를 관리할 수 있어야 한다.

4.1.3 광주지방기상청의 네트워크 관리자가 소속기관의 모든 지역 Agent를 관           리 할 수 있어야 하며, IP/MAC정보를 실시간으로 수집, 관리 가능하여야           한다

4.1.4 단일 IP 또는 복수개의 IP에 대해 주기적으로 활동상태의 확인이 가능하여야            한다

4.1.5 Agent 서버(H/W 및 S/W 일체형)규격

- CPU : Celeron 1Ghz

- Memory : 128Mb이상

- HDD : 40GB IDE HDD 이상

- NIC : 10/100/1000 TX 이상

4.2 Agent/Manager소프트웨어

4.2.1 다중관리자 환경을 지원하여야 하며 관리자의 권한조정이 가능해야 한다.

4.2.2 소속기관 관리자에게 명령전달 기능이 있어야 한다.

4.2.3 네트워크 이상 징후 감지시 관리자에게 통보지원 하여야 한다.

4.2.4 시스템 사용자등급에 따른 명령처리 제한기능이 있어야 한다.

5. 기타 사항

5.1 납품 및 설치사항

5.1.1 계약자는 본 시스템의 설치 규격이상의 장비를 납품하여야 하며 개별적 품목을 확인할 수 있도록 소프트웨어는 프로그램 CD 및 정품인증서를 제출하여야 한다.

5.1.2 계약자는 물품 공급계약을 체결한 날로부터 20일 이내에 시스템 납품 및 설치를 완료하여야 한다.

5.1.3 계약자는 시스템을 기상청이 지정한 장소에 운반, 설치 등 제반조치를 취해야 한다.

5.1.4 장비 운반 또는 설치 시 발생되는 사고는 계약자가 모든 책임을 갖는다.

5.1.5 계약자는 시스템을 설치하기 위한 기술 인력이 설치 장소에 출입코자 할 때 출입자 신원에 대하여 기상청으로부터 사전 승인을 받아야 한다.

5.1.6 계약자는 시스템 설치 시 시스템의 성능과 기능 향상을 위하여 감독 공무원의 별도 요구가 있을 때에는 그 요구에 따라 설치하여야 하며, 소요되는 경비는 계약자의 부담으로 한다.

5.1.7 계약자는 본 시스템 설치 시 기상업무에 지장이 없도록 작업에 임하고, 기상청 기물 파손 시에는 즉시 원상복구 하여야 한다.

5.2 검사 및 검수

5.2.1 계약자는 설치될 시스템의 장비 및 각종 자재에 대하여 수량, 규격, 성능 등이 계약 사항과 일치하는지 여부를 검사공무원의 사전 확인을 받아야 하며, 검사를 위한 제반 비용은 계약자의 부담으로 한다.

5.2.2 계약자는 계약기간 내에 각 기기별, 시스템별로 기상청이 지정한 검사공무원 입회하에 기능 및 성능의 충족여부를 중점 시험하고, 본 규격서에서 정해진 모든 기능 수행이 정상적이라고 판단하였을 때 검사요청서를 제출하여야 한다.

5.2.3 기상청은 계약자로부터 검사요청을 받은 날로부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

5.2.4 검사는 기상청이 임명한 검사공무원에 의하여 행하며, 계약자는 검사공무원의 정당한 요구에 응하여야 하고 검사공무원이 그 책무를 이행할 수 있도록 설치관련 기록일지 등을 포함한 모든 필요시설과 지원을 검사공무원에게 제공하여야 한다.

5.3 하자보증 및 유지보수

5.3.1 하자보증

5.3.1.1 본 시스템을 구성하는 모든 장비의 하자 보증기간은 검사 완료일로부터 1년        으로 하며, 제품납품업체에서 제시한 하자보증기간이 1년 이상인 경우         에는 그것을 따르도록 한다.

5.3.1.2 하자보증기간동안 본 장비의 소프트웨어 버전 증가 시 무상으로 최신          버전으로 교체하여야 한다.

5.3.1.3 무상 하자보증기간 중 모든 부품 수리 및 소프트웨어 변경에 대한 수행 책임과 비용 처리는 계약자 측에서 부담하여야 한다.

5.3.1.4 계약상대자는 하자보증기간 동안 하자이행에 필요한 보증금(계약금액의 5%이상)을 검사완료일 이전까지 현금 또는 은행지급보증서 등으로 납부하여야 한다.

5.4 교육훈련 및 메뉴얼 제출

5.4.1 계약자는 시스템의 원활한 운용 및 유지보수를 위해 기상청이 지정한 3인에게 6시간이상의  운용자 교육 훈련(운용 및 유지보수)을 실시한다.

5.4.2 시스템 관련 매뉴얼, 장비 운영관련 기술 매뉴얼로 구분하여 작성하고 1부를 제공하여야 한다.

6. 행정사항

가. 규격서(과업지시서) 인터넷 게재기간 : 2004.10.12-2004.10.16

나. 견적서 및 산출내역서 제출기한 : 2004. 10. 16. 13:00

- 규격 및 산출내역 상세 작성 요망

다. 규격(제안서 제출)에 관한 문의 : 정보통신담당관실 장복수(전화 02-836-2383)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 구순모(전화 02-835-3941)

마. 견적서 및 산출내역서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 :

규격내용을 만족시킬 수 있는 기술적격업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체 중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개 업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시

예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함.

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하 자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

별첨 1】IP 관리시스템 구성도