과 업 지 시 서

2004.10.12

기상홍보과

정부물품분류번호	품목번호	품목/규격	단위	수량
	1	기상자료 해석 영상 표출 시스템 구축	식	1

1. 개 요

1.1 과업명

기상자료 해석 영상 표출 시스템 구축 용역사업

1.2 과업기간

용역 과제 계약 체결 후 1개월

1.3 목적

본 사업은 예보관 등이 해석한 기상자료를 동영상으로 제작하여 기상청 인트라넷과 인터넷으로 제공하기 위한 영상 표출 시스템을 구축하는 사업임

2. 시스템구축 일반

2.1 기상자료 해석 영상 표출 프로그램

□ 카메라 1대를 기준으로 독립 영상물을 만들 수 있어야 한다.

□ 카메라 인원 없이 작업을 진행할 수 있어야 한다.

□ 가상세트 시스템과 연계할 수 있는 전용 그래픽 시스템을 사용하되, 기상방송 시스템과 연계하여 사용 가능 하도록 하여야 한다.

□ 데이터를 이용한 간단한 입력만으로도 날씨에 관련된 모든 기상 방송을 수행할 수 있어야 한다.

□ 준비된 영상물과 음성을 더빙할 수 있어야 한다.

□ 결과물은 인터넷 스트리밍 서버를 이용하여 실시간 전송이 가능하여야 한다.

□ 위성영상 등 동영상 자료도 동영상 형태로 이용할 수 있어야 한다.

2.2 터치스크린

□ 예보관등이 별도의 기능없이 손 쉽게 이용할 수 있어야 한다.

□ 터치스크린에는 기상청 인트라넷을 통하여 제공되는 모든 자료를 표출할 수 있어야 한다.

□ 터치스크린의 감도는 양호하여야 한다.

2.3 영상시스템

□ 카메라는 기상청이 제공하는 것으로 하며, 기상청에 설치된 장비를 이용할 수 있도록 한다.

□ 기상청에 설치된 장비를 이용하기 위한 일체 작업 및 비용 계약 당사자가 부담 실시한다.

2.4 오디오 시스템

□ 기상자료 해석 영상 표출 프로그램에 내장 또는 외부에 시스템을 구축하여 사용할 수 있어야 한다.

□ 오디오 음질은 예보관의 음성이 깨끗하게 재생되어야 한다.

2.5 인터넷 홈페이지 탑재

□ 주화면과 보조 화면으로 나누어 볼 수 있도록 한다. 주화면에는 기상자료 표출, 보조화면은 설명자의 영상이 표출될 수 있도록 한다. 화면 수는 2개 이하하며 화면 전체를 주 화면만으로도 표출 될 수 있도록 한다.

□ 인터넷으로 제공되는 화면의 크기는 720*480(PIXEL)로 하며, 완벽한 화면과 음성이 재생되도록 한다.

2.6 제작 분량

□ 1편의 상영시간은 10분 이하로 한다.

□ 2편 이상을 동시에 제작하여 올릴 수 있도록 하여야 한다.

3. 세부 구축 사항

3.1 기상자료 해석 영상 표출 프로그램

3.1.1 주요 기능

□  전용리모컨을 이용하여 아이콘 조작 없이 손쉬운 컨텐츠 제작

□  인쇄 가능한 모든 문서를 교안으로 활용하여 컨텐츠 제작 가능

□  20M/1시간의 저용량 컨텐츠를 생성할 수 있는 컨텐츠 제작 툴 동시 제공

□  스트리밍 파일 삽입가능(기존에 제작된 동영상 활용가능

□  영상, 음성, 교안의 자동 싱크 가능

□  화면의 확대/축소 시 화면 깨짐 현상없이 양질의 화면제공

□  제작되어진 동영상 자료를 원터치로 서버전송

□  제작된contents 시청 시 별도의 뷰어를 설치할 필요가 없는 ActiveX방식제공

□  다시 보기 기능을 이용한 되돌려 보기 가능

□  동영상 컨텐츠 제작 시 30프레임까지 프레임 수 조절 가능

□  키 프레임 편집 가능

□  프로그램 실행 시 자동 업데이트 기능을 추가하여 항상 최신 버전의 소프트웨어 사용 가능

3.1.2 사양

3.1.2.1  S/W 사양

□  저용량 컨텐츠 제작 Software : ModnTutor

□  판서지원 Software : TutorPen Plus

□  동영상 컨텐츠 제작 Software : TuTorCAM Plus (*.asf, *.wmv 둘 다 생성)

□  동영상 컨텐츠 편집 Software : TuTorCAM Editor

3.1.2.2 H/W 사양

□  ModnTutor 전용리모컨 : MT-C

□  PC : Windows XP(OS)이상, CPU 펜티엄4 3.4GHz 이상, 메모리 2기가, 하드디스크 400기가, DVD레코더 4배속(듀얼레이어 지원)

3.2 터치스크린

3.2.1 주요 기능

□  손가락이나 펜 등 아무거나 대고 판서 가능

□  아이콘 없이 전용리모콘(하드웨어)의 버튼을 이용하여 전자칠판 기능을 수행

□  RCA * 1, S-VHS * 1 입력 단자가 있어 VTR, 캠코더 등을 연결하여 시청 가능

□  캠코더로 찍은 동영상과 PenSlon Plus로 녹화한 동영상을 하나의 파일로 편집 가능

□  강사 음성/영상을 *.wmv 파일, *.asf 파일로 저장하여 편집이 가능하고 별도의 인코딩 과정 없이 곧바로 동영상 컨텐츠를 생성하여 즉시 스트리밍 가능

□  프로그램 실행 시 자동 업데이트 기능을 추가하여 항상 최신 버전의 소프트웨어 사용 가능

□  웹에서 별도의 플레이어 없이 재생하고 확대 축소 시 화면 깨짐 현상을 없애기 위한 웹 프로그램 제공

□  동영상 컨텐츠 제작 시 30프레임까지 프레임 수 조절 가능

□  컨텐츠 생성 시 대역폭 사용자 지정

□  키 프레임 편집 가능

□  판서지원소프트웨어 1, 컨텐츠 생성 소프트웨어2, 편집용 소프트웨어1 동시 제공 가능

□  전체화면, 특정 영역, 특정 프로그램 선택 저장 후 컨텐츠 생성

3.2.2 사양

3.2.2.1 S/W 사양

□  판서지원 Software : ModnPen Plus

□  동영상 컨텐츠 제작 Software : ModnCAM Plus(*.asf, *.wmv 둘 다 생성)

□  동영상 컨텐츠 편집 Software : ModnCAM Editor

□  저용량 컨텐츠 제작 Software : ModnTutor(옵션)

3.2.2.2. H/W 사양

□  좌표인식 모니터 : 17"

□  외부 입력 : RCA * 1, S-VHS * 1

□  PenSlon Plus 전용 리모컨 : MP-C1

(다기능 펜 버튼 4개, 지우개 버튼 1개, 모든 전환 버튼 1개, 메뉴 버튼 1개, 프리젠테이션 전용 버튼 4개, 녹화/일시정지 버튼 1개, PIP 버튼 1개, 정지 버튼 1개, 배경칠판 버튼 1개, 확대 버튼 1개)

□  HUB HUB Port  * 4

□  외부 스피커 : 3W *

4. 일반사항

4.1 구축조건

□ 계약일을 용역 착수일로 본다

□ 기상자료 해석 영상 표출 시스템을 구축 후 정상 운영될 때까지 일일 점검 및 시험운영을 하여야 한다.

□ 시험운영은 계약상대자의 기술진에 의해 전적으로 이루어져야 한다.

4.2 결과물 제출

□ 계약상대자는 계약일로부터 기상청이 지정한 날에 중간발표를 하여야 한다.     □ 계약상대자는 계약일로부터 1월 이내 최종 결과물을 납품하여야 한다.

4.2 유지보수

□ 계약상대자는 정상운영일 이후부터 1년은 무상으로 유지보수를 하여야 한다.

□ 유지보수 요청 시 일과 중에는 6시간 내 장애수리에 착수하여 24시간 내 복구 정상 운영될 수 있도록 한다.

□ 계약상대자는 기상청 관계자가 기상자료 해석 영상 표출 시스템을 원활히 운영할 수 있도록 기술지원을 하여야 한다.

□ 터치스크린의 감도가 떨어질 때에는 즉시 새로운 장비로 교체 또는 수리하여야한다.

5. 제안서 작성 및 기술평가 기준

5.1 제안서 작성

□ 회사 연혁(최근 실적포함)

□ 기상자료 해석 영상 표출 시스템 구축 방안

· 영상표출 시스템 표출 프로그램 구축 방안

· 터치스크린 구축 방안

· 영상시스템 구축 방안

· 오디오 구현 방안

· 기술지원 및 유지보수

· 영상표출 시스템 운용 소요인력

5.2 기술평가 기준

제안사항		평가점수	비고
회사연혁		10
기상자료해석영상표출 시스템 구축	영상표출 시스템 프로그램 구축방안	40
	터치스크린 구축방안	25
	기술지원 및 유지보수	15
	오디오 시스템 구축방안	5
	영상 시스템 구축방안	5
계		100

6. 행정사항

가. 규격서(과업지시서) 인터넷 게재기간 : 2004.11.02-2004.11.06

나. 견적서 및 산출내역서 제출기한 : 2004. 11. 06. 13:00

- 규격 및 산출내역 상세 작성 요망

다. 규격(제안서 제출)에 관한 문의 : 기상홍보과(전화 02-836-3158)

라. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 구순모(전화 02-835-3941)

마. 견적서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

마. 견적서 제출 : 총무과 구순모(팩스 02-835-3942)

바. 계약자 결정 :

규격내용을 만족시킬 수 있는 기술적격업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체 중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개 업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시

예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함.

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하 자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

- 평가 결과 85점(평가위원의 평균값) 이상을 기술 적격업체로 한다.