2005년도 행정정보DB 구축사업

제 안 요 청 서

사 업 명	기상정보 DB 구축사업
주관기관	기상청

2005. 03.

담당	정보화담당관실	기상사무관 이경헌	02-834-6248	02-834-6249
	기후예측과	기상사무관 정준석	02-836-6754	02-832-6018
	관측담당관실	기상사무관 한윤덕	02-831-0495	02-836-6753
	원격탐사과	기상연구관 박종서	02-841-7043	02-841-7045

목        차

1. 사업개요	1

가. 추진배경 및 필요성	1

나. 사업대상 및 범위	2

다. 기대효과	5

2. 현황 및 문제점	6

가. 현행 업무 및 정보화 현황	6

나. 행정정보 DB 구축 현황	12

다. 문제점 및 개선방향	14

3. 추진계획	15

가. 추진목표	15

나. 추진전략	15

다. 추진체계	19

라. 추진일정	20

4. 제안 요청 내용	21

<역사기후자료 DB 구축>

가. 제안요청 개요	21

나. 목표시스템 개념도	21

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건	22

라. 도입대상 장비 및 구성요건	26

마. 표준화 요건	27

바. 시스템 운용 조건	27

사. 교육지원 요건	27

아. 기술지원 요건	28

자. 유지보수 요건	28

<기상민원 인터넷 발급 시스템 구축>

가. 제안요청 개요	29

나. 목표시스템 개념도	29

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건	30

라. 도입대상 장비 및 구성요건	32

<국가기상관측자료 DB 구축>

가. 제안요청 개요	33

나. 목표시스템 개념도	33

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건	33

라. 도입대상 장비 및 구성요건	34

마. DB대상자료 및 구축요건	36

바. 표준화 요건	36

사. 교육지원 요건	39

아. 기술지원 요건	39

자. 유지보수 요건	39

<기상위성자료 DB 구축>

가. 제안요청 개요	40

나. 목표시스템 개념도	40

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건	40

라. 도입대상 장비 및 구성요건	43

마. DB대상자료 및 구축요건요건	44

바. 표준화 요건	45

사. 시스템 운용 조건	46

아. 교육지원 요건	47

자. 기술지원 요건	47

차. 유지보수 요건	47

5. 제안 안내	49

가. 입찰 및 사업자 선정방식	49

나. 제안 참여조건	52

다. 입찰서류 및 제안서 제출안내	53

라. 제안서 작성방법	54

붙임 : 제안서 목차 및 작성안내

1. 사업개요

가. 추진배경 및 필요성

1) 추진배경 및 목적

□ 정부에서 추진 중인 □행정정보DB구축사업□의 일환으로 기상정보DB구축사업을 통해 청년실업자의 고용을 창출하고 중장기적으로는 정보화 인적자원을 육성하고 국가기상자료 공동활용기반을 구축하고자 함

□ 전국의 기상대 및 관측소에 산재되어 있는 종이형태의 기록물에 대한 보존상태를 파악하고, 전산 파일 형태의 자료로 변환하여 데이터베이스를 구성하여  보존성 및 활용성을 높이고, 기상청과 유관기관의 행정업무 효율성 극대화

□ 또한 기상청과 전국 유관기관에서 운영하고 있는 기상 관측장비에 대한 관측환경 정보를 DB화하여 체계적인 관리체계를 구축함으로써 고품질의 관측자료 생산 환경을 관리□유지함으로서 국가기상관측자료 신뢰성 확보

□ 위성자료의 효율적 저장 및 관리를 위한 DB시스템을 구축하고, 정확한 기상자료를 적시에 민원서비스로 제공할 수 있는 기반을 조성하여 책임행정을 구현하고 이를 통한 대국민 기상 민원 정보서비스의 질적 향상 및 관련기관과의 협조체제 구축

2) 필요성

□ 기후 온난화와 이상기후 같은 급변하는 환경변화로 기상에 대한 관심이 고조되고 있는 가운데 정확한 기상자료에 대한 수요가 늘어나고 있으며, 다량의 자료를 신속하게 검사하고, 유용한 자료로 재가공하기 위하여 데이터베이스화가 필요

□ 기상청에서 100년간 관측된 관측기록물은 중요한 한반도 기후의 역사로서 영구보존기록물로 지정되어 있으나, 종이문서로 보관되어 있어 원본 훼손 및 유실의 위험이 상존하고 있음

□ 기상청, 건교부, 지방자치단체 등 19개 공공 기관에서 기관의 고유 목적을 위해 전국 4,904대 (기상청 538대)의 장비를 설치하여 기상관측을 실시하고 있으나, 기상관측환경 자료가 분산되어 국가적인 자원을 공유하지 못하고 있는 실정이며, 따라서 국가재해방지를 위한 효율적인 기상 관측 환경 및 장비관리가 요구되어짐

□ 개별적인 저장장치에 관리되고 있는 기상위성영상자료를 네트워크 상에서 검색 및 통합 관리할 수 있는 통합 데이터베이스 구축을 통하여 유관기관 및 대국민 사용자의 요구가 증대하고 있음

나. 사업대상 및 범위

1) 사업개요

□ 1904년부터 우리나라에서 관측된 자기기록지 형태의 역사기후자료, 1978년 이래  보관하고 있는 과거 위성관측자료, 지방자치단체등의 기상관측환경, 관측자료의 품질조사 및 양식 표준화

□ 과거의 기상관측자료에 대한 신속·정확한 검색 및 서비스를 위한 기상정보 데이터베이스 구축

2) 주요사업내용

< 역사기후자료DB구축 >

□ 1904년 관측 이래 축적되어온 종이상태의 영구보존자료(일기도 9종, 자기기록지 18종, 통계 원부류 3종 등) 약 622만매에 대하여 기록상태, 보존상태 등에 대한 등급을 부여하고, 목록을 데이터베이스화

□ 종이상태의 영구보존기록물 약 202만매(습도 등 6종 자기기록지 약131만매, 통계원부류 2종 약71만매)와 마이크로필름 4만매(1905-1954 일기도)을 이미지 파일화하여 검색이 가능하도록 데이터베이스화 함

□ 기존 영구보존자료(기압·습도 자기기록지 2종)의  이미지파일 약43만매를 새로 구축되는 데이터베이스에 통합

□ 전산화일의 보존성을 높이기 위하여 안정성이 높은 매체를 이용하여 이미지파일화 작업 대상 약 202만매에 대한 백업자료세트를 제작

(1.6TB 이상; CD-ROM 3200매□3세트 혹은 DVD 360매□3세트)

< 기상민원 인터넷 발급 시스템 구축 >

□ 민원인이 기상자료를 직접 열람하고 출력하여 활용할 수 있는 시스템 구축

□ 기관별 인터넷 민원서류 발급내역, 문서 확인, 민원사무처리대장 관리 등 민원사무 전산화

< 국가기상관측자료DB구축 >

□ 기상청, 행정자치부 등 19개 유관기관 기상관측기기 관측환경 실사

- 기상청 및 소속기관 기상관측장비 538대

- 행정자치부, 지방자치단체 등 유관기관 기상관측장비 4,366대

□ 설치환경, 관측환경, 장비현황 등 자료조사

- 기상관측 지점별 관측환경, 설치환경 자료조사 및 DB화

- 기상관측 장비명, 자료전송, 검정방법 등 장비별 유형 및 이력 DB화

- 건물전경, 주변 관측환경 등 도면·영상 및 VR 파노라마 제작

□ DB화된 자료의 목록 데이터 작성 및 웹서비스 시스템 개발

□ 관측환경 DB 조회를 위한 통합 검색 시스템 개발

- XML 기반의 유형별 디렉토리 서비스 및 편리한 인터페이스 제공

□ 기상관측자료 시범 DB 구축

- 중앙행정기관, 산하기관 및 지자체 관측자료 등을 대상

- 지자체 AWS 관측자료 및 강우량 자료 등

< 기상위성관측자료DB구축 >

□ 과거 (1978 ∼ 현재) 보유 위성자료의 보정 처리 및 하드디스크 저장

□ 과거 위성자료의 정보에 대한 인덱스 부여 및 메타 파일 형식 작성

□ 기상위성자료의 DB화 및 저장을 통한 통합DB 구축

□ 과거 위성관측 보유 자료의 품질검사, 보정처리 및 DB 수록(11만건)

□ 위성 화소 및 영상자료 (3TB)의 RAID 저장 및 웹 연동 DB 구축

- 위성화소자료 327,130면, 위성영상자료 2,641,171면 (DAT 및 CD, DVD 보관)

- 원시자료는 압축률이 높은 DLT (25TB)에 저장하며, 화소 및 영상자료는 전량 하드디스크에 저장

□ 위성자료 온라인검색 DBMS 개발 1건

□ 통합DB 시스템을 통해서 사용자 등록 후 온라인상으로 실시간 검색 및 자료취득이 가능토록 함.

3) 연차별 사업내용

□ 기추진량

(단위 : 매)

구 분	종 류	1998	2000	2002	2003	2004
이미지파일화	자기기록지	947,841	647,350		553,580	468,830
	일기도		161,197	64,273
	수기통계 원부
디지털수치화	강우자기기록지			100,438	132,502
	풍속자기기록지
위성(9종) 관측자료 및 2차 생산자료	원시수신자료	87,165면 (raw포맷)
	기상위성 화소자료	327,130면
	기상위성 영상자료	763,120면(.GIF)
	기상위성 분석자료	189,800면(.GIF)

□ 향후 추진계획

(단위 : 매)

구 분	종 류	2005	2006	2007	2008	2009	2010
이미지파일화	자기기록지	1,300,000	550,000	600,000
	일기도
	수기통계원부	700,000
디지털수치화	강우자기기록지
	풍속자기기록지				130,000	130,000
보존문서 등급 및 기타	일기도 자기기록지 원부류	6,200,000			지상자료품질검사·복원 및 H/W 교체	지상자료품질검사·복원	지상자료품질검사·복원 및 H/W 교체
기상관측자료	관측환경VR (동영상)	1,993(분)
	TEXT입력	2,183
	이미지파일 (평면도)	13,098
위성관측자료	원시수신자료	87,165
	위성화소자료	327,130
	위성영상자료	2,641,171

□ 2005년 음영부분은 본 행정정보DB구축 사업물량

□ 2007년 이후 기상청 사업예산은 자료수치화 및 자료복원사업 등 활용성 증대에 투자 예정

4) 주요서비스

가) 대국민 서비스

□ 역사 기후자료(일기도, 자기기록지)에 대한 서비스 효율화

□ 기후자료에 대해 민원창구 또는 사이버민원을 통한 온라인 자료제공

(농업, 건설, 의료, 환경, 법률 관련 종사자를 위한 참고자료)

□ 기상 영상자료는 웹기반의 □위성영상검색시스템□을 통해 예보관실은 물론 전국의 기상관서에서 접근할 수 있으며, 일부 자료는 기상청 홈페이지를 통해서 웹상으로 일반인에게 실시간 서비스 제공

나) 유관기관 서비스

□ 기상장비 관측환경 정보 제공 및 표출(장비종류 및 검정일자 등)

□ 기후자료에 대한 온라인 검색 및 다운로드 서비스 제공

□ DB구축을 통해 국가 재해방지를 위한 효율적인 관측망 구성에 활용

□ DLT로 저장된 대용량 원시자료를 체계적으로 분류하고, 가공하여 유관기관 요청시 신속히 복원하여 서비스 제공

다) 기상청 활용 서비스

□ 자료보존 안정화를 위해 방대한 자료에 대한 영구보존기록물 등급을 부여하고 데이터베이스화 하여 전산시스템으로 체계를 관리, 이를 통한 효율적인 행정지원 서비스 마련

□ 인트라넷을 통한 문·숫자/이미지자료 검색, 가공 및 다운로드를 통해 기상 예보 분석 및 기후 연구의 기초자료로 활용

□ 종이상태의 영구보존기록물을 컴퓨터 호환이 가능한 보존매체로 전환하고, 데이터베이스화하여 영구보존성을 높임

□ 전국 기상관측장비의 정확한 위치 등 공간관측환경 정보에 대한 자료 확보, 통합운영

□ 기상장비 설치지점 주변의 관측환경 VR 파노라마를 제공, 재해예방을 위한 대국민 서비스 능력 향상

□ 기상관측 표준화 정책유지 및 관측자료 정확도 확보를 위한 기본자료로 활용

□ 원시자료는 압축률이 높은 DLT에 저장하며, 화소 및 영상·분석자료는 전량 하드디스크에 저장하여 본 사업을 통해 구축될 기상위성 관측자료 통합DB 시스템을 통해서 사용자 등록 후 온라인상으로 실시간 검색 및 자료취득이 가능토록 함.

다. 기대효과

1) 대규모 고용창출 효과

□ 텍스트·이미지 데이터베이스화, 동영상 제작, 전국 4,904대의 자료 조사 및 입력을 위해 사업기간 약 142,000 M/D (일 고용 인원: 710명, 월 17,750명)소요로 청년실업자를 위한 대규모 고용창출 효과 발생

2) 기상업무 고도화

□ 정확한 위치 등 관측환경 자료 확보에 따른 전국의 기상장비에서 생산되는 관측자료 활용성 증대

□ 국내에서 관측업무를 수행하는 각 기관의 관측망 현황에 대한 파악이 가능해 지므로, 국가 전제적인 관측망의 종합조정이 가능

□ 국가 전체의 기상자료 관리 체계 확립 및 활용

3) 유관기관 기상업무 서비스 향상

□ DB 구축으로 유관기관 간 근거리 관측장비 설치 등 중복투자 방지 및 효율적인 관측망 구성의 기초 자료로 활용함으로 재해방지를 위한 효율적인 국가 기상 관측망 구축

4) 대국민 기상서비스 향상

□ 기상청의 관측 공백지역이나 국지적인 기상실황의 파악이 용이하도록 전국기상망 구축 조정이 가능함에 따라 국지적인 집중 호우 대처를 위한 효율적 관측망 구축이 가능

□ 정확하고, 신속한 기상정보 제공 서비스로 산업기상정보의 생산성 향상(농업기상, 어업기상 등)

□ 종이형태의 원시적인 방식으로 보관 및 검색하던 체계를 전산화함으로써 보다 신속하고 정확하며 효율적인 대국민 행정지원 서비스 가능

(위성관측자료의 경우 평균 1∼2일이 소요되었으나, DB 구축으로 실시간 제공가능)

5) 재해 경감 효과

□ 관측환경 및 장비 설치 주변의 동영상을 제공, 주변 환경에 따른 재해예방 대처능력 배양

2. 현황 및 문제점

가. 현행 업무 및 정보화 현황

1) 업무명

□ 역사기후자료 DB 구축

□ 기상민원 인터넷 발급 시스템 구축

□ 국가 기상관측자료 DB 구축

□ 기상위성 관측자료 DB 구축

2) 업무현황

□ 역사기후자료 DB 구축 : 기상청 기후국 기후예측과

- 자기 기록지 민원제공 서비스

(민원신청 □ 민원실 접수 □해당지역 관측지점으로 자기기록지 요청 □ 보관창고 검색 □FAX 또는 우편으로 민원실 송부 □ 민원자료 처리)

- 기후자료의 통계·관리 및 발간 업무

- 기후자료의 수집·통계·검사·분석·생산 및 데이터베이스 운영

- 기록지·원부자료 등 대국민 서비스 제공

□ 기상민원 인터넷 발급 시스템 구축 : 기상청 총무과

- 기상자료의 증명·감정·제공 및 민원사무의 종합 통제

- 민원업무의 개선 지도

□ 국가 기상관측자료 DB 구축 : 기상청 관측관리관실 관측담담당관실

- 지상 기상관측업무에 대한 기본계획의 수립 및 조정

- 지상자동기상관측에 관한 기준설정  및 제도 개선

- 위탁기상관측 및 유관기관의 지상기상관측업무 수행

- 자동기상관측망의 구성·운영 및 관리

□ 기상위성 관측자료 DB 구축 : 기상청 예보국 원격탐사과

- 위성관측 자료의 수신 및 활용, 처리 및 분배

- 위성자료 수신 분석장비의 유지 및 관리

- 위성자료 보존 및 관리 업무

3) 기존 시스템 현황

□ 종합기상정보시스템

- 초고속정보통신망과 기상정보처리시스템을 기반으로 관측시스템, 기상청 내의 기상정보처리 관련 각종 시스템을 연결하여 기상업무를 종합적으로 수행할 수 있도록 구축한 기상청의 핵심적인 정보화 시스템

- 주요구성

① 기상정보처리시스템(통신 및 분석 서버)

② 세계기상통신(GTS: Global Telecommunication System) 서버

③ 국지기상연속감시시스템

④ 수치예보시스템(슈퍼컴퓨터)

⑤ 기상청 인트라넷 및 인터넷 서버

⑥ ASOS, AWS, 레이더, BUOY, 지진 등 각종 기상관측시스템

□ 기후자료관리(DB) 시스템

- 주요구성

① 서버 :  Fujitsu MS610,  700MHz (2MB L2 Cache) 4-way 2개

Memory : 4GB ECC SDRAM (max 16GB) 이상

② 스토리지 :  Splentec IS 8100, 총 용량 : 10TB 이상

③ DBMS : Oracle 9i, Standard Edition(20 User)

- 시스템구성도

□ 기상위성수신□분석시스템

- 주요구성

① 서버 :  Alpha8400,  625MHz 1개,  Memory : 2GByte, Cache 1MB

② 스토리지 : DLT 7TByte, RAID  650 GByte

③ 위성수신용 W/S(5대) :

SUN Ultra-2 Model 1200, 200MHz, 메모리 128MB , Cache 1MB

④ 위성자료 처리 및 분석용 W/S(8대) :

Octain/MXE, R1000,200MHz, 메모리512MB, Cache 1MB, 4MB Texture Mem

⑤ 위성자료 처리 및 분석용 W/S(2대) :

AlphaStation 500/500,500MHz, AS500 128MB,Cache 1MB, 4MB Texture Mem

- 시스템 구성도

□ 유관기관 지원시스템(방재기상정보지원서버)

- 주요구성

① 1998년부터 행정자치부(중앙재해대책본부), 건설교통부(한강홍수통제소) 등 국가방재업무 수행기관과 언론·보도기관, 공군 등 국방기관, 교통기관인 한국공항관리공단 등 전국 71개 공공기관에 방재기상정보 지원서버(sky.kma.go.kr)를 통해 예보·특보·일기도·관측자료 등 다양한 기상정보를 웹 방식으로 제공

② 방재기상정보 지원서버로 기상정보를 제공받고 있는 71개 기관은 기상청에서 부여하는 ID와 패스워드를 사용

③ 기상정보를 제공받고자 하는 유관기관은 기상청장과 □기상정보제공에 관한 협정서□ 체결

- 시스템 구성도

- 주요 컨텐츠

구 분	자 료 내 용	양 식
예 보	육상광역예보, 육상국지예보, 고속도로예보, 산악예보, 해상광역예보, 해상국지예보, 항로예보, 주간예보, 월간예보, 계절전망, 기상개황	텍스트
	단기예보	그래픽
특 보	전국특보현황, 태풍정보	그래픽
	특보발표내용, 기상정보, 태풍정보	텍스트
일 기 도	기본일기도＞지상기본일기도, 지상3시간 보조일기도 : 고층 925, 850, 700, 500, 300, 200, 100hPa 일기도, 보조일기도1, 보조일기도2, 해수면온도분포도	그래픽
종관기상관측	기온/상대습도, 최고/최저기온, 매시/누적강수량, 이슬점온도/불쾌지수, 일조/일사, 전운량/중하층운량, 최저운고/시정, 해면기압/풍속, 신적설/적설	그래픽
	전국기상실황, 전국산업기상, 계절관측자료, 농업기상자료, 강우/적설집계표, 평년대비기온, 등대자료, 해상기상, 지상전문(국내, 북한)통계자료	텍스트
위 성	가시광사진/적외사진1, 적외사진2/수증기분포사진	그래픽
레 이 더	남북한(B-Map), 남한(A-Map)	그래픽
낙 뢰	시간대별 낙뢰발생	그래픽
AWS	기온분포, 강수량분포(15분, 1시간, 당일, 누적), 1분 단위 시계열 변화도	그래픽
	매분자료, 정시자료, 일자료	텍스트

- 이용기관

구 분	기 관 명	비 고
방재기관 (4개소)	중앙재해대책본부, 한강홍수통제소, 낙동강홍수통제소, 중앙119구조대	인터넷
정부기관 (25개소)	청와대, 행정자치부, 건설교통부, 농림부, 환경부, 해양수산부, 철도청, 농촌진흥청, 산림청, 해양경찰청, 경찰청, 서울경찰청, 경기경찰청, 경북경찰청, 부산경찰청, 강원경찰청, 충북경찰청, 대구경찰청, 인천경찰청, 전북경찰청, 경남경찰청, 제주경찰청, 울산경찰청, 충남경찰청, 전남경찰청	"
지방자치단체 (19개소)	서울특별시, 부산광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 인천광역시, 대구광역시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라남도, 전라북도, 경상북도, 경상남도, 제주도, 동작구청, 강원시청, 산청군	"
군관련기관 (5개소)	해군,육군(1,2,3군사령부),공군,미공군, 육군항공학교	"
항공사 및 관련기관(3개소)	서울지방항공청, 대한항공, 아시아나항공,	"
방송 및 언론기관(6개소)	KBS, MBC, SBS, YTN, 대구방송, itv(경인방송)	"
기 타 (7개소)	수자원공사, 수협(어업무선국), 원자력안전기술원, 국립공원관리공단, 부산대, 공주대, 건국대	"

□ 외부기관지원서버

- 업무관련 공공기관과 특정 기상정보 수요자를 대상으로 기상예보를 하는 민간예보사업자 7개소 등 총 27소에 국내·외 기상자료, 수치분석자료 및 레이더, 위성영상자료 등 원시자료(Raw Data)와 가공 처리된 자료를 제공

구 분	기 관 명	비 고
유관기관 (20개소)	행정자치부, 해양수산부, 농림수산부, 환경부, 농촌진흥청, 한강홍수통제소, 철도청, 해양경찰청, 서울지방경찰청, 서울지방항공청, 서울특별시, 한국전력, 한국수자원공사, 국립공원관리공단, 원자력안전기술원, 공군, 해군, 미공군, 한국방송공사, MBC 등	56Kbps이상 전용회선 구축
민간예보 사업체 (7개소)	웨더뉴스, 지오시스템(휴업), 진양웨더원, 첨성대, 케이웨더, 한국일기예보, 휴머노피아(휴업)	T1급 이상 전용회선 구축

나. 행정정보 DB구축 현황

□ 기 구축된 행정정보 DB 현황

자료명	세부내용	소장기관	형태	파일형식	수량	서비스 현황
일기도	지상, 상층 등 9종	기상청	이미지	JPG	225,470매	웹
자기기록지	강우	기상청	문자	TEXT	234,524매	웹
자기기록지	기온,습도,온습도	기상청	이미지	TIF	1,595,191매	CD
자기기록지	풍속	기상청	이미지	JPG	983,580매	웹
위성(9종) 관측자료 및 2차 생산자료	원시수신자료	기상청	이미지	raw 포맷	87,165면	요청시 CD등 매체로 제공
	기상위성 화소자료	기상청	이미지	1byte/pixel	327,130면	요청시 CD등 매체로 제공
	기상위성 영상자료	기상청	이미지	GIF	763,120면	최근자료를 웹으로 제공
	기상위성 분석자료	기상청	이미지	GIF	189,800면	최근자료를 웹으로 제공

□ 구축 예정 행정정보DB 현황

□ 2005년도

자료명	주요 내용	소장기관	형태 및 수량				비고
			문자 (면)	이미지 (면)	동영상 (분)	기타
자기기록지 원부류	기압 등 7종 원부류	기상청		2,000,000
마이크로 필름	일기도	□		40,465
보존문서 등급 부여 목록 작성	일기도 자기기록지 원부류	□	900,000	5,300,000
기상관측 자료	관측환경VR				1,993
	TEXT 입력		2,183
	평면도 자료			13,098
위성관측 및 생산자료	원시수신자료	□		87,165
	기상위성 화소자료	□		327,130
	기상위성 영상자료	□		2,641,171

□ 2005년도 이후

자료명	년도	주요 내용	소장기관	형태 및 수량			비고
				문자 (면)	이미지 (면)	기타
이미지파일화	2006	자기기록지	기상청		550,000
	2007	자기기록지	기상청		600,000
디지털수치화	2008	풍속자기기록지	기상청		130,000
	2009	풍속자기기록지	기상청		130,000
보존문서 등급 및 기타	2008 ~	일기도 자기기록지 원부류	기상청			지상자료품질검사·복원 및 H/W 교체

□ 정보공동활용 현황

업무명	공동활용 자료명	주요 내용	활용주기	입수기관	제공기관	온라인 / 배치
기상관측	관측환경정보	위도, 경도, 해발고도, 노장배치도, 전경사진	수시	기상청	기상청	인터넷
기상위성자료	전구 및 아시아자료	적외선, 황사,해수면온도등	수시	기상청	기상청	인터넷

다. 문제점 및 개선사항

1) 문제점

□ 일 100회 이상의 위성자료 수신과 이로부터 생산되는 분석자료의 양이 방대하여 기존 인력으로 관리하는 것은 한계가 있음. 2005년도 FY-2C 위성자료 수신 및 MTSAT-1R 위성의 발사, 2006년도 MetOp 위성의 발사 등 새로운 위성이 운영될 계획이므로 체계적인 자료관리가 이루어지지 않으면 기상관측에 있어 생명과 같은 관측자료의 관리상으로 문제로 인해 자료를 적시에 활용하지 못하는 문제 발생이 우려됨.

□ 기존의 종이형태의 자료는 시간이 경과함에 따라 보존공간이 한계에 직면하고 있으며, 자료의 훼손 및 유실의 우려가 증가하고 있음.  또한 종이형태로 보존함에 따라 검색 및 활용이 매우 어려운 실정임.

□ 기상관측, 자료의 유통 및 정보관리체계의 비표준화로 각 부처별 기상자료의 중복 생산, 관리효율의 저하 및 고비용 발생

□ 전문성 부족에 따른 효율성이 낮은 관측 장비의 운영, 기상자료 품질관리 미흡 등 유관 기관간 종합적인 기상정보 교환 및 공동 활용 제약

2) 개선방향

□ □행정정보DB구축사업□의 일환으로 자료처리 인력을 지원받아, 자료의 품질관리를 수행하며 누락 자료를 보완하고 매체 수록 시 사전점검을 철저히 하여 자료의 안전성을 확보하고 관리가 용이하도록 인덱스화 및 DB를 구축함.

□ 기술의 발달 및 정보 이용 양태의 변화에 맞춰 기후자료의 DB화 및 온라인화 작업은 필수적임.

□ 지속적인 관측자료 생산에 따른 정보의 증가와 함께 안정적인 보존· 백업체계 구축 필요

□ 기상관측장비 및 기상관측 업무 프로세스 표준화□규격화를 통한 국가기상자료의 수집□유통□운영관리 표준화 체계 구축

□ 국가기상자료 통합DB시스템 구축을 통한 정보 공동활용 기반 구축

□ 장기적으로 □국가기상자료센터□를 통한 국가기상정보에 대한 운영□유통 일원화 필요

3. 추진계획

가. 추진목표

□ 방대한 기후 자료에 대한 영구보존 기록물 등급을 부여하고 통합 DB구축을 통해 체계적인 관리가 이루어지도록 함

□ 관측환경 통합DB 구축을 통해 국가기상관측망을 통합 운영함으로써 기상관측환경의 상시감시체계를 구축 및 최적화하여 고품질 기상관측자료를 생산하고 기상관측자료의 현장 품질검사 수행을 위한 기반을 마련함

□ 과거 및 실시간 입수되는 기상위성 관측자료의 통합DB 및 이를 활용한 웹 기반의 자료제공 시스템 구축

□ 구축된 통합DB를 활용하여 민원인에게 기상자료를 온라인 발급받을 수 있는 민원행정서비스 체제 보강

나. 추진전략

1) 추진 원칙

□ 기상청에서 보유하고 있는 역사기후자료 및 위성자료의 품질향상과 DB구축 사업을 □행정정보 DB 구축사업□을 통해 용역사업으로 추진

□ 기상청은 1990년대 후반에 정보화공공근로사업으로 수행한 □역사기후자료 DB구축 사업□ 의 경험을 토대로 용역사업 전반에 걸친 상세임무를 수행하고, 기상업무의 관련기술 지원 (구축사례)

□ 용역수행자는 기상청에서 제시한 임무와 기술수준에 따라 작업계획서 작성, 작업인력 확보 및 작업수행 등 용역사업 추진에 관한 전반적인 업무담당

□ 업체선정 방식은 국가계약법에 근거하여 □협상에 의한 계약방식□을 원칙으로 함

□ 실업자 고용은 원칙적으로 용역업체에 일임하되, 전문적인 기상기술을 요하는 분야에는 기상학과 졸업생을 활용할 수 있도록 조정하여 숙력도 향상

□ 지방자치단체 등에서 생산되고 있는 기상관측자료의 상세현황을 조사하고, 표준화 품질관리 과정을 거쳐 국가자원으로 가치 있는 자료로 공동 활용할 수 있도록 DB구축

□ 역사기후자료와 위성관측 자료의 DB화 작업에 소요되는 H/W는 현업에 지장을 초래하지 않은 범위 내에서 가능한 한 기상청의 시스템을 최대한 활용하고, 국가기상관측자료 DB 구축용 시범시스템 및 소요기자재는 최소 규모로 확보하며, 저장매체 변경 등 단순 기능적인 작업은 용역업체에서 작업환경 제공

□ 기상청은 정기적인 서면보고 및 현장방문 등 다양한 방법을 통하여 용역사업의 진행상황을 관리 감독

□ 기상청에서 보유하고 있는 모든 DB자료는 향후에 □국가기상정보 공동활용시스템□이 구축 가동되면 범국가적으로 공동 활용 예정

□ 국가기상관측자료 DB 구축□ 사업 홍보물 제작

□ 국제 홍보용 국·영문 홍보책자, 사업기록 영상물 등 역사기후자료 DB구축 사업 홍보물 제작

2) 사업 수행 조건

□ 진행 관리

- 사업 총괄은 서울에 두고, 작업장은 각 지방기상청을 포함한 적정 기상관서에 두고 사업을 수행토록 한다.

- 5개 지방기상청 소재지에 지역 사업관리소를 두고 월 2회 이상 현장 지도·감독을 실시하고 이를 지방기상청에 보고한다.

- 총괄 관리업체는 사업기간 중 2회 이상 전체 작업장에 대한 현장 지도·감독을 실시하고 지도·감독 현황을 기상청에 보고하여야 한다.

(보고 내용은 사업 진행 실적, 인력 변동 현황, 문제점 파악 등을 포함)

□ 인력 관리

- 고용 인력에 대한 철저한 교육으로 단위 사업장의 사업 산출물에 대한 품질을 보장하여야 한다.

- 사업 참여인력 및 고용인력 변동 시 주 단위로 보고하여야 한다.

- 기상위성관측자료DB구축 시스템에 대해서는 과제의 전문성을 고려하여 위성자료처리 전문가 또는 경험자 3인 이상을 참여시켜야 한다.

- 최종 산출물의 품질 확보를 위해 해당 자료의 특성을 이해할 수 있는 소정의 기상전문 인력(관련업무종사자, 기상전공 대학 재학생, 기상전문 졸업생 중 미취업자 등)을 최대한 활용하여 사업을 수행하여야 한다.

□ 기상청의 자원 이용

- 계약자가 과제의 수행을 위해 기상청 전문 인력의 지원이 필요한 경우 기상청과 협의하여 지원을 받을 수 있다.

- 계약자가 과제 수행을 위해 기상청 네트워크 및 컴퓨터 자원을 사용해야 하는 경우, 기상청은 자원이 허락하는 범위 내에서 지원하며, 이 경우 이들 자원의 이용은 기상청 내에서만 이루어져야 한다.

- 기상청 기후자료관리시스템, 종합기상정보시스템 등과 관련된 전산 개발이 포함된 경우 기존 시스템의 부담을 최소화하여 기술개발을 수행한다.

□ 작업용 서버의 조기 구매

- 기상청의 현업용 시스템은 사용하지 않는 것을 원칙으로 한다.

- 작업용 서버를 조기에 구매하여 활용 한다.

- 작업용 서버와 연동되는 모든 네트워킹은 기상청 네트워크와는 별개로 구성한다.

- 사업결과의 등록, 검사, S/W 개발 등 일체의 작업은 작업용 서버에서 수행한다.

- 사업완료 30일 전에 시험 운영에 들어가며, 검사 후 기상청의 현행 서버와 스위칭한다.

□ 사업 진행 보고

- 계약자는 계약체결 후 10일 이내에 사업수행계획서, 사업책임자를 포함한 투입인력 전원의 이력서, 서약서등이 포함된 착수계를 제출(5부)하여야 한다.

- 계약자는 계약일로부터 15일이내에 착수발표회를 하여야 한다.

- 계약자는 주관기관의 요청 시 중간발표를 하여야 한다.

- 계약자는 사업기간 매 주/월말에 해당 주/월의 업무수행 실적 및 계획을 주관기관에 보고하여야 한다.

□ 검사

- 기상정보 DB의 품질 수준 확보를 위해 다음과 같이 최소 3단계의 점검을 통하여 DB 품질 99.9% 이상의 고품질화 실현토록 한다

① DB 작업자에 의한 전수검사(전량 2회 이상 실시)

② 각 작업장 별로 주관사업자 검사 팀에 의한 전수검사 및 월 단위 납품한다.

③ 각 지방기상청 산하 기상대에서 일 또는 월단위 5%이상 샘플링으로 검사를 수행하여 오류율 0.1%미만을 확인 한다 (주관기관의 1차 승인 필)

□ 감리 과정에서의 확인 및 최종 검수 시 품질 목표 수준에 미달할 경우 불합격 처리 및 사업기간 미 준수에 따른 지체상금 부과

- 각 작업장에서 1차 합격 승인 필한 것에 대하여 주관기관에서 지정한 5개 지방기상청의 검사자에게 전량 재검사 승인(2차)을 받아야 한다.

① 주관기관의 검사를 위하여 검사 보조요원을 지원한다.

- 상기 항에 의해 작업자 검사(1회)는 전수검사로서, 전 물량에 대해 검사하여야 하며 또한 검사보고서(목록대장)을 작성하여야 한다.

- 상기 항에 의해 작업자 검사(2회)는 1회 검사자를 제외한 자가 검사를 진행하여야 한다.

- 기상청(대) 검사물량에서 오류가 발견되었을 경우는 전량 회수하여 재검사하여야 한다.

- 작업장이 여러 곳에 분산되어 사업이 진행되므로 검사의 표준 규격을 제시하고 품질의 균질화 및 표준화하여야 한다.

다. 추진체계

□ 추진 조직도

본 사업을 효율적으로 추진하기 위한 추진체계는 다음과 같다.

□ 추진체계별 역할

구분	주요업무
행정자치부	o 기본계획 및 사업추진방침 수립 o 지원 대상사업 확정 및 진행상황 점검 o 예산 확보 및 출연 o 기타 사업추진에 필요한 정책 수립
행정정보DB심의위원회	o 행정정보DB 정책 및 사업에 대한 심의□조정
전담기관 (한국전산원)	o 지원대상사업 발굴, 심사 및 선정지원 o 사업자 선정 지원 및 계약체결(주관기관과 공동) o 사업수행관리 지원, 감리시행 지원 및 결과평가, 홍보 o 구축된 DB 및 서비스의 보급 및 확산, 유통 지원 o 예산 집행 및 회계처리
주관기관 (기상청)	o 사업계획 수립 및 제안요청서 작성 o 사업자 선정 및 계약체결(전담기관과 공동) o 사업수행관리, 검사 및 결과평가, 홍보 o 법·제도 정비 및 예산·인력 확보 등 운영환경 조성 o 결과물 인수·운영 및 확산
추진협의회	o 사업관리, 평가 및 발전방안 심의
감리법인	o 감리시행 (중간감리, 최종감리 등)
사 업 자	o DB 및 시스템 구축 등 사업 추진 o 사용자 교육 및 기술이전 등

라. 추진일정

□ 사업기간 : 2005년 4월 1일 ~  2005년 11월 30일 (약 8개월)

구 분	2005												비고
	1/4			2/4			3/4			4/4
□자료조사 및 기본계획 수립 □규격서 작성 및 계약체결 □DB구축 - 역사 기후자료 - 국가기상 관측자료 - 기상위성 관측자료 □검수 및 운영시작

4. 제안요청내용

< 역사기후자료DB 구축 >

가. 제안요청 개요

□ 기상청에서 보유하고 있는 영구보존기후자료 약 622만매에 대하여 총 목록을 작성하고, 보존상태에 대한 등급을 부여

□ 종이상태의 자기기록지 9종과 통계원부류 3종 약202만매를 이미지파일화하고,

□ CD로 보유하고 있는 습도·AWS 기압 자기기록지 약 43만매와 마이크로필름으로 보유하고 있는 일기도 약 4만매를 CDPS에 등록

) CDPS : 기후자료보존시스템 (Climate Data Preservation System)

□ 작업용서버, 저장장치, 백업장비를 구매·활용하여 현업 시스템에 무리가 없도록 하며 향후 시스템의 안정성을 강화

나. 목표시스템 개념도

1) 목표시스템의 구성

① 하드웨어의 구성

- 역사기후자료의 검색 및 DB관리를 위한 서버

- 자료의 저장을 위한 대용량 저장장치

- 운영 안정성 확보를 위한 이중 서버 운영

- 백업용 매체 제작을 위한 테이프라이브러리

- 서지자료의 관리를 위한 지능 단말기 및 바코드 인식기

- 기상청 인트라넷과의 연동에 의한 온라인 운영체계 구축

② 소프트웨어의 구성

- 보존용기후자료의 관리 및 검색을 위한 기후자료보존시스템(CDPS)

- DB 구축 및 관리를 위한 DBMS

- 이중 운영을 위한 HA system

- 콘텐츠의 출력을 위한 통합 출력 기능

- 원부 등 원본 서지자료의 관리를 위한 기후자료실 관리 기능

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건

1) 영구보존기후자료 등급부여 및 목록 전산화(원본 622만매)

① 자기기록지 약529만매, 통계원부류 약71만매, 일기도 약22만매에 대하여 보존상태에 따른 체크리스트를 작성하여 등급을 부여하고, 목록을 작성한다.

- 자기기록지와 일기도는 페이지별로 보존상태를 체크하고, 목록을 작성한다.

- 통계원부류는 먼저 페이지별로 보존상태를 체크한 후 목록을 작성한 다음, 권별로 체크하고 목록을 작성한다.

- 구체적인 사항은 등급 부여 및 목록전산화 지침(붙임 1)에 따른다.

② 영구보존기후자료와 전산파일 1:1 검사

- CDPS 등록 자료 및 기타 이미지파일화 완료 자료 대상

- 자기기록지 393만매와 이미지파일 1:1 검사

- 통계원부류 71만매와 데이터베이스 수치값 1:1 검사

- 일기도 22만매와 이미지파일 1:1 검사

- 강우자기기록지 23만매와 수치화파일 1:1 검사

- 자기기록지·일기도·강우 디지털수치화파일은 원본과 파일을 1:1 비교 검사하여 누락·오류 자료는 수정토록 한다.

- DB화가 완료된 통계원부류는 원본과 DB를 1:1 비교 검사하여 결과표를 작성하며, 결과표 항목은 기상청과 협의를 거쳐 결정한다.

③ M/F 목록 작성

- 창설∼1999 마이크로필름 2,626롤의 이미지 목록 작성

- 마이크로필름에 수록된 단위 이미지별로 목록을 작성한다.

- CDPS에 목록검색기능 추가

④ 기후자료실 보관자료 목록작성

- 기후자료실 소장 자료(인쇄물 약 5,380권, CD/DVD 약 3,000장)정보 입력

- 소장자료에 대하여 목록을 작성하고, 바코드 처리한다.

- CDPS에 등록

- 그 외 구체적인 사항은 기후자료실 자료 목록 전산화 지침(붙임 2)에 따른다

2) 영구보존기후자료 이미지파일화

① 창설∼2002년 자기기록지 9종 131만매, 통계원부류 3종 71만매 이미지파일 제작

② 창설∼1982년 통계원부류 3종 71만매 이미지파일 및 PDF파일 제작

- 이미지파일화 대상인 자기기록지와 통계원부류는 컬러로 스캔(300dpi 이상)하여 저장한다

- PDF파일 전산매체 제작(CD 또는 DVD)

- 1983∼2004년까지 개발모듈을 통한 통계원부류 PDF파일 작성 및 전산매체 제작

③ 제작된 이미지파일은 기상청에서 제시하는 명명규칙을 따른다.

- 기존 이미지파일화된 자료와 파일의 이름, 형식 등에서 일관성 또는 호환성을 유지하여야 한다.

- 기상청에서 제시하는 명명규칙에서 빠진 사항에 대하여서는 기상청과 협의하여  별도로 정한다.

④ 통계원부류는 이미지파일화 작업의 검증을 거쳐 PDF파일로 제작한다.

- PDF 파일의 명명은 기상청과 협의하여 규칙을 정한다

⑤ 사업 산출물은 CDPS에 등록하여 검색 및 조회가 가능하도록 한다.

- 자기기록지는 기존의 DB에 등록하여 활용할 수 있도록 한다.

- 통계원부류는 별도의 DB로 구축하고 CDPS에서 검색 및 조회, 다운로드가 가능하도록 한다.

⑥ 사업결과 이미지파일 백업용 DVD(3질) 제작

- 기록형식은 기상청과 협의하여 결정한다.

- DVD에 파일을 담을 때에는 기존 시스템에 적용이 쉽도록 기상청에서 제시하는 별도의 규칙에 따라 일관성 있게 담고, 확인용 브라우저를 내장하여야 하며, 표지도 일관성 있게 붙인다.

⑦ 그 외 구체적인 사항은 이미지파일화 지침(붙임3)에 따른다

3) 미등록자료 등록

① 정보화근로사업을 통하여 작성된 습도자기기록지 약33만매, 기압자기기록지 약10만매의 이미지파일(CD로 제공)을 CDPS에 등록하여야 한다.

- 습도자기기록지 33만매 및 기압자기기록지 10만매 이미지파일명 변경, JPEG 변환, DVD 제작

- 기존 이미지파일자료를 분석하여 지역 및 기간별 목록을 작성하여야 한다.

- 이미지파일의 명명규칙에 따라 파일명을 재부여하고, JPEG파일로 변환 하는 등 CDPS에 적용 가능한 형태로 변환하고, DB에 등록하여 통합 검색이 가능하도록 한다.

- 완성된 자료는 확인용 브라우저를 내장하여 DVD 3질로 제작하며, 기록형식은 별도의 협의를 거쳐 결정한다.

- 누락 또는 재스캔하여야 할 부분은 관측소에서 자료를 제공받아 다시 제작한다.

- CDPS 등록, 검색목록에 추가, 이미지 표출 최적화

② M/F 일기도 CDPS 등록

- 1905∼1954 마이크로필름 상태 일기도(40,465매) 이미지파일화, 파일명 부여, JPEG 변환, DVD 제작

- 마이크로필름 전 물량에 대하여 이미지별로 목록을 작성하며, CDPS에 목록 검색기능을 추가한다.

- 마이크로필름에 수록된 일기도 중 1905~1954년도의 자료는 JPEG파일로 변환 하고, 명명규칙에 따라 파일명을 재부여하는 등 CDPS에 적용 가능한 형태로 변환하고, DB에 등록하여 통합 검색이 가능하도록 한다.

- 1905∼1954 일기도의 이미지파일은 확인용 브라우저를 내장하여 DVD로 제작하며, 기록형식은 별도의 협의를 거쳐 결정한다.

- CDPS 등록, 검색목록에 추가, 이미지 표출 최적화

4) CDPS 보강

① CDPS 기본 기능의 보강

- 새로운 자료의 대량 업로드 기능을 추가한다.

·새로운 자료의 등록을 위하여 명명규칙에 따라 대량 업로드할 수 있어야 한다.

·백업 DVD(혹은 CD)를 이용하여 대량 업로드가 가능하여야 한다.

- CDPS의 자료를 대량으로 다운 받을 수 있는 기능을 추가한다.

·기간, 종류 등을 지정하면 지정된 폴더로 일괄 다운로드 될 수 있어야 한다.

·몇 개의 이미지를 선택하여 일괄 다운로드 할 수 있어야 한다. (바구니기능)

- 기존의 목록을 개선하여 기간별 자료의 유무를 한 눈에 파악할 수 있도록 한다.

·목록의 지점별, 변수별, 측기별, 기간별로 유/무를 파악할 수 있도록 메뉴를 구성한다.

·자료의 유무를 목록을 이용하여 그래픽으로 판단할 수 있도록 디자인한다.

- 분단위 자료의 시계열 생산의 DB성능을 개선하여야 한다.

- 다양하고 방대한 자료를 쉽게 검색할 수 있도록 웹디자인을 새로이 한다.

② 기후자료간행물·보고서를 디자인·출력할 수 있는 통합 출력 모듈을 개발한다.

- CDPS와 기후자료관리시스템의 자료를 이용하여 보고서 등을 출력할 수 있는 기능을 개발한다.

·CDPS의 그래픽 자료와 기후자료관리시스템의 DB 필드를 이용하여 보고서, 간행물 등을 디자인하고 PDF로 제작할 수 있는 S/W를 개발한다.

- 통계원부류 6종 및 통계간행물 9종을 자동 생산할 수 있는 기능을 개발한다.

·TEXT·PDF 등 다양한 파일 형식으로 제작할 수 있도록 한다.

·기존 페이지의 변형, 새로운 페이지의 추가 등이 가능한 간행물용 편집기능을 개발한다.

- 1983∼2004 통계원부류 6종과 통계간행물 8종을 개발된 모듈 결과를 활용하여 미디어(CD 또는 DVD)로 3질을 제작한다.

- CDPS에 등록하여 활용할 수 있도록 한다.

- 개발에 대한 구체적인 사항은 기상청과의 협의를 통하여 결정한다.

③ 기후자료실 보관자료 관리 및 검색기능 추가

- 다.의 1)에 ④항에서 작성된 기후자료실 보관자료의 목록 DB를 관리하고 검색할 수 있는 기능을 개발한다.

·새로운 자료의 등록, 대출/반납의 처리, 자료목록의 조회 및 작성 등이 가능하여야 한다.

·바코드 인식기를 이용한 자료의 자동 관리가 가능하여야 한다.

5) 하드웨어 보강

① 작업용 서버 2조

② 대용량 저장장치 10TB

③ 기후자료실 관리용 지능단말기(PC) 1대

④ 바코드 인식기 1대

6) 홍보물 제작 및 학술지 기고

① 사업 소개용 홍보자료를 국·영문 두 가지로 제작한다.

- 역사기후자료의 현황, 전산화 과정, 결과 등에 대한 내용을 포함한다.

- 홍보자료는 30페이지 가량의 파워포인트와 브로셔로 제작한다.

- 내용에 대한 사항은 기상청과 협의하고, 디자인은 전문가의 자문을 거친다.

② 사업 소개 및 작업과정을 동영상으로 제작한다.

- 사업에 관한 기본 개요, 상기의 각 사업대상에 대한 작업 공정을 포함하는 동영상 홍보자료를 국·영문으로 제작한다.

- 동영상 홍보물은 10분을 기준으로 하되 요약본 5분과 3분 자료를 추가로 제작한다.

- 내용 및 시나리오에 대한 사항은 기상청과 협의하여 결정한다.

③ 사업결과를 기상관련 연구기관(대학포함)에 의뢰하여 관련 학술지에 기고한다.

④ 홍보물의 납품은 인쇄물과 CD로 한다.

- 파워포인트의 동영상 홍보물은 CD에 기록하여 500부 이상 제작한다.

- 인쇄물은 국·영문 각 1000부 이상 제작한다.

- 브로셔의 원본은 PDF로 변환하여 전산파일의 형태로 납품한다.

라. 도입대상 장비 및 구성 요건

1) 서 버

① 규모 : 엔터프라이즈 급 2대

② CPU : 각 4way, RISC 1.5GHz이상

③ 캐쉬 : CPU 당 1MB 이상

④ 메모리 : CPU당 2GB이상

⑤ 내장디스크 : 각 300GB 이상

⑥ 운영체제 : 유닉스 호환 운영체계(Linux, AIX, Solaris 등)

⑦ 부대장치 : CD/DVD Library(20장이상) 1식

⑧ 통신 : 1GB Ethernet / FC

⑨ S/W : DBMS 4cpu용 각 1 (기상청의 CDPS와 호환 가능)

HA utility (dual system synchronizing utility) 1세트

CD/DVD Library 백업 S/W

⑩ DB보안툴 : 제안하는 DBMS와 연동가능, 보안툴 자체가 DB보안기능을 수행

기 사용중 또는 신규구축 프로그램에 수정이 없어야 함

2) 대용량 저장장치

① 운영체계 : 고유운영체계

② I/O      : SCSI

③ 용    량 : 10TB 이상

④ 통신 : 1GB Ethernet / FC

3) 기후자료실 관리용 지능단말기(PC) 1대

① 펜티엄Ⅳ 3GH 512MB SDRAM 이상

② 하드디스크 80GB 이상

③ TFT LCD 모니터 1280□1024 가능

④ 디스플레이 어댑터 : 메모리 32MB이상

4) 바코드 인식기 1대

① 최대 피치 □65□, 최대 skew □500, 해상도 4mil, 스캔속도 120scans/sec 이상

5) 구성요건

① 하드웨어의 사양은 상기의 내용을 최소한으로 하며, 기상청과 협의를 거쳐 결정한다.

② 사업완료 30일 전에 시험 운영에 들어가며, 검사 후 기상청의 CDPS 서버와 스위칭한다.

③ 서버와 저장장치는 조기에 구매하여 기상청의 현업에 지장을 초래하지 않아야 한다.

마. 표준화 요건

1) 기상청에서 제시하는 소정의 자료 명명규칙 적용

2) 기상청에서 이미 운영되고 있는 CDPS의 자료형식

바. 시스템 운용 조건

1) 24시간 상시 구동될 수 있어야 한다.

2) 정확성	: 시스템의 연산과정과 표출과정에서 오류가 없어야 한다.

3) 신뢰성	: 사용자 요구사항이 일정하면 시스템의 결과는 항상 같아야 한다.

4) 효율성	: 시스템은 연산과 표출에 요구되는 시간과 과정을 최적으로 설계해 충분히 빠른 응답속도를 가지게 하고, 데이터베이스 설계과정에서 데이터용량을 최소화하도록 해야 한다.

5) 사용용이성 : 시스템의 사용자 환경은 보기 쉬워야 하며, 최소한의 작업으로 원하는 결과를 표출해주어야 한다.

6) 유지보수성 : 시스템은 유지보수작업이 최소화되도록 설계에서부터 최적화되어야 하며, 부득이 필요한 경우 갱신, 수정, 삭제 등의 작업을 쉽게 수행할 수 있어야 한다.

7) 최적의 방법으로 표출 할 수 있도록 한다.

8) 검색 처리 반응속도는 실시간 업무 처리가 가능하도록 충분히 빨라야 하며, 네트워크 환경에서 hard copy로 출력하는데 문제가 없어야 한다.

사. 교육지원요건

1) 원활한 운영 및 유지보수를 위해 기상청의 담당자 3인 이상에 대하여 시스템 운영교육을 1주 이상 실시한다.

2) 상용 소프트웨어 사용자 교육

① 공급하는 상용소프트웨어(DBMS, OS, PDF R/W 등)에 대한 사용자 교육을 실시한다.

② 기상청이 지정하는 3인에 대하여 각 소프트웨어의 국내 공인 교육센터에서 실시하거나 쿠폰을 제공하여야 하며, 이에 소요되는 모든 경비는 계약상대자의 부담으로 한다.

3) 교육기간은 교육대상자가 충분히 지식을 습득할 때까지 지속적으로 반복 교육하며, 과업 종료 후에도 유지보수기간에는 기상청의 요구에 따라 교육을 지속적으로 지원하도록 한다.

아. 기술지원요건

1) 사업 진행 중 개발된 기술에 대한 세부 내용을 기술 노트로 작성 제출한다.

2) 기술노트 작성 대상은 다음과 같다.

① 영구보존 기후자료의 스캔 및 오류 검사 요령

② 기후자료보존시스템에 사용되는 DB의 구조 및 검색 시스템의 구성

③ 통합출판시스템의 구현 방법

④ 영구보존용 역사기후자료의 목록

⑤ 기타 기상청이 요구하는 기술사항에 대한 내용

3) 완성된 파일에 대해 요소별, 지점별, 연별, 월별로 정리하여(비고란에 결번일 포함) 완료보고서에 명시하고, 작업목록 CD 및 바인더 각2부를 제출하여야 한다.

4) 작업이 완료된 자기기록지는 공공기관의 기록물관리에 관한 법률에 의거 이관준비 작업을 할 표지, 상자를 제작하여 현지에 직접 반납한다.

자. 유지보수요건

1) 무상 유지보수 기간은 검수 완료일로부터 24개월로 한다.

2) 무상 하자보수 기간 중의 유지 보수는 현장 서비스를 원칙으로 한다.

3) 하드웨어와 상용 S/W에 대한 유지보수는 매월 정기적으로 방문하여 점검토록 하며, 시스템 장애 시에는 즉시 무상으로 교체 또는 수리·보완하여야 한다.

4) 통합 출력 모듈 등의 개발S/W에 대한 유지보수는 프로그램 버그 등 문제 발생시 on-call basis 개념으로 즉각 보완토록 한다.

5) 무상 하자보수 기간 내에 새로운 장비가 도입되거나, 기존의 시스템 환경이 변화하더라도 이에 따른 유지□보수를 실시하여야 한다.

< 기상민원 인터넷 발급 시스템 구축 >

가. 제안요청 개요

□ DB시스템 구축을 통해 정확한 기상자료를 적시에 민원서비스로 제공할 수 있는 책임행정을 구현

□ 이를 통한 대국민 기상 민원 정보서비스의 질적 향상

나. 목표시스템 개념도

1) 목표시스템 구성도

2) 목표시스템 구성요건

① 서버 장애시에도 연속적인 서비스를 지원할 수 있도록 이중 서버 체계를 구축한다.

② 기존 민원처리시스템(전자민원창구)에 대한 부하를 최소화하는 방향으로 설계·구축하여야 한다.

③ 제공하는 시스템의 H/W 및 OS는 안정성이 확인된 최신사양이어야 하며, 향후 사용자의 급격한 증가에 대비하여 시스템 구성 체계를 유지한 상태로 시스템의 보강이 이루어질 수 있어야 한다.

④ 상용 S/W에 대해서는 그 성능이 입증된 제품을 제공하되, 주관기관과의 협의를 거쳐서 결정한다.

⑤ 각종 오류 등에 대비하여 시스템을 유연하게 구성하여야 한다.

⑥ 도입되는 모든 H/W 및 S/W는 적절한 자동 장애 복구기능을 제공하여야 하고, 장애발생 시 관리자에게 통보하여야 한다.

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건

1) 개발대상업무 내역

① 이용의 편리성을 감안하여 기존 전자민원창구의 문제점을 파악하여 민원인 위주로 구축하여야 한다.

② IT 발전동향에 부합되는 최신기술이 접목된 시스템을 고려하여야 하며, 유지보수의 용이성을 최대한 확보하여야 한다.

③ 개인정보가 외부로 유출되지 않도록 하여야 한다.

④ 모든 자료 전송은 안전한 보안채널을 통해 이루어져야 한다.

⑤ 기존 시스템과 효율적인 연동이 될 수 있도록 시스템을 개발하여야 한다.

⑥ 개발 시 필요한 모든 상용 Tool은 구매하여야 하며, 검사 이전에 납품하여야 한다.

⑦ 기본정보를 다시 입력하는 번거로움을 줄이기 위하여 회원가입을 원할 경우 회원가입을 지원하여야 한다.

⑧ 민원인에게 단계적 안내가 가능한 콘텐츠를 구축하고 온라인 신청, 발급 등이 용이하도록 구성되어야 한다.

⑨ 기존 홈페이지의 전자민원창구를 민원용 전문포탈 사이트로 재구성 하여야 한다.

- 기본 정보를 다시 입력하는 번거로움을 줄이기 위해 회원가입을 원할 경우 회원가입을 지원해야 한다.

- 사용자에게 이용하고자 하는 서비스와 정보를 쉽게 접근할 수 있게 Q&A, FAQ, 도움말 기능 등 사용자 중심의 UI를 제공하여야 한다.

- 민원관련 전자서식을 제작 등록하고, 민원신청내용 입력사항 오류를 체크하여 안내할 수 있어야 한다.

- 온라인으로 신청, 열람, 처리, 수수료 결제, 발급 등을 할 수 있어야 한다.

- 오류 등으로 인한 비정상 처리 시 수동으로 처리할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.

- 인터넷으로 발급이 가능한 자료와 인터넷으로 신청만 가능한 자료를 구분하며, 자동으로 발급되지 못하는 민원과 오프라인으로 신청된 민원에 대해서 수동으로 처리할 수 있어야 한다.

- 기존 전자지불서비스 업체와 연동하여 계좌이체, 카드결제 등이 지원될 수 있도록 개발하여야 한다.

- 민원신청시 수수료 산정, 민원인에게 수수료 내역 전달, 수수료 결제, 정산, 환불 등의 작업이 원활히 수행될 수 있도록 하여야 한다.

- 민원관련 DB와 원활히 연계되고 장애 감지·복구·실시간으로 모니터링 할 수 있어야 한다.

- 민원인이 원하는 기상자료를 인증된 형태로 웹 또는 프린터로 제공할 수 있어야 한다.

- 자료의 입력, 삭제, 갱신, 수정, 편집 등을 위한 기능과 다양한 포맷의 자료관리, 자료변환, 통계기능 등이 제공되어야 한다.

- 각종 통계는 GUI 환경으로 생성하여 화면 및 프린터로 출력 가능하여야 하고, 별도 파일로 저장 가능하여야 한다.

- 민원의 처리상태, 회원가입정보 등의 휴대폰알림(SMS) 기능을 제공하여야 한다.

- 다양한 화면 구성안을 만들어 운영 중에 수시로 개편이 가능하도록 하여야 한다.

- 향후 다양한 기능을 제공하기 위하여 확장성 있는 시스템을 구축하여야 한다.

- 행정자치부의 G4C시스템과 연계하여야 한다.

- 보안 관련 솔루션을 적용하여 민원인이 발급받을 수 있도록 하여야 한다.

- 민원서류의 진위 확인을 위해 민원서류의 원본을 조회하기 위한 온·오프라인 서비스 제공하여야 한다.

- 첨부되는 자료에 대해서도 인증기능이 적용되어야 한다.

- 출력된 증명서 전체 내용의 위·변조 여부 확인 기능을 제공하여야 한다.

- 제공된 원본 문서 전체 내용을 유지하여야 한다.

- 범용 프린터, 복사기에 적용 가능한 복사방지 기술을 제공하여야 한다.

- 웹 브라우져 상에서의 불법적 데이터 해킹을 방지하기 위한 보안기술을 제공하여야 한다.

- DRM, PKI 등은 표준화된 인증기능을 사용하여야 한다.

- 민원사무처리대장, 민원처리실적, 민원인 관리 등 민원사무 전산화를 구현하여야 한다.

- 기관별로 등록, 조회, 수정, 삭제 등 관리 기능이 있어야 한다.

- 쌍방향 국민 참여를 위한 설문기능 강화 및 관련 기초정보 관리하여야 한다.

- 기상특보에 대한 검색 기능을 구현하여야 한다.

- 인터넷 증명 발급시스템의 편리성 및 신뢰성을 제공하여야 한다.

라. 도입대상 장비 및 구성요건

1) 장비 내역

① 민원처리용 서버 2대

- CPU : Intel Xeon 3.0GHz

- 메모리 : 2GB

- HDD : 146GB

- Moniter : LCD 18□이상

② 관리자용 PC 1대

- CPU : pentium 4, 2.8GHz 이상

- 메모리 : 1GB

- HDD : 146GB 이상

- Moniter : LCD 18□, Windows

2) 구성요건

① 도입되는 장비(H/W, S/W 등)는 기존 운영중인 시스템들과 원활한 연계가 가능하여야 하고, 향후 확대 가능하도록 하여야 한다.

② 장비의 설치를 위하여 필요한 경우 기존 시스템의 이전, 환경설정, 최적화 등의 사항에 대해서도 사업자 부담으로 지원하여야 한다.

3) S/W 요구사항

① DRM/PKI/증명 S/W

< 국가기상관측자료 DB구축 >

가. 제안요청 개요

□ 기상관측 관련기관의 관측환경 실사 자료 DB 구축 통합 운영

□ 공간정보 및 관측환경 자료를 바탕으로 □국가기상관측자료 DB 구축□

□ 기상관측장비 운영환경 통합 DB 구축 및 검색시스템 구축

□ 자료구조와 명명규칙의 표준화

나. 목표시스템 개념도

다. 개발대상업무 내역 및 구성요건

1) 국가 기상관측 관련기관의 관측환경 실사 자료 DB 구축 및 통합 운영

① 기상측기 설치장소의 방문조사를 통한 공간정보 측정 및 상세정보 조사

- GPS 측정기를 이용한 설치지점 공간정보(위·경도, 해발고도 등) 정밀측정 조사

- 관측측기 종류(모델명, 설치일, 검정일, 정확도, 통신방법, 센서현황 등) 조사

② 관측노장(측기 설치지점)을 중심으로 한 평면도 및 주변환경 평면도 작성

③ 주변 관측환경의 영상·VR 파노라마 촬영 및 제작

- 8방향 전경과 청사 위치도는 연계하여 주변의 관측환경을 VR 파노라마로 촬영, 360도 방향전환과 함께 일시정지 상·하 전경을 볼 수 있도록 제작하여야 한다.

2) 공간정보 및 관측환경 자료를 바탕으로 □국가기상관측자료 DB 구축□

① 기상청에서 운영중인 자동기상관측장비 및 관측환경 DB 보강

② 전국의 조사된 관측환경 측기정보를 표준화된 포맷으로 레코드별 DB 구축

③ 관측환경, 주변환경에 대한 영상 및 VR 파노라마 DB 구축

3) 기상관측장비 운영환경 통합 DB 구축 및 검색시스템 구축

① 오라클 등 전문 DB를 활용한 통합 □국가기상관측자료 DB화□와  웹기반의 서비스 및 DB 검색시스템을 구축한다.

② 이용자의 편리성, 활용성을 위하여 관측환경 정보의 실시간 조회, 갱신, 추가 및 보완 기능을 갖춘 통합필드 체계로 운영한다.

- 검정주기 만료, 노후장비 교체기간 경과 등를 실시간으로 조회 할 수 있어야 한다.

- 5Km 이내의 인근 기상측기 설치장소 조회기능으로 중복 투자 방지

③ 사용자의 인터페이스 메뉴를 탄력적으로 변경할 수 있도록 설계한다.

4) 자료구조와 명명규칙의 표준화

① 기상청, 행정자치부 등 3개 이상의 유관기관 기상관측자료 대상 시범 DB 구축     (자료구조, 명명규칙 을 객관적 자료로 분석하여 표준화 함)

② 모든 자료는 자료의 유통(저장, 교환)이 용이하여야하며, 디렉토리 구조에 관계없이 자기 기술이 가능한 독자적인(표준화된) 파일 이름을 부여한다.

③ 자료의 이름은 짧게 하며, 모든 항목을 묘사할 수 있도록 다양성을 제공한다.

④ 자료 구분코드, 관측기관, 생산시스템, 가공단계, 관측주기, 관측기기, 시각 자료 포맷의 항목을 나열 하여야 한다.

⑤ 시범 DB 구축 자료 표준화는 기상자료를 표현하고 구성하는 메타데이터, 파일명, 데이터 구조를 구성하는 각종 코드와 구성항목을 포함한다.

5) □국가기상관측자료 DB 구축 사업□ 홍보물 제작

① 국가기상관측자료 표준화 및 공동활용에 대한 내용을 포함한다.(담당부서와 협의)

② 전문가의 디자인을 거쳐 담당부서와 협의 후 결정한다.

③ 홍부물은 300부 이상 제작하여 납품하고, 원본은 CD로 납품한다.

라. 도입대상장비 및 구성요건

1) 도입대상장비

① Unix Server : 1대

- CPU 64bit RISC 4CPU, 1.2 GHz/CPU 이상(최대 8CPU 확장 가능)

- L2 Cache : CPU 당 8Mbyte이상

- 메모리 : 8Gbyte 이상(최대 64Gbyte 이상 확장 가능)

- 운영체제 : UNIX(64bit), Unlimited User

- HDD : 내장 250GB 이상 (최대 800GB 이상 확장 가능)

FC-AL Type, 10,000RPM

- DAT : 4mm 내장 드라이브 : 20/40G(DDS4용)

- DVD : 10배속 내장 드라이브

- 통신 : 10/100 Fast-Ethernet 2 port 이상

Giga-bit(TX-Type) 1 port 이상

- 모니터 : 18□ LCD (확장 케이블 포함)

- 전원 : 이중화 전원 공급장치

- I/O :  64bit PCI SLOT 9개 이상

② DB 서버 : 1대(웹서버 및 DB서버 분리제안 가능)

- CPU : Xeon MP P-4 (3.0GHz이상) * 4P

- Memory : 4 GB이상(최대 64GB이상)

- 운영체제 : Linux

- HDD :  500GB이상

- 통신 : 100/1000Mbps Ethernet

- Moniter : LCD 17□이상

③ 자료처리용 노트북 : 1대

- CPU : P-4 (3.2 GHz이상), 17" TFT WXGA

- Memory : 512MB이상, Cache(L2) : 1MB

- HDD : 80 GB이상, DVD-RW

- Video MEM : 128 MB

- LAN : 10/100/1000 Mbps Ethernet

- 무선LAN : 802.11a/b/g 호환

- USB : 고속 USB 2.0 지원

④ 국내 기술지원 및 유지보수가 용이한 상용 웹어플리케이션 서버(WAS)

- J2EE(Java 2 Enterprise Edition) 1.4 인증 제품

- EJB 2.1, Servlet 2.4, JSP 2.0 Spec. 지원

⑤ 전문검색 기능과 분산구조의 대용량 처리 기능의 검색엔진

- 기상청 통합 검색 엔진과의 호환성 유지 및 자료 공유

2) S/W 구성

① VR 편집프로그램

② 서버와 완벽하게 연동될 수 있는 최적의 시스템 구축(완벽한 클러스터 지원)

③  기상청 통합검색서버와 연동할 수 있는 검색엔진

④ 시스템 개발·운영과 관련한 O/S, S/W는 최적화된 환경을 구축한다.

마. DB대상자료 및 구축요건

1) 기상관측 장비별 정보

자료명	세 부 내 용	조사방법	형 태	비 고
텍스트	설치지점, 위·경도, 해발고도, 장비종류 및 관측장비, 모델명, 센서정보, 장비이력 등	현지조사	문 자	공간정보
이미지	청사전경, 위치도, 관측노장 등 관측관련 평면도 및 이미지 정보	현지조사	그림 (사진)	환경정보
동영상	주변관측환경 VR 파노라마 제작(360도)	현지촬영	영상	주변정보

2) 기상청 등 전국 19개 유관기관 기상관측장비 4,904대 DB화

① 관측장비 설치지점 위·경도, 해발고도, 검정일자 등 관측환경조사 내용 문숫자 등록

② 관측장비 설치지점 위치도, 장비 평면도 8,732면(지점별 2면) 작성

③ 노장(설치지점) 중심으로 반경 50m 이내의 관측환경 4,366면 작성

④ 유관기관 관측장비 설치지점 중심 360도 VR 파노라마 제작(각 20초)

⑤ 기상청 및 소속기관 공간정보 업그레이드 및 주변환경 360도 파노라마 제작(각 60초)

3) 관측환경조사서 및 DB 시스템구성의 세부규격 사항은 최종적으로 담당부서와 협의하여 결정한다.

바. 표준화요건

1) 시스템 설계

① 기상관측장비, 관측환경별 자료를 부가된 기능별로 통합관리시스템 구축

② 기상청에서 운영중인 (붙임) 장비에 대한 관측환경정보 DB 구축

- 아래에 명시된 기상청 □관측환경관리시스템□, □장애보고 시스템□을 통합하여 통일된 포맷을 재설계하여야 한다.(담당부서와 협의)

- 장애보고 시스템은 기간별 보고서 작성 기능과, 장애 시 담당자에게 통보되는 기능이 포함되어야 한다.(형식은 별도협의)

- 구축된 DB는 내□외부에서 수정, 삭제, 입력이 자유롭게 할 수 있도록 하여야 하며, 외부 유관기관에서 본 시스템에 접근하고자 할 경우 인증과정을 거치도록 설계하여야 한다.

- 자료출력은 전 입력요소에 대한 검색이 이루어 질 수 있도록 하여야 하며, 검색결과는 화면표출, 엑셀 등 화일로 출력 할 경우에는 선택 요청한 결과 자료만 출력토록 설계하여 무분별한 자료출력은 억제 될 수 있도록 하여야 한다.

③ 기상청을 제외한 유관기관에서 운영중인(붙임) 관측환경정보 DB 구축

- 관측환경정보 DB 구축 입력, 출력에 대한 포맷과 기능은 상기 ②항의 기준에 따른다. (선박의 특수성을 고려하여 부득이한 경우는 제외)

- 유관기관의 관측환경조사 표준화 항목을 제시하여 담당공무원과 협의하여 항목별 조사방법 및 기준은 별도로 정한다.

- 관측환경조사는 상기 ②항 기준에 의하여 작성, 기상청에서 제시하는 엑셀 포맷에 입력하여 사업완료시 조사서와 함께 제출하여야 한다. (책자 10부, CD 10장)

기상청 인트라넷 관측환경관리 시스템

기상청 장애□복구 관리시스템

2) 웹 검색 시스템

① 웹서버는 국내 기술지원 및 유지보수가 용이한 상용 웹서버로 구축한다.

② 멀티프로세싱 방식 채용으로 성능을 보강하고 WBAPI 제공(자체 Web API)

③ WAS와 최적연동 구축(WAS 엔진 부하에 따른 Routing, WAS 엔진에 일정량의 서비스를 전달 할 수 있는 Request Queuing 기능)

④ 입력된 DB자료는 전 요소에 대하여 검색이 가능하여야 하며, 출력은 화면표출과 아울러 검색된 자료를 엑셀로도 출력이 가능하도록 설계하여야 한다.

⑤ 자료검색은 기상청 내부는 전 요소 검색이 가능하여야 하며, 유관기관 및 외부는 장비설치지점의 제원, 장비이력, 관측환경상수, 장비사진 및 VR 파노라마, 노장배치도에 한하도록 개발하여야 한다.(담당부서와 별도협의)

⑥ 모든 검색 문서는 프린팅을 고려하여 제작하되 화면용과 인쇄용을 구분하여 작성, 제공해야 하며 안내기능과 다운로드 기능을 제공한다.

⑦ 한반도 지도를 이용한 GIS 기반의 그래픽 환경으로 검색할 수 있도록 구현한다.

- 해당지점을 클릭하면 관측환경정보와 VR 기능이 연동되어야 한다.

⑧ 기상관측환경자료 활용 및 서비스 등 성능을 고려하여 별도의 GIS엔진 및 동영상(이미지) 관리 방안을 제시한다.

사. 교육지원요건

1) 사업자는 사업의 원활한 수행을 위하여 다양한 방법으로 교육을 지원해야 함

2) 원활한 운영 및 유지보수를 위해 기상청에서 지정하는 담당자를 대상으로 해서 시스템 운영교육을 1주 이상 실시함

3) 공급하는 상용소프트웨어에 대한 사용자교육은 각 소프트웨어의 국내 공인 교육센터에서 실시하거나 쿠폰을 제공하여야 하며, 이에 소요되는 모든 경비는 계약사에서 부담함

4) 교육기간은 교육대상자가 충분히 지식을 습득할 때까지 지속적으로 반복 교육하며,  무상유지보수기간에는 기상청의 요구에 따라 교육을 지속적으로 지원함

5) 전국 기상대급 기상관서에 배포되는 VR 편집 프로그램 교육은 현지 환경조사시 담당자에게 편집교육을 실시하고 확인서를 제출할 경우 이를 대신 할 수 있다.

아. 기술지원요건

1) 시스템 구축에 적용된 정보기술에 대한 기술이전 계획을 명시함

2) 시스템운영에 관한 전반적인 관리 매뉴얼 및 기술자료를 제공해야 함

3) 자체 유지보수능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함

4) 멀티미디어 자료 가공 및 활용에 대한 전문가의 자문 제공

자. 유지보수요건

1) 정보기술 변화에 유연하게 대처할 수 있는 개방성을 보장한다.

2) 사업종료 후 시스템 확장, 기능향상 등에 대한 방안과 장애 발생시 대책을 수립하여 제시해야 한다.

3) DB 구축 및 시스템 개발에 대한 품질 관리방안을 수립하여 제시해야 함

4) 무상유지보수 기간은 검수완료일로부터 24개월로 함

① 무상유지보수 기간 중의 유지보수는 현장 서비스를 원칙으로 함

② 무상유지보수 기간 및 시스템 사후관리 계획을 명확히 제시

③ 하드웨어와 상용 S/W에 대한 유지보수는 매월 정기적으로 방문하여 점검하도록 하며, 시스템 장애 시에는 즉시 무상으로 교체 또는 수리·보완하여야 함

④ 무상유지보수 기간 내에 새로운 장비가 도입되거나, 기존의 시스템 환경이 변화하더라도 이에 따른 유지 보수를 실시하여야 함

⑤ 통합 출력 모듈 등의 개발 S/W에 대한 유지보수는 프로그램 버그 등 문제 발생 시 즉각 보완하여야 함

5) 기타 지원 가능한 사항에 대하여 구체적으로 기술할 것

< 기상위성자료 DB구축 >

가. 제안요청 개요

□ 개별 저장장치 (CD, DLT 등)에 저장된 과거 기상위성자료 보정 처리 및 대용량 하드디스크 저장 작업

□ 위성자료의 종류, 품질상태, 백업 히스토리, 자료양식, level 등에 대한 상세한 인덱스화

□ 웹 기반의 위성자료 DBMS 구축

□ 위와 같은 제안내용이 수요자 중심의 DBMS 시스템으로 구축되어 다양하고 신속하게 서비스가 이루어질 수 있도록 함.

나. 목표시스템 개념도

1) 목표시스템 구성도

2) 시스템 구성요건

① 상기 제시한 시스템구성요건과 동일

다. 개발 대상업무 내역 및 구성요건

1) 개발 대상업무

① 과거 위성자료의 오류영상에 대한 보정처리

- 대상자료 : GMS-5, GOES-9, Meteosat-5의 위성영상 109,136면

- 위성자료 오류검사, 위성자료 보정처리, 표준화면 변환

- 보정처리 완료 후 DB 저장

② 원시·이진·영상자료의 메타데이터 작성 및 자료 저장

- 대상자료 : 위성 원시·이진·영상자료 등 4.4백만건

- 위성자료의 종류, 결측, 특이기상 등의 정보에 대한 메타데이터 작성

- 원시자료는 DLT, 이진 및 영상자료는 대용량 하드디스크에 저장

③ 기상위성 관측자료 통합DB 구축 및 웹 서비스 제공

- 위성자료의 효율적 검색 및 제공을 위한 위성자료 통합 DB 개발

- 실시간 자료 갱신 및 도움말 메뉴, 위성자료 관리대장 등 개발

- 웹 검색 시스템 내용 : 원시자료는 오프라인 방식으로, 이진 및 영상자료는 온라인 방식으로 검색 및 다운로드 서비스 제공

- 사용자가 웹에서 구축된 DB를 활용하여 자료검색·요청·취득할 수 있는 위성자료 웹서비스 S/W 개발

④ 기상위성관측자료 DB구축의 개발대상 업무의 개념은 아래와 같다.

2) 구성요건

① 통합DB 구축 요건

- PostgreSQL을 사용하여 개발한다.

- 적절한 알고리즘을 사용하여 신속한 검색이 이루어질 수 있도록 한다.

- 신규 자료 입력 및 수정 입력이 가능하도록 한다.

- 적절한 디렉토리 구성과 네이밍 룰을 적용한다.

- 데이터베이스는 저장되어 있는 데이터에 대한 불법적인 접근, 고의적인 파괴, 변경, 비일관성을 발생시키는 접근으로부터 데이터를 보호하기 위한 보안기능을 설치한다.

- 데이터베이스는 서로 다른 형태의 다양한 위성자료에 대해 검색을 가능하게 한다.

- 위성자료의 경우 자료의 단위가 크므로 다중사용자 관점에서 동시성 제어나 고장회복 방법도 다르게 설계한다.

- 데이터베이스 시스템과 관련된 모듈을 관리자가 감시 가능하고, 각 모듈들의 상태를 로그파일로 기록한다.

② 웹서비스 개발 요건

- 이진자료를 활용한 카탈로그 영상을 생산함으로써 위성자료 검색시 자료의 내용을 확인할 수 있도록 한다.

- 수신하여 처리된 위성자료를 실시간으로 사용자들에게 제공할 수 있어야 한다.

- 동시에 다수 사용자 요구의 처리 및 사용자의 폭주 또는 잘못된 요구 시에도 서버 Down 및 장애 방지가 가능해야 한다.

- 사용자의 요청을 구별하여 인증할 수 있어야 한다.

- 웹에서 이용되는 모든 위성자료는 위성자료 데이터베이스를 기초로 하여야 한다.

- 자료 형식, 결측기간 등에 대한 정보를 제공하여야 한다.

- 검색조건에 의한 검색결과의 리스트 조회 및 출력·저장이 가능하게 한다.

- 사용자를 분류하여 서비스를 제한할 수 있는 기능을 첨가해야 한다.

- 온라인 도움말, 새로운 자료의 등록, 보관자료 관리 등을 쉽게 할 수 있는 관리자 메뉴를 신설한다.

- 가능한 한 플러그인 S/W를 이용하지 않고 이미 표준화된 인터넷 브라우저에서 모든 정보 이용이 가능하도록 해야 한다.

- N/W 분야(정보보호 분야 포함)는 기존 기상청 위성자료수신·처리시스템의 네트워크와 시스템 운용환경을 분석하고 외부로부터의 해킹 및 바이러스로부터 내부 장비와 시스템을 보호할 수 있도록 최적의 시스템 운용환경으로 구축한다.

라. 도입 대상 장비 및 구성요건

1) 하드웨어 및 네트워크 장비 내역

① 위성자료처리 서버

구분		기능
장비용도명		위성자료처리 서버(1식)
내용 및 기능사양	CPU	CLOCK Speed	Pentium 4 3.2GHz 이상
		개수	1개
	Memory	용량	2GB 이상
	HDD	HDD 용량	250GB 2개 이상
	Backup Device	DVD R/W 8배속 이상
	Graphic Controllor	1280□1024 이상
	Network	100/1000Mbps Ethernet
	운영체제(O/S)	Linux
	Moniter	LCD 20" 이상

② 대용량 저장장치

구분	기능
장비용도명	디스크어레이 Hard Disk(1식)
Disk 용량	4TB

③ 데이터베이스 서버

구분		기능
장비용도명		데이터베이스 서버(1식)
내용 및 기능사양	CPU	CLOCK Speed	AMD Opteron 2.4GHz 이상
		개수	1개
	Memory	용량	ECC SDRAM 1GB 8개 이상
	HDD	HDD 용량	73.4GB 10Krpm U320 2개 이상
	Backup Device	DVD R/W 8배속 이상
	Network	100/1000Mbps Ethernet 2포트 이상
	I/O	PCI-X slot 7개 이상
	운영체제(O/S)	Linux Kernel 2.6.10 이상 File system : xfs
	Moniter	LCD 17" 이상 (DVI 지원)
	외형	타워형

④ 위성자료처리용 PC

구분		기능
장비용도명		위성자료처리용 PC(3식)
내용 및 기능사양	CPU	CLOCK Speed	Pentium 4 3.2GHz 이상
	Memory	용량	PC3200 DDR 1GB 이상
	HDD	HDD 용량	160GB 이상
	Backup Device	CD/DVD COMBO
	VGA	ATI PCI-E 128M
	운영체제(O/S)	Windows XP Pro
	Moniter	LCD 17" 이상

2) 상용 S/W 내역

구분	규 격	수량
Terascan	- 정지기상위성 자료처리용 S/W (Linux Ver.)	1식

마. DB 대상자료 및 구축요건

1) 위성영상 보정처리

① 기상청에서 보유하고 있는 GMS-5, GOES-9, Meteosat-5 위성의 영상자료를 판별하여 오류영상에 대한 목록을 추출하여 작성한다.

② 오류영상으로 판별된 자료는 본 사업을 통하여 구매하는 위성자료처리 S/W인 Terascan과 기상청에서 제공하는 쉘 프로그램을 활용, 기상청에서 보관 중인 원시 또는 이진자료로 보정처리를 실시한다.

2) 위성자료 메타파일 추출

① 기상청에서 보유하고 있는 10종의 기상위성의 관측 및 생산자료에 대하여 DB시스템의 검색에서 활용 가능한 메타파일로 추출한다.

② 메타파일은 위성자료의 위성명, 채널명, 자료영역, 관측시각, 보관장소, 누락원인 및 특이기상 내용 등을 포함하며, 기상청에서 요구하는 형식에 준하도록 한다.

③ 기상청 관련 서버에서 실시간 갱신되는 파일에 대한 메타파일은 자료생산 즉시 생산되도록 한다.

④ DB 구축자료에 대한 메타데이터를 관리할 수 있는 메타데이터 입력기를 개발하여 납품한다.

⑤ 개발된 메타데이터 입력기는 향후 늘어날 위성자료와 잘못된 메타파일에 대해서 기상청 관리자가 쉽게 추가 및 수정이 가능하도록 메뉴를 구성한다.

위성종류	자료종류별 파일수				비 고
	원시자료	이진자료	이미지자료	합 계
GMS	45,136	858,600	800,450	1,704,186
GOES-9	26,884	341,600	509,400	877,884
Meteosat-5	43,920	263,520	192,048	499,488
FY-2	-	55,080	55,440	110,520
NOAA	33,720	626,700	423,960	1,084,380
FY-1	5,964	-	-	5,964
Terra	5,716	5,716	38,700	50,132
Aqua	2,920	2,920	24,336	30,176
QuikSCAT	-	25,125	3,600	28,725
SeaWIFS	2,130	-	10,800	12,930
총 합 계	166,390	2,179,261	2,058,734	4,404,385

3) 저장매체 전환

① 자료 기록시 같은 종류의 자료이나 파일명이 달리 기록되어 있는 자료는 파일의 명명규칙에 따라 파일명을 재 부여한다.

② 누락 자료의 경우 국내 및 국외의 타수신소에서 취득이 가능한 자료는 취득 후 추가하여 기록하며, 불가능한 자료는 메타파일 및 저장매체에 누락 자료의 리스트 및 원인을 기록한다.

바. 표준화 요건

1) 표준화 대상 및 방법

① 기상위성자료 표준화

- 기상위성자료를 대상으로 자료별로 표준화된 파일 이름을 부여하여 통합DB에 저장하며, 분류 체계에 의하여 위성자료를 관리

- 위성자료 표준화 대상

기상청에서 실시간 수신하는 위성자료는 위성자료 수신·처리시스템에서 처리되어 위성자료 통합DB 시스템으로 전송되어 위성자료 웹서비스 시스템을 통해 유관기관에 배포

- 위성자료 표준화 범위

표준화 범위는 위성자료를 표현하고 구성하는 메타데이터, 파일명, 데이터 구조를 구성하는 각종 코드와 구성항목을 포함

사. 시스템 운용 조건

1) 운영목표

① 위성기상상황 분석을 위한 자료, 기상예보기법 개발을 위한 자료, 기상연구용 자료, 특이 현상들에 대한 교육 및 홍보자료, 민원요청 자료로서 신속한 자료 제공기반 구축

② 운영조직 및 업무분장 내역

- DB 자료는 원격탐사과에서 관리하며, 기상청 공통 활용자료는 정보통신당관실을 통하여 분배

- DB화 구축된 자료관리 및 서비스 운영 : 원격탐사과

③ 시스템 운영조건 및 방안

- 운영조건

□동시 접속자 100인 이상 가능하도록 충분한 성능 확보

□시스템 백업 및 고장회복 대책을 가질 것

□운영상태에서 시스템의 각 요소가 교체 가능할 것

□24시간 무정지 가동시 이상이 없을 것

□정보기술 변화에 유연하게 대처할 수 있는 개방성 보장

□멀티유저/멀티프로세싱의 효율적 처리와 주변기기와 고속 인터페이스

□H/W는 보드 단위로 성능 증설이 가능하며 착탈식 주변기기 부착 기능

□통신장비 및 통신방식은 일반화된 표준 사용

□장애 예방진단 기능 및 장애시 신속한 복구처리 가능

□백업의 자동화 체계와 데이터 파손시 자동 Recovery 기능 제공

□업무 및 기능별로 데이터 접근에 대한 보안방안 강구

④ 운영방안

- 2005년도에 대용량 저장매체를 도입하여, DB화 구축된 자료 중 위성구름영상자료를 위성영상검색시스템에 전량 탑재하여 전국 기상관서에서 접근하도록 함

아. 교육지원 요건

교육대상 구분	필수교육 내용
정보 관리자	- 기상위성자료 통합DB 시스템에 대한 상세 교육 - 인터넷의 요소기술 적용 방안 - Intranet, Client/Server의 요소기술 적용 방안 - 인터넷 환경에서의 보안 교육
시스템 운영자	- 개발된 DB시스템과 하드웨어(H/W), 네트워크(N/W)와의 관계를 설명하고 실습 - 운영자 지침서에 의한 운영관리 전반 교육 - System 장애시 대처방안 교육
시스템 사용자	- 개발시스템의 사용법 - 인터넷 환경이해 및 기본 교육 - Intranet, Client/Server 환경이해 및 기본 교육

① 선정된 주관사업자는 취업자에게 과제 수행에 필요한 교육을 사업 초기 단계에 실시

② 기타 고용인력에 관한 교육지원 방안 제시

자. 기술지원 요건

1) 기술지원

① 시스템 구축에 적용된 정보기술에 대한 기술이전 계획을 명시함

② 시스템운영에 관한 전반적인 관리 매뉴얼 및 기술자료를 제공해야 함

③ 자체 유지보수능력을 배양할 수 있는 방안을 제시해야 함

④ DB 시스템 구축 및 기타 사업수행에서 확보된 정보기술은 무상으로 제공함을 원칙으로 한다.

⑤ 사업 수행기간 또는 유지보수 기간내에서는 별도 교육계획에 의하지 않은 경우라도 주관부서가 요청하면 관련 기술을 제안 또는 제공하여야 한다.

⑥ 멀티미디어 자료 가공 및 활용에 대한 전문가의 자문 제공

차. 유지보수 요건

1) 정보기술 변화에 유연하게 대처할 수 있는 개방성 보장

2) 사업종료 후 시스템 확장, 기능향상 등에 대한 방안과 장애 발생시 대책을 수립하여 제시해야 함

3) DB 구축 및 시스템 개발에 대한 품질 관리방안을 수립하여 제시해야 함

4) 무상유지보수 기간은 검수완료일로부터 24개월로 함

① 무상유지보수 기간 중의 유지보수는 현장 서비스를 원칙으로 함

② 무상유지보수 기간 및 시스템 사후관리 계획을 명확히 제시

③ 하드웨어와 상용 S/W에 대한 유지보수는 매월 정기적으로 방문하여 점검하도록 하며, 시스템 장애 시에는 즉시 무상으로 교체 또는 수리·보완하여야 함

④ 무상유지보수 기간 내에 새로운 장비가 도입되거나, 기존의 시스템 환경이 변화하더라도 이에 따른 유지 보수를 실시하여야 함

⑤ 통합 출력 모듈 등의 개발 S/W에 대한 유지보수는 프로그램 버그 등 문제 발생 시 즉각 보완하여야 함

5) 기타 지원 가능한 사항에 대하여 구체적으로 기술할 것

5. 제안 안내

가. 입찰 및 사업자 선정 방식

1) 입찰시 고려사항

□ 주사업자는 사업을 주도적으로 이끌어 갈 수 있도록 품질관리, DB 구축, 개발 등 주요 공정에 인력을 투입하여야 한다.

□ 산출내역은 개발용역비, 장비구입비로 구분

- 개발용역비 : 개발비, DB 구축비, 자료입력비등 사업추진에 필요한비용

- 장비구입비 : S/W, H/W 구입비

□ 사업의 안정적 수행을 위하여 사업조직 및 작업장을 독립적으로 구성, 운영해야 할 수 있도록 작업공간을 확보하도록 함(주관기관이 효율적인 작업 추진 상 필요하다고 인정 될 경우, 주관기관이 제공하는 장소에서 작업할 수 있음. 단 작업에 필요한 제반 시설 및 관리에 따른 발생비용은 계약사에서 부담)

□ 사업 총괄은 서울에 두고, 작업장은 각 지방기상청을 포함한 적정 기상관서 소재지에 두고 사업을 수행토록 한다.

□ 사업자는 실업인력에 대한 아래의 고용창출 및 인력관리 방안을 준수하여 사업을 수행토록 한다.

- 컨소시엄업체간  업무범위와 그에 따른 참여지분을 명확히 제시하고 준수

- 수급업체가 자체인력 부족시 직접 실업인력을 고용하여 사업 추진(하도급 절대 금지)

- 실업인력 고용시 준수사항

·관련분야 경력자, 전공자 및 자격증 보유자 우선 채용

·노동부·지자체 등의 구직 등록자 활용 및 예비인력 확보

·투입인력의 IT업계 종사를 위한 지원방안 제시

- 작업인력의 재택근무 불가

□ 과제의 전문성을 고려하여 기상전문가 (기상업무법시행령 제12조 제 1호와 관련된 별표 1 기준 준용)를 7인 이상 해당업무 수행에 참여시켜야 한다.

2) 제안서 평가방법

□ 평가방법

□ 평가방법 구성

- 본 용역의 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하여 평가하고 적절한 품질을 보장할 수 있도록 기술평가의 비중을 100분의 80으로 하고 가격평가의 비중은 100분의 20으로 한다.

- 제안서 평가는 제안요청사항에 따른 제안내용을 분야별로 정형화된 평가요소에 따라 가중치를 고려한 배점을 적용하여 평가

□ 평가 절차

□ 기술평가위원회의 개별적인 제안서 평가

□ 평가항목에 대한 산술적 평가

□ 각 평가위원의 평가결과를 취합·평균하여 제안사 점수 계산

□ 기술평가 결과가 100점 만점의 85점 미만일 경우 가격입찰 제외

□ 기술점수 평가방법

□ 총점 100점 기준으로 각 평가항목에 대한 점수를 합산 및 환산하여 평가

평가요소	제안서 해당항목	평가기준	배점
과제의 이해(5점)	1. 사업개요 2. 현황 및 문제점	① 과제 이해의 정확성 ② 과제의 요구사항 분석 정도	5
과제구현 방안 (55점)	3. 추진계획 4. 제안요청내용 각 <세부과제>의 사업수행 사항	① 제안 내용의 구체성 - 제안내용의 효과적인 기술 ② 업무수행방법 - 과제수행 전략 및 방법론, 적용 툴의 합리성, 현실성, 구체성, 호환성의 유지방안 - 과제와 관련된 전문지식의 활용도, 신기술의 적용성 - 과제 관련 최신 연구/개발 상황에 대한 기술	20
		③ 업무추진일정 - 업무 추진일정의 합리성·현실성·구체성	10
		④ 관련문야(이미지 보존 및 관리, 시스템 구축 등) 경험 - 관련 분야 연구/개발 실적 : 과제와의 연관정도 , 규모, 개수	10
		⑤ 기술 및 장비 보유 현황, 작업장 확보 방안 - 개발장비의 보유 현황, 확보 방안, 구축시스템(하드웨어)의 장비성능이 효율적인 과제수행에 적합/충분여부 ⑥ 성과물 : 예상성과물 체계의 우수성 및 신뢰성 - 결과물의 활용성 보장 - 전수검사 방법의 신뢰성	15
관리 (20점)	3. 추진계획 나. 추진전략 4. 제안요청내용 각 <세부사업>의 기타 사항	① 수행조직(인적구성), 업무분장의 합리성, 현실성 ② 투입인력(내부인력)의 자질 : 경력과 전문성, 유사사업 수행 실적, 인력투입(투입시간, 참여율)의 적정 확보 - 기상전문가 확보여부 ③ 투입인력(외부인력)의 관리 : 교육, 관리, 고용 유지 방안의 적정성 ④ 기상청과 용역 수행 기관간의 효율적인 업무협조 방안	20
지원 (10점)	4. 제안요청내용 각 <세부사업>의 교육, 기술지원, 유지보수 사항	① 작업용 장비의 조기구매 ② 시험운영, 교육훈련, 유지보수방안, 기밀(전산망)보안, 비상대책 및 기술이전계획, 기타지원사항의 내용과 일정이 구체적이고 실질적으로 작성되었으며, 기상청에 실질적인 도움 여부	10
기타 (10점)	5. 제안안내	① 제안업체의 사업분야와 과제 내용과의 관련성 ② 제안업체의 전문인력 보유현황(기상 및 전산, 관리 분야) ③ 제안업체의 과제수행과 관련된 강점 (과거 실적과 조직, 기타 등으로 판단) ④ 제안서 작성의 구체성 및 간결성	5
	전 체	제안에 나타난 의욕	5
총 계			100

□ 평가항목 및 배점

□ 최종점수 산출

- 기술점수 = 획득한 점수 □ (80/100)

□ 가격점수 평가방법

□ 가격평가

- 협상에의한체결기준(회계예규 2200.04-158, 2003.12.26)

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우

·[eqn: 평점 = 입찰가격평가 배점한도 TIMES LEFT ( {최저입찰가격} over {당해입찰가격} RIGHT )]

- 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우

·평점 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 평점

[eqn: + LEFT [ 2 TIMES LEFT ( {추정가격의 80%상당가격 - 당해입찰가격}over {추정가격의 80%상당가격-추정가격의 60%상당가격} RIGHT ) RIGHT ]]

* 다만, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

□ 평가점수 환산

□ 평가점수 = 획득한 기술점수 □ (80/100) + 획득한 가격점수

- 점수계산은 소숫점 이하 2자리까지 산정 후 반올림하여 소숫점 이하 1자리까지 산출

나. 제안 참여조건

1) 입찰참가 자격

□ 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조 규정에 의한 경쟁입찰참가자격을 갖춘 자로서 다음 각호의 1에 해당하는 자

- 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어사업자

- 중소기업협동조합법에 의하여 설립된 중소기업협동조합 중 한국전산업협동조합에 가입한 조합원

□ 최근 3년내 공공기관의 단일실적이 50억 이상의 사업실적이 있는 사업자

2) 사업자 선정 방식

□ 기본방침

- 객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 경쟁에 의한 우수 사업자 선정

- 공모를 통하여 많은 사업자에게 참여기회 부여

□ 계약자 선정 및 체결 방법

- 입찰방식 : 일반경쟁 입찰

- 본 사업 계약방법은 □국가를당사자로하는계약에관한법률시행령□ 제43조의 2 및 협상에 의한 계약체결기준(재정경제부 회계예규 2200-04-158, 2003.12.26)에서 규정하는 협상에 의한 계약체결

- 기술평가 비중은 80%, 가격평가 비중은 20%   □ 평가 기준 및 방법

- 관련전문가로 평가위원회를 구성하여 기술평가기준에 따라 제안서를 평가(80%)하고, 가격평가(20%)를 종합

- 가격평가 방법은 협상에의한계약체결기준(회계예규 2200-04-158, 2003.12.26)에 의함

- 가격평가는 품질 보장을 위해 기술평가 결과가 100점 만점에 85점 이상인 제안사를 대상으로 실시

- 최저입찰가격은 가격평가 대상 업체의 입찰가격 중 최저가격으로 하되 덤핑입찰을 방지하기 위해 제안가격이 예정가의 85%미만인 경우에는 예정가를 제안가로 봄

3) 협상 기준

□ 협상은 기술능력 및 입찰가격 평가점수의 합산점수가 높은 업체부터 순차적(종합점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우 기술능력 평가점수가 높은 제안자가 선순위)으로 실시하며, 협상이 성립된 때에는 다른 협상 적격자와 협상을 실시하지 아니함

□ 모든 협상적격자와 협상이 결렬될 때에는 그 동안의 협상 결과, 주관부서에 유리한 조건을 제시한 업체를 계약사로 선정함

다. 입찰서류 및 제안서 제출안내

1) 제안요청 설명회

□ 일 시 : 2005년 3월 19일(토) 오전 10시

□ 장 소 : 한국전산원 서울청사 지하1층 회의실

2) 서류 제출기한 및 장소

□ 제출기한 : 2005년 4월 1일(금) 오후 6시

□ 제출처 : 기상청 정보화담당관실(3층)

3) 제안 설명회

□ 일 시 : 2005년 4월 4일(월) 오전 10시(일정은 변동 가능함)

□ 장 소 : 기상청 4층 소회의실

□ 업체별 제안설명회 참석자 수는 5인 이내로 하며, 제안설명회에 참석하지 않은 업체는 사업수행의사가 없는 것으로 간주한다.

4) 협상일시 및 장소

□ 제안서를 평가한 후 협상대상자를 선정하여 개별통지

5) 제안 유의 사항 및 효력

□ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

□ 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖는다.

□ 제안서는 입찰시 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가

□ 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 한다.

□ 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관계자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 하며, 허위 작성한 사실이 판명될 시에는 평가대상에서 제외 한다.

□ 제안에 의한 산출물은 별도의 명시가 없는 한 주관기관이 소유권을 갖는다.

□ 입찰참가자는 본 사업의 성공을 위하여 효율적인 관리 방안을 제시하고 주관기관과 협의하여 사업을 수행한다.

□ 제안요청사항 중 제안서의 목차에 해당되지 않을 경우, 제안요청사항을 충족할 수 있도록 제안서 목차 중 기타부문에 추가로 기술하여야 한다.

□ 상기 일정 및 장소는 사정에 따라 변경될 수 있다.

6) 기타사항

□ 본 유의사항 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 전자정부사업관리요령, 관리지침 및 국가를당사자로하는계약에관한법률 등에 따름

라. 제안서 작성방법

□ 제안서는 [붙임] 제안서 목차 및 작성안내에 따라 작성 제출한다.

□ 제안서는 제안요청서의 목차에 준하되 각 항목에 대한 제안내용을 일대일 대응하여 확인이 쉽도록 작성한다.

[붙임]

<제안서 목차 및 작성안내>

1. 제안서 작성방법

o "제안서 목차" 및 "제안서 작성지침"에 따라 작성 (붙임1, 2 서식 참조)

2. 제출서류

o 제안서 10부 및 CD-ROM 2매

o 입찰참가신청서 1부 (붙임 9의 서식)

o 법인인감증명서 및 사용인감계 1부

o 국세 및 지방세 완납증명서 1부

o 입찰서 1부 (붙임 10의 서식)

□ 입찰당일 봉함 날인하여 제출

o 입찰보증금(입찰금액의 5/100 이상)

□ 현금 또는 소프트웨어산업진흥법에 의해 정보통신부장관이 공고한 공제사업기관이 발행한 보증서 등 국가를당사자로하는계약에관한 법률시행령 제37조의 규정에 의한 보증서

□ 입찰보증금은 입찰참가시 주관기관에 제출하며, 낙찰자가 계약체결을 하지않는 경우 전담기관에 귀속됨. 단, 주관기관의 분담금이 있는 경우 분담비율에 따라 각각 국고에 귀속됨.

o 사업자등록증 사본 1부

o 참가자격 증빙서류 1부

o 컨소시엄인 경우

· 공동수급표준협정서 1부 (붙임 11의 서식)

· 합의각서 1부 (붙임 12의 서식)

· 컨소시엄 구성원의 사업자등록증 사본 각 1부

□ 컨소시엄 구성원의 경우, 동일 과제의 타 컨소시엄에 참여할 수 없음

3. 제안서의 규격

o A4지 3 hole 바인더 사용(제본하지 말 것)

- 본문 내용 분량은 300 페이지(150장) 내외로 작성

- 양면 및 단색(제안설명회 설명자료 포함)으로 인쇄

4. 제안서의 효력

o 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할  수 없으며, 계약체결시 계약조건의 일부로 간주

o 주관기관이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

5. 유의사항

o 제안서는 입찰시 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가함

o 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함

o 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

o 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

o 사업결과에 따른 시스템 및 산출물의 소유권은 지분에 따라 한국전산원 및 주관기관에 있음

o 낙찰자로 결정된 이후에 컨소시엄을 새롭게 구성하거나, 기존의 컨소시엄의 구성원 변경, 하청 또는 재하청을 할 수 없음

o 과제 수행 완료 후 사업자의 사업 수행결과가 불량한 경우  향후 본 사업의 참여에 제한 받을 수 있음

[붙임1] 제안서 목차

목   차

Ⅰ . 제안개요

Ⅱ. 제안업체 일반

1. 일반현황

2. 조직 및 인원

3. 주요사업내용

4. 주요사업실적

Ⅲ. 기술부문

1. 시스템 구성도

2. 시스템 구축방안

가. 시스템 사양 및 기능

나. 구성장치 내역 및 세부규격

다. 시스템 납품 및 설치방안

3. 소프트웨어 개발방안

가. 개발방법론 활용방안

나. 업무 개발방안

다. DB 설계 및 구축방안

라. 시스템 통합방안

마. 산출물 내역

4. 표준화 방안

5. 시스템 시험방안

6. 시스템 운영방안

7. 향후 시스템 발전방향

Ⅳ. 사업관리부문

1. 품질보증계획

2. 추진일정계획

3. 업무보고 및 검토계획

4. 수행조직 및 업무분장

5. 투입인력 및 이력사항

Ⅴ. 지원부문

1. 개발환경 구축

가. 작업장 확보계획

나. 작업장 환경 구성계획

2. 교육훈련계획

3. 유지보수계획

4. 기술이전계획

5. 기타지원사항

Ⅵ. 기타

별첨 : 가격산출근거서

[붙임2] 제안서 작성지침

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안개요 Ⅱ. 제안업체 일반 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용 4. 주요사업실적 Ⅲ. 기술부문 1. 시스템 구성도 2. 시스템 구축방안 가. 시스템 사양 및 기능 나. 구성장치 내역 및 세부규격 다. 시스템 납품 및 설치 방안	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 한다. 제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다. 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다. 해당사업과 관련이 있는 주요 사업실적을 제시하여야 한다. 주관기관의 요구사항을 만족하는 목표시스템의 구성도 및 구성체계를 제시하여야 한다. 시스템 설치장소가 여러 곳일 경우 설치장소별 구성도를 제시하여야 한다. 시스템을 하드웨어부문, 소프트웨어 부문, 기타부문 등으로 구분하여 각 구분별 구성장치의 사양 및 기능을 제시하여야 한다. 시스템 구성장치의 내역을 설치장소별로 구분하고 그에대한 세부규격을 제시하여야 한다. 시스템 구축시의 각 구성요소별로 차질없는 업무수행을 위해 시스템 납품 및 설치 절차 및 방안을 제시하여야 한다.	붙임 제3호 서식 붙임 제4호 서식 붙임 제4호 서식

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
3. 소프트웨어 개발방안 가. 개발방법론 활용방안 나. 업무 개발방안 다. DB 설계 및 구축 방안 라. 시스템 통합방안 마. 산출물 내역 4. 표준화 방안 5. 시스템 시험방안 6. 시스템 운영방안 7. 향후 시스템 발전방향 Ⅳ. 사업관리 부문 1. 품질보증계획 2. 추진일정계획 3. 보고 및 검토계획 4. 수행조직 및 업무분장	업무개발에 적용할 방법론 및 기법의 활용방안을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안, Prototype 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다. 제안요청 내용을 구현하기위한 최적의 DB(원문DB 및 메타DB 등) 설계 및 구축방안을 제시한다. 시스템 통합 구축시의 각 구성요소별로 차질없는 업무수행을 위해 시스템 통합절차 및 방안을 제시하여야 한다. 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다. 시스템의 표준화 방안을 기술한다. □ □정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인□을 준수하여 작성 대상업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 한다. 개발완료후의 시스템의 이용 및 관리운용에 관한 전반적인 방안을 제시하여야 한다. 본 시스템과 관련 향후 발전방향에 대해 방안을 기술한다. 개발업무의 품질보증을 위한 조직, 방법, 절차,내용 등을 제시하여야 한다. 사업 추진예정 일정을 참조하여 추진일정을 상세히 제시하여야 한다. 사업기간 동안 이루어질 보고 및 검토계획을 상세하게 제시하여야 한다. - 월간, 주간, 일일, 수시보고 - 단계별 검토회의 등 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 용역책임자는 임원급으로 하며, 실무책임자는 개발기간중 100% 투입가능한 자로 하여야 함 - 투입되는 인력은 주사업자의 개발인력 위주로 편성 - 컨소시엄으로 구성한 경우에는 공동수급표준협정서 제8조에 명시한 공동수급업체별 참여비율을 명시하여야 함 - 본사업에 투입될 소요인력규모를 개발, DB 구축 등 업무별로 구분하여 제시하여야 함. 또한 자체인력과 신규채용인력으로 구분하되 신규채용일 경우 채용방법과 일정을 명시하여야 함	붙임 제5호 서식

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
5. 투입인력 및 이력사항 Ⅴ. 지원부문 1. 개발환경구축 가. 작업장 확보 계획 나 작업장 환경 구성계획 2. 교육훈련계획 3. 유지보수계획 4. 기술이전계획 5. 기타 지원사항 Ⅵ. 기타	본 사업을 수행할 인력을 작업단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 붙임양식을 이용하여 작성하여야 한다 - 투입인력 이력사항은 개발 및 관리인력에 대해서만 제시 개발 장소의 위치, 규모 등 작업장 확보 계획을 제시한다 개발 작업장의 개발환경 구성계획을 제시한다. 사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등을 상세히 제시하여야 한다. 장애처리절차, 유지보수체제 등 유지보수를 위한 종합적인 방안이 제시되어야 한다. 원활한 시스템 운영을 위해 유지보수 요원에 대한 기술이전계획을 분야별로 상세하게 제시하여야 한다. 단, 산출물로 제시할 수 없는 원천기술부문이 있는 경우 이를 제안서상에 명시하여야 한다. 본 사업과 관련 지원가능한 사항에 대한 내용을 기술한다. 위 항목에서 제시되지 않은 기타 내용을 기술한다.	붙임 제6호 서식
별첨 : 가격산출근거서	- 전체 사업에 필요한 부문별 소요품목의 품명, 규격, 가격을 붙임 양식에 의거하여 제시한다. - 개발용역비 기준은 소프트웨어사업대가의 기준(정보통신부 고시 제2004-8)를 기준으로 작성 □ 입찰서(밀봉)에 제시된 금액 산정 이전의 기초자료로서, 원가계산 차원의 사업규모 산정자료(공개가능한 정보)	붙임 제7호, 제8호 서식

[붙임3] 일반현황 및 연혁

일반현황 및 연혁

회 사 명		대 표 자
사 업 분 야
주 소
전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ∼ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

[붙임4] 자본금/매출액 및 주요사업실적

자본금 및 매출액 (최근 3년)

(단위 : 천원)

구 분		M-2 년도	M-1 년도	M 년도
자 본 금
매 출 액	□□부문 □□부문 □□부문 □□부문
	합 계

주요사업실적

사 업 명	사 업 기 간	계 약 금 액	발 주 처	비 고

- 현재 수행중인 사업도 포함하여 연도순으로 기재하며, 제안과제와 유관한 것만 기재한다.

- 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하여 작성하며 비고란에 원도급회사를 기재한다.

- 공동도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재한다.

- 사업별 사용 개발방법론을 비고에 기재한다.

[붙임5] 표준화 방안

□ 작성요령 :

- 표준화 대상의 도출 및 표준화 방안(표준의 적용 또는 개발방안)을 제시

□ 정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인 적용계획 작성요령 :

- □정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인□의 적용여부는 아래의 표시자와 함께, 적용하는 표준명과 버전을 반드시 명기

- 적용여부 표시자 : □ (적용), □ (적용하나 버전 상이), X (적용 안함), - 해당사항 없음

□　정보화업무표준

o 표준화가 필요한 업무 프로세스 및 정보항목 등을 도출하고 추진방안 제시

- 프로세스 표준 : 업무정의, 업무처리절차 등

- 정보항목 : 업무처리에 필요한 각종 양식, 용어정의, 코드 및 코드분류체계 등

- 사업관리 : 정보화 사업의 개발 및 관리 등에 필요한 각종 지침 및 규정 등

□　정보화기반표준

o □정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인□ 항목에 포함되지 않았으나 표준화가 필요한 항목도 포함하여 기술

o □정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인 적용계획□에 포함되지 않은 항목을 먼저 기술하고 □정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인 적용계획□은 제시된 표를 이용하여 작성

<정보시스템 구축·운영 기술 가이드라인　적용계획>

□　사용자 인터페이스 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
사용자 인터페이스 기본	사용자인터페이스는 웹을 기본으로 함 □ 단, 시스템의 서비스 성격이나 특성으로 인해 웹기반의 시스템 구축이 부적절한 경우에는 예외가능
	대민서비스를 위한 시스템의 사용자 인터페이스는 다양한 사용자 환경(브라우저 등)에서도 서비스를 이용할 수 있도록 구현
브라우저	유선 : HTTP 1.1, HTML 4.01, XHTML 1.0, CSS1,2, XML 1.0, XSL 1.0을 지원하는 모든 브라우저 (익스플로러 5.0, 네스케이프 7.0, 모질라 1.4, 오페라 7) □ 대민서비스용 시스템은 상기 브라우저에서 웹 페이지 깨짐 현상 및 오작동이 없어야 함 단, 공인인증서 부분은 현재로는 예외를 인정함 무선 : HTTP 1.1, XML 1.0을 지원하는 브라우저
스타일시트	CSS1, XSL 1.0
웹문서 조작 API	W3C DOM 2.0
웹 페이지 내장 프로그램	플러그인 사용페이지는 최소화하며 멀티 플랫폼, 멀티 브라우저를 지원하여야 함
클라이언트측 스크립트	ECMAScript 3rd
	스크립트 사용은 Presentation에 해당 하는 부분으로 한정, 핵심업무로직은 서버 측에서 처리
쿠키	쿠키는 사용을 자제하고 사용시에는 Domain을 해당 사이트로 반드시 한정, 쿠키 정보는 암호화, Expires는 □즉시□로 설정 주민번호 등 중요한 개인정보는 쿠키에 저장되지 않아야 함
링크	URL에 특수문자 제한 사용 및 중요시스템 접근 URL이나 파일과 패스가 웹 브라우저 주소창에 보여지지 않도록 함
장애인을 위한 웹 설계	웹콘텐츠접근성지침표준(안) 참조 권고
이미지	이미지 사용시 HEIGHT와 WIDTH 속성 지정 이미지의 alt, title 속성 지정, 설명

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
이미지 맵	이미지 맵 사용시 텍스트 기반의 대체 메뉴 제공
스페이스	스페이스 정의를 위해 NBSP 사용하고, 가능하면 CSS를 사용
스타일 시트	디자인을 위해 스타일 시트 사용
프레임	프레임은 사용을 지양하며, 대민서비스용 시스템에서 프레임 사용시, 다양한 브라우저에서 본래 제공하려고 하는 컨텐츠의 깨짐 및 오동작 없도록 구성하여야 함
스크린 사이즈	특정 해상도에 최적화된 사이트 디자인은 지양하고 스크린 및 구성요소 크기는 CSS를 사용하여 지정. 수평스크롤은 사용하지 않도록 설계 □ 단, 출력용 조회 화면은 예외 가능

□　응용 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
응용 분야 기본	컴포넌트 기반 개발을 기본으로 함
	대민 또는 대기업 서비스와 관련된 사업은 서비스 활용 실태를 파악할 수 있는 통계 기능 구현
시스템 모델링	정형화된 다이어그램, 명세언어 등으로 구성된 모델링, 분석 및 설계 문서를 반드시 제시하여야 하며, 이때 UML 1.5 사용을 권고
검색 프로토콜	Z39.50
컨텐츠 관리	컨텐츠 관리 방안 마련(DRM 방안 포함)

□　데이터 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
데이터 분야 기본	동일 데이터가 중복 생산되지 않도록 설계
	업무용 코드는 행정체계표준코드를 준수
문자셋	EUC-KR (KS X 1001) 국외 사용자가 있거나 고어, 특수문자의 사용이 필요한 경우에는 유니코드(ISO 10646) , UTF-8 사용 문자셋에 대한 메타정보를 반드시 표기

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	□미적용
이기종간 데이터 교환	XML 1.0, XML 스키마
하이퍼텍스트 교환	HTML 4.01, XHML 1.0
텍스트 교환	RTF, HTML, TXT, PDF
이미지 및 멀티미디어	PNG, JPEG, TIFF, MPEG-4
멀티미디어 동기화 및 표현	SMIL, SVG 1.1
GIS 데이터 교환	GML 3.0, SVG 1.1
데이터 압축	.zip, jar
메타데이터 정의	XML 스키마, RDF(권고)
데이터 질의 및 조작	SQL3, SQLJ(자바사용시)
멀티미디어 객체관리	SQL/MM
모바일용 웹 페이지 형식	XML 1.0, XSL 1.0
모바일용 컨텐츠 변환	XSLT 1.0
데이터 표준화 및 사전 정의	데이터는 표준화 하고 데이터 사전을 작성
데이터타입	타시스템과 연동되는 데이터는 DBMS 종속적인 확장 데이터 타입은 지양하고 기본 데이터타입(ANSI SQL92)만 사용
DB 백업	백업 주기 및 방법 등 백업 체계를 반드시 수립하고, 이를 수행
데이터 암호화	중요 데이터는 반드시 암호화하여 저장 중요 데이터를 처리하는 시스템은 반드시 PKI 기반 인증과 인가를 거쳐야 함
데이터 정합성 검증	외부 데이터의 연계시 반드시 데이터의 정합성을 체크하고 로그를 유지 XML 데이터는 XML Schema를 이용하여 데이터 정합성을 검증
멀티미디어 제공	멀티미디어는 MPEG 표준에 따라 제공

□　플랫폼 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
개방형시스템	시스템은 개방형 시스템을 채택
정보기술 아키텍처	범 정부 전사적 아키텍처 프레임워크 표준 참조
	정보기술아키텍처에 기반한 시스템 구성요소 식별 및 인터페이스 정의 권고				□

□　시스템 연계 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
웹 서비스	SOAP 1.2, WSDL 1.1, UDDI 3.0 웹 서비스 기술을 통한 연계시에는 표준 스펙에 정의되어 있는 표준 기술만을 사용
	웹 서비스 기술을 적용하기 힘든 경우에는 개방형 기술을 사용하여 시스템 연계
웹 서비스 보안	XML 전자서명, XML 암호화, WS-Security
웹 서비간 사용자 인증 연동	SAML 1.1
타 연계 기술	웹 서비스가 타당하지 않아 다른 기술을 적용하는 경우, 개방형 표준 기술을 적용

□　통신 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
통신망 구성	광대역통합망(BcN) 구축정책을 반영하여 설계하여야 하며, 향후 구성되는 □전자정부 통신망□ 활용에 따른 연동성을 고려하여 보안성, 안정성, 확장성이 지원되도록 설계하여야 함
통신 장비	신규 도입하는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 함께 지원되는 장비를 채택

□　보안 분야

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
메일 보안	S/MIME Version2, 권고 S/MIME Version3
네트워크 보안	SSL V3/TLS IP-SEC 국가기관용 게이트웨이형 가상사설망 보호프로파일 V1.1(국가정보원) 국가기관용 가상사설망 보호프로파일 V1.1(국가정보원) 국가기관용 침입차단시스템 보호프로파일 V1.1(국가정보원) 국가기관용 침입탐지시스템 보호프로파일 v1.1(국가정보원)
웹 서비스 및 XML 보안	XML 서명, XML 암호화, WS-Security(권고), SAML(권고)
비밀키 암호알고리즘	. 국가기관간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 비공개 암호체계(국정원) 사용 . 국가기관과 민간간 데이터/문서 보호를 위한 암호는 민관겸용 공개암호(ARIS) 사용 권고
공개키 암호알고리즘	RSA(PKCS #1) 2.1, RSAES-OAEP, RSASSA-PSS 국가기관용 표준 공개키 암호알고리즘 (비공개, 국정원) □ 키 사이즈는 2048 비트
난수발생기	국가기관용 (비공개, 국정원)
암호 검증	국가용 암호관리센터에서 발급한 암호검증서 (국정원) 사용
전자서명 알고리즘	<유선> 공인인증서용 : GPKI, NPKI 표준 규격 공인인증서가 아닌 별도 보안 용도로 전자서명 사용시 : 국가기관용 전자서명 알고리즘(비공개, 국정원)
	<무선> RSA(PKCS #1) #1 1.5, ECDSA
	□ 기타 GPKI(), http://www.gpki.go.kr NPKI() 표준 규격 http://www.rootca.or.kr

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
전자서명 해쉬 알고리즘	<유선> SHA-1, HAS-160
	<무선> SHA-1
사용자 인증
사용자 인증	중요 개인정보 제공이나 지불 등이 포함된 서비스에서는 PKI 기반의 공인인증서를 사용
	서비스 이용을 위한 사용자 인증 보안모듈은 재연공격(reply attack)에 대처할 수 있는 방식으로 구현되어야 함
	클라이언트 모듈사이즈는 인증서버연동, 키생성모듈, 서명모듈을 포함해서 일정 길이 이내로 하여 단말 처리 부담을 줄임
	서버모듈 처리시는 SessionKey Cache를 적용
	사용자측 인증서는 암호화되어 저장하며 암호화에 사용된 비밀키는 안전하게 관리
시스템보안
위험분석	위험 분석을 통한 취약점 분석 및 보안정책 수립, 구현 및 지속적인 검토 수행
바이러스 대응	전자우편 내의 출처 불명의 첨부파일 열람 금지, 출처불명의 파일 다운로드, 첨부파일의 바이러스 검사, 바이러스 탐지지 즉각 보고등의 정책을 수립하고 운영
	백신 소프트웨어 설치/운영 및 항상 최신의 정보로 업데이트
패치	패치설치 내역을 History화 하여 관리하고 패치 적용 시 공식적인 변경관리를 통하여 실시
	제조사에서 배포하는 버그패치와 업그레이드를 정기적으로 수행
소스 프로그램에 대한 접근권한설정	운영서버에 소스프로그램 제거 및 소스 프로그램에 접근권한 설정
취약점 점검	주기적인 시스템 취약점 점검 수행

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
네트워크 보안
네트워크 접근통제	서비스거부공격(DoS)을 방지하기 위한 대책 적용
	라우터 설정 또는 보안시스템 설치등을 통한 불법적인 접근을 통제
네트워크 구조	네트워크 장비의 취약성 및 구성설정 오류 점검
보안장비	보안장비(F/W, IDS, VPN등)는 국정원이 인증하거나 행정정보 보호용으로 보안성 검토를 필한 장비를 사용
	라우터, 스위치 장비 등의 경우 NOS의 취약점 점검 및 조치와 사전 패치 수행
	보안장비 설치시 사전 검증작업
	보안 정책을 준수한 보안장비의 규칙(rule)설정
무선보안	무선랜 운영형태(내부망용, 방문자용 등)에 따른 보안정책마련
응용 및 데이터 보안
싱글사인온	전자인증정보를 포함한 키 값 및 파라미터 정보는 암호화하여 구성 개별 포털의 싱글사인온은 향후 이들간의 통합 고려
소스코드의 취약점 점검	소스코드의 취약점 점검 실시
데이터 암호화 및 접근 통제	중요 데이터는 반드시 암호화하여 저장하며, 중요 데이터를 처리하는 시스템과 데이터베이스 유지관리를 위한 접근은 반드시 PKI 기반 인증과 인가를 거쳐야 함
	데이터베이스의 보안을 위하여, 응용프로그램 개발시 사용자정보(Id/Passwd)는 소스코드 형태로 프로그램에 내재되어 관리되지 않아야 함
	송·수신 과정에서의 데이터 무결성, 송수신자 확인 등에는 PKI 기반의 기술 등을 적용함
운영보안
침해사고 예방, 대응	침해사고 예방을 위한 침입감지 미들웨어, 백업 등의 설치 및 로깅 기능 구현, 업무연속성 계획 수립 및 주기적 훈련 실시
	침해사고에 대응하기 위한 조직 구성 및 침해사고 발생시 대응 체계 수립

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
침해사고 예방, 대응	침해사고 발생히 국가사이버안전센타의 □국가사이버안전메뉴얼□의 대응 절차 준수
비상계획	비상조치계획을 수립하고 년 1회 이상의 모의훈련 실시
계정 및 비밀번호	계정등록, 변경, 폐기에 대한 운영, 승인 절차 수립. 특히 퇴직자 및 업무 변경자가 발생할 경우 계정 삭제 또는 정지 조치 비밀번호가 없는 사용자 계정 증지 월 1회이상 계정상태 점검, 불필요 계정삭제 시스템에서 제공하는 디폴트 비밀번호 변경
백업	주요정보에 대하여 백업 및 복구 계획과 절차에 따라 일별/주별/월별 등 정기 백업 실시 백업관리장소 및 소산장소에 대한 물리적 보안요건을 정의하고, 정의된 요건에 따라 접근통제, 화재나 수해방지 등의 대책 마련
로그	주요시스템 및 장애에 대한 로그보관, 백업 및 분석지침수립
	로그는 최소 6개월 이상 백업을 유지 관리
	주요시스템 및 공개시스템은 주 1회이상의 로그분석, F/W, IDS, VPN의 로그는 매일 분석
	로그는 비 인가된 자에 의해 수정될 수 없도록 관리
개인정보보호	정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률시행령에 의한 개인정보보호지침을 준수 개인정보보호방침을 인터넷 첫 화면에 공지하고, 개인정보 수집시 이를 고지

□　국제화

분야	기술 가이드라인 및 세부 가이드라인	적용 여부			적용시:확인 가능 산출물명 부분적용/미적용시: 사유
		적용	부분 적용	미적용
문자 출력	유니코드, UTF-8 유니코드 사이트를 통해 대표적인 언어들에 대한 사용 중인 클라이언트의 폰트 준비 상황 확인
언어 코드	ISO 639
국가 코드	ISO 3166
기준시	GMT
환율 및 도량형	각국의 통화와 도량형 사용 시 해당 국가의 데이터를 지원하기 위해 별도의 지원 응용구축

[붙임6] 참여인력 이력사항

참여인력 이력사항

성 명			소 속		직 책		연 령	세
학 력	대학교 전공				해당분야근무경력		년 개월
	대학원 전공				자 격 증
본사업참여임무				기술등급			목표투입공수

경 력
사 업 명	참 여 기 간 (년월 ∼ 년월)	담 당 업 무	발 주 처	비 고

[붙임7] 가격산출근거서

행정정보DB구축사업 가격산출 근거서
과 제 명
주 관 기 관
사 업 기 간			( ) 개월
산 출 금 액			일금 원 (｀ )
	구 분			금 액	비 고
		개 발 용 역 비			부가세 포함
		S/W 구매 부문			부가세 포함
		H/W 구매 부문			부가세 포함
		기 타 부 문			부가세 포함
	합 계				부가세 포함
붙임 : 가격산출 세부내역 년 월 일 사업자 : 인 귀 하

[붙임8] 가격산출 세부내역

가격산출 근거표

1. 총괄표

(단위 : 천원/부가세 포함)

구 분		금 액
개발용역비	소프트웨어개발비
	시스템운용환경구축비
	데이터베이스구축비
	소 계
장비구입비	S/W 구매
	H/W 구매
	기타부문
	소 계
합 계

2. 소프트웨어개발비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
개발원가	<세부내역은 개발원가 산출내역 참조>		기능점수 또는 코드라인수에 의한 개발원가 산정
직접경비			여비, 인쇄비 등
이윤	개발원가 x ( )%		이윤은 개발원가의 100분의 10을 초과하지 못한다.
소 계
부가가치세
합 계

<개발원가 산출내역>   □ 사업특성에 따라 서식을 수정하여 작성가능

□ 프로젝트 규모

- 기능점수 산정

기능유형	가중치				합
	낮음	보통	높음	평균복잡도
내부논리파일	( ) □ 7	( ) □ 10	( ) □ 15	( ) □ 7.5
외부연계파일	( ) □ 5	( ) □ 7	( ) □ 10	( ) □ 5.3
외부입력	( ) □ 3	( ) □ 4	( ) □ 6	( ) □ 3.9
외부출력	( ) □ 4	( ) □ 5	( ) □ 7	( ) □ 5.0
외부조회	( ) □ 3	( ) □ 4	( ) □ 6	( ) □ 3.8
총 기능점수

□ 기능점수 목록은 첨부하여 제출할 것

- 코드라인수 산정 : (           ) 코드라인수

□ 프로젝트 내용

구 분	내 용		보정계수값	비고
어플리케이션 유형	유형	비중		비중의 합은 100%임
	업무처리용(1.0)	( )%
	과학기술용(1.2)	( )%
	멀티미디어용(1.3)	( )%
	지능정보용(1.7)	( )%
	시스템용(1.7)	( )%
	통신제어용(1.9)	( )%
	공정제어용(2.0)	( )%
	지휘통제용(2.2)	( )%
개발 단계	( )분석, ( )설계, ( )구현, ( )시험			해당 단계에 □표시를 함
언 어	언어	비중		비중의 합은 100%임
	분류 1(1.9)	( )%
	분류 2(1.2)	( )%
	분류 3(1.0)	( )%
	분류 4(0.8)	( )%
	분류 5(0.6)	( )%
규모
품질 및 특성	보정요소	영향도
	분산처리
	성능
	신뢰성
	다중사이트

□ 언어보정은 발주자가 특정 언어를 요구하는 경우에만 적용함

□ 품질 및 특성 보정계수 = 0.025 * 총 영향도 + 1

총 영향도= 분산처리 영향도+성능 영향도+신뢰성 영향도+다중사이트 영향도

□ 개발원가 산출

- 개발원가 = 기능점수에 의한 개발원가 + 코드라인수에 의한 개발원가

=                  원

- 기능점수에 의한 개발원가 :                  원

(단위 : 원)

단계	단계별 단가	총 기능점수	보정계수				개발원가
			언어	어플리케이션유형	규모	품질 및 특성
분석	86,974
설계	111,156
구현	146,491
시험	116,460
계	461,081

- 코드라인수에 의한 개발원가 :                  원

(단위 : 원)

단계	단계별 단가	총 코드라인수	보정계수				개발원가
			언어	어플리케이션유형	규모	품질 및 특성
분석	1,841.1
설계	2,353.0
구현	3,100.9
시험	2,465.2
계	9,760.2

3.시스템운용환경구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
시스템운용환경 설계비
시스템운용환경조성비
부가가치세
합 계

4.데이타베이스구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
데이타제작비
직접경비	작업환경 구축비, 장비 및 비품 임차비 등
부가가치세
합 계

5. S/W구매부문

(단위 : 원)

구 분	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
O/S
DBMS
기 타
부가가치세
합 계

6.H/W구매부문

(단위 : 원)

구 분	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
전산기기
주변기기
통신장비
기 타
부가가치세
합 계

7.기타부문

(단위 : 원)

구 분	품 명	규 격	수 량	단 가	금 액
부가가치세
합 계

[붙임9] 입찰참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서
입찰공고번호	한국전산원 공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명
금번 년 월 일자로 공고한 년도 행정정보DB구축사업에 대한 입찰에 참가하고자 정부에서 정한 공사(기술용역□물품구매) 입찰유의서, 입찰공고사항 및 행정자치부에서 정한 관리요령을 전적으로 수락하고 붙임서류를 갖추어 입찰 참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감증명서 1통 3. 기타 공고로써 정한 서류 년 월 일 입찰참가신청자 주 소 : 상 호 : 대표자 : (인) (법인[주민]등록번호 : ) (전 화 번 호 : ) 귀 하

[붙임10] 입찰서

입 찰 서
입찰 공고 번호	한국전산원 공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명
입 찰 금 액
준 공 년 월 일
본인은 국가를당사자로하는계약에관한법률 시행규칙에 의한 공사(기술용역□물품구매)입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 계약일반조건□동 특수조건□과업내용서 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공기한내에 계약을 완성할것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 년 월 일 상 호 : 주 소 : 전화번호 : 대표자 성명 : (인) 주민(법인)등록번호 : 귀 하

[붙임11] 공동수급 표준협정서 (공동이행방식)

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 □□□, □□□와 □□□사가 재정·경영, 기술능력 인원 및 기자재를 동원하여 행정정보DB구축사업(          과제)에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 공동연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명             칭 :

2. 주사업소의 소재지 :

3. 대   표    자  명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. □□□회사(대표자 :           )

2. □□□회사(대표자 :           )

3. □□□회사(대표자 :           )

② 공동수급체의 대표자는 □□□로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) ① 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

② 공동수급체의 하도급자 및 납품업자에 대해서도 공동연대로 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 구성원은 분담부분의 전체 또는 일부를 하도급 할 수 없으며, 이 경우에 지식정보자원관리사업 계약특수조건 제13조에 따라 처벌받을 수 있다.

제8조 (구성원의 참여비율) ① 당 공동수급체의 참여비율은 다음과 같이 정한다.

1. □□□ :           %

2. □□□ :           %

3. □□□ :           %

② 제1항의 비율은 발주자와의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 때에는 이에 따라 변경할 수 있다.

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제9조 (손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제8조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제10조 (권리·의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제11조 (중도탈퇴에 대한 조치) 제 11 조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각호에 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항제6호의 규정에 의거 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

② 구성원중 일부가 파산 또는 해산·부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존 구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허·도급한도액 등 당해계약이행 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주자의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③ 대표자가 제2항의 경우에 의해 계약을 이행할 수 없는 경우 잔존 구성원 중 출자비율이 가장 높은 구성원을 대표자로 하며, 대표자의 권리와 의무를 승계한다.

④ 제2항의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존 구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제8조의 비율에 가산한다.

⑤ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제9조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제12조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제13조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같아 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 □통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

0000년  월   일

□□□ (인)

□□□ (인)

□□□ (인)

[붙임12] 합의각서

합 의 각 서

입찰공고번호	한국전산원 공고 제 호	입 찰 일 자	년 월 일
입 찰 건 명

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

년    월    일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

주민등록번호