과 업 지 시 서

기상홍보과

정부물품분류번호	품목번호	품목/규격	단위	수량
	1	기상예보해설 동영상 콘텐츠 개발 용역		1

1. 개 요

1.1 과업명

기상예보해설 동영상 콘텐츠 개발 용역

1.2 과업기간

계약 체결일로 부터 1개월

1.3 목적

고 품질의 기상예보 해설 동영상에 필요한 이미지와 오디오 컨텐츠 개발을 위한 용역 사업임

2. 콘텐츠 및 제작 일반

2.1 콘텐츠 개발 및 장비 구축 일반

2.1.1 이미지 및 오디오 개발

2.1.2 사용자가 원하는 이미지 및 자막을 자체 제작 할 수 있는 장비 설치

2.2 제작 일반

2.2.1 콘텐츠 개발과 관련된 사항은 기상청에서 제작중인 □기상예보 해설 동영상□에 알맞게 개발 또는 설치 되어야한다.

2.2.2 개발된 용역품은 방송(지상파, 케이블 TV, 인터넷 포털 사이트 등)에서도 방영이 가능한 품질이어야 한다.

2.2.3 개발된 용역품의 모든 소유권은 기상청이 소유한다.

3. 이미지, 오디오, 텍스트 개발

3.1 주간예보용 이미지

3.1.1 4계절을 잘 나타내는 템플릿화 된 이미지로 계절별로 5작품 씩 제작되어야 한다.(기상현상 중 황사, 태풍, 지진, 대설, 무더기비(집중호우), 강수현상, 가뭄, 강풍은 기본으로 제작되어야 함)

3.1.2 기상청에서 가공 또는 추가할 수 있도록 하여야 한다.

3.1.3 기상청에서 해상도를 다양하게 전환할 때 원래의 상태가 유지되어야 한다.

3.1.4 저작권은 기상청이 소유하며, 가공할 경우도 이와 같다.

3.1.5 주간예보는 발표 지역별로 표출 되도록 하여야 한다.

3.2 단기예보용 이미지(육상 지형도)

3.2.1 육상지형도는 도별로 나타날 수 있어야 한다.

3.2.2 한반도 전체가 나타날 수 있어야 한다.

3.2.3 한반도 전체 중에서 하나의 시도만 나타날 수 있어야 한다.

3.2.4 데이터를 최대한 빠른 시간내에 업데이트 할 수 있도록 한다.

3.2.5 시도별로 색깔을 달리 표현되어야 하며, 시도의 경계선이 선명해야 한다.

3.2.6 육상과 해상의 구분이 명확해야 한다.

3.2.7 오전과 오후, 오늘부터 모레의 날씨가 표현되도록 한다. 오전에는 오전에 발표되는 예보만, 오후에는 오후의 발표된 예보만 나타나도록 하여야 한다.

3.2.8 화면이 자동으로 넘어갈 수 있어야 한다.

3.3 해상이미지

3.3.1 해상은 오늘과 내일의 상태가 되도록 한다.

3.3.2 풍향, 풍속, 파고가 표시되어야 한다.

3.3.3 동해, 남해, 서해와 앞바다와 먼바다가 구분되어 표시되도록 한다.

3.4 날씨아이콘

3.4.1 기상청에서 사용하는 아이콘을 사용한다.(16개의 기본아이콘(기상청 별도제공, 기타 응용 이미지 10개: 기상청 지정)

3.4.2 4단계 일기예보 용어가 표현될 수 있도록 한다.

3.4.3 기상청에서 임의 조합으로 표현할 수 있어야 한다.

3.5 오디오

3.5.1 오디오는 단기예보, 주간예보의 환경에 맞도록 제작한다.

3.5.2 재생시간은 20초에서 30초까지 2초 단위로 제작하며, 계절별로 2개 이상이 되어야 한다.

3.5.3 가능한 □기상이 소리□를 적극 활용한다.

3.6 텍스트

3.6.1 공중파 방송에서 사용하는 글자체가 포함되어야 한다.

3.6.2 기상 전문용어 등이 표현되어야 한다.

3.6.3 실시간으로 입력이 가능하여야 한다.

3.7 도입 부분 이미지

3.7.1 처음 도입부분에 대한 시간은 5초내외로 동영상 또는 스틸 사진으로 약간의 움직임이 포함되어야 한다.

3.7.2 기상청의 이미지가 포함되어야 한다

4. 실시간 자막 발생기 설치

4.1 자막 발생기 설치

4.1.1 이미지, 오디오, 텍스트, 날씨 표현 등의 내용을 실시간으로 입력할 수 있는 장치를 설치 하여야 한다.

4.1.2 사양

4.1.2.1 아날로그 입력은 1Reference (analog black burst, BNC, 75 ohm impedance) 1CVBS, BNC1YUV, BNC 구성된다.

4.1.2.2 아날로그 출력은  1CVBS, BNC / 1YUV, BNC1Key, BNC 구성 되어야 한다.

4.1.2.3 디지털 입력은 1 SDI Video (SMPTE-259M), BNC1 SDI Key, BNC 구성되어야 한다.

4.1.2.4 디지털 출력은 1 SDI Video (SMPTE-259M), BNC 1 SDI Key, BNC GPI/O 연결: RSC-232, DB9 단자로 구성되어야 한다.

4.1.2.5 비디오 해상도는 720□486 (NTSC), 720□576 (PAL)  및 사용자가 원하는 해상도로 구성할 수 있어야 한다.

4.1.2.6 자막발생기는 CAVISION사의 VCG-EX2D와 동종이거나 그 보다 이상성능을 발휘하는 제품 이어야한다.

4.1.2.7 AVI 애니메이션 송출, 송출 중 편집가능, 키프레임 애니메이션 제작기능, 배경그림 고정 후 크롤자막 송출, 사용자가 만든 속성을 저장하는 스타일리스트의 기능이 있어야 한다.

4.1.2.8 해상도가 720□486 (NTSC)을 지원하고, 1개의 아날로그 출력과 1개의 디지털 입력, 2개의 디지털 출력 기능을 갖는 A-D변환 보드(아날로그 신호를 디지털 신호로 전환하는 장치)가 포함되되,  SWDL-K(제조사 BMGD)과 동종이거나 그 이상의 기능을 발휘하여야 한다.

4.1.2.9 외장형 하드디스크(80G이상)를 포함하되 IEE1394와 usb 3.0지원을 지원할 수 있어야 한다.

4.1.2.10 콘텐츠 개발 결과를 즉시 확인 할 수 있는 모니터(7인치 이상)를 포함 한다.

4.1.2.11 이미지를 제작할 수 있는 프로그램(예: 프리미어)을 포함 한다

5. 일반사항

5.1 개발 조건

□ 계약일을 용역 착수일로 본다

□ 개발된 이미지 및 오디오는 방송 도중 또는 타 제작장비에 입력과 출력시 손실(음성의 찌그러짐, 화질이 깨짐 등)이 발생하지 않아야 한다.

□ 개발된 이미지 및 오디오는 타 영상제작 장비에서 구동되거나 호환이 되어야 한다.

5.2 결과물 제출

□ 계약상대자는 계약일로부터 기상청이 지정한 날에 중간발표를 하여야 한다.

□ 중간 발표물에 대한 기상청의 의견을 반영하여 수정하여야 한다.

□ 계약상대자는 계약일로부터 1월 이내 최종 결과물을 납품하여야 한다.

□ 모든 소유권은 기상청에 있으며, 소유권으로 인한 문제가 발생시 전적으로 용역업체가 책임을 진다

5.3 유지보수

□ 계약상대자는 용역물 제출이 완료된 후 그리고 장비 설치 이후부터 1년은 무상으로 유지보수를 하여야 한다.

□ 유지보수 요청 시 일과 중에는 6시간 내 장애수리에 착수하여 12시간 내 복구 정상 운영될 수 있도록 한다.

□ 계약상대자는 기상청 관계자가 이미지의 제작 및 변형, 응용, 자막발생장치등의 원활한 운영을 할 수 있도록 교육 및 기술 지원을 하여야 한다.

6. 제안서 작성 및 기술평가 기준

6.1 제안서 작성

□ 회사 연혁(최근 실적포함)

□ 이미지 개발 내용

· 날씨아이콘 표현 방법

· 육상 해상 등에 대한 구분 방법

· 폰트 표현 내역

· 예보해설 화면의 깨끗한 처리

· 도입 부분 처리 방법

□ 오디오 개발 내용

· 단기예보 및 주간예보에 적합한 음악

· 20초부터 30초까지의 2초 단위로 제작 방안

□ 자막 발생기 설치

· 4.1에서 나타난 장비의 설치 여부

□ A/S 및 교육 계획

· 문자발생기 사용방법에 대한 교육 및 A/S계획

6.2 기술평가 기준

제안사항		평가점수	비고
회사연혁		5	· 개발 및 설치의 안정성 확인
기상예보해설 동영상 콘텐츠 개발 용역 사업	이미지 개발	20	· 날씨아이콘 표현 방법 · 육상 해상 등에 대한 구분 방법 · 폰트 표현 내역 · 예보해설 화면의 깨끗한 처리 · 도입 부분 처리 방법
	오디오 개발	25	· 단기예보 및 주간예보에 적합한 음악 · 20초부터 30초까지의 2초 단위로 제작 방안
	자막 발생기 설치	45	· 4.1에서 나타난 장비의 설치 여부
	A/S 및 교육 계획	5	· 문자발생기 사용방법에 대한 교육 및 A/S계획
계		100

7. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 4. 25 - 2005. 5. 2

나. 견적서 및 규격서 제출기한 : 2005. 5. 2. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 기상홍보과 김성우(02-836-3158)

라. 규격서 제출 : 기상홍보과(팩스 02-836-5472)

마. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-835-3941)

바. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

사. 계약자 결정 :

- 평가 결과 85점(평가위원의 평균값) 이상을 기술 적격업체로 한다.

- 기술평가 결과 85점 이상 획득한 업체 중

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한

2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며,

기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중

낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로

결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며

시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는   수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)