제 안 요 청 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
	1	웹 기반 FAS Pilot 시스템개발	식	1

1. 일반사항

1.1 개 요

1.1.1 과업명 : 웹 기반 FAS Pilot 시스템개발

1.1.2 과업목적 : Linux Application 기반의 FAS 시스템을 예보관 및 관련 담당자들이 자유롭게 사용할 수 있는 웹 기반의 시스템으로 개발할 수 있는 관련 기술 검토 및 그 기술을 활용한 Pilot 시스템 개발

1.1.3 과업기간 : 계약일로부터 80일

1.1.4 과업 추진방향

1.1.4.1 기상청에서 구동중인 FAS 전용 서버(리눅스)의 환경 및 Process를 분석하고 웹 기반의 환경 하에서 적용가능한지를 점검한다.

1.1.4.2 지방 기상청 및 기상대의 대역폭이 작은 Network 환경하의 이용자가 웹 기반의 FAS를 무리 없이 사용할 수 있는 Pilot 시스템을 개발하되, Pilot 시스템은 전체 FAS의 기능 및 자료 중 일부를 기상청 담당자와 협의하여 구현한다.

1.1.4.3 Pilot 시스템 개발 시 제안사가 보유하고 있는 기반 기술을 사용하여 개발하고, Application 기반의 FAS와 기능 및 사용의 편리성을 비교 검토한다.

1.1.5 현재 시스템 구성도

2. 기술사항

2.1 일반사항

2.1.1 Linux Application 기반의 현 FAS를 분석하여 그 내용을 토대로 웹 기반 Pilot 시스템을 개발하고, 최신의 기술들을 검토하여 각 기술의 장·단점을 비교·분석하며, 이 과정에서 기상청의 요구사항이 충분히 반영될 수 있도록 해야 한다.

2.1.2 사용자 시스템은 Windows 계열(Windows2000, XP, 2003 등)하의 Internet Explorer에서 구동이 되어야하며, 서버는 Linux OS를 사용하도록 한다.

2.1.3 과업수행자는 다음 사항 등을 고려하여 업무분석, 설계 및 개발을 해야 한다.

2.2 업무분석

2.2.1 현 FAS 시스템 모듈 및 데이터 흐름 분석

2.2.2 제반기술, 기법 및 경향과 국내외 유사 시스템 구축사례 조사

2.2.3 FAS 입력 자료 및 출력 자료 분석

2.2.4 웹 기반기술 점검

2.2.5 기타 기상청 요구사항 및 설계에 필요한 사항

2.3 Pilot 설계

2.3.1 업무분석을 바탕으로 Pilot 시스템 설계를 실시한다.

2.3.2 설계는 인터넷에서 구현될 수 있는 최신의 다양하고 검증된 기술을 수용하는 것을 원칙으로 한다.

2.3.3 Pilot 시스템의 자료 및 기능은 전체 FAS에서 표출되는 기능 중 일부를 적용하되, 기상청의 분석 및 판단에 의해 가감될 수 있다.

2.3.4 시스템은 다양한 그래픽자료와 이미지 자료를 빠른 시간에 처리하여야 하므로, JAVA등의 사용을 가능한 배제하고, C/C++와 관련 그래픽모듈을 사용하도록 하여 시스템의 전반적인 속도를 향상시켜야한다.

2.4 Pilot 시스템 개발

2.4.1 FAS에서 제공되는 자료 및 기능 중 일부를 기상청과 협의하여 웹 기반으로 구현한다.

2.4.2 시스템은 Local LAN N/W환경이 아닌 지방 기상대의 4Mbps Remote 네트워크 환경 하에서도 사용상 무리가 없어야 한다.

2.4.3 현재 하루에 생산되는 약 1.5GB(압축 시) 정도의 기상자료를 효과적으로 처리할 수 있고 필요한 자료를 표출할 수 있어야 하며, 기상청에서 제공하는 자료의 형태는 GRIB등 Binary형태를 기본으로 하므로 Pilot 시스템은 이를 해석하고 사용할 수 있도록 추출할 수 있어야 한다.

2.4.4 Pilot 시스템에서 표출될 기상변수는 RDAPS 30Km 자료, MTSAT 적외1(IR1) 영상 등으로 하되, 필요시 기상청 담당자와 협의하여 자료를 가감 할 수 있다.

2.4.4.1 RDAPS 30Km 48시간 예보 자료

2.4.4.1.1 850hPa, 700hPa, 500hPa의 온도, 상대습도, 지오포텐셜 고도, Vertical Velocity 등의 변수장을 사용하며, 연직단면 분석시에는 전체 공간자료를 사용한다.

2.4.4.1.2 강수는 3시간 지상 누적강수량

2.4.4.1.3 해면경정기압은 MSLP(Mean Sea Level Pressure)

2.4.4.2 MTSAT 위성영상은 적외1채널(IR1)자료를 사용한다.

2.4.5 Pilot 시스템에서 구현하여야 할 기능은 FAS 시스템의 기능 중 일부를 기상청 담당자와 협의하여 가감할 수 있다.

2.4.5.1 화면의 Zoom In/Zoom Out은 마우스의 스크롤 휠을 사용하여 1초 이내에 처리하도록 하여야 한다.

2.4.5.2 표출된 화면을 마우스를 사용하여 이동시킬 수 있어야 한다(drag).

2.4.5.3 기상변수를 Contour 및 Color Shaded 이미지로 표출할 수 있어야 하며(단, 지점값으로 표출되어야 하는 경우에는 제외) 이미지는 2가지, 등치선은 무한정 중첩 표현이 가능해야한다.

2.4.5.4 Contour등의 표출시 색상 및 임의의 최대·최소값 등으로 사용자가 조정할 수 있어야 하며 다수의 Contour 자료들을 중첩할 수 있어야 한다.

2.4.5.5 표출되는 영상은 기상청의 표준 Map Projection인 Lambert Conformal Conic Projection 을 준수하여야 한다.

2.4.5.6 바탕(배경) 지도를 선택적으로 표시할 수 있어야 한다(아시아, 동아시아, 한반도, 남한 등).

2.4.5.7 위도/경도선을 표현할 수 있어야 하며, 사용자가 그 색상을 조정할 수 있어야 한다.

2.4.5.8 표출된 영상(Contour 및 Image)은 시간순서에 따라 연속적인 동화(Animation)가 구현되어야 한다.

2.5 Pilot 시스템 세부규격

2.5.1 하드웨어

2.5.1.1 CPU

2.5.1.1.1 CPU수 : 1개(Pentium4 전용 쿨러 포함) 이상

2.5.1.1.2 Clock Rate : 3.0GHz 이상

2.5.1.1.3 Cache Memory : L2 Cache 1MB 이상

2.5.1.2 주기억장치

2.5.1.2.1 1GB(800MHz ECC RDRAM, 2GB 이상 확장 가능) 이상

2.5.1.3 보조기억장치

2.5.1.3.1 HDD : 160GB 이상(7200RPM이상)

2.5.1.3.2 CD-RW : 속도 24□10□/40□ 이상, Data전송률 6,000KB/Sec 이상, 버퍼 언더 런 방지 기술 지원, 버퍼 8MB 이상

2.5.1.4 표출장치

2.5.1.4.1 모니터 : 19인치 TFT LCD 모니터 이상

최대해상도 1280□1024(이상), 수평주파수 30~81KHz, 수직주파수 56~85Hz, 밝기 250cd/m2, Contrast 500:1, 시야각 H170/V170, 응답속도 25ms 이상

2.5.1.4.2 그래픽 카드 : GeForce 또는 ATI Radeon, 비디오 메모리 64MB 이상

2.5.1.5 케이스 : Cooling FAN 2개 이상

2.5.1.6 입력장치

2.5.1.6.1 마우스 : PS/2 3버턴 방식

2.5.1.6.2 키보드 : 106키 이상

2.5.1.7 I/O 포트

2.5.1.7.1  PCI Express 1개 이상, USB 2개 이상, Serial 1개 이상, PS2 1개 이상, Key-Board port

2.5.1.8 사운드장치

2.5.1.8.1 사운드카드 : PCI 스테레오 오디오, 출력 채널 수 5.1 이상, SB Pro 호환 이상

2.5.1.8.2 스피커 : P.M.P.O. 180W 이상, BBS 기능, 헤드폰 잭 단자, 방자형 2웨이 스피커 이상

2.5.1.9 LAN 카드

2.5.1.9.1 10/100Mbps Ethernet, PCI 32bit 이상

2.5.1.10 전원공급장치

2.5.1.10.1 400W 이상

2.5.1.10.2 입력전원 : AC 220V

2.5.2 소프트웨어

2.5.2.1 O/S : 리눅스(한글 RedHat 7.3 - 라이센스 포함)

2.6 기술 및 성능부분

2.6.1 다양한 신기술 적용을 염두에 두되 필요 이상의 신기술을 지양하고 안정화 및 최적화된 기술을 적용한다.

2.6.2 과업을 수행함에 있어 모든 개발 및 보강은 시스템의 신속성, 정확성, 가용성, 신뢰성, 안정성을 최대로 고려한다.

2.6.3 동시이용자수 및 접속속도, 반응속도가 우수한 성능을 가질 수 있도록 해야 한다.

2.6.4 기상청이 요구하는 시스템 구성이나 기능체계를 구축해야 한다.

2.7 교육 지원 부문

2.7.1 사업의 원활한 수행을 위하여 다양한 방법으로 교육을 지원해야 한다. 교육 훈련대상은 기상청에서 지정하는 담당자이며, 교육기간은 교육대상자가 충분히 지식을 습득할 때까지 지속적으로 반복 교육한다.

3. 입찰제안서 작성

3.1 입찰제안서 제출 유의사항

3.1.1 입찰제안서에는 본 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 간단명료한 표현으로 기술되어야 하며, 내용 중 '할 수도 있다', '고려하고 있다' 등의 애매모호한 표현은 평가 시 감점 처리한다. 그리고 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술해야 한다.

3.1.2 제안사는 입찰제안서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성해야 한다. 다만, 입찰제안서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

3.1.3 입찰제안서는 원본 1부(원본은 □원본□이라고 표지에 표시)와 사본 3부, 제안서가 저장된 CD 2매를 입찰시 제출해야 하며, 원본과 사본 및 CD의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

3.1.4 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구시 제안사는 추가자료를 제출해야 한다.

3.1.5 본 제안과 관련하여 제출한 입찰제안서는 반환하지 않는다.

3.1.6 본 제안을 위해 소요되는 일체의 비용은 제안사의 부담으로 한다.

3.1.7 제안내용의 평가에 대한 세부기준은 공개하지 않는다.

3.1.8 제안내용은 꼭 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성되어야 하며, 제출되는 내용의 모든 참고자료는 증빙자료가 제시되어야 한다.

3.2 입찰제안서 구성 및 세부 작성 요령

3.2.1 입찰제안서 구성

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사소개

2. 관련분야 경험

Ⅱ. 과제 구현방안(기술부문)

1. 사업의 개요

2. 시스템 구성안

3. 분야별 구축·개발 방안

4. 개발방법론 활용방안

5. 산출물 내역

Ⅲ. 사업관리방안

1. 추진일정계획

2. 수행조직 및 업무분장

3. 투입인력 및 이력사항

Ⅳ. 지원방안

Ⅴ. 시스템운영방안

Ⅵ. 기타

3.2.2 입찰제안서 세부 작성요령

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

o 제안사 소개를 기술

o 사업자등록증 사본 1부

o 본 제안내용과 관련된 기술을 확보하고 있음을 입증할 수 있는 증빙서류

2. 관련분야 경험

o 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

o 각 사업부문의 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부·공공기관을 중심으로 기술

Ⅱ. 과제 구현방안(기술부문)

1. 사업의 개요

o 제안사는 제안 요청내용을 명확히 파악하고 본 사업에 대한 이해도와 임하는 자세, 본 제안의 목적, 범위, 전제 조건 그리고 제안의 특징 등을 명확하게 요약·기술해야 한다.

2. 시스템 구성안

o 앞서 제시된 현재 기상청 시스템 구성도를 참고하여 최적의 시스템 구성 및 기능 구성체계를 제시해야 한다.

3. 분야별 구축·개발 방안

o 각 분야에 대한 개발 및 구축 방안을 구체적으로 상세히 명시

(가) Web 기반의 자료 처리 및 표출방안 개발

o 구축 사례 캡쳐 이미지 및 시안 이미지를 제시해야 한다.

4. 개발방법론 활용방안

o 업무개발에 적용할 방법론 및 기법의 활용방안을 제시해야 한다.

5. 산출물 내역

o 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.

Ⅲ. 사업관리방안

1. 추진일정계획

o 작업절차 및 내용에 기초하여 작업계획을 제시해야 한다.

o 일정계획

- 작업계획 및 산정결과에 기초하여 사업단계별로 태스크(task) 수준의 일정 계획(작업단위별, 투입 인력별 일정계획)을 제시한다.

2. 수행조직 및 업무분장

o 본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시해야 한다.

(단, 용역책임자는 임원급으로 하며, 실무책임자는 개발기간 중 100% 투입 가능한 자로 한다.)

o 기상청과 과업수행자간의 효과적 의사소통을 위하여 투입인력은 기상청이 지정한 장소에서 사업 기간동안 상주하는 것을 원칙으로 한다.

3. 투입인력 및 이력사항

o 본 사업을 수행할 인력을 작업 단위별로 제시하고, 투입인력에 대한 이력사항을 작성하여 제출해야 한다.

Ⅳ. 지원방안

1. 기술 이전 및 지원 요건

o 과업수행자는 목표시스템의 관련 정보기술에 관하여 기술지원이 가능할 것

o 추가개발을 위해 당 Pilot 시스템에서 개발 및 적용한 기술을 기상청 담당자에게 서면으로 기술 분야를 이전할 수 있도록 한다.

2. 심화 기술 분석 요건

o 기상청은 과업수행자가 심화된 FAS분석을 원할 경우, 과업수행자의 비용부담으로 과업수행 인력이 미국 기상청을 방문하여 업무분석을 할 수 있도록 지원할 수 있다.

Ⅴ. 시스템운영방안

1. 지침서(메뉴얼) 작성방안

o 컴퓨터에 대한 전문적인 지식이 없어도 쉽게 시스템을 운영·관리할 수 있도록 작성해야 한다(이용자/운영자 지침서 제공).

2. Pilot 시스템 운영방안

o Pilot 시스템 개발 후 이의 타당성검토를 위한 운영시 필요한 운영방안을 제시한다.

Ⅵ. 기타

o 입찰제안서에 제시하지 않은 사항이라도 시스템 설치 및 분석 중 중대한 사유로 인하여 추가, 수정, 삭제 사항이 발생하는 경우 제안사는 이를 수용해야 한다.

o 입찰제안서 작성을 위해 현장 답사 및 기타 관련 자료가 필요한 경우 제안사가 요청하면 기상청은 적극 협조할 수 있다.

3.3 입찰제안서 평가 및 개발자 선정

3.3.1 평가방침

3.3.1.1 기상청은 제안사를 대상으로 아래의 법률에 근거하여 사업자를 선정한다.

□ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 (협상에 의한 계약 체결)

3.3.1.2 기술평가는 제안서를 대상으로 붙임(별첨1)의 평가기준에 의하여 기상청이 실시한다.

3.3.2 입찰자격

3.3.2.1 제안대상 과제의 개발이 가능한 법인으로 아래 각 호의 1에 해당하는 자

3.3.2.2 정보통신부 고시 제 1996-56에 의한 소프트웨어 사업자 중 신고분야가 시스템 통합사업인 사업자

3.3.2.3 소프트웨어산업진흥법 제2조에 정의된 소프트웨어사업자

3.3.2.4 최근 3년 이내에 기상에 관련된 웹 기반 소프트웨어 개발에 참여 실적이 있는 사업자

3.3.3 증빙자료

3.3.3.1 입찰자는 제안물품의 성능 및 신기술을 입증할 수 있는 각종 증빙자료와 기술능력을 확인할 수 있는 자격증, 면허증, 인증서 등을 제안서에 첨부하여 제출해야 한다.

3.3.4 낙찰자 선정기준

3.3.4.1 평가방법은 조달청공고제2000-272호 □협상에 의한 계약체결 기준□을 적용하며 기술 80%, 가격 20%의 비중으로 평가한다.

3.3.4.2 협상대상자는 입찰서 기술평가와 가격을 종합평가한 결과 고득점자순으로 한다. 다만 종합평점 결과 70점미만은 협상대상에서 제외하며 종합 평가결과 점수가 동일한 경우에는 기술평가의 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자가 우선한다.

3.3.4.3 입찰서 평가방법은 (별첨1)의 기술평가의 배점기준에 따라 실시하고 가격평가는 다음의 각 호에 따른다.

o 최저입찰가격/협상대상자가격□가격평가비율□100

o 최저입찰가격은 협상대상자로 선정된 업체의 입찰가격 중 최저가격으로 한다.

3.3.4.4 협상기준과 내용

3.3.4.4.1 협상대상자가 제안한 과업내용, 이행일정 등의 제안서 내용을 대상으로 협상하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있다.

3.3.4.5 협상절차

3.3.4.5.1 우선협상대상자가 협상내용에 합의할 경우 차순위 협상대상자와 협상을 생략한다.

3.3.4.5.2 우선협상대상자와의 협상이 결렬되면 동일한 기준과 절차에 따라 차순위 협상대상자와 협상을 실시하고, 이 경우에도 협상이 결렬되면 순차적으로 차순위 협상대상자와 협상을 실시한다.

3.3.4.5.3 선정된 사업자는 사업추진, 품질보증, 모든 협력사업자 관리 등의 전체적 사업관리에 대한 권한 및 책임을 가진다.

3.3.5 입찰제안서의 효력

3.3.5.1 입찰제안서의 내용은 제안사가 사업자로 선정된 후 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시한 경우는 계약서 사항이 우선한다.

3.3.5.2 정부의 조치 또는 전산화추진계획의 변경으로 본 입찰제안서의 일부 또는 전부가 변경되거나 취소되는 경우에도 제안사는 이의를 제기하지 못한다.

3.3.5.3 기상청이 필요시 제안사에 대하여 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 입찰제안서와 동일한 효력을 갖는다.

4. 기타사항

4.1 용역수행 일반지침

4.1.1 일반적인 사항

4.1.1.1 용역수행업체는 해당 과업의 추진 목적과 방향을 충분히 이해하여 기상청이 의도하는 방향에 맞게 개발·운영한다.

4.1.1.2 본 용역은 □기상청□이 지명하는 담당공무원의 지시 감독하에 수행한다.

4.1.1.3 본 규격서 내용 이외에 추가로 발생하는 업무에 대한 비용은 계약대상자의 부담으로 한다.

4.1.1.4 용역내용의 변경 또는 보완 등을 포함하여 용역규격서에 명기되지 아니한 사항에 대해서는 상호 협의하여 결정하며, 협의가 이루어지지 않은 사항은 기상청 의견에 따라야 한다.

4.1.2 용역 진행사항

4.1.2.1 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 산출내역서, 용역수행계획서, 용역책임자와 참여기술자의 이력서, 서약서 등이 포함된 착수계를 제출, 기상청의 승인을 얻어야 한다.

4.1.2.2 계약상대자는 본 사업수행에 필요한 예정공정표, 추진조직표, 참여자 명단 및 보안각서, 투입장비, 세부과업 수행계획서 등 과업에 필요한 제반서류를 계약 체결 후 10일 이내에 제출해야 한다.

4.1.2.3 본 용역은 용역규격서에 의거 수행해야 하며, 용역의 예정계획에 의거 1주 단위로 용역진행 실적과 계획을 매주 금요일에, 월 단위로 전월까지의 추진상황 및 금월 추진계획을 익월 5일까지 서면으로 제출해야 하고, 본 규격서에 명시되지 않은 사항이라도 과업 목적의 성실한 달성을 위하여 필요한 사항은 감독관의 지시에 따라 보완해야 한다.

4.1.2.4 용역 수행 과정에서 □기상청□과 □계약상대자□ 쌍방간의 계약서 적용에 대한 이견이 있을 경우의 제안요청서를 토대로 □기상청□의 의견이 우선한다.

4.1.2.5 다음과 같은 사항에 대하여 □계약상대자□ 는 □기상청□ 과 협의하고 담당자의 지시에 따른다.

4.1.2.5.1 제안요청서에 명시된 과업내용 및 범위를 변경해야 할 사항

4.1.2.5.2 제안요청서에 명시되지 않은 사항 중에서 추가로 지시하는 사항

4.1.2.5.3 계약상대자의 단독 결정이 곤란한 사항

4.1.2.6 □계약상대자□는 하도급을 시행 할 수 없다. 다만, 용역에 필요한 신기술 적용 및 활용을 위하여 타 전문기관을 활용시 사전에 □기상청□의 승인을 득 해야 한다.

4.1.2.7 □계약상대자□는 이 용역을 수행함에 있어, 기상청 사전 승인을 득한 기준 소요인력으로 사업을 시행해야 하며, 사업수행에 소요되는 장비·용품 일체는 용역 사업자가 확보하여 사용한다.

4.1.2.8 참여기술진은 사업완료 전 기상청의 승인이 없는 한 기본적으로 변동될 수  없고, 만일 불가피한 경우에는 사전에 기상청의 승인을 얻은 후 변경할 수 있다. 그러나 기술진의 변경으로 인해 추진일정의 늦어짐, 정상서비스 후에 발생하는 유형·무형의 기상청 피해에 대하여는 계약상대자가 손해보상을 해야 한다.

4.1.2.9 용역수행자는 과업이 완료되기 1주전에 완료보고서의 초안을 기상청에 제출하여 심의를 받아야 한다.

4.1.2.10 과업 목적을 달성하기 위하여 필요한 사항이나 본 제안요청서에 누락된 경미한 사항은 용역수행자 부담으로 시행해야 한다.

4.1.3 공정보고 및 성과보고 방법

4.1.3.1 공정은 매월 정기보고시 지정양식(□기상청□과 협의)에 의거 담당자에게 제출해야 한다.

4.1.3.2 보고는 착수, 중간, 완료를 기준으로 실시하며, 실시시기 및 횟수는 담당자의 요구에 따라야 하며 필요시는 별도의 보고회를 개최할 수 있다.

4.1.3.3 착수보고 : 계약일로부터 7일 이내 과업수행계획서, 용역책임자와 참여 기술자의 이력서, 산출내역서, 보안서류, 서약서, 교육계획서 서류를 제출해야 한다.

4.1.3.4 중간보고 : 계약기간 중 1회 이상 기상청이 주관하는 자문회의에서 중간보고 및 시연을 실시하고 보완해야하나, 필요시 기상청과 협의하여 생략할 수 있다.

4.1.3.5 완료보고 및 시연회 : 사업최종완료일 7일 내에 기상청이 지정하는 장소에서 완료보고 및 시연회를 시행한다.

4.1.3.6 담당자는 □계약상대자□의 보고 시 필요사항을 시정 지시할 수 있다.

4.1.3.7 모든 보고회의 경비는 계약상대자가 부담한다.

4.1.4 검사 및 검수

4.1.4.1 용역수행자는 기상청이 지정한 감독공무원 입회 하에 기능 및 성능의 충족 여부를 중점 시험하고, 본 규격서의 정해진 모든 계약 이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서(이하 □검사□라 한다)를 제출해야한다.

4.1.4.2 기상청은 용역수행자로부터 검사 요청을 접수한 날부터 14일 이내에 검사를 완료한다.

4.1.4.3 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사 시에는 계약상대자가 입회해야 하고, 이에 소요되는 일체의 비용을 계약상대자가 부담해야 한다.

4.1.5 성과품의 소유

4.1.5.1 용역수행시 발생한 모든 산출물과 직접경비로 취득한 장비 및 기술자료의 소유권, 사용권 등은 기상청에 귀속하며, 제출한 보고서의 내용을 기상청의 동의 없이 제3자에게 양도하거나 사용케 할 수 없으며 개발완료시 □기상청□ 에게 정리 제출해야 한다.

4.1.5.2 S/W개발 시 사용된 언어 및 TOOLS 등을 명확히 하고, 이미 개발 완료된 다른 S/W의 컴퓨터 프로그램 저작권을 침해하지 않아야 한다.

4.1.5.3 개발에 사용된 S/W의 소스코드를 Pilot 시스템과 함께 제공해야 한다.

4.1.6 납품일정 및 형태

4.1.6.1 납품일정 : 계약일로부터 80일 이내에 납품해야 한다.

4.1.6.2 납품형태 : 계약상대자는 납품 시, 다음과 같은 최종산출물을 작성하여 기상청에 제출해야 한다.

4.1.6.2.1 시스템 구성도

4.1.6.2.2 제공되는 SW 및 목록

4.1.6.2.3 개발완료 보고서

4.1.6.2.4 개발완료된 Pilot 시스템

4.1.6.2.5 기타 최종 산출물

4.1.6.3 모든 자료 제출 시 전산화된 파일형태가 가능한 것은 출력물과 함께 CD로 각각 2부씩 제출한다.

4.1.7 유지보수

4.1.7.1 무상유지보수는 개발, 설치, 운영 등 관련된 모든 것을 포함한다.

4.1.7.2 유지보수 대상은 기존에 구축·개발된 프로그램의 지속적인 유지보수와 시스템 구축 시 개발된 프로그램, 제공된 응용소프트웨어에 대한 문제가 발생되었을 경우에 실시된다.

4.1.7.3 무상유지보수 기간은 검사일로부터 1년으로 한다.

4.1.8 대금 지불

4.1.8.1 대금지불은 검사완료 후 잔금을 지불한다.

5. 행정사항

가. 규격서 인터넷 게재기간 : 2005. 9. 8 - 2005. 9. 15

나. 견적서 및 제안서 제출기한 : 2005. 9.15. 18:00

다. 규격에 관한 문의 : 정보화담당관실 서동일(02-834-6248)

라. 제안서 제출 : 정보화담당관실(팩스 02-836-6249)

마. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 강광현(전화 02-835-3941)

바. 견적서 제출 : 총무과 강광현(팩스 02-835-3942)

사. 계약자 결정

- 제안서 평가에 합격한 업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로  결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

(별첨 1)

『웹 기반 FAS Pilot 시스템개발』입찰(제안)서 기술평가 기준

1. 평가방법

가. 전문가 5인 이상을 기술평가위원으로 위촉하여 기술평가기준에 의거 실시

나. 아래의 세부평가기준 및 배점에 따라 공정성, 객관성 유지

- 일반부문(10%)

- 기술부문(50%)

- 사업관리부문(25%)

- 지원부문(15%)

2. 세부 평가 기준 및 배점

구 분	세부 평가 항목	배점 한도
일반부문 (10점)	o 입찰서 작성형식의 준수 및 내용의 충실도	3
	o 개발대상업무 및 제안요청내용 이해도	3
	o 관련분야 사업실적 및 유사분야 적용 경험	4
기술부문 (50점)	o 개발대상 내용의 구체적 기술구현	10
	o 시스템 구성, 기능 및 성능 요구의 충족도	10
	o 어플리케이션의 활용도, 보안성, 안정성 여부	10
	o 제안사의 기 확보된 기술의 우수성	10
	o 관련 기술 구축사례	10
사업관리 부문 (25점)	o 프로젝트 관리방안	8
	o 일정계획의 적정성	8
	o 수행조직 및 업무분장	4
	o 실제 투입인력의 기술수준 및 투입인원의 수	5
지원부문 (15점)	o 시험운영 방안	4
	o 교육지원 요건	4
	o 기술지원 및 유지보수 요건	7
합 계		100점