과 업 지 시 서

기후감시자료처리시스템 유지보수용역

2005. 11.

기상청

기후국 기후정책과

과 업 지 시 서

기후국이 보유하고 있는 □붙임자료1□ 목록의 장비(이하 □장비□라 한다.)에 관한 수시 정비점검보수 유지관리 및 고장 시 수리 등(이하 □보수□라 한다.)에 관한 업무에 대하여 기상청 계약담당공무원(이하 □갑□이라 한다.)과 계약자(이하 □을□이라 한다.)간에 계약을 체결함에 있어 아래 사항을 계약조건으로 한다.

제 1조(총칙)

□을□은 장비를 보수함에 있어 이에 필요한 기술과 인력, 기구, 기기 및 재료 등을 □을□의 부담으로 하여 본 계약서에서 정하는 바에 따라 장비가 항상 정상가동 되도록 보수를 실시하여 기상업무 수행에 지장이 없도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

제 2조(대금지급방법)

① □갑□은 □을□의 정비보수사항을 감독하기 위하여 감독공무원(이하 □검사공무원□이라 한다.)을 지정할 수 있다.

② □을□은 정비보수에 대하여 □갑□ 또는 검사공무원의 지시와 감독에 따라 장비를 보수하여야 하며 검사공무원의 지시를 어겨서 장비의 정상 가동이 이루어지지 아니하거나 사고가 발생하였을 경우에는 그것은 모두 □을□의 책임으로 한다.

③ □갑□은 매월의 정비보수에 대한 대가를 계약금액 범위에서 매월 지급하되 최종월분은 계약금액에서 매월 지급액의 누계액을 차감한 금액으로 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 매월 지급액은 익월 초에 지급하되 최종월분이 12월분일 경우에는 그 달의 말일 전에 지급한다.

⑤ □을□은 보수에 대한 대가를 청구하고자 할 경우에는 검사공무원에게 장비 점검일지를 제출하여 청구한다.

제 3조(계약기간의 변경)

① □갑□은 필요하다고 인정할 경우 □을□과 협의하여 본 계약의 계약 조건을 변경하지 아니한 상태에서 계약기간을 연장하거나 계약기간 중이라도 계약기간을 단축 또는 조정할 수 있으며 □을□은 □갑□의 결정에 이의를 제기 할 수 없다.

제 4조(정비보수 의무)

① □을□은 □장비□의 운용을 양호한 상태로 유지하기 위하여 정기보수와 긴급보수로 구분하여 보수를 하여야 한다.

가. □을□은 장비의 고장을 미연에 방지하기 위하여 고장 예방차원에서 매월1회 이상 정비보수 대상지역에 직접 내방하여 정기적으로 보수를 실시한 후 점검보고서를 검사공무원에게 제출하여야 한다.

나. □을□은 장비의 비정상 상태 및 비정상 상태가 예견되어 □갑□ 또는 검사공무원의 요구가 있을 경우 긴급히 보수를 실시하여야 한다.

② □갑□은 □을□이 정비보수를 원활히 수행할 수 있도록 기상청 내 출입 및 제반 시설이용의 편의를 제공하여야 한다.

③ □을□ 또는 □을□의 기상청에 방문하거나 작업을 하고자 할 경우에는 출입증을 반드시 교부받아 패용하여야 한다.

④ □을□은 정비보수를 위하여 기상청에 출입시키고자 하는 □을□의 직원인적 사항을 검사공무원에게 사전에 통보하여야 하며 인적사항이 통보되지 아니한 자가 □을□에 의하여 정비보수에 참여하여 사고가 발생된 경우에 그 일체의 문제는 □을□의 책임으로 한다.

⑤ □을□ 또는 그의 직원이 정비보수를 실시하고자 하는 경우에는 □갑□ 또는 검사공무원을 입회시켜 장비보수내역을 구체적으로 설명하고 검사공무원이 제시하는 소정양식에 의거 그 내역을 구체적으로 소명할 수 있는 근거를 제시하여 확인 받아야 한다.

⑥ □을□이 장비보수를 함에 있어서는 □붙임자료2□의 정비보수 준수사항을 엄격히 준수하여야 한다.

제 5조(정비보수 이행)

① □을□은 언제나 □갑□의 정비보수요구를 접수할 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 하며 □갑□의 정비보수요구 통보를 접수치 못하게 된 상황은 □을□ 책임으로 한다.

② □을□은 □갑□의 보수요구를 받은 시각으로부터 2시간이내, 정비보수에 필요한 인력, 기기, 재료 등을 보수대상 장비 설치장소에 도착시켜 정비 보수에 임하되 장비의 정상적인 운용이 가능하도록 정비보수를 완료하고 제4조 제5항의 의무를 성실히 이행하여야 하며, 도착시간 초과시 □갑□은 정비보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당 월 보수 대가의 1/720의 금액을 그 달의 월보수 대가 지급 시 차감하여 지급하며 이 경우 □을□은 이의를 제기할 수 없다.

③ □을□은 정비보수 착수시간으로부터 3시간 이내에 장비의 정상작동을 시키지 못하였을 경우에 □갑□은 정비보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당 월 보수 대가의 1/720의 금액을 그 달의 월 보수 대가 지급 시 차감하여 지급하며 이 경우 □을□은 이의를 제기할 수 없다.

④ 정비보수 완료 후 24시간 이내에 동일한 고장이 발생하였을 때는 최초 고장 통보 요청 시각부터 계속된 고장으로 간주하여 제3항의 규정을 적용한다.

⑤ □장비□에 관련된 새로운 기술 및 사용법이 변경되었을 경우 □을□은 즉시 그 사실을 □갑□에게 교육차원에서 인지시켜야 하며 □갑□이 □장비□를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원, 제공하여야 한다.

⑥ □을□은 기존에 구축·개발된 동시스템 관련 프로그램(기후정보변화센터)도 정상 작동되도록 유지보수를 하여야 하며 장비와 연계된 안면도 또는 자료를 송수신하는 타 시스템의 프로그램 수정시 기술력을 지원하여 자료 및 장비가 정상적으로 운영되도록 한다.

제 6조(면책사항)

① 다음 각 호 1의 사유로 인한 장비보수이 부품비는 □갑□이 부담한다.

가. □갑□의 사용상 고의나 중대한 과실에 의한 고장이 발생한 경우

나. 천재지변 및 □을□의 책임이 아닌 화재, 기타 이에 준하는 사고발생의 경우

다. □을□이 공급하지 아니한 주변기기에 의한 장애 발생 시

라. 장비보수의 부품비가 일십만원(100,000원) 이상인 경우

제 7조(장비의 이전)

계약기간 중 □갑□의 사정으로 인하여 장비를 이전 할 필요성이 발생되었을 경우 □갑□은 이를 서면으로 □을□에게 통보하여야 하며 □을□은 동 장비의 이전에 적극 협조하되 장비 이전에 필요한 비용은 □갑□의 부담으로 한다.

제 8조(장비의 증감)

① □갑□은 계약 기간 중 장비의 수량을 증감시킬 필요성이 있을 경우 이 계약과 동일한 조건으로 장비 내역에 추가 또는 삭감할 수 있으며, 정비 보수료는 변경 시행일로부터 일할 계산 방식에 의하여 가감 지급한다.

② 장비의 증가로 인하여 계약금액이 상향조정될 경우 □을□은 제 14조의 규정에 의한 계약보증금을 추가로 납부하여야 한다.

제 9조(보수장비 및 인력확보)

"을□은 장비의 정상운영에 필요한 재료 및 고급 인력 장비 등을 항시 확보하여야 하며 이를 이행치 아니함으로써 3일 이상 장비의 정상 운영이 이루어지지 아니할 경우에는 제 5조 제 3항의 규정에 불구하고 그 정상운영이 이루어지지 아니한 매1일에 대하여 계약금액을 계약기간으로 나눈 금액을 장비보수 대가 지급액 중에서 차감하여 지급하며 □을□은 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

제 10조(정리의무)

□을□은 정비보수 후 주변 정리정돈을 철저히 하여야 하며 장비보수 과정에서 발생된 잔재나 부설물은 □갑□ 또는 검사공무원의 지시에 따라 □을□의 책임 하에 처리한다. 다만, □갑□ 또는 검사공무원이 필요하다고 인정하는 부품이나 발생품은 □갑□에게 인계하여야 한다.

제 11조(종업원에 대한 책임)

① □을□은 그가 고용하는 직원의 신원에 대하여 책임을 지며 기상청 내 근무 중 음주, 도박, 풍기 문란 등 공서 양속에 반하는 행동을 하지 않도록 필요한 조치를 취할 책임이 있다.

② □을□은 그가 고용하는 사람이 기상청의 시설 장비 등에 위해한 행동을 함으로써 발생되는 일체의 사고에 대하여 민,형사상 책임이 있다.

제 12조(업무감독 및 금지사항)

① □을□은 그의 직원이 업무를 수행함에 있어 □갑□ 또는 검사공무원의 지시감독 사항이 있을 경우에는 이에 따르도록 정비보수 인력을 관리 감독하여야 하며, 다음의 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

가. 기상청 또는 기상청과 관련된 업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

나. 정비보수 업무이외의 업무분야를 간섭하는 행위

다. 사전 허가 없이 출입금지 구역에 출입하는 행위

라. 청사 내에서 소란한 언행을 하는 행위

마. 청사 내에서 타인의 재화나 물품, 문서, 정보 등을 절취하거나 또는 이를 습득하였을

경우 □갑□에게 신고하지 않은 행위

바. 청사 내에서 생산하거나 생산하고자 하는 내용을 외부에 유출하는 행위

사. 청사 내에서 도박, 풍기 문란 등 공서 양속에 위반되는 행위나 화재 등 안전사고를 방치

유발하는 행위

아. 기타 □갑□ 또는 검사공무원이 구두 또는 문서로서 금지하거나 지시하는 사항을 위반하는

행위

제 13조(채권양도 및 하도급의 금지)

□을□은 이 계약으로 인하여 □갑□으로부터 존재하는 확정 또는 미확정 채권을 타인에게 양도하거나 □갑□의 승낙없이 정비보수업무를 타에 하도급 또는 위탁하여 시행 할 수 없다.

제 14조(계약보증금)

① □을□은 계약체결 전에 계약금액의 100분의 10이상에 해당하는 금액을 계약보증금으로 □갑□에게 납부하여야 한다.

② □을□이 계약보증금을 보증보험증권 등으로 납부하고자 할 경우에는 다음 각호의 요건이 충족된 것으로 제출하여야 한다.

가. 피보증인의 명의가 기상청일 것

나. 보증보험기간이 계약기간의 개시일 이전부터 계약종료 후 60일 이상일 것

다. 보증보험증권 등에 기재된 내용이 □을□의 의무이행과 동일한 내용을 보증하는 것일 것

라. 보증보험보통약관에 규정된 면책 사유에도 불구하고 계약보증금을 국고에 귀속시켜야 할

특약조항이 있을 것

제 15조(계약 해지 및 해제)

① □갑□, □을□ 쌍방 중 어느 일방이 계약을 해제 또는 해지하고자 할 때에는 30일 이전에 상대방에게 그 사유를 통지하여야 하며, 이때 제 12조의 규정에 해당하는 경우를 제외하고는 귀책사유를 가지는 자가 배상책임을 진다.

② □을□ 또는 그의 직원이 다음 각 호의 1에 해당한다고 □갑□이 판단할 때에는 □갑□은 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해제 또는 해지할 수 있으며 이 경우 □갑□은 □을□에 대하여 일체의 배상 책임을 지지 아니한다.

가. 국가기밀을 누설하였거나 공무처리를 방해 또는 지연케 하는 행위나 청사내의 문서 또는          물품을  □갑□의 승인 없이 반출 또는 훼손하였을 때

나. 이적행위를 행하였거나 행할 상당한 우려가 있을 때

다. 고의 또는 과실로 선량한 관리자로서의 주의를 태만히 하여 기상청의 시설장비를

손괴하였거나 중대한 사고를 야기하였을 때

라. 제 12조의 금지규정을 위반하여 □갑□으로부터 시정요구를 받았음에도 불구하고 이를

시정하지 않았을 때

마. □을□ 또는 그의 직원이 태업, 파업 등 단체행동으로 정비보수업무를 더 이상

수행시킬 수 없다고 판단되었을 때

바. □을□이 본 계약조항이나 계약조건 등의 계약내용을 위반 또는 불이행하거나 정비보수용역

도급업체로서 부적당하다고 □갑□이 인정할 만한 상당한 사유가 발생하였을 때

사. □을□이 계약사항을 이행할 기술, 자본 등의 능력이 없어 계약의 효력을 계속

유지시킬 수 없다고 □갑□이 판단하였을 때

③ 제 2항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 때에는 □을□은 그 후에 □갑□ 또는 검사공무원이 정비보수업무를 원만히 수행할 수 있도록 당시의 상황을 명확히 인계하거나 설명을 하는 등 필요한 조치를 취할 의무가 있다.

④ □갑□은 이 계약의 해지 또는 해제유무에 불구하고 정당한 사유가 있다고 인정 될 경우에는 □을□이 기상청 내에 반입할 물품에 대하여 외부에 반출을 제한하거나 강제적으로 반출을 명할 수 있으며 □갑□의 반출요구가 있는 날로부터 10일 이내에 필요한 조치를 취하지 아니할 경우 □갑□은 일방적으로 동 물품을 폐기처리 하거나 □갑□의 소유 하에 □갑□이 임의 처분 등 필요한 조치하여도 □을□은 이에 대한 이의를 제기 할 수 없다.

⑤ □을□이 장비보수를 위하여 이미 투입된 재료 등 재화를 계약의 해제 또는 해지에 불구하고 □갑□의 소유로 함은 물론 □을□의 불이익처분을 이유로 장비의 정상 가동에 지장을 주는 행위를 하였을 경우 □을□은 손해 배상 책임이 있다.

제 16조(손해배상 책임)

다음 각 호의 1에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 □을□은 □갑□의 요구하는 바에 따라 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.

1. □을□ 또는 그의 직원의 귀책사유로 인하여 □갑□의 건물 또는 시설, 재산, 문서 등에 손상을

입혔을 때

2. □을□ 또는 그의 직원의 귀책사유로 인하여 청사 내에 있는 사람들에게 상해 등의 피해를

입혔을 때

3. □을□ 또는 그의 직원이 □갑□의 소유 및 관리하에 있는 물품 또는 □갑□으로부터 대여 받은

물품 등을 망실 또는 훼손하였거나 편취하였을 때

제 17조(민형사 책임)

□을□ 또는 그의 직원은 기상청으로부터 습득된 유무형의 물질을 외부에 반출, 누설하여서는 안되며, 이를 어길 경우에는 민형사상 책임을 진다.

제 18조(감액 환수)

① □갑□은 계약체결 후 □을□ 귀책사유로 각종 계약조건을 위반하였을 경우 □갑□의 감액 또는 환불요구에 □을□은 이의 없이 승낙하여야 하낟.

② 이 계약의 제반 계약조건이나 또는 금액의 산출 및 대금지급의 잘못이 발견되어 이를 정정하거나 환수할 필요가 있다고 □갑□이 인정하는 경우 □을□은 이 계약의 계약기간 내에는 물론 계약기간 만료 후에라도 착오대금의 환불 등 □갑□의 정정 요구사항에 대하여 지체없이 응하여야 한다.

제 19조(업무지시)

□갑□ 또는 검사공무원은 정비보수업무에 대하여 □을□ 또는 그의 직원에 대하여 통상적이거나 긴급한 사항에 대하여 구두로 업무범위나 내용을 명할 수 있으며 □을□ 또는 그의 직원은 이를 소정양식에 기록 유지하고 성실히 수행하여야 한다.

제 20조(입찰제안서 작성)

① 입찰제안서 본문은 간단하고 명료한 표현으로 제안내용을 작성하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

② □을□은 본 과업지시서의 각 항목마다 반드시 □예(Yes)","아니오(No)"로 명확하게 표기하고, 기술요구에 관련된 항목은 이를 확인할 수 있도록 지시 부호를 명시하여야 한다.

③ 입찰제안서는 표지에 원본이라고 표시된 원본 1부와 원본이 포함된 CD 1장을 입찰시 제출하여야 하며, 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

④ 입찰제안서 작성시 □을□은 다음 각 호에 해당하는 내용이 들어가도록 작성한다.

가. 회사소개, 조직 및 인원현황, 최근 3년간 주요사업내용이 포함된 제안사 소개

나. 최근 3년간 유지보수 내역과 이에 대한 증빙자료

다. 유지보수기간동안의 장비유지보수 지원 방안에 대한 내용

라. 장비유지보수를 위해 투입 인원 및 유지보수요원의 기술자격과 이력

제 21조(입찰제안서 평가)

① 입찰제안서의 평가는 기상청이 제시한 □붙임자료 3□과 같은 평가기준으로 실시한다.

② 입찰제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체 중에서 기술적격업체를 선정하며, 평가 결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

제 22조(계약조항의 해석)

① 이 계약 각 조항의 해석에 의문이 있을 때에는 □갑□과 □을□은 상호 협의에 의하여 정하되 협의가 성립되지 않았을 때에는 □갑□의 해석하는 바에 의한다.

② 이 계약 해석의 우선 순위는 계약서, 과업지시서, 계약 일반조건 순으로 한다.

제 23조(일반규정)

본 계약에 관한 소송의 관할은 □갑□의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

붙임자료1

□ 기후감시자료처리시스템 정비보수 대상 품목

가. 하드웨어부분

(1) 기후감시자료처리시스템 및 DB 시스템

분 류	Part No.	사 양	수 량
System	DA-62BAA-EA H7906-A9 3R-A0527-AA KZPCM-DA 3X-DE600-AA KN610-BB TLZ10-LB SN-VRQP1-24 SN-PBXGK-BB SN-LKQ47-BK	ES40 667MHz 3GB MEM 6 I/O 730 Watt Power Supply 18.2 GB Disk 2-PORT SCSI & 10/100 NIC Fast Ethernet NIC ADDITIONAL CPU 12/24 DAT 21" MONITOR SYNERGY II VGA KOREAN KEYBOARD	1 1 1 1 2 3 1 1 1 1
Storage	DS-SWXRA-MC 234453-001 DS-RZ1FB-VW DS-BA35X-HH DSS-BA35X-HE BA36R-RC	RA 8000 Single Controller 7 Port FC HUB 36 GB, ULTRA-WIDE, 7200rpm 180 Watt Power Supply BA370 AC input Box SW SHELF KIT	1 1 14 3 1 3

(2) 자료처리 및 S/W 개발시스템

분 류	Part No.	사 양	수 량
System	DA-62BAA-DA DS-RZ1EA-VW BA36R-RC DS-BA35X-HH DE500-BA KN610-BB TLZ10-LB KZPBA-CA KZPAC-CA SN-VRQP1-24 SN-PBXGK-BB SN-LKQ47-BK	ES40 667MHz 1GB MEM 6 I/O "18.2 GB, Ultra-wide, 7200 rpm" SW SHELF KIT 180W POWER SUPPLY FAST ETHERNET NIC ADDITIONAL CPU 12/24 DAT SCSI HOST CONTROLLER 3 CHAANEL RAID CONTROLLER "21"" MONITOR" SYNERGY II VGA KOREAN KEYBOARD	1 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

나. 소프트웨어부분

분 류	모듈 / 컨텐츠	단위 설명
DBLoad module	ghg(온실기체) DBL sonde DBL Total Ozone DBL umkehr DBL UV biometer(자외선) DBL UV-brewer(유해자외선) DBL 위성자료 DBL 부이(buoy) DBL 복사 DBL 대기질 DBL 썬포토메타 DBL aethalometrer(블랙카본) DBL Nephalometer(대기산란계) DBL 성분 분석자료(rkdtn, 부유분진) DBL acidrain(산성비) DBL	데이터 유형별 DBLoad 모듈로 구성되며 Data processing module로 생성된 Data를 Informix DB Server의 각 해당 table에 Load함.
Data Processing module	ghg(온실기체) DPR sonde DPR Total Ozone DPR umkehr DPR UV biometer(자외선) DPR UV-brewer(유해자외선) DPR 위성자료 DPR 부이(buoy) DPR 복사 DPR 대기질 DPR 썬포토메타 DPR aethalometrer(블랙카본) DPR Nephalometer(대기산란계) DPR 성분 분석자료(rkdtn, 부유분진) DPR acidrain(산성비) DPR	유형별 원본 데이터를 DBLoad하기 위한 데이터로 파싱하고 가공하는 기능을 가진 모듈들 임.
Web site contents	온실기체 - 복사 오존 - 오전전량/연직오존분포/위성 자외선 - Brewer/UV-Biometer 산성비 - 안면도/고산/울진/울릉도 대기질 -기체상물질/에어러솔블랙카본/ 대기혼탁도/입자산란도 태양복사 - 복사 위성 - Earth Probe, Adeos,, Meteor3, Nimbus7	구성된 유형별 데이터를 웹페이지로 보여주며 선택된 날짜에 그래프 형태로 데이터를 표출 함.
Web ActiveX control module	kpBlock(block graph) ocx kpColor(clolr cotouring) ocx kpGraLine(singleLine graph) ocx kpGra2Line(doubleLine graph) ocx kpUmkehr(log-scale graph) ocx authenticate module	웹페이지와 동적 연동을 위한 인증모듈을 적용하며 유형별 그래프 표출포맷으로 해당 컨텐츠를 제공함.
CCIC Web site contents	contents- 센터소개/ 기후변화과학/ 기후감시/ 협약및대책/기후변화연구/자료실/기후변화교실/ 기후커뮤니티 자료실자료-온실기체/오존/자외선/산성비/대기질/ 태양복사 유지보수기간중 변경된 컨텐츠	구성된 유형별 데이터를 웹페이지로 보여주며 자료실의 선택자료를 표출 함.

붙임자료2

정비보수 준수 사항

1. 계약자는 연중무휴(365일) 정상운영이 가능할 수 있도록 정규근무시간 이외에도 보수 지원을 하여야 하며,  다음의 각 호의 사항을 특히 철저히 수행하여야 한다.

가. 지구대기감시자료 DB자료의 수집, 수정, 편집 기능 점검 및 관리

나. 처리시스템(데이터처리 모듈, 그래픽표출 모듈)의 운영상황 정기 점검 및 개선

다. 기후변화정보센터 웹 표출 자료의 정상 작동 점검 및 개선

2. 계약자는 정기점검을 실시함에 있어 □장비□에 대하여 다음의 각 호의 사항을 철저히 수행하여야 한다.

가. 유지보수기간 동안 정기 또는 긴급 장애에 대한 장비점검 및 조치사항에 대한 점검일지를 기상청에 제출하고 담당자의 확인을 득한다.

나. Blower 및 fliter가 부착되어 있는 장비는 진공청소기나 먼지제거기, 크리너 등으로 청소를 필히 하여야 한다.

다. 각 장비의 연결 콘넥터 및 게이블에 대한 접속상태 확인 및 청소를 필히 하여야 한다.

라. 모니터용 CRT 등의 고압부분에 대하여 접속상태 확인 및 청소를 필히 하여야 한다.

마. 각종 장비의 하드웨어 및 소프트웨어에 의한 작동상태 및 선로 상태 점검을 필히 하여야 한다.

바. 정기 점검 시 마모 또는 노후로 인하여 장애 발생이 우려되는 장비에 대하여는 특별히 세밀한 점검을 실시하여 장애발생이 없도록 조치하여야 하며, 교체 또는 보수가 필요한 부품에 대하여 그 내용과 일정 등을 □갑□에게 사전에 통보하여야 한다.

사. 정비보수기간에 시스템의 장애발생시 시스템의 원활한 운용을 위해 본장비의 제작사와 긴밀한 계약으로 업무와 연속성을 갖도록 해야 한다.

아. 장애대처, 시스템백업, 백업대상, 백업방법, 백업보존, 백업미디어 등에 대한 조치를 강구 및 그 해결책을 제공해야 한다.

자. 각종 유지보수장비가 보안 사항에 이상이 없도록 관리하며 보안 취약 부분이 예견될 시 즉시 점검 및 예방조치를 실시하고, 이 내용을 자세히 기록하여 담당자에게 보고한다.

차. 상기 이외의 정기점검 사항에 대하여는 필요시 검사공무원의 지시에 따라 이를 적극 이행하여야 한다.

붙임자료3

제 안 서  평 가 표

□ 사업명 : 기후감시자료처리시스템 유지보수 용역

구 분	세부 평가 항목	배점 한도	평가점수
일반부문 (10점)	o 입찰서 작성형식 준수 및 내용의 충실도	3
	o 유지보수 업무 및 제안 요청 내용 이해도	3
	o 관련분야 사업실적 및 유사분야 적용 경험	4
기술부문 (45점)	o 유지보수 구현 기술 수준	6
	o 시스템 구성 및 운영 프로그램 이해도	5
	o 향후 확장성을 고려한 기술 지원	6
	o 보안성, 안정성 여부	8
	o 유지보수 관련 기상업무 이해도	5
	o 장애 발생시 복구방안	9
	o 관리의 효율성(신속성, 신뢰성)	6
사업관리 부문 (25점)	o 실제 투입인력의 기술수준 및 투입인원의 수	7
	o 보수를 위한 투입 장비의 품질보증	6
	o 관리 일정 및 계획의 적정성	7
	o 수행 조직 및 업무분장 적정성	5
지원부문 (20점)	o 시스템 및 자료 백업 방안	7
	o 운영 관련 프로그램의 Upgrade	7
	o 협역업체 및 전문가 활용 계획	3
	o 기밀보안 및 비상대책	3
합 계		100점

의 견

평가위원	(서명)

◑ 행정사항

가. 규격서(과업지시서) 인터넷 게재기간 : 2005. 11. 15 - 11. 22

나. 견적서 및 제안서 제출기한 : 2005. 11. 22. 18:00

다. 과업에 관한 문의 : 기후정책과 김근현(전화 02-2181-0828)

라. 제안서 제출 : 기후정책과 김근현(전화 02-2181-0839)

마. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 조진현(전화 02-2181-0244)

바. 견적서 제출 : 총무과 조진현(팩스 02-835-3942)

사. 계약상대자 결정

- 제안서 평가에 합격한 업체 중에서 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개 업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개 업체중 낮은 견적 가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다. 단, 1개 업체만 견적서 제출시한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함