기상청 고시 제       호

「기상관측표준화법」 제12조제3항의 규정에 따라 기상관측자료의 원활한 교환을 위한 관측기관 사이의 통신 송․수신방식을 다음과 같이 고시합니다.

2006.   .   .

기상청장

기상관측자료의 교환을 위한 관측기관 사이의 통신 송ㆍ수신방식 고시

제1조(목적) 이 고시는 「기상관측표준화법」 제12조제3항의 규정에 따른 기상관측자료의 원활한 교환을 위한 관측기관 사이의 통신 송․수신방식을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 「기상관측표준화법」 및 동법 시행령, 「지상기상관측용 자동기상관측장비의 표준규격 고시」(기상청 고시 제2006-00호)(이하 “지상관측 표준규격 고시”라 한다)가 정하는 바에 따른다.

제3조(적용대상) 이 고시는 지상관측 표준규격 고시 제4조의 규정에 따른 장비일체를 적용대상으로 한다.

제4조(적용기준) 관측기관 사이의 통신 송ㆍ수신방식은 다음 각 호의 사항을 고려하여 규정하여야 한다.

1. 기존의 통신운영체제를 가능한 유지하면서 기상관측자료 수집․품질검사․분배의 일원화

2. 기상관측자료 수집․분배의 신속성 및 효율성

3. 기상관측자료 송ㆍ수신의 안정성 및 경제성

4. 관측기관의 기상관측자료 통합관리를 위한 통신운영체제 마련

제5조(기상관측자료의 구조) 기상관측자료의 구조는 지상관측 표준규격 고시 제10조의 규정에 따른 표준규격을 준수하여야 한다.

제6조(기상관측의 시각동기화) 기상관측자료의 원활한 송ㆍ수신을 위하여 기상관측의 시각동기화는 지상관측 표준규격 고시 제11조의 규정을 따라야 한다.

제7조(기상관측자료의 송․수신방식) ①관측기관이 기상관측자료의 공동활용을 위하여 관측소에서 관측된 기상관측자료를 기상정보시스템으로 송․수신하는 방식은 다음 각 호와 같다.

1. 기상관측자료 수집부가 있는 다른 관측기관은 보유 수집부를 기상정보시스템에 연계하여 기상관측자료를 송․수신한다.

2. 기상관측자료 수집부가 없는 다른 관측기관은 관측소에서 가까운 기상관서(기상청의 본청․지방청․기상대)를 활용하여 기상관측자료를 송신한다.

②다른 관측기관은 기상관측자료를 보유 수집부를 통한 직접 수신 또는 기상정보시스템에 접속하여 활용할 수 있다.

제8조(기상관측자료의 송․수신 구성도) 제7조의 규정에 따른 기상관측자료의 송․수신을 위한 통신운영시스템의 구성도는 별표와 같다.

제9조(기상관측자료의 관측 시간간격 및 통신 소요시간) ①기상관측자료의 관측 시간간격은 다음 각 호와 같다.

1. 유선통신망의 경우 1분을 권장하되 5분도 가능하다.

2. 무선통신망의 경우 10분을 권장하되 15분․30분․1시간도 가능하다.

②기상관측자료의 수집 소요시간은 다음 각 호와 같다.

1. 유선통신망의 경우에는 1분 이내로 한다.

2. 무선통신망의 경우에는 10분 이내로 한다.

부      칙

이 고시는 2006년 7월 1일부터 시행한다.

[별표]

기상관측자료의 송․수신 통신운영시스템의 구성도(제8조관련)