(계약자 결정과정)

1. 구매규격서 인터넷 게재기간 : 2006. 4. 14(금) ~ 2006. 4. 20(목)

2. 견적서 제출기한 : 2006. 4. 20. 18:00 (fax:02-835-3942)

3. 구매규격서에 관한 문의 : 디지털예보개발과 송병현(전화 02-2181-0598)

4. 견적 및 계약에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

5. 견적서 제출 : 총무과 황정철(fax:02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

디지털예보 웹서버용 S/W구매 규격서

1. 일반사항

1.1 개요

본 규격서는 기상청 디지털예보개발과의 Web디지털예보시스템 서버에 설치되어 안정적 서비스를 지원하는 WAS(Web Application Server) S/W의 규격사항을 정의한 것이다.

1.2 일반기술사항

1.2.1 웹 서비스 안정화 S/W는 다음과 같이 구성되어야 한다.

1.2.1.1 안정적 서비스 제공

- 사용자 수 증가에 의한 서비스 지연/다운이 없는 서비스를 제공하여야 한다.

- 업무 Application 장애시에도 자동복구(Applicaition 재기동)가 제공되어야 한다.

1.2.1.2 DB서버의 성능 보장

- DB에 접속하는 사용자를 적정한 관리를 통한 최적의 성능을 보장하여야 한다.

1.2.1.3 WAS(Web Application Server)의 성능 보장

- WAS서버의 CPU자원을 100% 활용하여 서버의 성능을 최대한 보장하여야 한다.

1.2.2 디지털예보 서비스 안정화용 S/W는 Unix 및 Linux 기반에서 동작하여야 한다.

2. 구성내용

2.1 웹 서비스 안정화 S/W

수량 :  8개(Linux CPU당 1개씩 8CPU에 장착)

3. 기술사항

3.1. 웹 서비스 안정화 S/W는 최신의 표준기술과 고신뢰성과 고성능 실행환경을 제공하는 Web 기반 S/W로서 다음과 같은 기능을 제공하여야 한다.

3.1.1. 최신 J2EE 기술 지원

3.1.2. 대규모 트랜잭션을 처리할 수 있는 TP-Monitor 기능 제공

(TP:Transaction Processor)

3.1.3. 개발언어 Java, C, COBOL 등을 반드시 지원

3.1.4. 멀티서버 운영을 위한 로드밸런스 기능 제공

3.1.5. SSL, HTTPS 등 표준 보안 인터페이스 제공

3.1.6. 프로세스 감시를 통한 자동복구 기능(Application 재기동)

3.1.7. Servlet 및 EJB 컴포넌트의 실시간 Deploy기능 제공

3.1.8. 단일 Management Console에서 다중 서버 관리 기능 제공

(Deploy, 기동/정지 등)

4. 기타사항

4.1 납품조건

4.1.1 납품기한은 물품 발주 후 10일 이내로 한다.

4.2 설치

4.2.1 계약상대자는 구매물품을 발주한 날로부터 10일 이내에 기상청이 지정한 곳에 S/W를 설치하여야 한다. 검수완료 전 소요되는 제반경비는 납품업체가 부담한다.

4.2.2 기상청은 S/W 설치 시작시부터 시험완료시까지 1명의 설치감독자를 현장에 배치하며, 이에 관련된 제반경비는 납품 업체가 부담한다.

4.2.4 납품업체는 웹 서비스 안정화 S/W 설치시 기존의 장비나 자료가 손상되는 경우 원상복구 하여야 하며, 이에 소요되는 일체의 경비를 납품업체가 부담한다.

4.3 매뉴얼

4.3.1 계약상대자는 본 구매물품에 필요한 매뉴얼을 책자로 각 1 부씩 제출하여야 한다.

4.4 교육

4.4.1 S/W 설치가 완벽하게 이루어진 이후 S/W 설치자는 1 주 이내의 기간으로 기상청 직원에 대해 웹 서비스 안정화 S/W의 기능 및 사용법을 상세하고 구체적인 내용의 교육을 실시하여야 한다.

4.4.2 S/W 운영사의 기능 및 사용법에 관하여 하자보증기간 동안 이메일, 전화, 팩스 등을 이용하여 납품업체에 문의할 수 있고, 납품업체는 이에 대해 적극 지원해야 한다.

4.5 검사

4.5.1 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

4.5.2 검사에 관련된 제반경비는 계약상대자가 부담한다.

4.6 하자이행보증

4.6.1 하자보증기간은 검사를 완료한 날로부터 1년이며 이 기간 내에 발생하는 하자에 대해서는 무상으로 보증을 하여야 한다.

4.7 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대해서는 기상청의 의견이 우선한다.