(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2006. 9. 26(화) - 2006.10.2.(월)

2. 제안서 및 견적서 제출기한 : 2006. 10. 2.(월) 18:00

3. 제안에 관한 문의 : 정보통신담당관실 박준천(전화 02-2181-0417)

4. 제안서 제출 : 정보통신담당관실 박준천(전화 02-2181-0417)

5. 견적(계약)에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

6. 견적서 제출 : 총무과 황정철(fax: 02-835-3942)

7. 계약자 결정 : 제안서 평가는 정보통신담당관실에서 하며,제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체 중에서

최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

단, 1개업체만 제안서를 만족하는 업체가 있는 경우에는  수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

유지보수용역 제안 요청서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
	1	선진형 방재기상정보시스템 유지보수용역		1

1. 일반사항

1.1 개 요

1.1.1 본 제안요청서는 기상청이 도입하여 운영하고 있는 선진형 방재기상정보시스템(Metsky)의 유지보수용역에 필요한 입찰요건을 정한 것이다.

2. 구성 및 과업 내용

2.1 과업지시서 업무범위

2.1.1 선진형 방재기상정보 시스템 유지보수 계약

특수조건 - 별첨 참조

2.2 대상 장비

2.2.1 선진형 방재기상정보시스템  1식 - 별첨(유지보수계약 목록) 참조

3. 입찰요건

3.1 입찰서 제출 유의사항

3.1.1 본 규격서에 대하여 입찰서 본문은 간단명료한 표현으로 제안사의 제안 내용을 표시할 수 있어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

3.1.2 제안사는 입찰서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 입찰서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

3.1.3 입찰서 제출은 기상청 제출용 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시), 사본 5부를 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 경우에는 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

3.1.4 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구 시 제안사는 추가자료를 제출하여야 하며, 필요시에는 기상청이 지정한 장소에서 제안 설명을 할 수 있다.(단, 설명필요 시 일정은 제안사별로 별도 통보)

3.1.5 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은  제안사의 부담으로 한다.

3.2 입찰서 구성 및 세부 작성요령

3.2.1 입찰서 구성

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

2. 회사 연혁

3. 회사 현황 및 매출액 추이

4. 조직도 및 인원 현황

5. 주요 사업 영역

Ⅱ. 관련 사업 구축 실적 및 구축 사례

1. 구축 실적

2. 구축 사례

Ⅲ. 제안 배경

1. 제안 목적과 범위

2. 구성 및 검토

Ⅳ. 제안 유지보수

1. 제안 유지보수 개요

2. 제안 유지보수 방법

(가) 유지보수 인원의 경력 및 자격증

(나) 예비부품 및 장비 보유량

(다) 지원 대책

3.2.2 입찰서 세부 작성요령

I.  제안사 소개

1. 회사 소개

(가) 제안사 소개를 기술

2. 회사 연혁

(가) 제안사의 주요연혁을 기술

3. 회사 현황 및 매출액 추이

(가) 현재의 사업 현황 기술

(나) 제안사의 자본금 등 기술

4. 조직 및 인원현황

(가) 제안사의 자본금 및 대표이사 명

(나) 제안사의 조직도 및 인원현황 제시

(다) 기술자의 기술자격증 보유 현황과 경력 등의 인적사항을 제시

(라) 사업 진행 중 위험요인별 관리 방안 제시

o 인력손실, 협력사 이탈, 의사결정지연 등

(마) 전문 업체 참여와 상호협력 방안

5. 주요사업영역

(가) 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

(나) 각 사업부문의 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부와 공공기관을

중심으로 기술

Ⅱ. 관련 사업 구축 실적 및 구축 사례

1. 구축 실적

(가) 유지보수를 위한 관련 구축 실적으로 기상기술업무 중심으로 구축한 사례가 있어야 하며, 이에 대한 증빙자료를 제출하여야 한다.

2. 구축 사례

(가)  구성도, 장비 수량 및 적용기술을 명시.

Ⅲ. 제안 배경

1. 제안목적과 범위

(가) 선진형 방재기상정보시스템을 구성하는 DB 서버 1대, 웹서비스 서버 2대, 웹서버 4대, 디스크 어레이 및 각종 응용프로그램 등에 대한 유지보수계약 사항을 기술

(나) 시스템의 장애발생에 대비한 적절한 백업/복구 방안 제시

2. 구성 및 검토

(가) 기상청 환경을 도식하고 유지보수를 위한 검토사항을 설명

Ⅳ. 제안 유지보수

1. 제안 유지보수 개요

(가) 효율적인 유지보수 방안을 제시

(나) 유지보수 절차 확립을 통한 시스템 신뢰 확보 방안 제시

(다) 유지 보수는 현장 서비스를 원칙으로 제시

2. 제안 유지보수 방법

(가) 유지보수 인원의 경력 및 자격증 제시

(나) 예비부품 및 장비의 목록과 관리방안 제시

(다) 시스템 장애 및 문제에 대한 체계적 관리 및 공동 해결능력과 종합유지보수 능력 제시

(라) 시스템 장애나 문제시 문제점 조기 분석 및 근원적 해결방안 제시

o 기상청 시스템 운영자의 초기문제 해결능력 및 교육 훈련 연계

(마) 시스템 운영 환경 변화에 따른 유지, 보수를 방안 제시

Ⅴ. 향후 지원 대책

1. 향후 유지보수관련 지원 대책을 제시

3.3 입찰서 심사 평가 기준

3.3.1 입찰서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 80점 이상인 업체를 기술적격업체로 선정하며, 평가결과와 점수는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

3.3.2 본 제안요청서에 포함되지 않은 제안사항을 기술한 경우에는 제안내용을 검토하여 가점을 부여 할 수도 있다.

3.3.3 입찰서의 내용은 명확한 용어를 사용하여야하며 “～를 제공할 수 있다”, “～이 가능하다”, “～을 고려하고 있다”등 모호한 표현은 불가능한 것으로 평가한다.

4. 제안서의 효력

4.1 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시의 계약조건의 일부로 간주 한다.

4.2 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

5. 기타사항

5.1 기타

5.1.1 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청의  의견이 우선 한다.

※  입찰서 심사 평가 기준표 참고(부록 1)

<부록 1> 입찰서 심사 평가 기준

구 분	세부평가항목	배점 한도	비 고
o 유지보수 계획부문 (15점)	o 입찰서 작성형식의 준수(遵守)정도 o 입찰서 내용의 명확도 o 유사분야 에서의 유지보수 경험 o 기상청 관련 유지보수 업무 이해의 정확도 o 유지보수 전략	15
o 유지보수 업무의 적합성 (50점)	o 계약특수조건의 만족도 o 유지보수 방법론 및 방안 - 이행방법 및 절차의 타당성 - 단종 기종 유지보수 방안 o 유지보수 능력의 충족성 o 주요 물품 예비 보유량	50
o 유지보수 관리부문 (20점)	o 경영상태 o 사업수행조직 -기술인원 및 A/S망 구축실태 o 관리 방법론 o 품질보증방안 - 서비스 수준 관리 o 위험관리 o 일정계획	20
o 유지보수 지원부문 (5점)	o 기밀보안 o 비상대책 o 향후지원대책	5
o 기타부문 (10점)	o 전문 업체 참여 및 상호협력 o 증빙 또는 기술능력 입증 할 수 있는 각종 자료의 만족도(기술지원 확약서, 지사 임대차계약서, 자격증 사본 등 사실 확인을 위한 보충자료의 제출여부)	10
합 계		100점

2006년도 선진형 방재기상정보 웹서비스 시스템 유지보수계약 대상 목록

1. 하드웨어

시스템 명	품 명	수량	제조사	용도	금액
DB 서버	xSeries445	1대	IBM	DB 서버	30,800,000
웹서비스 서버	xSeries335	4대	IBM	웹서버	35,200,000
웹서버	xSeries335	2대	IBM	웹서버	17,600,000
디스크 어레이	HyperStor1600SA-F	1대	아라리온	디스크 어레이	43,450,000
계	8대		127,050,000

2. 소프트웨어

소프트웨어명	품 명	수량	제조사	용도	금액
데이타베이스	Oracle RDBMS V9i	1식	Oracle	DB 용	6,600,000
WAS	JEUS@Enterprise 4.2	6식	Tmax	웹서비스	22,000,000
웹서버	WebtoB@Base 3.1.6	6식	Tmax	웹서비스	5,500,000
운영체제	REdHat Entwerprise Linux ES 웹서버용	6식	REdHat	웹서비스	5,280,000
운영체제	REdHat Entwerprise Linux ES DB 서버용	1식	REdHat	DB 서버용	880,000
응용 소프트웨어	방재기상정보시스템 응용프로그램	1식	-	방재기상업무 지원서비스	212,690,000
계	23식		252,950,000

3. 합계

품 명	수량	금액
하드웨어	8대	127,050,000
소프트웨어(개발비 포함)	21식	252,950,000
합 계		380,000,000

계약 특수 조건

기상청이 운영하고 있는 “선진형 방재기상정보시스템(Metsky) 정비보수계약 대상 목록” 의 모든 하드웨어 및 소프트웨어(이하 “장비”라 한다.)에 관한 수시 정비점검보수 유지관리 및 고장 시 수리 등(이하 “보수”라 한다.)에 관한 업무에 대하여 기상청 계약담당공무원(이하 “갑”이라 한다.)과 계약상대자(이하 “을”이라 한다.)간에 계약을 체결함에 있어 아래 사항을 계약조건으로 한다.

제1조(총칙)

“을”은 장비를 보수함에 있어 이에 필요한 기술과 인력, 기구, 기기 및 재료 등 을 “을”의 부담으로 하여 본 계약서에서 정하는 바에 따라 장비가 항상 정상가동 되도록 보수를 실시하여 기상업무 수행에 지장이 없도록 필요한 모든 조치를 강구하여야 한다.

제2조(금액 및 대금지급방법)

① “갑”은“을”의 보수사항을 감독하기 위하여 감독공무원(이하 “검사공무원”이라 한다.)을 지정할 수 있다.

② “을”은 “갑” 또는 검사공무원의 지시와 감독에 따라 장비를 보수하여야 하며 검사공무원의 지시를 어겨서 장비의 정상 가동이 이루어지지 아니 하거나 사고가 발생하였을 경우에는 그것은 모두 “을”의 책임으로 한다.

③ "갑“은 매월의 보수에 대한 대가를 계약금액 범위에서 매월 지급하되 매월의 지급액(이하 ”월보수대가“라 한다)은 금      원정(￦      )으로 하고 최종월분은 계약금액에서 매월 지급액의 누계액을 차감한 금액으로 한다.

④ 제3항의 규정에 의한 매월 지급액은 익월 초 에 지급하되 최종월분이 12월분일 경우에는 그 달의 말일 전에 지급한다.

⑤ “을”은 보수에 대한 대가를 청구하고자 할 경우에는 검사공무원에게 장비점검보고서를 제출하여 청구한다.

제 3조(계약기간의 변경)

① “갑”은 필요하다고 인정할 경우 “을”과 협의하여 본 계약의 계약조건을 변경하지                아니한 상태에서 계약기간을 연장하거나 계약기간 중이라도 계약기간을 단축 또는              조정할 수 있으며 “을”은 “갑”의 결정에 이의를 제기 할 수 없다.

제 4조(보수 의무)

① “을”은 “장비”의 운용을 양호한 상태로 유지하기 위하여 정기보수와 긴급보수로 구분하여 보수를 하여야 한다.

가. “을”은 장비의 고장을 미연에 방지하기 위하여 고장 예방차원에서 매월1회 이상 보수 대상장비에 대하여 월간 정기적 보수를 실시한 후 점검보고서(“별첨1” 장비점검보고서 서식)를 검사공무원에게 제출하여야 한다.

나. “을은 장비의 비정상 상태 및 비정상 상태가 예견되어 ”갑“또는 검사공무원의 요구가 있을 경우 긴급히 보수를 실시하여야 한다.

다. “을”은 방재기간(매년 5.15 ～10.15) 동안 야간 휴일에 관계없이 비상근무 발령시는 2시간 이내부터 비상근무가 해제될 때까지 정보통신센터에 상주인력 1인 이상을 상주시켜 보수업무 지원에 적극 협조하여야 한다.(비상근무라 함은 기상특보 발령으로 비상근무지시Ⅰ급)

② “갑”은 “을”이 보수를 원활히 수행할 수 있도록 기상청 내 출입 및 제반 시설이용의 편의를 제공하여야 한다.

③ “을” 또는 “을”의 직원이 기상청에 방문하거나 작업을 하고자 할 경우에는 출입증을 반드시 교부받아 패용 하여야 한다.

④ “을”은 보수를 위하여 기상청에 출입시키고자 하는 “을”의 직원인적 사항을 검사공무원에게 사전에 통보하여야 하며 인적사항이 통보되지 아니한 자가 “을”에 의하여 보수에 참여하여 사고가 발생된 경우에 그 일체의 문제는 “을”의 책임으로 한다.

⑤ “을” 또는 그의 직원이 보수를 실시하고자 하는 경우에는 “갑” 또는 검사공무원을 입회시켜 장비 보수내역을 구체적으로 설명하고 검사공무원이 제시하는 소정양식에 의거 그 내역을 구체적으로 소명할 수 있는 근거를 제시하여 확인 받아야 한다.

⑥ “을”이 장비보수를 함에 있어서는 “별첨2”의 정비보수 준수사항을 엄격히 준수하여야 한다.

제 5조(소프트웨어 유지보수)

소프트웨어 유지보수의 범위에 신규 개발은 포함되지 않으나, “을”은 기 개발된 소프트웨어에서 새롭게 발견되는 결함이나 “갑”의 업무 변경에 따른 변동사항을 반영하여 정상적인 작동이 가능하도록 조치하여야 한다.

제 6조(장비보수 이행)

① “을”은 언제나 “갑”의 보수요구를 접수할 수 있도록 필요한 조치를 강구하여야 하며 “갑”의 보수요구 통보를 접수치 못하게 된 상황은 “을” 책임으로 한다.

② “을”은 “갑”의 보수요구를 받은 시각으로부터 2시간이내, 보수에 필요한 인력, 기기, 재료 등을 보수대상 장비 설치장소에 도착시켜 보수에 임하되 장비의 정상적인 운용이 가능하도록 보수를 완료하고 제4조 제5항의 의무를 성실히 이행하여야하며, 도착시간 초과시 “갑”은 보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당 해당장비 월 보수 대가의 1/720의 금액을 그 달의 월보수 대가 지급시 차감하여 지급하며 이 경우 “을”은 이의를 제기할 수 없다.

③ “을”은 보수 착수시간으로부터 3시간 이내에 장비의 정상작동을 시키지 못하였을 경우에 “갑”은 보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당 해당장비 월 보수 대가의 1/720의 금액을 그 달의 월보수 대가 지급시 차감하여 지급하며 이 경우 “을”은 이의를 제기할 수 없다.

④ 보수 완료 후 24시간 이내에 동일한 고장이 발생하였을 때에는 최초 고장통보 요청 시각부터 계속된 고장으로 간주하여 제3항의 규정을 적용한다.

⑤ “장비”에 관련된 새로운 기술 및 사용법이 변경되었을 경우 “을”은 즉시 그 사실을 “갑”에게 교육차원에서 인지시켜야 하며 “갑”이 “장비”를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원, 제공하여야 한다.

제 7조(면책사항)

다음 각 호 1의 사유로 인한 장비보수의 부품비는 “갑” 이 부담한다.

가. “갑”의 사용상 고의나 중대한 과실에 의한 고장이 발생한 경우

나. 천재지변 및 “을”의 책임이 아닌 화재, 기타 이에 준하는 사고 발생의 경우

다. “을”이 공급하지 아니한 주변기기에 의한 장애 발생 시

제 8조(장비의 증설 및 이전)

계약기간 중 “갑”의 사정으로 인하여 장비를 증설 또는 이전해야 하는 경우 “을”은 이에 필요한 작업을 수행하여야 하며, 증설 또는 이전에 소요되는 비용은 “갑”의 부담으로 한다.

제 9조(장비의 증감)

① “갑”은 계약 기간중 장비의 수량을 증감시킬 필요성이 있을 경우 이 계약과 동일한 조건으로 장비 내역에 추가 또는 삭감할 수 있으며, 정비 보수료는 변경 시행일로부터 일할 계산 방식에 의하여 가감 지급한다.

② 장비의 증가로 인하여 계약금액이 상향조정될 경우 “을”은 제14조의 규정에 의한 계약보증금을 추가로 납부하여야 한다.

제10조(정리의무)

“을”은 정비 보수 후 주변 정리정돈을 철저히 하여야 하며  장비보수 과정에서 발생된 잔재나 부설물은 “갑” 또는 검사공무원의 지시에 따라 “을”의 책임 하에 처리한다. 다만, “갑” 또는 검사공무원이 필요하다고 인정하는 부품이나 발생품은 “갑”에게 인계하여야 한다.

제11조(종업원에 대한 책임)

① “을”은 그가 고용하는 직원의 신원에 대하여 책임을 지며 기상청 내 근무 중 음주, 도박, 풍기 문란 등 공서 양속에 반하는 행동을 하지 않도록 필요한 조치를 취할 책임이 있다.

② “을”은 그가 고용하는 사람이 기상청의 시설 장비 등에 위해한 행동을 함으로서 발생되는 일체의 사고에 대하여 민,형사상 책임이 있다.

제12조(업무감독 및 금지사항)

① “을”은 그의 직원이 업무를 수행함에 있어 “갑”또는 검사 공무원의 지시감독 사항이 있을 경우에는 이에 따르도록 정비보수 인력을 관리 감독하여야 하며, 다음의 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

가. 기상청 또는 기상청과 관련된 업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

나. 보수 업무이외의 업무분야를 간섭하는 행위

다. 사전 허가 없이 출입금지 구역에 출입하는 행위

라. 청사내에서 소란한 언행을 하는 행위

마. 청사내에서 타인의 재화나 물품, 문서, 정보 등을 절취하거나 또는 이를 습득하였을 경우 “갑”에게 신고하지 않은 행위

바. 청사내에서 생산하거나 생산하고자 하는 내용을 외부에 유출하는 행위

사. 청사내에서 도박, 풍기 문란 등 공서양속에 위반되는 행위나 화재 등 안전사고를 방치 유발하는 행위

아. 기타 “갑”또는 검사공무원이 구두 또는 문서로서 금지하거나 지시하는 사항을 위반하는 행위

제13조(채권양도 및 하도급의 금지)

“을”은 이 계약으로 인하여 “갑”으로부터  존재하는 확정 또는 미 확정 채권을 타인에게 양도하거나 “갑” 의 승낙없이 정비보수업무를 타에 하도급 또는 위탁하여 시행 할 수 없다.

제14조(계약보증금) 조달청 일반용역계약일반조건 제10조 적용

제15조(계약 해지 및 해제) 조달청 일반용역계약일반조건 제29조 적용 및 제30조 적용

제16조(손해배상 책임)

다음 각 호의 1에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 “을”은 “갑”의 요구하는 바에 따라 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.

1. “을” 또는 그의 직원의 귀책사유로 인하여 “갑”의 건물 또는 시설, 재산, 문서 등에 손상을 입혔을 때

2. “을” 또는 그 직원의 귀책사유로 인하여 청사 내에 있는 사람들에게 상해 등의 피해를 입혔을 때

3. “을” 또는 그의 직원이 “갑”의 소유 및 관리하에 있는 물품 또는 “갑” 으로부터 대여 받은 물품 등을 망실 또는 훼손하였거나 편취 하였을 때

제17조(민형사 책임)

“을” 또는 그의 직원은 기상청으로부터 습득된 유무형의 물질을 외부에 반출.누설 하여서는 안되며, 이를 어길 경우에는 민형사상 책임을 진다.

제18조(감액 환수)

① “갑”은 계약체결 후 “을” 귀책사유로 각종 계약조건을 위반하였을 경우 “갑”의 감액 또는 환불요구에 “을”은 이의 없이 승낙하여야 한다.

② 이 계약의 제반 계약조건이나 또는 금액의 산출 및 대금지급의 잘못이 발견되어 이를 정정하거나 환수할 필요가 있다고 “갑”이 인정하는 경우 “을”은 이 계약의 계약기간 내에는 물론 계약기간 만료 후 에라도 착오대금의 환불 등 “갑”의 정정 요구사항에 대하여 지체없이 응하여야 한다.

제19조(업무지시)

① “갑” 또는 검사공무원은 보수업무에 대하여 “을” 또는 그의 직원에 대하여 통상적이거나 긴급한 사항에 대하여 구두로 업무범위나 내용을 명할 수 있으며 “을” 또는 그의 직원은 이를 소정양식에 기록 유지하고 상세한 기술적인 보고서를 제출하여 한다.

② “갑” 또는 검사공무원은 “갑”과 “을”의 상호능동적인 업무환경유지와 의사교환을 통한 원할한 보수업무를 위하여 매분기 1회이상 특별업무에 대한 보고서와 주제발표를 명할 수 있으며 “을” 또는 그의 직원은 이를 성실히 수행하여야 한다.  단. 특별업무는 장비와 관련된 운영기술 및 신기술 등으로 검사공무원이 지정한 업무로 한다.

제20조(계약조항의 해석)

① 이 계약 각 조항의 해석에 의문이 있을 때에는 “갑”과 “을”은 상호 협의에 의하여 정하되 협의가 성립되지 않았을 때에는 “갑”의 해석하는 바에 의한다.

② 이 계약 해석의 우선 순위는 계약서, 계약 특수 조건, 계약 일반조건 순으로 한다.

제21조(일반규정)

본 계약에 관한 소송의 관할은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다

별첨 1

기 상 청(Korea Meteorological Administration)

장비 점검 보고서							결재	담당		사무관	과장
점검기관					점검장비
점검일시					점검자
작업구분		□ 월간정기점검 □ 장비장애지원 □ 기타( )
서비스 형태		□ 무상 □ 유상 □ 기타( )
처리내용
	추후조치사항
점검 및 복구시작시간						점검 및 복구완료시간
소요시간						작업완료여부			Y / N

별첨 2

정비보수 준수 사항

1. 계약자는 연중무휴(365일) 정상운영이 가능할 수 있도록 정규근무시간 이외에도 정비보수 지원을 하여야 한다.

2. 계약자는 정기점검을 실시함에 있어 “장비”에 대하여 다음의 각 호의 사항을 철저히 수행하여야 한다.

가. Blower 및 filter가 부착되어 있는 장비는 진공청소기나 먼지제거기, 크리너 등으로 청소를 필히 하여야 한다.

나. 각 장비의 분해청소(전자회로기판 및 케이스 포함)를 하여야 한다.

다. 각 장비의 연결 콘넥터 및 케이블에 대한 접속상태 확인 및 청소를 필히 하여야 한다.

라. 모니터용 CRT 등의 고압부분에 대하여 접속상태 확인 및 청소를 필히 하여야 한다.

마. 각종 장비의 하드웨어 및 소프트웨어에 의한 작동상태 및 선로 상태 점검을 필히 하여야 한다.

바. 정기 점검 시 마모 또는 노후로 인하여 장애 발생 시 야기될 수 있는 장비에 대하여는 특별히 세심한 주의로 점검하여 교체 또는 준비하여야 할 부품 및 장비에 대하여 ‘갑’에게 사전에 통보하여야 한다.

사. 상기 이외의 정기점검 사항에 대하여는 필요시 검사공무원의 지시에 따라 이를 적극 이행하여야 한다