(계약자 결정과정)

1. 과업지시서 인터넷 게재기간 : 2006. 12. 14(목) ~ 2006. 12. 20(수)

2. 견적서 제출기한 : 2006. 12. 20. 18:00 (fax:02-835-3942)

3. 과업지시서에 관한 문의 : 수치예보과  임교순(전화 02-2181-0521)

4. 견적 및 계약에 관한 문의 : 총무과 황정철(전화 02-2181-0244)

5. 견적서 제출 : 총무과 황정철(fax:02-835-3942)

6. 계약자 결정 : 최저가격 및 차순위 최저가격으로 견적서를 제출한 2개업체를 대상으로 계약부서(총무과)에서 수의시담(경쟁)을 시행하며, 기상청에서 작성한 예정가격 이하로서 2개업체중 낮은 견적가격으로 견적서를 제출한 자를 계약상대자로 결정한다.

1개사만 수의시담에 임할 경우에는 1개사와 수의시담하며 시담시 예정가격 이하로 견적서를 제출할 시에 계약함.

단, 1개업체만 견적서 제출기한까지 견적서를 제출한 경우에는 수의시담시 예정가격 이하금액으로 견적서를 제출할 시에 계약함

(시담시 견적서는 4회까지 제출이 가능하며, 예정가격 이하자가 없을 시에는 추후 다시 인터넷에 게재하여 계약을 이행함)

계약특수조건

(수치예보시스템)

기상청 예보국 수치예보과에서 보유하고 있는 “별첨1” 목록의 장비(이하 “장비”라 한다)에 관한 유지보수관리 및 고장시 수리 등(이하 “보수”라 한다)의 업무에 대하여 기상청 계약담당공무원(이하 “갑”이라 한다)과 계약자(이하 “을”이라 한다)간에 계약을 체결함에 있어 아래 사항을 계약조건으로 한다.

제1조(총칙) “을”은 장비를 보수함에 있어 이에 필요한 기술과 인력, 기구, 기기 및 재료 등을 “을”의 부담으로 하여 본 계약서에서 정하는 바에 따라 장비가 항상 정상가동 되도록 보수를 실시하여 기상업무 수행에 지장이 없도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

제2조(금액 및 대금지급방법) ①“갑”은 “을”의 장비에 대한 보수사항을 감독하게 하기 위하여 감독공무원(이하 “검수공무원”이라 한다)을 지정할 수 있다.

②“을”은 장비에 대한 보수를 실시함에 있어 “갑” 또는 검수공무원의 지시와 감독에 따라 수행하여야 하며 검수공무원의 지시를 어겨서 장비의 정상가동이 이루어지지 아니 하거나 사고가 발생하였을 경우에는 모두 “을”의 책임으로 한다.

③“갑”은 매월의 장비 유지보수에 대한 대가(이하 “월보수대가”라 한다)를 연간 계약금액 내에서 균등하게 분할 지급하되, 최종월분은 매월 지급한 누계액을 계약금액에서 차감한 금액으로 한다.

④제3항의 규정에 의한 매월 지급액은 익월 초에 지급하되 최종 월분이 12월분일 경우에는 그 달의 말일 전에 지급한다.

⑤“을”은 매월 유지보수에 대한 대가를 청구하고자 할 경우에는 월간 정기점검 List(Data Sheet) 및 세금계산서를 “갑”에게 제출하여 청구한다.

제3조(계약기간의 변경) ①“갑”은 필요하다고 인정할 경우 “을”과 협의하여 본 계약의 계약조건을 변경하지 아니한 상태에서 또는 계약기간 중이라도 계약기간을 단축하거나 조정할 수 있으며 “을”은 “갑”의 결정에 이의를 제기할 수 없다.

②“갑”은 “을”과의 계약기간이 만료되더라도 익년 유지보수용역 계약이 체결될 때까지 공백기간의 유지보수는 본 계약과 동일한 조건으로 당해연도 예산범위 내에서 유지보수용역을 수행하게 할 수 있다.

제4조(유지보수의 의무) ①“을”은 “장비”의 운용을 양호한 상태로 유지하기 위하여 정기보수와 긴급보수로 구분하여 보수를 하여야 한다.

1. “을”은 “장비”의 고장을 미연에 방지하기 위하여 고장 예방차원에서 매월 1회 이상 정기적으로 보수를 실시하여야 한다.

2. “을”은 “장비”의 비정상상태시 “갑” 또는 검수공무원의 요구가 있을 경우 긴급히 보수를 실시하여야 한다.

②“갑”은 “을”이 장비에 대한 보수를 원활히 수행할 수 있도록 기상청 내 출입 및 제반 시설 이용의 편의를 제공하여야 한다.

③“을”또는 “을”의 직원이 기상청에 방문하거나 작업을 하고자 할 경우에는 출입증을 반드시 교부받아 패용 하여야 한다.

④“을”은 장비를 보수하기 위하여 기상청에 출입시키고자 하는 “을”의 직원 인적사항을 검수공무원에게 사전에 통보하여야 하며 인적사항이 통보되지 아니한 자가 “을”에 의하여 보수에 참여됨으로서 사고가 발생된 경우에 그 일체의 문제는 “을”의 책임으로 한다.

⑤“을” 또는 그의 직원이 장비에 대한 보수를 실시하고자 하는 경우에는 “갑” 또는 검수공무원을 입회시켜 보수 수행내역을 구체적으로 설명하고 장비의 상태를 용이하게 파악할 수 있도록 소정양식에 의거 그 내역을 구체적으로 소명할 수 있는 근거를 제시하여 확인 받아야한다.

⑥“을”이 장비를 보수함에 있어서는 “별첨4”의 유지보수 준수사항을 엄격히 준수하여야 하며, 정기보수와 긴급보수시 점검자의 부주위로 일어나는 모든 안전사고에 대하여는 “을”이 책임진다.

제5조(유지보수 이행) ①“을”은 언제나 “갑”의 장비에 대한 긴급보수 등 요구를 접수할 수 있도록 필요한 비상연락망 등의 조치를 강구하여야 하며 “갑”의 긴급보수 등 요구 통보를 “을”의 귀책사유로 접수치 못하게 된 상황은 “을” 책임으로 한다.

②“을”은 “갑”의 긴급보수 요구 시각으로부터 4시간 이내에 장비 보수에 필요한 인력, 기기, 재료 등을 갖추고 “장비”가 설치되어 있는 장소에 도착하여 보수에 임하되 “장비”의 정상운용이 가능토록 신속한 보수가 이루어져야 하며 보수가 완료되면 “갑”의 확인을 받아야 한다.

제6조(월보수대가 지불) ①“을”이 요청 서류를 구비하여 월보수대가를 청구하면 “갑”은 검사 및 검수완료일로부터 7일 이내에 월보수대가를 지급한다.

②“갑”은 “을”의 귀책사유로 월 정기점검이 수행되지 않은 경우에는 긴급보수의 실시 여부와 관계없이 당월의 월보수대가 전액을 공제한다.

③“갑”은 “을”의 귀책사유로 긴급보수가 수행되지 않은 경우에는 월 정기점검의 실시 여부와 관계없이 당월의 월보수대가 전액을 공제한다.

④“을”은 “갑”의 긴급보수 요구를 받은 시각으로부터 도착시간 초과 시 “갑”은 긴급보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당월보수대가의 1/720의 금액을 그 달의 월보수대가 지급 시 차감하여 지급하며 이 경우 이의를 제기 할 수 없다.

⑤“을”은 긴급보수 착수시각으로부터 24시간 이내에 장비의 정상작동을 시키지 못 하였을 경우에 “갑”은 긴급보수 요청이 있었던 시각부터 매시간 당월보수대가의 1/720의 금액을 그 달의 월보수대가 지급 시 차감하여 지급하며 이 경우 “을”은 이의를 제기할 수 없다.

⑥긴급보수 완료 후 24시간 이내에 동일한 고장이 발생하였을 때에는 최초 고장통보 요청 시각부터 계속된 고장으로 간주하여 제4항의 규정을 적용한다.

⑦“장비”에 관련된 새로운 기술 및 사용법이 변경되었을 경우 “을”은 즉시 그 사실을 “갑”에게 교육차원에서 인지시켜야 하며 “갑”이 “장비”를 효과적으로 운용할 수 있도록 최대한 기술지원 및 기술자문에 응해야 한다.

제7조(면책사항) 다음 각 호의 사유로 인한 장비의 유지보수에 투입되는 부품비는 “갑”이 부담한다.

1. “갑”의 사용상 고의나 중대한 과실에 의한 고장이 발생한 경우

2. 천재지변 및 “을”의 책임이 아닌 화재, 기타 이에 준하는 사고 발생의 경우

3. 단일 부품가격이 월보수대가 이상인 경우

4. 부품의 조달이 부득이하게 늦어지는 경우(예: 수입 또는 단종 등의 경우에는         2일 이내에 다른 장비로 대체 지원한다)

제8조(장비의 이전) 계약기간 중 “갑”의 사정으로 인하여 “장비”를 이전할 필요성이 발생되었을 경우 “갑”은 이를 서면으로 “을”에게 통보하여야 하며 “을”은 동 장비의 이전에 적극 협조하되 장비 이전에 필요한 비용은 “갑”이 부담한다.

제9조(장비의 증감) ①“갑”은 계약 기간중 장비의 수량을 증감시킬 필요성이 있을 경우에 이 계약과 동일한 조건으로 장비 내역에 추가 또는 삭감할 수 있으며, 유지보수료는 변경시행일로부터 일할계산 방식에 의하여 가감 지급한다.

②장비의 증가로 인하여 계약금액이 상향조정될 경우 “을”은 제14조의 규정에 의한 계약보증금을 추가로 납부하여야 한다.

제10조(정리의무) “을”은 장비에 대한 보수를 수행한 후 주변 정리정돈을 철저히 하여야 하며, 보수 과정에서 발생된 잔재나 부설물은 검수공무원의 지시에 따라 “을”의 책임하에 처리한다. 다만, “갑” 또는 검수공무원이 필요하다고 인정하는 부품이나 발생품은 “갑”에게 인계하여야 한다.

제11조(종업원에 대한 책임) ①“을”은 그가 고용하는 직원의 신원에 대하여 책임을 지며 기상청 내 근무 중 음주, 도박, 풍기문란 등 미풍양속에 반하는 행동을 하지 않도록 필요한 조치를 취할 책임이 있다.

②“을”은 그가 고용하는 사람이 기상청의 시설장비 등에 위해한 행동을 함으로써 발생되는 일체의 사고에 대하여 민․형사상 책임이 있다.

제12조(업무감독 및 금지사항)①“을”의 직원이 해당장비에 대한 보수를 수행함에 있어 “갑” 또는 검수공무원은 효율적인 보수가 이루어질 수 있도록 보수업무에 대한 지시감독을 할 수 있으며, 다음 각 호에 해당되는 행위를 하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

1. 기상청 또는 기상청과 관련된 업무수행에 지장이나 불편을 초래하는 행위

2. 유지보수 업무이외의 업무분야를 간섭하는 행위

3. 사전 허가없이 출입금지 구역에 출입하는 행위

4. 청사 내에서 소란한 언행을 하는 행위

5. 청사 내에서 타의 재화나 물품, 문서, 정보 등을 절취하거나 또는 이를 습득하였을 경우 “갑”에게 신고하지 않는 행위

6. 청사 내에서 생산하거나 생산하고자 하는 내용을 외부에 유출하는 행위

7. 청사 내에서 도박, 풍기문란등 동서양속에 위반되는 행위나 화재등 안전사고를 방치 유발하는 행위

8. 기타 “갑” 또는 검수공무원이 구두 또는 문서로서 금지하거나 지시하는 사항을 위반하는 행위

제13조(채권양도 및 하도급의 금지) “을”은 유지보수계약으로 인하여 “갑”으로부터 존재하는 확정 또는 미확정 채권을 타인에게 양도하거나 “갑”의 승낙 없이 장비 유지보수업무를 타에 하도급 또는 위탁하여 시행할 수 없다.

제14조(계약보증금)①“을”은 계약체결 전에 계약금액의 100분의 10이상에 해당하는 금액을 계약보증금으로 “갑”에게 납부하여야 한다.

②“을”이 계약보증금을 보증보험증권 등으로 납부하고자 할 경우에는 다음 각 호의 요건이 충족된 것으로 제출하여야 한다.

1. 피 보증인의 명의가 기상청 일 것.

2. 보증보험기간이 계약기간의 개시일 이전부터 계약종료 후 60일 이상일 것.

3. 보증보험증권 등에 기재된 내용이 “을”의 의무이행과 동일한 내용을 보증하는 것일 것.

제15조(계약 해지 및 해제) ①“갑”, “을” 쌍방중 어느 일방이 이 계약을 해제 또는 해지하고 자 할 때에는 30일 이전에 상대방에게 그 사유를 통지하여야 한다.

②“을” 또는 그의 직원이 다음 각 호에 해당되는 행위를 발생하였다고 “갑”이 판단된 경우에는 “을”은 “갑”이 요구하는 바에 따라 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해제 또는 해지할 수 있으며 이 경우 “갑”은 “을”에 대하여 일체의 배상책임을 지지 아니한다.

1. 국가기밀을 누설하였거나 공무처리를 방해 또는 지연케 하는 행위나 청사내의 문서 또는 물품을 “갑”의 승인 없이 반출 또는 훼손하였을 때

2. 이적행위를 행하였거나 행할 상당한 우려가 있을 때

3. 고의 또는 과실로 선량한 관리자로서의 주의를 태만히 하여 기상청의 시설 장비를 손괴하였거나 중대한 사고를 야기하였을 때

4. 제12조의 금지규정을 위반하여 “갑”으로부터 시정요구를 받았음에도 불구하고 이를 시정하지 않았을 때

5. “을” 또는 그의 직원이 태업․파업 등 단체행동으로 유지보수업무를 더 이상 수행시킬 수 없다고 판단되었을 때

6. “을”이 본 계약조항이나 계약조건 등의 계약내용을 위반 또는 불이행하거나 유지보수용역 도급업체로서 부적당하다고 “갑”이 인정할만한 상당한 사유가 발생하였을 때

7. “을”이 계약사항을 이행할 능력이 없어 계약의 효력을 계속 유지시킬 수 없다고 “갑”이 판단하였을 때

③제2항의 규정에 의하여 계약이 해제 또는 해지되었을 때에는 “을”은 그 후에 “갑” 또는 검수공무원이 유지보수업무를 원만히 수행할 수 있도록 당시의 상황을 명확히 인계하거나 설명을 하는 등 필요한 조치를 취할 의무가 있다.

④“갑”은 본 계약의 해지 또는 해제유무에 관계없이 정당한 사유가 있다고 인정될 경우에는 “을”이 기상청 내에 반입한 물품에 대하여 외부에 반출을 제한하거나 강제적으로 반출을 명할 수 있으며 “갑”의 반출요구가 있는 날로부터 10일 이내에 필요한 조치를 취하지 아니할 경우 “갑”은 일방적으로 동 물품을 폐기처리 하거나 “갑”의 관리하에 임의처분 등 필요한 조치를 하여도 “을”은 이에 대한 이의를 제기할 수 없다.

⑤“을”이 장비에 대한 유지보수를 수행하기 위하여 이미 투입된 재료등 재화를 계약의 해제 또는 해지에 불구하고 “갑”의 소유로 함은 물론 “을”이 불이익처분을 이유로 장비의 정상가동에 흠결있는 행위를 하였을 경우 “을”은 손해배상책임이 있다.

제16조(손해배상 책임) “을” 또는 그의 직원이 다음 각 호에 해당하는 사항이 발생하였을 경우에는 “을”은 “갑”의 요구하는 바에 따라 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.

1. “을” 또는 그의 직원이 장비 보수 이외의 고의적인 사유로 인하여 “갑”의 건물 또는 시설, 재산, 문서 등에 손상을 입혔을 때

2. “을” 또는 그 직원의 귀책사유로 인하여 청사 내에 있는 사람들에게 상해 등의 피해를 입혔을 때

3. “을” 또는 그의 직원이 “갑”의 소유 및 관리 하에 있는 물품 또는 “갑”으로부터 대여 받은 물품 등을 망실 또는 훼손하였거나 편취하였을 때

제17조(민형사 책임) “을” 또는 그의 직원은 기상청으로부터 습득된 유무형의 물질을 외부에 반출, 누설하여서는 안되며, 이를 어길 경우에는 민․형사상 책임을 진다.

제18조(감액 환수) ①“갑”은 계약체결 후 “을”의 귀책사유로 각종 계약조건을 위반하였을 경우 계약서 상에 규정된 것에 한하여 “갑”의 감액 또는 환불요구에 “을”은 이의 없이 승낙하여야 한다.

②본 계약의 제반 계약조건이나 금액의 산출 및 대금지급의 잘못이 발견되어 이를 정정하거나 환수할 필요가 있다고 “갑”과 “을”이 인정하는 경우 “을”은 본 계약의 계약기간 내에는 물론 계약기간이 만료된 후에도 착오 대금의 환불 등 “갑”의 정정 요구사항에 대하여 지체없이 응하여야 한다.

제19조(업무 지시) “갑” 또는 검수공무원은 유지보수업무에 대하여 “을” 또는 그의 직원에 대하여 통상적이거나 긴급한 사항에 대하여 구두로 업무범위나 내용을 명할 수 있으며 “을” 또는 그의 직원은 이를 소정양식에 기록 유지하고 성실히 수행하여야 한다.

제20조(계약조항의 해석) ①본 계약 각 조항의 해석에 의문이 있을 때에는 “갑”과 “을”은 상호 협의에 의하여 정하되 협의가 성립되지 않았을 때에는 “갑”이 해석하는 바에 의한다.

②본 계약해석의 우선 순위는 계약서, 계약특수조건, 계약일반조건 순으로 한다.

제21조(일반규정) 본 계약에 관한 소송의 관할은 “갑”의 주소지를 관할하는 법원으로 한다.

별첨 :	1. 2005 유지보수 대상장비 내역서 1부.

2. 2005 유지보수 대상장비 변동내역 1부.

3. 유지보수 대상장비 정기 점검표 1부.

4. 유지보수 준수사항 1부.  끝.

[별첨1]

2007 유지보수 대상장비 내역서

품명(제조사)	용도	단위	수량	장비금액 (단위:천원)	구분	상세규격
워크스테이션 (SUN Micro. SunBlade2000)	그래픽 처리	대	2	38,000	CPU	UltraSPARC-III(1.08GHz)
					메모리	2GB
					디스크	73GB
워크스테이션 (SUN Micro. Ultra-80)	“	대	1	28,380	CPU	UltraSPARC 450MHz
					메모리	1GB
					디스크	54GB
워크스테이션 (SUN Micro. SunBlade2000)	“	대	1	17,800	CPU	UltraSPARC-III(1.08GHz)
					메모리	2GB
					디스크	73GB
소형컴퓨터 (HP LH6000)	“	대	1	22,700	CPU	Intel Xeon 700MHz Dual
					메모리	2GB
					디스크	400GB
중형컴퓨터 (후지쯔 PP650)	수치예보자료 처리	식	1	71,558	CPU	SPARC64_V 1.08GHz*8
					메모리	12GB
					디스크	120GB
					O/S	솔라리스 2.8
소형컴퓨터 (후지쯔 PP450)	수치예보자료 처리	식	1	24,700	CPU	SPARC64_V 1.32GHz*2
					메모리	4GB
					디스크	72GB, 147GB*3
					O/S	솔라리스 2.9
소 계				203,138

품명(제조사)	용도	단위	수량	장비금액 (단위:천원)	구분	상세규격
소형컴퓨터 (후지쯔 PP450)	수치예보자료 처리	식	1	28,500	CPU	SPARC64_V 1.32GHz*4
					메모리	8GB
					디스크	72GB, 147GB*3
					O/S	솔라리스 2.9
레이드 저장장치 (후지쯔 Eternus3000)	수치예보자료저장	대	1	28,575	디스크	SCSI 73GB*8개
					Inferface	Fibre 2채널
					Cache	512MB Cache Memory
레이드 저장장치 (엑사큐브 Ecloid 1800)	수치예보자료저장	대	1	15,000	디스크	SATA 250GB*14개
					Inferface	Fibre 2채널
					Cache	1GB Cache Memory
네트워크 저장장치 (인싸이트 IS8100)	수치예보자료저장	대	1	24,300	CPU	Dual PIII 1.26GHz/512Cache
					디스크	IDE 180HDD * 8개
					메모리	2GB SDRAM
네트워크 저장장치 (인싸이트 IS8100)	수치예보자료저장	대	1	21,000	CPU	Dual PIII 1.26GHz/512Cache
					디스크	IDE 250HDD * 8개
					메모리	2GB SDRAM
네트워크 저장장치 (인싸이트 IS8300)	수치예보자료저장	대	1	8,910	CPU	Dual Xeon 2.40GHz
					디스크	IDE 200HDD * 8개
					메모리	1GB SDRAM
소 계				126,285
합 계				329,423

[별첨2]

2007 유지보수 대상장비 변동 내역

기 존 내 역				변 경 내 역
품 명	수량	장비금액 (천원)	설치장소	수량	구매일시	장비금액 (천원)	설치장소
중형컴퓨터	1	138,078	기상청 슈퍼컴퓨터실			삭제
레이드 저장장치	1	94,650	기상청 슈퍼컴퓨터실			삭제
워크스테이션 (Ultra60)	1	21,999	기상청 수치예보과			삭제
워크스테이션 (Blade2000)	2	38,000	기상청 수치예보과	2	2003. 5.	38,000	기상청 수치예보과
워크스테이션 (Ultra80)	1	23,380	기상청 수치예보과	1	2001. 2.	23,380	기상청 수치예보과
소형컴퓨터 (LH6000)	1	22,700	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2002. 4.	22,700	기상청 슈퍼컴퓨터실
중형컴퓨터 (PP650)	1	71,558	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2004. 7.	71,558	기상청 슈퍼컴퓨터실
레이드 저장장치	1	28,575	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2004. 7.	28,575	기상청 슈퍼컴퓨터실
워크스테이션 (Blade2000)	1	17,800	기상청 수치예보과	1	2004.11.	17,800	기상청 수치예보과
네트워크 저장장치	1	24,300	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2002.11.	24,300	기상청 슈퍼컴퓨터실
네트워크 저장장치	1	21,000	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2003.11.	21,000	기상청 슈퍼컴퓨터실
네트워크 저장장치	1	8,910	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2004.12.	8,910	기상청 슈퍼컴퓨터실
레이드 저장장치	1	15,000	기상청 슈퍼컴퓨터실	1	2004.12.	15,000	기상청 슈퍼컴퓨터실
중형컴퓨터 (PP450)		신 규	추 가	1	2005. 7.	24700	기상청 슈퍼컴퓨터실
중형컴퓨터 (PP450)		신 규	추 가	1	2005. 7.	28,500	기상청 슈퍼컴퓨터실

[별첨3]

정비보수 보고서

기관명		담당자		호스트명
장비명		장비번호		호스트ID
운영체제		Patch		날짜

항 목	점검부	상 태	비 고
SYSTEM	CPU	정상 이상 무관
	Memory	정상 이상 무관
	Fan Unit	정상 이상 무관
	Power Unit	정상 이상 무관
	Lan Port	정상 이상 무관
	LCD/LED 상태	정상 이상 무관
DISK	상태	정상 이상 무관
	사용량
DISK ARRAY	LED 상태	정상 이상 무관
	Connection	정상 이상 무관
	File Access	정상 이상 무관
백업장치	Read/Write	정상 이상 무관
	Status Lamp	정상 이상 무관
콘솔/입출력	모니터	정상 이상 무관
	키보드	정상 이상 무관
	마우스	정상 이상 무관
	CD(DVD)롬	정상 이상 무관
	FDD	정상 이상 무관
LOG	시스템로그	정상 이상 무관
	O/S로그	정상 이상 무관
기타사항	하드웨어	정상 이상 무관
	소프트웨어	정상 이상 무관
보조설명

정비보수업체		기상청
부서 :	직급 :	부서 :	직급 :
성명 :		성명 :

[별첨4]

유지보수 준수사항

1. “을”은 연중 정상 운용이 가능할 수 있도록 검수공무원의 요청이 있으면 정규 근무시간에 정비보수 지원을 한다.

2. “을”은 정기 점검을 실시함에 있어 “장비”에 대하여 다음의 각 호의 사항을 철저히 수행하여야 한다.

가. 각 장비의 분해 청소(전자회로기판 및 케이스 포함)를 해야 한다.

나. 각 장비의 연결커넥터 및 케이블에 대한 접속 상태 확인 및 청소를 필히 해야 한다.

다. 모니터용 CRT 등의 고압부분에 대하여 접속상태 확인 및 청소를 필히 해야 한다.

라. 각종 장비의 하드웨어 및 소프트웨어에 의한 작동상태 및 선로상태 점검을 필히 해야 한다.

마. 정기점검 시 마모 또는 노후로 인하여 장애 발생시 야기될 수 있는 장비에 대하여는 특별히 세심한 주의로 점검하여 교체 또는 준비하여야 할 부품 및 장비에 대하여 “갑”에게 사전에 통보해야 한다.

바. 상기 이외의 정기 점검사항에 대하여는 필요시 검수공무원의 지시에 따라 이를 적극 이행하여야 한다.