(계약자 결정과정)

1. 제안서 인터넷 게재기간 : 2008. 7. 11(금) - 2008. 7. 17.(목)

2. 제안서 제출기한 : 2008. 7. 17.(목) 18:00

※제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록 하여야 함.

3. 제안에 관한 문의 : 수치자료응용팀 이시우(전화 02-2181-0526)

4. 제안서 제출 : 수치자료응용팀 이시우(전화 02-2181-0526)

5. 계약에 관한 문의 : 운영지원과 황정철(전화 02-2181-0243)

6. 계약자 결정 : 제안서 평가는 자료관리서비스팀에서 수행하여 제안서 내용을 만족시킬 수 있는 업체를 선정하며, 제안서 합격업체(2개 이상 합격업체가 있을시)는 조달청 G2B(나라장터시스템)를 통하여 견적서를 제출하여 예정가격 88%이상 최저가를 제출한 자를 계약상대자로 결정함.(제안참여 업체는 반드시 조달청 입찰참여업체로 등록하여야 함)

단, 1개업체만 제안서 통과시에는 재공고를 시행하며 재공고시에도 1개 업체만 제안서를 통과할 시에는 자체 수의계약으로 진행함.

과 업 지 시 서

정부물품 분류번호	품목번호	품명/규격	단위	수량
	1	동네예보 시행을 위한 웹서비스 부하시험	식	1

1. 개요

본 규격서는 기상청에서 2008년 10월부터 시행 예정인 동네예보의 원활한 대국민 서비스를 위하여 동네예보 웹서비스모듈(WEM)에 대한 웹 접속 부하 시험을 위한 최소한의 규격사항을 정한 것이다.

2. 일반사항

2.1. 동네예보 서비스 현황 및 계획

2.1.1. 동네예보는 2005년 10월부터 디지털예보라는 이름으로 시험운영에 착수하여, 2008년 10월부터 정식 운영을 시작하는 예보로써, 종전의 예보와 비교하여 읍/면/동 단위까지 상세하고 정량적인 기상예보를 생산하여 지리정보 중첩, 지점별 시계열 및 문자/음성 등의 형태로 국민들에게 제공하는 기상예보이다.

2.1.2. 현재 동네예보 시스템은 관측자료의 처리를 위한 실황자료처리모듈(ODAM), 초기 지점별 예보자료 및 격자예보 자료를 생산하는 디지털예보모델(DPM), 예보자료의 편집을 위한 그래픽편집모듈(GEM), 처리된 예보를 웹으로 제공하는 웹서비스모듈(WEM) 등 4가지 요소로 구성된다.

2.1.3. 실황자료처리모듈, 디지털예보모델 및 그래픽편집모듈은 기상청 내부망에 위치하여 동네예보를 생산하는데 사용되고, 웹서비스모듈은 인터넷망에 설치되어 상세한 동네예보 결과를 대국민 서비스하는데 활용하고 있다.

2.1.4. 웹서비스모듈(WEM)의 시스템 및 소프트웨어 현황

구분	서버	소프트웨어	비고
WEM	▸블레이드형 리눅스 서버 ▸2CPU, 4GB 메모리 ▸OS : 리눅스, 커널 2.6	▸WAS : 후지쯔 InterStage App. Server Plus Edition 7.x ▸GIS : 만도맵앤소프트	웹서버 6대 DB서버 2대 TTS서버 2대

2.1.5. 동네예보 생산흐름 개요도

2.1.6. 동네예보의 웹서비스모듈(WEM) 서비스 화면

2.1.6.1. 그래픽예보서비스

2.1.6.2. 시계열예보서비스

2.1.6.3. 문자/음성예보서비스

2.1.6.4. 격자점예보서비스

2.3. 계약상대자는 본 규격서에 명시된 규격사항 이상의 기준으로 시험을 실시하여야 한다.

3. 구성내용

3.1. 동네예보 웹서비스모듈 웹 접속 부하 시험 ................................................... 1식

4. 기술사항

4.1. 계약상대자는 동네예보 웹서비스(WEM) 서버를 통하여 서비스하는 각종 동네예보 서비스에 대하여 접속 부하시험을 수행하고 그 결과를 보고서로 제출하여야 한다.

4.3. 부하시험은 동네예보 웹서비스모듈(WEM) 버전 3.0에 대하여 수행한다. 단, 기상청의 요청에 따라 다른 버전으로 변경할 수 있다.

4.2. 부하시험은 과부하 시험 위주로 수행하며, 기상청의 요청에 따라 일부 방식을 변경할 수 있다.

4.3. 과부하는 순간 동시접속자 1000명 이상으로 한다.

4.4. 부하시험 대상 서버의 수는 기상청의 결정에 따른다.

4.5. 부하시험 횟수는 각각 독립된 보고서가 나오는 기준으로 2회 이상을 실시하여야 한다.

4.6. 각각의 부하시험 일시는 계약일로부터 9월 30일 사이에 기상청과 협의하여 결정한다.

4.7. 부하시험에 필요한 장비 준비 및 소프트웨어의 설치는 계약상대자가 수행한다.

5. 특수조건

5.1. 입찰제안서 제출 유의사항

5.1.1. 본 규격서의 규격 내용에 대하여 제안사는 각 항목마다 반드시 ‘예(Yes)', '아니오(No)'로 명확하게 표기하고, 기술 요구에 관련된 항목은 이를 확인할 수 있도록 지시부호(Index)를 명시하여야 한다.

5.1.2. 제안사에 따라 본 장비를 설치할 시 규격서에서 명시되지 않은 장비 및 물량 또는 기술 등이 있을 때에는 제안사가 물량 또는 기술을 제시할 수 있으나, 별도 금액산정은 인정하지 않는다.

5.1.3. 본 규격서에 대하여 입찰제안서 본문은 간단 명료한 표현으로 제안사의 제안 내용을 표시할 수 있어야 하며, 세부적인 사항은 별첨이나 첨부자료를 이용하여 자세히 기술하여야 한다.

5.1.4. 제안사는 입찰제안서 작성 시 특별한 경우를 제외하고는 다음 기술된 목차대로 작성하여야 한다. 다만, 입찰제안서 목차대로 제안사의 특성을 적절히 표현하기에 미흡할 경우, 기본적인 목차나 순서를 유지하면서 필요한 목차나 내용을 추가하여 입찰서를 작성할 수 있다.

5.1.5. 입찰제안서는 원본 1부(원본은 원본이라고 표지에 표시)와 사본 3부를 입찰시 제출하여야 하며, 원본과 사본의 내용이 일치하지 않을 시 원본으로 평가함을 원칙으로 한다.

5.1.6. 제안된 내용의 검토를 위하여 기상청의 요구시 제안사는 추가자료를 제출하여야 하며, 필요시에는 기상청이 지정한 장소에서 제안설명을 할 수도 있다.

(단, 설명이 필요시 일정은 제안사별로 별도 통보)

5.1.7. 입찰자는 A/S지원방법과 기술지원인력 및 A/S센터운영계획 등에 대하여 입찰서에 구체적으로 제시하여야 한다.

5.2. 입찰제안서 구성 및 세부 작성요령

5.2.1. 입찰제안서 구성

Ⅰ. 제안사 소개

1. 회사 소개

2. 회사 연혁

3. 회사 현황 및 매출액 추이

4. 조직도 및 인원 현황

5. 주요 사업 영역

Ⅱ. 웹 접속 부하시험 수행 실적

Ⅲ. 부하시험 방안

1. 부하시험 개요

2. 부하시험 구성도

3. 부하시험 계획서

4. 부하시험중 장애 대비 방안

Ⅳ. 기대 효과

Ⅴ. 일반 사항

5.2.2. 입찰제안서 세부 작성요령

I.  제안사 소개

1. 회사 소개

◦ 제안사 소개를 기술

2. 회사 연혁

◦ 제안사의 주요연혁을 기술

3. 회사 현황 및 매출액 추이

◦ 현재의 사업 현황 기술

◦ 제안사의 자본금 등 기술

4. 조직 및 인원현황

◦ 제안사의 자본금 및 대표이사 명

◦ 제안사의 조직도 및 인원현황 제시

5. 주요사업영역

◦ 제안사의 주요사업내용, 중점 사업부문을 설명

◦ 사업실적, 연구실적 등을 주로 정부, 공공기관을 중심으로 기술

Ⅱ. 웹 접속 부하시험 수행 실적

1. 수행 실적

2. 수행 사례

Ⅲ. 부하시험 방안

1. 부허시험을 위한 기본 방법에 대하여 설명

2. 부하시험을 위한 장비 구성 방안 제시

3. 구체적인 부하시험 계획 및 절차 제시

4. 부하시험 중 장애발생시 복구 및 정상 운영할 수 있는 방안제시

Ⅳ.  기대효과

1. 부하시험으로 인한 기대되는 효과 등을 기술

V. 일반 사항

1. 제출하는 보고서의 내용에 대한 기술

2. 웹 부하가 많이 발생하는 부분에 대한 도출 및 분석 지원 방안

3. 부하시험도구에 대한 기능 소개 및 카탈로그 등

5.3. 제안서 평가기준

5.3.1. 제안서 평가결과 평가점수가 100점 만점에 85점 이상인 업체를 기술적합 업체로 선정하며 평가결과 및 점수는 공개하지 않는다.

5.4. 증빙자료

5.4.1. 입찰자는 제안물품의 성능 및 신기술을 입증할 수 있는 각종 증빙자료와 기술능력을 확인할 수 있는 자격증, 면허증, 인증서 등을 입찰서에 첨부하여 제출하여야 한다.

5.4.2. 기술능력을 확인할 수 있는 자료제출시 입찰자가 아닌 제작사 또는 공급사의 기술능력자료를 제출할 경우에는 입찰사와의 기술협력 관계를 명확하게 명시하여 제출하여야 한다.

6. 기타사항

6.1. 실시조건

6.1.1. 계약상대자는 계약을 체결한 날로부터 9월 30일 이내에 기상청이 지정한 일시에 시험을 수행해야 한다.

6.1.2. 계약상대자는 현장을 실사하여야 하며, 본 시스템의 실시 계획서 및 공정계획도, 세부가격 명세서를 포함한 사업이행계획서를 계약 체결한 날로부터 7일이내에 서면으로 제출하여야 한다. 또한 제출된 실시계획서와 시스템 환경이 부합하지 않을 경우에는 감독공무원의 지시에 따라 수정하여야 한다.

6.1.3. 계약상대자는 본 시험시 발생하는 안전사고에 대한 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

6.1.4. 계약상대자는 담당공무원 입회 하에 본 시험을 수행하여야 한다.

6.1.5. 계약상대자는 본 부하 시험시 발생하는 기존 자료의 손실이나 장애에 대하여 모두 원상 복구하여야 하며, 이에 소요되는 일체의 비용을 계약상대자가 부담하여야 한다.

6.1.7. 계약상대자의 직원은 본 계약업무 수행 중에 취득한 사실에 대하여 보안을 유지하여야 한다.

6.1.8. 계약상대자는 당해 계약의 이행에 필요한 일체의 비용을 부담하여야 한다.

6.2. 검사 및 검수

6.2.1. 계약상대자는 모든 계약이행을 완료한 후 서면으로 검사 및 검수 요청서를 제출하여야 한다. 기상청은 검사요청서를 접수한 날부터 14일 이내에 검사 및 검수(이하 검사라 한다)를 완료한다.

6.2.2. 검사는 기상청이 정한 검사계획에 따라 실시하며, 검사시에는 계약상대자가 입회하여야 하고 이에 소요되는 일체의 비용을 부담하여야 한다.

6.3. 대금지불은 검사완료 후 일괄 지불한다.

6.4. 규격서에 명기하지 않은 사항 또는 불명확한 사항에 대하여는 기상청 의견이 우선한다.

<별표1>

입찰제안서 기술평가 평가기준

평가요소	항목	평가기준	배점
과제의 이해도	기술 및 지식 능력	① 과제 이해의 정확성 ② 과제의 요구사항 분석 정도 ③ 제안 요청서와의 부합성	20
관리 방안	인력, 조직, 관리 기술	① 업무분장의 합리성, 현실성 ② 투입인력의 자질 - 경력과 전문성, 유사연구 및 개발 실적 ③ 인력투입(투입시간, 참여율)의 적정성 ④ 수행기관과 기상청의 효율적 업무협조 방안 ⑤ 사업자의 품질 보증 능력	20
과제 구현방안	사업 수행 계획	① 업무수행 방법 - 과제수행 방법론에 대한 합리성, 현실성, 구체성 - 첨단 최신기술의 활용도 - 제안내용을 표출하는 효과적 표현 기술 - 사용 편의성 ② 업무추진 일정 - 업무추진의 합리성, 현실성, 구체성	30
지원	지원기술 및 사후 관리	① 시험운영, 기술이전 방안 ② 유지보수 계획의 적정성	20
기타	타 연구과제 수행실적 및 공동연구 등의 상호협력 실적	① 사업자의 주요 연구 분야와 과제 내용과의 관련성 ② 사업자의 전문인력 보유 현황 ③ 사업자의 유사분야에서의 연구개발 경험 ④ 제안에 나타난 성실성	10
총계			100