2009. 1. 6.(화) 09:30 (총4매)		2009. 1. 7.(수) 조간부터

수치모델관리관 수치모델운영팀		팀장 이 동 일		02-2181-0542

“슈퍼컴퓨터 3호기” 도입 공개사업설명회 개최

- 계산속도가 현재보다 10배 이상 빠른 성능으로 2009년에 도입 -

□ 기상청(청장 정순갑)은 기상예보 정확도의 향상을 위하여, 세계 2위 수준인 영국기상청의 상세하고 정교한 통합수치예보모델을 도입하고 이를 운영하는데 필요한 슈퍼컴퓨터 3호기 도입사업을 2009년부터 본격 추진하며, 1월 7일(수) 오전 10시 기상청에서 공개사업설명회를 개최한다.

□ 슈퍼컴퓨터 3호기의 계산속도는 현재 사용하고 있는 슈퍼컴퓨터 2호기(18.5 Tflops)보다 10배 이상 빠른 성능을 목표로 2호기의 리스료를   약간 상회하는 예산(550억원)으로 금년 중 도입할 예정이다.

1Tflops는 매초 1조번 연산 : 82만명이 계산기로 1년간 계산하는 양을 1초에 계산

○ 현재 운영중인 기상용 슈퍼컴퓨터 2호기(세계슈퍼컴퓨터 순위 500위권 밖)는 2004년 도입되어 2009년 내용연수인 5년에 도달하고, CPU활용량이 한계(70%이상)에 도달해 성능향상이 불가피한 상황이다. 또한 수치모델의 정교화와 상세화에 따른 자료량 증가로 계산 용량이 지속적으로 늘어남에 따라, 현재의 시스템으로는 예보발표시각을 지나 수치모델계산이 완료되는 예보지연의 한계에 봉착하게 된다.

○ 따라서 기상용 슈퍼컴퓨터의 주기적인 교체는 필연적이며, 기상 선진국의 슈퍼컴 도입 교체 주기는 점차 단축되고 있는 추세이다.

※ ECMWF, 캐나다 등은 2~3년, 독일, 프랑스, 한국, 중국, 일본은 5년

□ 슈퍼컴퓨터 3호기의 기종 선정은 조달청을 통한 두 단계의 국제 경쟁 입찰로 진행되며, 1단계에서는 기상청이 운영예정인 수치예보모델의 계산 성능과 기술규격을 평가하여 조건에 해당되는 업체들을 선정한 후, 2단계에서 가격대 성능비로 국가적으로 가장 유리한 제안을 한 업체를 최종으로 선정하게 된다.

○ 조달청 사전규격공고(1월 7일) 후, 본 사업 규격공고(1월 19일 예정), 2월말 제안서 접수 및 3월의 제안서평가와 BMT 실사를 거쳐 4월에 가격대 성능비가 가장 우수한 업체를 선정하게 된다.

○ 사업설명회는 국내․외의 주요 슈퍼컴퓨터 업체들에게 기술규격 및 도입일정, 객관적인 평가기준 등을 공개하여 공정하고 객관적인 절차를 거쳐 도입이 진행되어진다.

□ 슈퍼컴퓨터는 현재 신축 중인 충청북도 청원군 오창과학산업단지의 “국가기상슈퍼컴퓨터센터”에 2009년 9월 설치되어 12월에 개소식과 함께 정식 운영되며, “세계 2위 정확도의 우수한”영국기상청의 “통합수치예보모델을” 3호기에 이식하여 “2010년부터” 정상 가동하게 되면,

○ 지상 55km까지를 40층으로 나누어 모의하던 것을 70층으로 세분해 모의 할 수 있게 되고, 수평으로 30km×30km로 모의하던 것을 25km×25km로 세밀하게 모의할 수 있게 되어 집중호우․태풍 등 악기상의 예측능력이 강화 될 것이다.

○ 또한 최근 지구적 관심사가 되고 있는 기후변화도 보다 상세하게 예측할 수가 있게 된다.

○ 슈퍼컴퓨터 3호기와 통합수치예보모델이 본격 가동되는 2012년에 가면 우리나라의 예보역량은 세계 6위(현재 9위)로 향상될 것이다.

<  사업설명회 개요  >

○제    목 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 도입 사업설명회

○일    시 : 2009. 1. 7.(수) 10:00～12:00

○장    소 : 기상청 4층 국제회의실

○주요내용 : 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 도입 사업 설명

- 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 관련 예산, 도입 배경 및 기본 방침

- 기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 기술규격, 평가기준 및 추진일정

- 기타 업체 관심사항 질의응답

※ 붙임 : 슈퍼컴퓨터 3호기 시스템 구성 및 도입 평가기준

슈퍼컴퓨터 3호기 시스템 구성

□ 슈퍼컴퓨터 3호기 시스템 구성

○ 인터림시스템(Interim System) : 수치예보시스템 포팅, 교육용

― 성능 : 계산시스템의 5% 이상

○ 계산시스템(Computational System) : 제안실질성능의 평가기준

― 성능 : 현재시스템의 10배 이상(실제성능 7TF)

․ 전지구모델(N512L76), 앙상블모델(EPS), 악기상예측모델(KWRF)로 성능 측정

― 메모리 : 앙상블모델(EPS) 750멤버 이상 동시 수행 가능한 규모

○ 전․후처리시스템(Pre/Post Processing) : 4대

― 관측자료 전처리과정(OPS) 3분 이내 수행, 메모리 250GB 이상

○ 로그인시스템(Login System) : 2대 (요구성능은 전ㆍ후처리시스템과 동일)

○ 공유저장장치

― 고속공유저장장치 : 현업 및 스크래치용 (500TB 이상)

․ I/O 성능 : 단일화일 전송 (500MB/s), 멀티화일 전송 (5GB/s)

― 공유저장장치 : 사용자 홈 및 자료저장용 (1PB 이상)

․ I/O 성능 : 단일화일 전송 (300MB/s), 멀티화일 전송 (5GB/s)

○ 백업저장장치

― VTL : 용량(500TB 이상), 멀티화일 I/O성능 (500MB/s)

― 테이프 : 용량(4PB 이상), 비압축전송률(100MB/s), 드라이브수(44개 이상)

○ 네트워크 : 이중화된 고성능 백본 스위치 2대

― 성능 : 백플레인 700Gbps이상, 100M/1G/10G 9개 이상 슬롯

○ 소프트웨어 : 운영체제(UNIX, Linux 기반), 컴파일러, 병렬라이브러리, 그래픽툴, 디버거, 성능분석툴, 배치작업스케줄러(배치작업 수행 및 시스템 장애 대응 기능) 등

○ 기타 : 충청북도 오창과학산업단지 “국가기상슈퍼컴퓨터센터”내의 현업실, 국제회의실의 통합관제시스템 구축

기상용 슈퍼컴퓨터 3호기 도입 평가기준

□ 슈퍼컴퓨터 3호기 도입 업체 평가기준

○ BMT 80점, 기술규격(희망요구사항) 20점 : 총 100점 만점

○ BMT 점수와 기술규격(희망요구사항) 점수의 합이 85점 이상인 업체 1단계 통과

○ 1단계 통과한 업체에 한해 2단계 입찰 가능

○ 2단계에서 가격대 성능비가 기상청에 최적인 업체 선정

□ BMT 평가 방법

○ BMT 점수 산정 방법

— "Optimized Operational" 실험 120분 조건을 만족한 업체간 상대평가(80점 ~ 65점)

○ BMT 요구조건

— "Optimized Operational" 대상코드 : 전체 120분 이내 수행조건

․ 자료동화(VAR)

․ 전지구 예보모델(UM N512L76) 10일 예보

․ 앙상블 예보모델(UM N320L50) 10일 예보 50멤버

․ 악기상 예보모델(KWRF)        72시간예보

— "AS-IS" 대상코드 : 포팅 및 수행조건

․ 자료동화(VAR), 전지구모델(UM N512L76), 앙상블모델(EPS), 악기상모델(KWRF), 황사, 태풍, 지역파랑, 폭풍해일, 관측자료처리시스템, 전지구해양모델, 장기예측모델, 엘니뇨예측모델