홍성기상대 청사 신축공사

건축 설계공모 지침서

2015.  4.

대전지방기상청

목       차

Ⅰ. 설계공모의 개요	1

1. 배경 및 목적	1

2. 사업개요	1

3. 공모방식	2

4. 건축설계공모의 참가자격	2

5. 추진일정	2

6. 응모신청서 교부 및 등록	2

7. 현장설명	3

8. 질의 및 답변	3

9. 응모작품 접수	3

Ⅱ. 응모도서 작성 및 제출	4

1. 공통사항	4

2. 심사용 도판	4

3. 설계도면	4

4. 설계설명서	5

5. 응모도서의 제출	6

6. 제출도서의 익명성	6

Ⅲ. 작품심사 및 당선작 선정	6

1. 작품심사 기준과 방법	6

2. 심사결과 발표	7

3. 입상작품수 및 보상	7

4. 당선자에 대한 조건	8

5. 응모작품 반환	8

6. 공모규정의 준수	9

Ⅳ. 계획 설계(안) 작성지침	9

1. 일반기준	9

2. 지능형건물 계획	10

3. 에너지 절약 계획	10

4. 분야별 설계기준	11

Ⅴ. 각종 서식	16

Ⅰ. 설계공모의 개요

1. 배경 및 목적

2013년 1월 충남도청이 내포신도시로 이전 완료함에 따른 기상관서 신설 요구와 기상청과 그 소속기관 직제개편(2015. 1. 6.)으로 홍성기상대 청사신축 및 관측환경 조성으로 충남지역에 연속적인 기상·기후서비스 제공을 위해서는 안정적 근무환경 조성이 필요함. 이에 홍성기상대 청사를 편리성, 기능성, 경제성, 예술성, 미래지향성, 주변환경 조화성과 기상청의 상징성을 표현하는 건축물을 설계하는데 있어, 설계자들에게 참여 기회 제공과로 공정한 경쟁으로 우수한 설계 및 설계권자 선정의 공정성 확보

2. 사업개요

가. 공모명 : 홍성기상대 청사신축공사 설계

나. 신축위치 : 충청남도 홍성군 홍북면 내포신도시 공공청사11(신경리)

다. 규모

- 부지면적 : 10,983㎡

- 건물연면적 : 1,400㎡(±3%)

- 관측노장 조성 : 25m*25m

- 외관은 미관, 기능, 주변 환경, 대지여건 등을 고려 설계자의 의도에 따라 조정가능

라. 지역지구 : 제1종 일반주거지역

마. 총 공사비(예정) : 3,915백만원

- 홍성기상대 청사신축에 있어 토목, 건축, 기계설비, 전기, 통신, 소방, 조경공사,

관급자재비, 관측노장 조성 등 전반적인 근무환경 기반구축

바. 설계비(예정) : 185백만원

※ 총 공사비와 설계비는 발주기관의 사정에 따라 향후 변경될 수 있음

사. 설계용역기간 : 계약일로부터 90일간(3개월)

- 범위 : 청사신축, 관측장소 조성 등 설계(지질조사, 현황측량 포함)

아. 공사기간 : 10개월

3. 공모방식 : 일반공개공모

4. 건축설계공모의 참가자격

가. 공고일 현재 건축사법에 의한 건축사 면허를 소지하고 건축사사무소 등록을 완료한 자

(공동응모 가능. 단, 대표자 1인을 선임해야함/ 서식2-1, 서식 2-2)

나. 설계 선정자는 설계계약 시 토목, 조경, 전기, 통신, 소방 설계에 대한 자격이 없는 경우 전기, 통신, 소방 등의 관련법, 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 완료한 자와 공동도급(분담이행)으로 시행하여야 하며, 기타 각 분야별 법령에서 정하는 기준에 따라 기술사사무소 등록을 완료였거나, 엔지니어링기술진흥법에 의한 엔지니어링 활동주체 신고를 완료한 자가 설계해야 함

다. 공고일 현재 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지, 자격정지 등 행정기관의 행정처분을 받은 자 등은 공모에 참여할 수 없음

5. 추진 일정

구 분	공 모 일 정	비 고
공모 공고	2015. 4. 13
응모신청서 교부 및 등록	2015. 4. 14.~ 4. 17.	마감일 18:00까지 접수 (등기우편, 직접 방문 접수)
현장설명	2015. 4. 23. 14:00~	충청남도 홍성군 홍북면 내포신도시 (서해안 기후환경연구소 강당)
질의서 접수	2015. 4. 27.~4. 28.	마감일 18:00까지 접수 (등기우편, 직접 방문 접수)
질의답변	2015. 5. 6.
응모작품 접수	2015. 6. 12.	09:00 ~ 18:00 (대전지방기상청 기획운영팀)
당선작 발표	2015. 6. 22.

※ 일정은 발주기관의 사정에 따라 달라질 수 있음.

6. 응모신청서 교부 및 등록

가. 교부 및 등록기간 : 2015. 4. 14.(화) ~ 17.(금) 09:00 ~ 18:00

나. 등록처 : 대전지방기상청 기획운영팀( ☏ : 042-862-8143) / 등기우편 및 방문접수

다. 구비서류 : 설계공모 참가등록신청서(서식1)

7. 현장설명

가. 일시 : 2015. 4. 23.(목) 14:00

나. 장소 : 충청남도 홍성군 홍북면 신경리 43-1(내포신도시)

서해안기후환경연구소(1층 강당, ☏ 041 – 638 - 3938)

8. 질의 및 답변

가. 본 공모에 관하여 질의할 사항이 있을 경우 첨부서식(서식3)을 사용하여 명시된 기간(2015. 4. 28.)내에 직접 및 등기우편에 의한 방법에 한하여 접수가 가능하며 등기우편의 경우에는 질의 신청자가 접수여부를 반드시 확인하여야 한다.

(질의 마감시간까지 대전지방기상청 도착분만 유효함)

나. 질의는 응모자(업체)별 1회에 한한다.

다. 질의 답변은 2015. 5. 6.까지 모든 응모자에게 서면 또는 이메일로 통보한다.

라. 질의에 대한 답변 사항은 설계지침서와 동일한 효력을 갖는다.

마. 접수된 질의서의 내용이 설계공모지침과 직접관련이 없는 사항이나 질의서가 관련서식과 상이한 경우는 답변하지 않는다.

9. 응모작품 접수

가. 접수기간 : 2015. 6. 12.(금) 09:00～18:00(마감 시간내 접수처 도착분만 유효함)

나. 접수처 : 대전광역시 유성구 대학로 33(구성동)

대전지방기상청 기획운영팀 (☏ 042-862-8143)

다. 제출서류 : 건축설계공모 응모작품 제출서(서식4)

라. 제출도서의 종류

1) 심사용 도판(판넬, A1)        4매

2) 설계도면(A3)                15부

3) 설계설명서(A4)              15부

4) USB                          3세트

- 설계자료 전반사항(설계도판 및 설계도면_JPG파일, 설계설명서 PDF파일)

- 설계설명 자료(PPT파일)

Ⅱ. 응모도서 작성 및 제출

1. 공통사항

가. 모든 제출도서의 종이는 백색으로 한다.

나. 설계도면, 설계도판 및 설계 설명서의 표현은 흑․백색으로만 표기 가능하며, 색채를 사용할 수 없다.(다만, 조감도는 색채를 사용할 수 있음)

다. 축척과 방위는 각 도면 및 도판의 좌측 상단에 정확히 표시한다.

라. 주요 실의 명칭 및 면적, 시설은 해당 실에 직접 기재한다.

마. 모든 도면 및 제출도서의 표기는 한글과 아라비아숫자로 하며, 미터법을 사용한다. 단, 영문이나 한문 표기가 필요한 경우에는 한글과 병기한다.

바. 제출된 도서(작품)는 수정, 변경, 보완할 수 없다.

사. 설계도판, 설계도면 등 제출도면의 축척은 임의 작성한다.

아. 제출도서 내용물(도판제외)의 쪽 번호 표기는 아라비아 숫자만으로 표기하고 업체명 등 기타사항은 표시하지 않는다.

자. 심사용 도판, 설계도면, 설계 설명서에는 테두리선을 표시하지 않는다.

※ 테이프제본 등 응모작도서의 좌․우측이나 편철 반대방향 여백에 특정로고 표시불가

2. 심사용 도판(4매)

가. 도판 규격은 A1(594㎜×841㎜) 규격으로 제작한다.

나. 작품심사 시 게시가 가능하도록 10㎜ 압축스티로폼보드(백색)에 부착하여 제출한다.

다. 설계도판에는 익명의 원칙을 위하여 불필요한 인식표기를 금지한다.

라. 심사용 도판구성

1) 조감도(투시도)               1매

2) 설계개요 및 배치도          1매

3) 평면도(각 층)                1매

4) 입면도, 주단면도(종, 횡)      1매

3. 설계도면(15부)

가. 규격은 A3(가로420㎜×세로297㎜) 용지에 장변을 수평으로 좌측을 철하여 제출한다.

(접착제 제본만 가능, 스프링 등은 불가)

나. 분량은 표지를 포함하여 총 20쪽 이내로 단면 인쇄한다.

다. 재질은 표지를 포함한 도면 모두 백색의 일반복사용지(코팅지 등 사용불가)로 하고 채색을 하지 않는다. 단, 조감도(투시도) 사진은 채색이 가능함

라. 심사용 설계도판에 표기하지 못한 세부사항을 도면으로 제출할 수 있다.

마. 도면의 종류(예시)

1) 표지는 별지(서식11-1)에 의한다.

2) 목차

3) 설계개요

4) 배치도(건축물, 관측장소, 도로, 주차장, 부지조성 및 조경계획 등을 표기)

5) 각 층별 평면도

6) 입면도(4면)

7) 단면도(종․횡)

8) 기타(도판에 표기하지 못한 사항)

4. 설계설명서(15부)

가. 규격은 A4(210㎜×297㎜)용지 크기로 장 방향을 종으로 상부를 편철하여 제출한다.

나. 분량은 표지를 포함하여 총 40쪽 이내로 한 면 인쇄한다.

다. 재질은 표지를 포함한 설계설명서 모두 백색(바탕무늬 없는 것) 용지로 하며 채색을 하지 않는다. 단, 조감도(투시도) 사진은 채색이 가능함.

라. 설계도면에 표기하지 못한 세부사항은 설계 설명서를 제출할 수 있다.

마. 작성방법

1) 표지는 별지(서식11-2)에 의한다.

2) 글씨크기 : 표지를 제외한 내용물의 제목(크기 16포인트), 부제목(크기 14포인트), 일반글자(크기 13포인트)는 휴먼명조체로 작성한다.

3) 줄 간격 등 : 줄 간격은 160%를 기준하고, 여백은 위쪽 15m/m, 아래쪽 15m/m, 좌․우측 각 20m/m, 머리말․꼬리말 각 10m/m로 한다.

4) 작성순서

가) 표지(서식11-2)

나) 목차

다) 건축개요 및 시설면적표(서식5)

라) 층별 세부용도 및 면적표(서식6)

마) 기본계획방향

바) 대지현황분석

사) 건축계획(배치, 평면, 단면, 입면 등)

아) 재료 마감표

자) 조경 및 외부 공간 계획

차) 구조 및 설비계획

카) 에너지절약계획․신재생에너지 이용에 관한 계획

타) 관련법규 검토서(서식7)

파) 공사일정 및 추정예상 공사비 개략내역서

5. 응모도서의 제출

가. 응모등록을 하지 않은 업체의 작품은 접수하지 아니한다.

나. 응모도서는 오손되지 않게 포장하여야 한다.

다. 응모도서는 참가자 각 1점으로 한정한다.

라. 우편접수는 하지 않는다.

마. 대전지방기상청에서 규정한 제출도서 목록 이외의 도서류는 접수받지 않는다.

바. 응모도서 접수 시 접수증을 교부한다.

6. 제출도서의 익명성

가. 규격봉투(대전지방기상청에서 제공)에 사무소명, 응모자명을 기재한 서류를 넣어 봉인한 후 제출도서(설계도면, 설계설명서 등)와 함께 1개의 묶음으로 백색종이로 포장하여 제출한다.

나. 사무소명, 응모자명은 심사 종료 시까지 밀봉해 공개하지 않는다.

다. 모든 응모작품에는 응모자를 인지할 수 있는 사무소명 또는 어떠한 암호나 기호도 표시되어서는 아니 되며 심사 전에 심사위원을 접촉하여 작품설명을 해서는 안 된다.

라. 제출도서 제본은 스프링, 클립 등은 사용 불가하며, 접착제 제본만 가능하다.

마. 익명사용 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 공모기간동안 적용된다.

Ⅲ. 작품심사 및 당선작 선정

1. 작품심사기준과 방법

가. 설계공모의 작품심사는 “건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2014-345호, 2014. 6. 12.)”에 따라 설계공모심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 설치·구성하며 발주자가 정한 배점기준에 의하여 심사한다.  다만, 평가항목의 세부평가기준은 심사위원회에서 별도로 정할 수 있으며, 필요한 경우 평가항목 또는 배점기준을 조정할 수 있다.

나. 응모자는 작품 심사결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 심사위원회 명단은 심사 결과 발표 시에 공개한다.

다. 심사 및 당선작 선정방법

1) 접수된 작품의 수가 10개를 초과하는 경우 원활한 심사를 위하여 별도이 심사절차를 정할 수 있다.

2) 평가항목별 상대평가 등급은 1순위(100점)를 기준으로 순차적으로 5%씩 강제 차등하여 부여한다.(심사위원회 의결에 의하여 달리 정할 수 있다..)

3) 심사위원은 전문분야별로 해당분야에 대하여 평가한다.

4) 평가점수 집계는 각 전문분야의 심사위원별 점수를 산술평균으로 산정(소수점 처리는 셋째자리에서 반올림) 후 전문분야별 평균점수를 합산한 점수에 감점사항을 반영하여 최종 평가점수를 산정한다.

라. 공모안 심사대상 제외

1) 발주기관이 공모안이 설계지침서 등에서 요구하는 조건에 맞는지 확인하고 공모안이 다음 각 호ml 어느 하나에 해당하는 심사에 영향을 미칠 수 있는 중대한 조건을 위배하여 심사대상으로 적절하지 않다고 인정되는 경우에는 설계공모심사위원회 의결을 거쳐 해당 공모안을 심사대상에서 제외할 수 있다.

가) 건축법 등 관련 법령을 중대하게 위배한 경우

나) 건축규모, 총 예정공사비 3,915백만원, 주요 기능별 면적 등 설계지침서에서 요구하는 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

다) 제출도서의 규격을 현저히 위반한 경우

라) 제출도서에 해당업체를 특정할 수 있는 문구나 이미지 등이 포함된 경우

2. 심사결과 발표

가. 일시 : 2015. 6. 22.(월) 예정

나. 심사결과는 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr)_ 소속기관(대전지방기상청) 공지사항에 게재하고 당선작 및 입상작에 대해서는 개별통지

3. 입상 작품 수 및 보상

가. 입상 작품 내역 및 보상

1) 당선작(1점) : 홍성기상대 청사 신축 설계용역 계약

2) 우수작(1점) : 상금  740만원

3) 가  작(1점) : 상금  555만원

나. 심사위원회는 심사결과 공모 목적에 적합하지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우 당선작 및 입선작을 선정하지 않을 수 있다.

4. 당선자에 대한 조건

가. 당선작으로 선정된 공모안을 제출한 자(공모 당선자)를 낙찰자로 결정하며, 낙찰자와의 설계용역계약은「국가를당사자로하는계약에관한법률」의한다.

나. 당선자는 심사위원회의 지적사항, 발주 부서의 요구사항을 종합하여 설계변경 및 보완이 필요한 경우 설계 시 이를 보완․수정해야 한다.

다. 당선자는 기본 및 실시설계 시에는 현황측량, 지질조사를 시행하고 적합한 기초구조를 결정하고, 사업의 진행에 필요한 각종 심의, 인·허가, 협의 등에 필요로 하는 설계도서 등의 제출과 보고는 발주처의 요구 또는 관할기관이 필요로 하는 경우 적시에 제공하고 이에 소요되는 제반경비 및 비용은 당선자가 부담한다.

라. 당선자는 설계기간 중 기상청의 요구에 따라 친환경 예비인증 및 건물에너지효율등급 인증 등 인․허가에 필요한 각종 인증업무를 수행하여야 한다.

마. 당선자는 이 지침서와 발주기관에서 정하는 과업지시서를 준수해야 하며, 공모지침 등에 대한 해석상의 차이가 있는 경우에는 발주자와 협의하여 진행한다.

바. 당선자는 해당 공사에 대하여 발주기관과 실시설계 용역을 체결할 의무를 갖는다. 단, 발주기관의 사정으로 해당공사의 용역을 이행할 수 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

사. 당선자는 불가피한 사유로 설계업무를 수행하지 못할 경우 다음 순위자(우수작)에게 설계권을 부여할 수 있으며, 설계권을 부여받은 자는 심사위원회에서 권고하는 당선작품의 장점을 반드시 반영해야 하며 수여받은 상금은 반환한다.

5. 응모작품 반환

가. 설계공모 입상작은 반환치 않으며, 저작권 등 모든 권리를 기상청에 귀속하며 저작권에 관련된 제반사항은 저작권의 관계법령이 정하는 바에 의한다.

나. 발주기관은 공모안의 전시가 끝나면 7일 이내에 공모에 참여한 설계자에게 반환하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담한다.

다. 반환기간 내 반환 받지 않은 작품은 대전지방기상청에서 임의 처분하여도 이의를 제기할 수 없다.

6. 공모규정의 준수

가. 응모자는 작품을 제출함으로써 공모규정의 각 조건을 수락하는 것으로 간주하며 어떠한 이의도 제기 할 수 없다.

나. 본 공모에서 각 응모자에게 제공한 각종 자료는 발주기관의 동의 없이는 본 공모 이외의 어떤 목적으로도 사용할 수 없다.

다. 응모자는 현장을 답사하여 현장조건을 조사한 후, 모든 관계법규와 제반규정 사항에 적합하게 계획하여야 한다.

Ⅳ. 계획 설계(안) 작성지침

1. 일반기준

가. 청사의 외관은 기상청의 상징성을 감안하여 충청남도 정서와 특성을 살리면서 부지 주위 경관과 조화를 이루어야 한다. 특히, 홍성군 내포신도시가 가지고 있는 이미지와 연계하여 독창적인 디자인 도입 및 다양한 공간구성으로 지역발전에 기여할 수 있는 기능성 등을 두루 갖추도록 설계하여야 한다.

나. 건물의 안정성을 확보하고 경제적인 건물이 되도록 설계하며, 현대적 이미지로 국민들에게 친근감을 줄 수 있는 홍성기상대만의 상징성을 구현하여야 한다.

다. 기능성, 조형성 및 예술성, 친환경성 등을 고려하여 시대적으로 한 단계 앞선 미래지향적인 건축의 방향을 제시하여야 한다.

라. 직원들의 업무능률 극대화를 위하여 조망, 일조, 채광, 환기, 방범 및 방재, 방음 등이 편리하여 쾌적한 환경으로 유지관리가 용이하도록 설계한다.

마. 설계도서 및 각종 자료는 객관적인 타당성을 제시할 수 있는 내용이어야 하며, 건축법 및 기타 관련 법규에 위배되지 않도록 설계하고, 본 지침서에 명기되지 아니한 사항이라도 본 시설의 기능유지에 필요한 사항은 계획에 포함되어야 한다.

바. 설계는 새로운 공법과 기술을 적극 도입하여 경제적인 구조 및 자재를 사용하되 내구성이 크고 안전하여야 하며, 외형상으로도 안정되고 유지관리 및 에너지 절약과 미적 구비조건을 갖추어야 한다.

사. 본 공사에 필요한 모든 자재는 국내생산 자재를 사용함을 원칙으로 하며, 국산품이 없거나 조잡한 자재에 대하여는 부득이 외국산 자재를 사용하여도 무방하나, 사후 유지관리에 편의와 교환성을 고려하여야 하며 가능한 반영구적인 자재를 사용하도록 한다.

아. 향후 여건 변화에 대응할 수 있는 경제성과 충청지역의 정체성을 겸비한 친환경적인 우수한 작품을 설계해야 한다.

자. 도청이전을 위한 도시건설 및 지원에 관한 특별법, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법 및 소방시설 및 안전관리에 관한 법률, 기상관측표준화법, 기타 관련법 등에 적합하도록 설계한다.

차. 지진재해대책법(법률 제12844호, 2014.11.19.), 동시행령(대통령령 제25985호, 2015.1.6.)에 의거 내진설계 기준설정에 적합하도록 한다.

2. 지능형건물(IBS : Intelligent Building System) 계획

가. 건물자동화 관련시설은 다음사항을 충분히 조사, 연구하여 건축계획 시 시스템 도입을 적극 반영되도록 하여야 한다.

1) 건물자동화시스템 (Building Automation : BA)

- 건물방재시스템, 중요기자재감시시스템, 에너지절감시스템 등

2) 사무자동화시스템(Office Automation : OA)

- 정보서비스 및 문서관리, 일반사무처리

3) 정보통신시스템 (Tele- communication : TC)

- 기상청, 대전지방기상청, 각 기상대 상호간 효율적인 전산․통신망 구성 방안

4) 통합보안시스템 (Integrated Security : IS)

- 지문인식, CC-TV, 자동 방범셔터 설치 등

5) 기타

○ 향후 자동화 관련 설비의 Up-Grade를 대비한 고려

○ 설치공간을 고려한 층고 계획 및 개․보수 공간 고려

3. 에너지 절약(Energy Saving) 계획

가. 건물의 에너지를 합리적으로 이용하고 에너지의 손실을 최소화할 수 있는 전기 및 기계설비 시스템을 도입하여 건물의 LCC(Life Cycle Cost)를 감소시키고, 태양열에너지 등 신재생 에너지를 활용할 수 있는 계획이 요구된다.

나. 내․외벽, 슬라브, 지붕 등 모든 요소에 방풍성, 단열성 등 에너지 절약형 구조로 설계하고, 주출입구 및 부출입구에는 회전문이나 방풍실 및 에어커튼을 설치한다.

다. 창호는 고효율 에너지 기자재 인증품목인 고기밀성 단열창호(System창호)를 설치하여 에너지절감 및 방음, 방범, 기밀성을 확보를 할 수 있도록 하여야 하며, 유리는 열전달을 감소시켜 냉․난방부하를 줄일 수 있도록 복층유리, 이중창 등을 사용한다.

라. 자연채광을 최대한으로 반영하고 자연환기로 사무환경을 최적화하고 건물 용도와 실에 따른 적정 조도로 설계하며 공용부분(복도, 화장실, 휴게실, 로비 등)의 1면 이상 자연채광이 가능하도록 고려한다.

마. 건축자재, 기계 및 전기설비는 고효율 에너지 절약형 인증제품을 사용하고 고효율 시스템으로 설계한다.

바. 에너지 건축물 구축을 위하여 “신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법(법률 제12296호, 2014.4.22.) 동시행령(대통령령 제26169호, 2015.3.30.)”, “공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2014-196호, 2014.10.31.)“을 준수하고, “건물 에너지 효율등급인증에 관한 규칙(국토교통부령 제6호, 2013.5.20.)” 및 “건축물의 에너지 절약 설계기준(국토교통부장관 고시 제2014-957호, 2014.12.30.)”에 적합하여야 한다.

4. 분야별 설계기준

가. 배치계획

1) 공간배치의 효율성, 차후의 융통성, 관리보안상의 측면을 고려하고, 조화로운 공간계획 및 기능별 분리에 의한 합리적 동선계획을 추구한다.

2) 지형조건을 고려하여 조경 공간, 주차장구역, 차량/보행자 진․출입구역 등 대지이용계획을 합리적으로 결정한다.

3) 건물의 배치는 채광 및 주변 환경(보행로 및 도로, 주차장, 부대시설의 배치 등)을 고려하고 관련법규 및 규정에 적합하도록 계획하고 향후 증축을 고려한다.

4) 조경, 포장 및 조경시설물, 외부 구조물, 우․오수계획 기타 시설은 환경 친화적으로 설계하고, 단열을 고려하여 옥상공원(휴식, 운동 공간)이 조성될 수 있도록 설계한다.

5) 배치계획에는 부지 내에 관측업무 수행을 위한 관측노장(25m×25m)을 조성한다.

나. 평면계획

1) 기상대 수준의 기능별 적정한 여유 공간(홀, 로비 등)을 확보하고 쾌적하고 다양한 분위기를 조성할 수 있는 공간을 계획한다.

2) 주출입구 로비는 개방적인 공간으로 계획하여 시각적 개방감을 최대한 확보한다.

3) 각 사무실이나 창고 등은 장비나 무거운 물건 운반이 용이하도록 출입문 크기를 고려하여 설계한다.

4) 건물 내 모든 시설은 장애인 편의시설 기준에 적합하게 설계하여야 한다.

5) 시설별 소요면적(참고1)을 기준으로 계획하되 경미한 면적증감은 유사 건축물의 사례를 비교․분석하여 각 영역에 적절히 적용할 수 있다.

※ 시설별 소요면적(참고1)은 시설배치에 대한 의견이며, 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 협의하여 설계하여야 한다.

다. 입면계획

1) 건물의 외관은 홍성기상대 청사의 이미지를 부각하고 주위환경과 조화되며, 밝고 친밀감을 줄 수 있도록 계획한다.

2) 창호는 미관 및 보안적인 측면을 고려하여 열손실을 방지하고 방음․방수ㆍ방충 등의 영향을 고려한다.

3) 창호는 풍향, 풍속을 고려하여 개폐조절이 가능하도록 설계한다.

4) 입면디자인 특성을 살릴 수 있는 범위에서 과도한 다양성 보다 가급적 단순화하여 기능위주의 입면계획으로 경제적이며 내구성이 있는 자재를 사용할 수 있도록 한다.

5) 디자인 개념을 침해하지 않는 범위에서 가능한 단순화 및 최소화하여 공사비절감을 고려한다.

라. 단면계획

1) 지반면은 가능하면 인접도로 및 인접부지의 지표면보다 낮지 않도록 계획하고, 지표면의 배수가 잘 되도록 설정한다.

2) 근무자의 작업 공간, 채광, 용적 등 각 사무실의 기능을 고려하여 설계한다.

3) 기능별 조닝(zoning)을 통해 서로 독립되면서 상호연관성을 가질 수 있도록 수직 동선이 원활하여야 한다.

4) 현업시설의 특수성을 감안 주요 실의 층고를 적절히 설정하고 실 규모, 용도 및 기능에 적합하게 조절한다.

마. 구조계획

1) 공사비, 공간규모, 건축의 성격 등을 고려하여 설계지침서에 요구한 내용을 제일 잘 표현할 수 있는 구조를 적용하여야 한다.

2) “건축물의 구조기준 등에 관한 규칙” 등 제반 관련법규 및 규정에 적합하도록 설계한다.

바. 조경계획

1) 주변 환경과 조화를 이루는 환경 친화적이며, 건물과 녹지의 유기적인 관계가 유지되도록 조경계획을 수립한다.

2) 이용자의 정서함양, 휴식, 만남의 장소 등 다양한 옥외활동이 가능한 장소로 구성하여야 한다.

3) 부지 안에 설치하는 조경의 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 충청남도 홍성군 건축조례 조경기준에 따르고, 주변여건에 적합한 생태적 특성을 고려하여 설계하여야 한다.

사. 기계설비 계획

1) 각 실의 용도에 적합한 설비를 하여 쾌적성, 위생성, 경제성 등이 확보되도록 하고 TAB(Testing adjusting Balancing)를 통해 건축물의 설비적 환경시스템을 검토․조정토록 하여 에너지 낭비요인을 제거․보완토록 고려한다.

2) 설비시스템은 효율성이 높고 운용, 보수, 점검 등 유지관리가 용이한 것으로 계획하고, 소음, 진동, 오염물질의 배출 등 공해 발생을 방지할 수 있는 것이어야 한다.

3) 부하변동에 대응할 수 있는 유연성을 확보할 수 있어야 한다.

4) A.D, P.S는 시설유지 공간 등을 위하여 적절한 위치 및 면적을 확보한다.

5) 냉난방 열원공급 및 부대설비를 개별관리로 설계하고, 층별, 실별, 공간별로 개별제어 가능한 시스템으로 구축하여 경제성을 추구한다.

6) 냉동기, 송풍기, 펌프 등은 부하조건에 따라 최고의 성능을 유지하며 에너지절약이 될 수 있도록 대수분할 또는 비례제어, 풍량 제어 등의 방식을 채택한다.

7) 응축수 및 공조기의 폐열, 생활배수 등의 폐열에 대한 회수 및 재이용 방안을 검토한다.

8) 위생기구설비는 장애인 편의시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙에 적합하게 하여야 한다.

9) 기타 소화, 경보 및 피난 설비 등을 현행 법규에 맞도록 설계하여야 한다.

아. 전기·통신설비 계획

1) 시스템 배치의 변경, 확장에 유연하고도 신축성 있게 대처 가능 하도록 하고, 시스템의 운용․보수․점검 등 유지관리가 용이하도록 하여야 하며, 안정성을 갖추도록 계획한다.

2) 수변전설비, 조명설비 등의 종합제어감시 및 운영관리가 가능한 자동제어설비를 채택한다.

3) 수변전설비는 정전 또는 사고시 범위를 최소화하고, 전산과 통신전원은 무정전화하여 신뢰성을 확보하며 향후 증설․확장에 대비할 수 있도록 충분한 전력용량을 확보할 수 있는 시스템으로 구성한다.

4) 비상발전기(200㎾ 이상) 등 비상전원 설비를 설치하여 전원의 안전성을 확보하여야 하고, UPS(100㎾ 이상)실을 계획하여 24시간 무정전 시스템으로 시설운영에 지장이 없도록 하여야 한다.

5) 전기실은 누수, 침수 및 습기와 결로가 생기지 않는 구조로 설계하여야 한다.

6) 조명은 자연채광을 적절히 활용하여 건물의 쾌적성을 위한 최소의 환경을 유지하고, 건축의장과의 조화를 도모하여야 한다. 조명회로 구성은 부분 점․소등이 가능하도록 세분화하여 구성하며, 사용빈도가 적은 화장실 전등은 센서를 부착하여 사용할 때만 점등되도록 구성한다.

7) 영상회의시스템 및 옥외 방송설비, CATV설비, 옥외가로등설비, 방범설비, CCTV설비 등을 설계에 포함한다.

8) 통신설비계획은 미래지향적 기술기준을 적용한 초고속 정보통신시설을 갖추어야 하고, 안정성(항온항습 시설 포함)과 편리성을 고려하여 최적의 통신(전화, 전산)망을 구축하며, 네트워크 설비는 이용자가 자유롭게 어느 곳에서도 이용할 수 있도록 설치한다.

< 참고 1 >

홍성기상대 청사 시설별 소요면적(예시)

용도별	시설명	소요면적 (㎡)	산출근거	비 고
업무시설	1. 순사무실	33	기관장 1명 × 33㎡
		56	일반직원 8명 × 7㎡
		28	비정규 4명 × 7㎡
	소계	117
	2. 회 의 실	70
	소 계	187
보조시설	1. 식 당	10	20 × 1.5㎡ × 1/3	주방포함
저장시설	1. 창 고	13	187㎡ × 7%
	2. 문 서 고	13	187㎡ × 7%
	소 계	26
관리시설	1. 수 위 실	3	근무자수( 1 )명 × 3㎡
	2. 운전원대기실	2	운전원수( 1 )명 × 1.65㎡
	소 계	5
특수시설	1. 정보통신실	60	전국의 기상자료 실시간 전달	기상청 특수시설
	2. 현업실	100	기상예보 생산 공간
	3. 민원실	30	기상증명 제공 등
	4. 기상자료실	60	예보관련 기상자료 보관
	5. 측기실	40	장비검정 및 예비품 보관
	6. 발전기실	30	정전 시 임시전기 공급
	7. 체력단련실	90	24시간 근무자 건강 증진
	8. 시청각실	150	대국민 기상 교육
	9. 기상홍보관	260	홍보 및 대국민기상교육
	소 계	820
전 용 면 적 계		1,038
공용시설	계단실·EV홀·복도·화장실·로비 등	362
	기계실·전기실 등
공 용 면 적 계		362
합 계 (+)		1,400
옥외주차장		30면

※ 설계시 시설 등 면적에 대한 조정․추가 가능

Ⅴ. 제공자료

[서식1] 설계공모 참가등록 신청서

[서식2-1] 공동수급표준협정서(공동이행방식)

[서식2-2] 대표자 선임계

[서식3] 건축설계공모 서면질의서

[서식4] 건축설계공모 응모작품 제출서

[서식5] 건축개요 및 시설면적표

[서식6] 세부용도별 면적표

[서식7] 관련법규 검토서

[서식8] 추정공사비 개략내역서

[서식9] 청렴서약서

[서식10] 서약서

[서식11-1] 설계도면 표지규격

[서식11-2] 설계설명서 표지규격

[서식12] 사용 인감계

[서식13] 위임장

[별표 1] 전문분야별 배점기준 및 평가항목

[별표 2] 공모지침 위반 시 감점 기준

[서식 1]  설계공모 참가등록 신청서

설계공모 참가등록 신청서
※ 접수번호
대 표 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (팩스번호)
공동응모 설계사무소	업 체 명 (건축사)			주민등록번호
	소 재 지			전화번호 (팩스번호)
대전지방기상청에서 시행하는 ‘홍성기상대 청사신축 설계공모’에 있어서 설계공모 요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. 구비서류 : ① 위임장, 재직증명서 각1부(대리인이 등록할 경우에 한함) ② 국내 건축사면허증 사본(‘사실과 상이 없음’ 확인필) 1부 ③ 국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함, ‘사실과 상이 없음’ 확인필) 1부 ④ 건축사사무소 등록증사본(‘사실과 상이 없음’ 확인필) 1부 ⑤ 공동수급협정서(공동응모일 경우에 한함) 1부 ⑥ 법인 등기부 등본 또는 사업자등록증 1부 ⑦ 인감증명서 및 사용인감계 각 1부 ⑧ 청렴서약서 및 서약서 각 1부 ⑨ 행정처분 여부 사실 증명서 사본 1부 ⑩ 대표자 선임계(공동응모 또는 단일응모라도 공동대표인 경우에 한함) 1부 ※ 두 업체 이상의 설계사무소가 공동으로 작품을 제출 시 공동응모자란에 기재함 2015. . . 신청인 : (인) 대전지방기상청장 귀하
---------------------------------- 절 취 선 ----------------------------------
설계공모 참가등록 접수증
※ 접수번호							접 수 인
설 계 사무소명			전화번호 (팩스번호)
대 표 사 (건축사)			주민등록번호

[서식 2-1] 공동수급표준협정서(공동이행방식)

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제 1 조(목적) 이 협정서는 아래 사업을 ○○○와 ○○○사가 재정․경영 및 기술능력과 인원 및 기자재를 동원하여 공사․물자 또는 용역에 대한 계획․입찰․시공 등을 위하여 공동 연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사 업 명：

2. 계약금액：

3. 발주자명：

제 2 조(공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭：○ ○ ○

2. 주사무소소재지：

3. 대 표 자 성 명：

제 3 조(공동수급체의 구성원) ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자：	)

2. ○○○회사(대표자：	)

②공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제 4 조(효력기간) 본 협정서는 당사자 간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아 있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제 5 조(의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실․근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제 6 조(책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제 7 조(하도급) 공동수급체의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부를 하도급 할 수 없다.

제 8 조(거래계좌) 기성대가 등은 공동수급체의 대표자 또는 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다. 다만, 선금은 공동수급체 대표자의 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자)：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

2. ○○○회사：○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제 9 조(구성원의 출자비율) ①당 공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○：          %

2. ○○○：          %

②제1항의 비율은 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부 구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금 이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제 10 조(손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제 11 조(권리․의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제 12 조(중도탈퇴에 대한 조치) ①공동수급체의 구성원은 다음 각 호에 1에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날 까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 발주자 및 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 해당 구성원 외의 공동수급체의 구성원이 발주자의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

3. 공동수급체 구성원 중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유 없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조제1항 제6호의 규정에 의거 입찰참가자격 제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원 중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동 연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대 보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대 보증인이 없거나 연대 보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이  발주기관의 승인을 얻어 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제 13 조(하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생 하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제 14 조(운영위원회) ①공동수급체는 공동수급체구성원을 위원으로 하는 운영 위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에서 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2015 년      월      일

○ ○ ○ (인)

○ ○ ○ (인)

[서식 2-2] 대표자 선임계

대 표 자 선 임 계

본인은 대표건축사사무소인 ○○○ 건축사사무소의 공동응모자로서 대전지방기상청에서 시행하는 ‘홍성기상대 청사신축 설계공모’에 관한 모든 권한을 본 설계사무소의 공동응모 대표 ○○○ 에게 위임합니다.

2015.    .     .

대표건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

공동응모건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

공동응모건축사사무소 사무소명 :

대표건축사 성명 :               (인)

※ 첨부서류 : 공동수급협정서(공동응모에 한함) 1부

※ 하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 두 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한 사람의 대표자를 선임해야 함.

[서식 3] 설계공모 서면질의서

▢ 사 업 명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

설계공모 서면질의서
대 표 자 (건축사)	(인)	신 청 접수번호
설 계 사무소명		전화번호
소 재 지		팩스번호
지 침 서 (Page)	질 의 내 용
	* 팩스(042-862-8144)로 전송할 경우 전송 후 반드시 전화(042-862-8143)로 접수여부를 확인하시기 바랍니다.

[서식 4] 설계공모 응모작품 제출서

건축설계공모 응모작품 제출서
※ 접수번호
신청인	1) 상호 및 대표자의 성명				2) 건립일자
	3) 주된 사무소 소재지				4) 전화번호
	5) 사업내용
홍성기상대 청사신축 설계공모에 응모작품을 제출합니다. 2015년 월 일 신 청 인 (인) 대전지방기상청장 귀하
구비서류 1. 심사용도판 4매 2. 설계도면 15부 3. 설계설명서 15부 4. USB 3세트. 끝.
-------- (인) -------- (절취선) -------- (인) --------
건축설계공모 작품 접수증
※ 접수번호							접수인
설계사무소명				전화번호
대 표 자 (건축사)				주민등록번호

[서식 5] 건축개요 및 시설면적표

건축개요 및 시설면적표

▢ 사 업 명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

구 분		설 계 내 역	비 고
건물개요	대지위치
	대지면적	㎡
	지역지구
	연 면 적	㎡
	건축면적	㎡
	구 조
	층 수	층
	최고높이	m
	건 폐 율
	용 적 율
기타시설물 개요
주요부분 마감
설비개요
주차개요
조경개요
기타사항

※ 기타 시설물 개요

건축물 이외 설계자의 의도에 따라 설치되는 시설물의 개요로서 시설물에 대한 규모 면적 등에 대하여 기재

[서식 6] 세부용도별 면적표

세부용도별 면적표

1. 각 층별 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

2. 공용시설 세부용도 및 면적표

층 별	용 도	면 적 (㎡)	비 고
총 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계
	소 계

[서식 7] 관련법규 검토서

관 련 법 규  검 토 서

▢ 사 업 명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

법 규 명 및 조 항	대 상	법 적 기 준	설 계 기 준	비 고

[서식 8] 추정공사비 개략 내역서

추 정 공 사 비 개 략 내 역 서

▢ 사 업 명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

※ 내역서는 용지방향을 넓게(횡방향) 설정해서 작성하기 바람.

품 명	규격	단위	수량	재료비	노무비	경 비	계	비고
건축공사
토목공사
기계공사
조경공사
전기공사
통신공사
○○공사
○○공사
제경비 (비율계산)
계

[서식 9] 청렴 서약서

청  렴  서  약  서

□ 사 업 명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

□ 발주기관 : 대전지방기상청

당사는 『홍성기상대 청사신축 설계공모』와 관련하여 관계법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 설계평가가 되도록 협조하겠으며 설계평가 심사과정에서 이유여하를 막론하고 심사위원이나 관계공무원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 지고 이와 관련하여 일체의 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

2015년    월    일

○ 공동참여응모 대표업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

○ 공동참여응모 참여업체

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

회 사 명 :

주    소 :

대 표 자 :               (인)

전화번호 :

대전지방기상청장 귀하

[서식 10] 서약서

서       약       서

당사는『홍성기상대 청사신축 설계공모』에 응모함에 있어 건축설계공모지침을 성실히 준수하고 만일 제반규정의 위반과 지시, 지침 및 조정불이행 등에 따른 어떠한 불이익도 감수할 것이며 공모와 관련한 응모작품 제출, 심사방법, 심사 결과 등에 대하여는 어떠한 이의 없이 귀 청(원)의 결정에 따를 것을 확약하며 이에 서약합니다.

2015년    월    일

업    체    명 :

주사무소소재지 :

대    표    자 :                        (인)

사업자등록번호 :

주 민 등 록 번 호 :

[서식 11-1]  설계도판 표지규격 (A1, 횡)

설계도판 표지규격 (A1, 횡)

180

홍성기상대 청사신축 설계공모(안)

25

(심사용 설계도판)

100

				30	30	30	20
30
20

2015.  .

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 60 Point

- 날짜 : 휴먼명조 45 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A1)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

[서식 11-2] 설계도면 표지규격 (A3, 횡)

설계도면 표지규격 (A3, 횡)

80

홍성기상대 청사신축 설계공모(안)

10

설계도면

40

2015.  .

				30	30	30	20
30
20

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 48 Point

- 날짜 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

[서식 11-3] 설계설명서 표지규격 (A3, 횡)

설계설명서 표지규격 (A3,횡)

80

홍성기상대 청사신축 설계공모설계공모(안)

10

설계설명서

40

2015.  .

				30	30	30	20
30
20

◦“글씨체”

- 제목 : 휴먼명조 48 Point

- 날짜 : 휴먼명조 40 Point

(단위 : mm)

※ 외곽선은 표지 (A3)의 끝부분을 표시한 것이므로 작성 시에는 선이 없음

※ 간격 및 글씨체는 권고사항임

[서식 12] 사용 인감계

사  용  인  감  계

아래 인감을 OOOOOO에서 주최하는 "OOOO OOOO OOOO OOO OOOO" 설계공모와 관련된 일체 행위에 대하여 사용하고자 사용인감계를 제출합니다.

또한, 이의 사용으로 인한 법률상의 모든 책임은 본인이 질 것을 확약합니다.

사용인감

2015.    .    .

○○시(도) ○○구(군) ○○동(면)

○○○건축사사무소

(대표)건축사 ○○○ (인)

대전지방기상청장 귀하

[서식 13] 위임장

위   임  장

대리인	성 명			주민등록번호
	주 소
	업체명			연락처	Tel : HP :
상기인을 당 업체의 대리인으로 지정하고 OOOOOOOO에서 시행하는『OOOOO OOO OOOO OOOO OOOO』설계공모 사업을 위한 제안공모에 관련된 모든 권한을 위임합니다. 20 . . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인) 대전지방기상청장 귀하
재 직 증 명 서
성 명			주민등록번호
소 속			직 위
주 소
재직기간
위와 같이 당사에 재직 중임을 증명합니다. 20 . . . 업체명 : 주 소 : 대표자 : (인)

※ 첨부서류 : 신분증 사본 1부

※ 위임장에 사용하는 도장은 대표자 인장과 같아야 함.

※ 대리접수로 인하여 발생하는 모든 문제는 대표자 및 응모자 본인이 모든 책임을 짐

[별표 1]  전문분야별 배점기준 및 평가항목

전문분야별 배점기준 및 평가항목

□ 사업명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

전문분야		평가 항목	배점
건축계획	배치 및 접근 계획	￭ 배치계획의 적절성 ￭ 외부공간계획(건축물과 주변환경의 조화, 연계) ￭ 외부 광장 및 휴게공간 계획 ￭ 보행자 및 차량 동선 계획 및 주차장계획 ￭ 주출입구 및 대중교통 계획	15	80
	경 관 디자인 계 획	￭ 형태 및 매스 디자인 계획 ￭ 자연채광 및 환기를 고려한 입면 디자인 계획 ￭ 색상 및 재료 계획 ￭ 디자인 독창성 및 주변 환경과의 조화	15
	공 간 계 획	￭ 행정 시설의 합리성 및 기능성 계획 ￭ 공공 공간 및 부속 공간 계획 ￭ 보안을 고려한 동선 계획 ￭ 가변성과 확장성을 고려한 공간 및 건물계획	20
	친환경 및 에너지 절감 계획	￭ 생태 공간 및 실내 환경 계획 ￭ 에너지 효율성, 저에너지, 신재생에너지, 저탄소 건축 계획 ￭ 에너지절약형 건축계획(Passive)의 우수성 ￭ 친환경 설계기법의 우수성 ￭ 설비계획 및 유지관리계획	15
	설 계 지 침 부 합	￭ 설계지침에 대한 반영 적정성 ￭ 기능 및 용도의 적합 여부 ￭ 면적 및 예산적합 여부	15
건축구조		￭ 구조의 기술성, 안정성, 경제성, 시공성, 내구성 ￭ 기초설계의 적정성 ￭ 신기술, 신공법 적용 등	10
건축시공		￭ 시공계획의 기술성, 안전성 및 경제성 ￭ 공법선정, 시공관리, 품질관리, 공정관리 적정성 ￭ 신기술, 신공법 적용 등	10
합계			100

[별표 2]  공모지침 위반 시 감점기준

공모지침 위반 시 감점기준 (최대 3점 감점)

□ 사업명 : 홍성기상대 청사신축 설계공모

위 반 항 목	감점 기준	비 고
가. 설계응모자 인식표지 금지위반	2점	최대 3점 감점
나. 기준 쪽수 초과 시	페이지 당 0.5점
다. 제출부수 부족 시	1부 당 0.5점
라. 기준 면적 위반 시	전체 연면적 ±3% 초과 시 1점

[붙임 1]

설계공모 참가 등록 예시