1. 개정 이유

「기상청과 그 소속기관 직제」(대통령령 제26002호, 2015.1.6. 시행) 및 「기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙」(환경부령 제591호, 2015.1.12. 시행), 「기상청 소속기관 사무분장 규정」(훈령 제792호, 2015.2.5. 시행)이 일부개정 됨에 따라 관련내용을 반영하여 기상관서별 업무범위와 역할을 재정립하고, 이와 관련하여 필요한 사항을 정함과 동시에 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선․보완하려는 것임.

2. 주요 내용

가. 레이더기상관측 및 정시관측 정의 수정(안 제3조)

나. 기술지도 대상에서 공동협력기상관측소 삭제(안 제4조)

다. 관측분류에 따른 기상관서별 업무범위 조정(안 제7조)

라. 관측종류 및 관측장비 현행화(안 제10조～제11조)

마. 항공기상관측 관련 국제표준에 적절한 용어로 수정(안 제17조)

3. 참고 사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음.

다. 기    타 : 1) 신․구조문대비표, 별첨

2) 부패영향평가 결과, 특기할 사항 없음.

기상청훈령 제796호(2015. 3.31)

관측업무규정 일부개정령(안)

관측업무규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항제5호를 삭제하고, 같은 조 제3항제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. “레이더기상관측”이란 기상레이더를 이용하여 강수강도와 강수입자의 움직임 등에 대하여 행하는 관측을 말한다.

제3조제4항제2호 중 “10조”를 “제10조, 제13조, 제17조, 제21조”로 한다.

제4조제1항 중 “소속기관 및 공동협력기상관측소 등에”를 “소속기관에”로 한다.

제10조(관측의 요소 등) ⓛ지상기상관측의 종류․기준시각 및 요소는 다음과 같다.

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시관측	매 정시(1․2․19․20 ․22․23 제외)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		3․9․15․21	지면상태
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	정시관측	매 정시(9～18)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		9․15	지면상태
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

※ 단, “보조관측”의 “정시관측”은 평일에 한함(주말, 휴일 제외)

제10조제7항 중 “라이더”를 “라이다”로 한다.

제11조제1항 중 “수직측풍장비관측”을 “연직바람관측장비관측”으로 하고, 같은 조제2항 중 “제7조제2항”을 “제7조제2항 및 「방재기상운영규정」 제13조”로 한다.

제14조제2항 중 “해양기상관측선”을 “기상관측선”으로 한다.

제17조제1항과 제2항을 다음과 같이 한다.

제17조(관측의 종류 등) ① 항공기상관측의 자료교환범위와 관측종류는 다음과 같다.

관측구분	자료교환범위	관측종류	비 고
기본관측	국내․국외	정시관측, 특별관측	◦대구·김해·청주·광주·포항·사천공항은 군규정이 정한 기준에 따름 ◦수시관측은 요구 시 통보
	당해공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측
보조관측	국내	정시관측, 특별관측
	당해공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측

관측종류	관측기준시각	관측요소	비고
정시관측	매 정시, 다만, 인천공항은 매 30분 관측추가	풍향․풍속(활주로 대표값), 시정(공항내 대표값), 활주로가시거리(착륙접지대의 대표값), 일기현상, 하늘상태, 기온, 이슬점온도, 기압(고도계 수정치 포함), 보충정보(활주로상태 및 해면상태 정보 포함)	정시관측 및 국지정시관측의 관측기준시각은 공항별로 해당 공항당국 및 항공사와 협의를 거쳐 관측시작 및 종료시각을 달리 정할 수 있음
특별관측	국제적으로 정한 기준에 해당할 때 다만, 30분 간격의 정시관측을 행하는 인천공항은 특별관측 생략
국지 정시관측	매 정시, 다만, 인천공항은 매 30분 관측추가	풍향․풍속(활주로 이․착륙지역 대표값), 시정(활주로 이․착륙지역 대표값), 활주로가시거리(활주로 이․착륙 및 중간지역의 대표값), 일기현상, 하늘상태, 기온, 이슬점온도, 기압(고도계 수정치 포함), 보충정보. 단, 활주로 각 지역별 계기관측이 가능하고, 입력 시스템이 완비된 경우에만 한함
국지 특별관측	별표3. 특별관측기준 또는 항공교통업무당국 및 이용자와 협의한 기준에 해당할 때
수시관측	항공기사고 발생시 또는 항공교통업무기관의 요청이 있을 때
※ “정시관측”이라 함은 당해 공항내 및 국내외로 전파할 목적으로 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다. ※ “국지정시관측”이라 함은 당해 공항내에만 전파할 목적으로 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다. ※ “특별관측”이라 함은 당해 공항내 및 국내외로 전파할 목적으로 국제적으로 정한 기준치에 도달하거나 이를 경과할 때 행하는 관측을 말한다. ※ “국지특별관측”이라 함은 당해 공항내에만 전파할 목적으로 항공교통업무당국 및 이용자와 협의한 기준에 도달하거나 이를 경과할 때 행하는 관측을 말한다.

② 항공기상관측의 관측종류별 관측기준시각 및 관측요소는 다음과 같다.

제27조 중 “관측관서의 장이”을 “기상레이더관측소에서”로 한다.

제28조 중 “관측관서의 장은”을 “기상레이더를 관리하는 부서의 장은”으로 하고, “예방정비를 목적으로 레이더기상관측 기상관서의 장이 필요에 의해”를 “예방정비를 목적으로 필요에 의해”로 한다.

제29조제3항 중 “지진관계 규정”을 “지진업무규정”으로 한다.

별표 1, 별표 2를 별지와 같이 한다.

부칙 <기상청훈령 제796호, 2015. 3.31>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] <개정 2015. 3.31>

관측의 기술상 기준 및 방법(제5조 제1항 관련)

구분	관측요소	관측기준		관측방법		사용기상측기
		관측단위	최소 위수	계측	목측
기상	기 온 습구온도 초상온도 기 압 증 기 압 습도(상대습도) 풍 향 풍 속 일 조 일 사 량 증 발 량 증발산량 강 수 량 적 설 이슬점온도 강수유무계 구 름 -형태 -양 -높이 시 정 대기현상 -물 -먼지 -빛 -전기	섭씨(℃) 섭씨(℃) 섭씨(℃) 헥토파스칼 (hPa) 헥토파스칼 (hPa) 백분율(%) 도(˚) 초당미터(m/s) 시간(h) 제곱미터당 메가줄(MJ/㎡) 밀리미터(㎜) 밀리미터(㎜) 밀리미터(㎜) 센티미터(㎝) 섭씨(℃) 기본형10종 10분수 미터(m) 미터(m)	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - 1 100 10	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ - ○ - ○	- - - - - - - - - - - - - ○ - - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	온도계, 레윈존데 온도계 온도계 기압계, 레윈존데 통풍건습계 습도계, 통풍건습계, 레윈존데 풍향계, 측풍기구 풍속계, 측풍기구 일조계 일사계 증발계 증발산위계 강수량계, 우설량계 적설판, 자동적설관측장비 이슬점온도계, 온도계, 온습도계, 통풍건습계, 라디오존데 강수유무계 운량계 운고계 시정계 부유분진측정기, 라이다 낙뢰관측장비

구분	관측요소	관 측 기 준		관측방법		사용기상측기
		관측단위	최소 위수	계측	목측
지상	지면온도 지면상태 지중온도 토양수분 지 진 -진원시 -진앙 -규모 -지면가속도 -진도 화산폭발	섭씨(℃) - 섭씨(℃) 백분율(%) 초(시각) 위․경도 마그니튜드(M) 갈(gal) - -	0.1 - 0.1 1 0.1 0.1 0.1 0.01 - -	○ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○	- ○ - - - - - - ○ ○	온도계 온도계 토양수분측정기 지진계 지진계 지진계 지진계 (체감 또는 관찰) 지진계, 위성
수상	수 온 수 위 물결(파랑) -높이(파고) -방향(파향) -주기(파주기)	섭씨(℃) 미터(m) 미터(m) 도(˚) 초(시간)	0.1 0.1 0.1 1 0.1	○ ○ ○ ○ ○	- - ○ - -	온도계, 위성 수위계 파고계 파고계 파고계

비고 ： 항공기상관측의 경우 기상의 관측요소 중 풍속단위는 노트(kt)(최소위수 1), 구름의 양은 8분수(최소위수 1), 그리고 구름의 높이는 피트(ft)(최소위수100)의 관측단위를 사용하여 관측한다.

※ 표에서 언급되지 않은 관측요소의 경우에는 해당기상관측 기상관서의 장이 정하는 바에 따른다.

[별표 2] <개정 2010. 5.14, 2010. 7. 5, 2015. 3.31.>

관측분류에 따른 기본관측 및 보조관측별 업무범위(제7조 관련)

기본관측：◎,  보조관측：○

기상 관서명 관측 분류		본청		수 도 권 기 상 청									부 산 지 방 기 상 청
		관측기반국	기후과학국	수도권기상청	서울기상관측소	인천기상대	강화자동기상관측소	백령도기상대	파주기상대	이천지역기상서비스센터	양평자동기상관측소	동두천지역기상서비스센터	부산지방기상청	밀양자동기상관측소	대구기상대	영천자동기상관측소	구미기상대	의성자동기상관측소
지상 기상관측				◎	◎	◎	○	◎	○	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○
고층 기상관측								◎	○
해양 기상관측						◎		○					○
기후 관측	지상				◎	◎							◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측				◎
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측		◎	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○		○
낙뢰관측				○	◎	○		○	○
일사관측				○	◎	○							◎		○
황사관측			○	○	○	○	○	○							○

기상 관서명 관측 분류		부 산 지 방 기 상 청
		포항기상대	영덕자동기상관측소	안동기상대	영주자동기상관측소	상주기상대	문경자동기상관측소	울진기상대	봉화자동기상관측소	울산기상대	창원기상대	합천자동기상관측소	진주기상대	남해자동기상관측소	거창기상대	산청자동기상관측소	통영기상대	거제자동기상관측소
지상 기상관측		◎	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○
고층 기상관측		◎						○			○
해양 기상관측		◎						○		○	○						◎
기후 관측	지상	◎
	고층	◎
항공 기상관측
농업 기상관측				○									○
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측		○		○		○		○		○	○		○		○		○
낙뢰관측		○		○				○					○
일사관측		○		○									○
황사관측				○				○		○			○

기상 관서명 관측 분류		광 주 지 방 기 상 청
		광주지방기상청	전주기상대	장수자동기상관측소	남원기상대	정읍기상대	임실자동기상관측소	군산기상대	부안자동기상관측소	고창기상대	목포기상대	해남자동기상관측소	여수기상대	고흥자동기상관측소	순천기상대	완도기상대	장흥자동기상관측소	진도기상대
지상 기상관측		◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	○	◎	○	○	○	○	○
고층 기상관측								○
해양 기상관측								○			◎		◎			○		○
기후 관측	지상										◎		◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측			○												○
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측		○	○		○	○	○	○		○	○		○		○	○		○
낙뢰관측		○							○		○		○
일사관측		◎	○								○
황사관측		○	○					○										○

기상 관서명 관측 분류			대 전 지 방 기 상 청												강원지방기상청
		흑산도기상대	대전지방기상청	천안지역기상서비스센터	홍성기상대	서해해양기상관측기지	보령지역기상서비스센터	부여자동기상관측소	청주기상대	보은자동기상관측소	충주지역기상서비스센터	제천자동기상관측소	추풍령지역기상서비스센터	금산자동기상관측소	강원지방기상청	춘천기상대	홍천자동기상관측소
지상 기상관측		◎	◎	○	◎		○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	○
고층 기상관측		◎				○							○		○
해양 기상관측		○			◎	○
기후 관측	지상		◎												◎	◎
	고층
항공 기상관측
농업 기상관측					○				○							○
위성 기상관측
레이더 기상관측
지진관측		○	○	○	○	○	○		○		○		○		○	○
낙뢰관측		○			○				○				○			○
일사관측		○	◎		○				○				○		◎	○
황사관측		○		○		○							○			○

기상 관서명 관측 분류		강 원 지 방 기 상 청									제 주 지 방 기 상 청					항 공 기 상 청
		인제자동기상관측소	원주기상대	동해기상대	태백자동기상관측소	속초기상대	철원기상대	영월기상대	대관령기상대	울릉도기상대	제주지방기상청	서귀포지역기상서비스센터	고산지역기상서비스센터	성산지역기상서비스센터	항공기상청	김포공항기상대	제주공항기상대	울산공항기상대
지상 기상관측		○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○
고층 기상관측			○			◎	○						◎
해양 기상관측				◎		○				◎	◎
기후 관측	지상									◎	◎
	고층												◎
항공 기상관측															◎	◎	◎	○
농업 기상관측							○					○
위성 기상관측
레이더 기상관측															◎
지진관측			○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
낙뢰관측				○					○		○	○
일사관측			○						○		○		○
황사관측						○		○	○	○			○

기상 관서명 관측 분류		항 공 기 상 청				국가기상위성센터	기상레이더센터
		무안공항기상대	김해공항기상실	여수공항기상실	양양공항기상실		구덕산기상레이더관측소	면봉산기상레이더관측소	오성산기상레이더관측소	관악산기상레이더관측소	광덕산기상레이더관측소	강릉기상레이더관측소	백령도기상레이더관측소	진도기상레이더관측소	고산기상레이더관측소	성산기상레이더관측소
지상 기상관측
고층 기상관측
해양 기상관측
기후 관측	지상
	고층
항공 기상관측		◎	◎	○	○
농업 기상관측
위성 기상관측						◎
레이더 기상관측							◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
지진관측		○	○	○	○
낙뢰관측
일사관측
황사관측							○			○	○

신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제3조(정의) ① 1 ~ 4. (생  략)

5. “레이더기상관측”이란 기상레이더를 이용하여 강수강도와 강수입자의 움직임 등에 대하여 행하는 관측을 말한다.

③ 1 ~ 3. (생  략)

4. “항공기상관측”이란 항공기 안전운항에 필요한 기상정보를 생산․제공하기 위하여 공항 및 인근 대표지역의 기상상태에 대하여 행하는 관측을 말한다.

5. (신  설)

④ 1. (생  략)

2. “정시관측”이란 제10조에 따라 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다.

제3조(정의) ① 1 ~ 4. (현행과 같음)

5. (삭  제)

③ 1 ~ 3. (현행과 같음)

4. “항공기상관측”이란 항공기 안전운항에 필요한 기상정보를 생산․제공하기 위하여 공항 및 인근 지역의 기상상태에 대하여 행하는 관측을 말한다.

5. “레이더기상관측”이란 기상레이더를 이용하여 강수강도와 강수입자의 움직임 등에 대하여 행하는 관측을 말한다.

④ 1. (현행과 같음)

2. “정시관측”이란 제10조, 제13조, 제17조, 제21조에 따라 지정된 시각에 행하는 관측을 말한다.

제4조(기술지도) ①기상청장, 지방기상청장 및 항공기상청장은 소속기관 및 공동협력기상관측소 등에 대하여 소관별ㆍ분야별로 관측업무에 대한 기술지도를 정기적으로 수행하여야 하며, 필요한 경우 수시로 이를 수행할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

제4조(기술지도) ① 기상청장,----------------------------- 소속기관에---------------------------------------------------------------------------------------------------.

② ~ ③ (현행과 같음)

제10조(관측의 요소 등) ① (생  략)

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시관측	매 정시(1․2․19․20 ․22․23 제외)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		3․9․15․21	지면상태
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

제10조(관측의 요소 등) ① (현행과 같음)

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	정시관측	매 정시(1․2․19․20 ․22․23 제외)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		3․9․15․21	지면상태
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도
보조관측	정시관측	매 정시(9～18)	기온, 기압, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 적설, 구름, 시정, 기타 일기현상 등
		3․9․15․21	지면상태
	자동기상관측	매 1분	기온, 기압, 습도 또는 이슬점온도, 풍향, 풍속, 강수량, 일조, 초상온도, 지면온도

제10조(관측의 요소 등) ② ~ ⑥ (생  략)

⑦ 황사관측의 관측장비 -------------------단, 라이더의 관측시각은 --------

관측구분	관측장비	관측기준시간	관측요소
보조관측	부유분진측정기 (PM10)	(생 략)	(생 략)
	라이더	(생 략)	(생 략)

제10조(관측의 요소 등) ② ~ ⑥  (현행과 같음)

⑦ 황사관측의 관측장비 -------------------단, 라이다의 관측시각은 --------

관측구분	관측장비	관측기준시간	관측요소
보조관측	부유분진 측정기 (PM10)	(현행과 같음)	(현행과 같음)
	라이다	(현행과 같음)	(현행과 같음)

제11조(관측의 요소 등) ① (생  략)

② 고층기상관측 기상관서의 장은 제1항의 관측 외에 「예보업무규정」 제7조제2항에 ------

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	레윈존데관측	(생	략)
보조관측	고층풍 관측	(생	략)
	수직측풍장비관측	(생	략)

제11조(관측의 요소 등) ① (현행과 같음)

② 고층기상관측 --------------------------------- 제7조제2항 및 「방재기상운영규정」 제13조에 ------

관측구분	관측종류	관측기준시각	관 측 요 소
기본관측	레윈존데관측	(현	행과 같음)
보조관측	고층풍 관측	(현	행과 같음)
	연직바람관측장비관측	(현	행과 같음)

제14조(선박의 탑승관측) ① (생  략)

② ------ 다만, 해양기상관측선은  ------

제14조(선박의 탑승관측) ① (현행과 같음)

② ------ 기상관측선은 ------

제17조(관측의 종류 등) ① (생  략)

관측구분	자료교환 범위	관측종류	비고
기본관측	국내·국외	항공기상정시관측, 항공기상특별관측	(생 략)
	당해공항	항공기상국지정시관측, 항공기상 국지특별관측, 수시관측
보조관측	국내	항공기상정시관측, 항공기상특별관측
	당해공항	항공기상국지정시관측, 항공기상 국지특별관측, 수시관측

② (생  략)

관측종류	관측기준시각	관측요소	비고
항공기상정시관측	(생 략)	(생 략)	항공기상정시관측 및 항공기상국지정시관측의 관측기준시각은 ------------------
항공기상 특별관측	(생 략)
항공기상국지정시관측	(생 략)	(생 략)
항공기상국지특별관측	(생 략)
수시관측	(생 략)
※ “항공기상정시관측”이라 함은 ----. ※ “항공기상특별관측”이라 함은 ----. ※ “항공기상국지정시관측”이라 함은 -. ※ “항공기상국지특별관측”이라 함은 -.

제17조(관측의 종류 등) ① (현행과 같음)

관측구분	자료교환 범위	관측종류	비고
기본관측	국내·국외	정시관측, 특별관측	(생 략)
	당해공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측
보조관측	국내	정시관측, 특별관측
	당해공항	국지정시관측, 국지특별관측, 수시관측

② (현행과 같음)

관측종류	관측기준시각	관측요소	비고
정시관측	(생 략)	(생 략)	정시관측 및 국지정시관측의 관측기준시각은 ------------------
특별관측	(생 략)
국지정시관측	(생 략)	(생 략)
국지특별관측	(생 략)
수시관측	(생 략)
※ “정시관측”이라 함은 ------. ※ “특별관측”이라 함은 ------. ※ “국지정시관측”이라 함은 -----. ※ “국지특별관측”이라 함은 -----.

제27조(관측자료의 생산) 제26조에 따라 관측관서의 장이 생산하여야 하는 자료는 다음과 같다.

제27조(관측자료의 생산) 제26조에 따라 기상레이더관측소에서 생산하여야 하는 자료는 다음과 같다.

제28조(자료제공 등) 관측관서의 장은 제27조에 따라 생산한 자료를 정보통신망을 이용하여 기상정보시스템에 제공하여야 한다. 다만, 기상레이더의 장애조치나 예방정비를 목적으로 레이더기상관측 기상관서의 장이 필요에 의해 관측을 중지한 경우는 제외한다.

제28조(자료제공 등) 기상레이더를 관리하는 부서의 장은 제27조에 따라 생산한 자료를 정보통신망을 이용하여 기상정보시스템에 제공하여야 한다. 다만, 기상레이더의 장애조치나 예방정비를 목적으로 필요에 의해 관측을 중지한 경우는 제외한다.

제29조(관측의 요소 등) ① ~ ② (생  략)

③ 지진관측과 관련한 세부사항은 별도의 지진관계 규정에 따른다.

제29조(관측의 요소 등) ① ~ ② (현행과 같음)

③ 지진관측과 관련한 세부사항은 별도의 지진업무규정에 따른다.