1. 개정이유

농업기상관측 및 해양기상관측의 관측요소, 통계항목 변경에 따른 사항을 반영하는 한편, 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 재검토기한을 연장하려는 것임.

2. 주요내용

가. 농업기상관측의 관측요소, 통계항목 조정(안 별표 7 및 별표 8)

1) 관측요소, 통계항목에서 복사ㆍ조도ㆍ지하수위 삭제

2) 기온의 통계항목에서 0.5mㆍ4.0m 평균기온 삭제

3) 상대습도의 통계항목에서 0.5mㆍ4.0m 평균상대습도 삭제

4) 바람의 통계항목에서 0.5mㆍ4.0m 평균풍속 삭제 및 10m 평균풍속 신설

5) 관측요소, 통계항목에서 일사 신설

나. 해양기상관측 중 등표 관측의 일부 관측요소 관측 중단에 따라 해당 통계항목 삭제(안 별표 4 및 별표 8)

1) 등표의 관측요소, 통계항목에서 수온, 파고, 파주기, 수위 삭제

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 기    타 : 1) 신ㆍ구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2023. 8. 16. ～ 9. 5.) 결과, 특기할 사항 없음

3) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

- 규제 신설ㆍ폐지 등 없음

기상청고시 제2023-13호

기후자료 통계의 종류 및 방법 일부개정고시

기후자료 통계의 종류 및 방법 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제1항을 다음과 같이 한다.

① 기후자료 통계의 기간은 별표 1 및 별표 1의2와 같다.

제6조 중 “2020년 7월 1일 기준으로 매3년”을 “2024년 1월 1일 기준으로 매 3년”로, “6월 30일”을 “12월 31일”로, “하여야”를 “해야”로 한다.

별표 1의1을 별표 1로 한다.

별표 4, 별표 7 및 별표 8을 각각 별지와 같이 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 4] 해양기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련)

관측요소	종류	통계항목	최소자릿수	단위	부이	등표	파고부이
기압	평균값	평균현지기압	0.1	hPa	○	-	-
		평균해면기압	0.1	hPa	-	○	-
기온	평균값	평균기온	0.1	℃	○	○	-
	극값	최고기온	0.1	℃	-	○	-
		최저기온	0.1	℃	-	○	-
상대습도	평균값	평균상대습도	1	%	○	○	-
바람	평균값	평균풍속	0.1	m/s	○	○	-
	극값	최대순간풍속(풍향은 16방위)	0.1	m/s	-	○	-
수온	평균값	평균수온	0.1	℃	○	-	○
파고	극값	최대파고의 최곳값	0.1	m	○	-	○
		유의파고의 최곳값	0.1	m	○	-	○
	평균값	최대파고의 평균값	0.1	m	○	-	○
		유의파고의 평균값	0.1	m	○	-	○
	도수	파향별 관측횟수의 백분율	0.1	%	○	-	-
파주기	극값	파주기의 최곳값	0.1	sec	○	-	○
	평균값	평균파주기	0.1	sec	○	-	○
수위	극값	수위의 최곳값	0.01	m	-	-	-
	평균값	평균수위	0.01	m	-	-	-

[별표 7] 농업기상관측 요소별 통계의 종류(제4조 관련)

관측요소	종류	통계항목	최소자릿수	단위
기온	평균값	평균기온(1.5 m)	0.1	℃
상대습도	평균값	평균상대습도(1.5 m)	1	%
바람	평균값	평균풍속(10 m)	0.1	m/s
지면온도	평균값	지면온도의 평균값	0.1	℃
초상온도	극값	초상온도의 최솟값	0.1	℃
지중온도	평균값	지중온도의 평균값(5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 m, 0.5 m, 1.0 m, 1.5 m, 3.0 m, 5.0 m)	0.1	℃
토양수분	평균값	토양수분의 평균값(10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm)	1	%
증발량	합계값	소형(대형)증발량의 합계값	0.1	mm
강수량	합계값	강수량의 합계값	0.1	mm
일조시간	합계값	일조시간의 합계값	0.1	시간
일사	합계값	수평면일사량의 합계값	0.01	MJ/m2

관측항목	종류	통계항목	기후자료 통계 방법
			지상		고층	해양			북한	항공	농업
			종관기상	방재기상		부이	등표	파고부이
기압	평균값	평균현지기압	일8회 정시 관측값 평균	-	시각별(9, 21시) 관측값	일8회 정시 관측값 평균	-	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-
		평균해면기압	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-
	극값	일 최고/최저 해면기압	일 최고/최저 관측값	-	-	-	-	-	-	일 최고/최저 관측값	-
기온	평균값	평균기온	일8회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	일8회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균
	극값	일최고기온 일최저기온	일 최고/최저 관측값	일 최고/최저 관측값	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	-	일 최고/최저 관측값	-	일 최고/최저 관측값	일 최고/최저 관측값	-
	도수	일평균기온/일최고기온/ 일최저기온의 계급별일수	일별값의 조건 일수의 합	일별값의 조건 일수의 합	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합	-
상대 습도	평균값	평균상대습도	일8회 정시 관측값 평균	-	-	일8회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	일8회 정시 관측값 평균
	극값	일최소상대습도	일 최소 관측값	-	-	-	-	-	-	일 최소 관측값	-
	도수	일최소습도의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
수증기압	평균값	평균수증기압	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-	-	-	-	-	-
	극값	최고/최저 수증기압	일 최고/최저 관측값	-	-	-	-	-	-	-	-
바람	평균값	평균풍속	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	일24회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균	일평균풍속은 1,440개의 매분 풍속값의 평균
		풍향별 백분율 (풍향16방위)	월간 풍향별(정온 포함) 관측횟수(풍속이 결측으로 풍향만 있는 경우는 풍향별 관측횟수에는 제외)를 전 풍향의 관측횟수(결측횟수 제외)로 나누어 각각의 풍향별로 백분율한 값	-	-	-	-	-	-	월간 풍향별(정온 포함) 관측횟수(풍속이 결측으로 풍향만 있는 경우는 풍향별 관측횟수에는 제외)를 전 풍향의 관측횟수(결측횟수 제외)로 나누어 각각의 풍향별로 백분율한 값	-
	극값	일최대풍향/풍속 (풍향16방위)	일 최대 관측값	-	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	-	-	-	-	일 최대 관측값	-
		일최대순간풍향/풍속 (풍향16방위)	일 최대 관측값	일 최대 관측값	-	-	-	-	-	일 최대 관측값	-
	도수	최다풍향	24회 정시 관측값 중 풍향별 관측 횟수가 가장 많은 풍향, 단 2개 이상 나타난 경우 그 풍향의 좌우의 풍향횟수를 가산하여 많은 쪽의 풍향	-	-	-	-	-	-	24회 정시 관측값 중 풍향별 관측 횟수가 가장 많은 풍향, 단 2개 이상 나타난 경우 그 풍향의 좌우의 풍향횟수를 가산하여 많은 쪽의 풍향	-
		최대풍속의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
		풍향별 최대풍속	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 최대풍속의 최댓값	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 최대풍속의 최댓값	-	-	-	-	-	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 최대풍속의 최댓값	-
	백분율	풍향별 관측횟수의 백분율	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 관측횟수로 나누어 백분율한 값	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 관측횟수로 나누어 백분율한 값	-	-	-	-	-	해당기간의 일24회 정시 관측값 중 풍향별 관측횟수로 나누어 백분율한 값	-
강수량	합계값	일강수량 (09~09시 강수량)	일24회 정시 관측값의 합계	일24회 시간강수량의 합계	-	-	-	-	일2회 수신된 관측값의 합계	일24회 매시 관측값 합계	일24회 시간강수량의 합계
	극값	10분간최다강수량	일 10분간 강수량 합의 최댓값 (4월~10월)	-	-	-	-	-	-	일 10분간 강수량 합의 최댓값 (4월~10월)	-
		1시간최다강수량	일 1시간 강수량 합의 최댓값 (4월~10월)	-	-	-	-	-	-	일 1시간 강수량 합의 최댓값 (4월~10월)	-
		매정시최다강수량	-	일24회 시간강수량 중의 최댓값	-	-	-	-	-	-	-
		6시간최다강수량	6시간 강수량 합의 최댓값	-	-	-	-	-	-	-	-
		일강수량	일 강수량의 최댓값	일 강수량의 최댓값	-	-	-	-	-	일 강수량의 최댓값	-
		2일/3일이상 연속 최다강수량 및 기간	2일 또는 3일이상 연속강수 일수에 대한 강수량 합의 최댓값	-	-	-	-	-	-	2일 또는 3일이상 연속강수 일수에 대한 강수량 합의 최댓값	-
	도수	일강수량의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
		1시간최다강수량의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
		매정시최다강수량의 계급별 일수	-	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	-
		10분간최다강수량의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
	계속시간	강수계속시간의 합계값	일별 강수계속시간의 합계	-	-	-	-	-	-	일별 강수계속시간의 합계	-
신적설	극값	일최심신적설	일 최대 관측값	-	-	-	-	-	-	일 최대 관측값	-
	도수	일최심신적설의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합게	-
적설	극값	일최심적설	일 최대 관측값	-	-	-	-	-	-	일 최대 관측값	-
	도수	일최심적설의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합게	-
구름량	평균값	평균전운량	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-	-	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-
		평균중하층운량	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-	-	-	일8회 정시 관측값 평균	-	-
	도수	일평균운량의 계급별 일수	일별값의 조건 일수의 합계	-	-	-	-	-	-	-	-
	극값	최저운고 및 운형	-	-	-	-	-	-	-	운량 5/8 관측값이 있을 경우 이들 값 중 최저 운곳값	-
일조	합계값	일조시간의 합계값	일 24회 정시 관측값의 합계	-	-	-	-	-	-	-	일24회 일조시간의 합계
	백분율	일조율의 계급별 일수	일조시간을 가조시수로 나누어 백분율	-	-	-	-	-	-	-	-
일사	합계값	수평면일사량의 합계값	일 24회 정시 관측값의 합계	-	-	-	-	-	-	-	일 24회 정시관측값의 합계
증발량	합계값	소형 증발량의 합계값	당일 09시부터 다음날 09시까지의 합계	-	-	-	-	-	-	-	당일 09시부터 다음날 09시까지의 합계
		대형 증발량의 합계값	당일 09시부터 다음날 09시까지의 합계(4월~10월)	-	-	-	-	-	-	-	당일 09시부터 다음날 09시까지의 합계(4월~10월)
	극값	일최다 소형/대형 증발량	일 최대 관측값	-	-	-	-	-	-	-	일 최대 관측값
이슬점온도	평균값	이슬점온도의 평균값	일8회 정시 관측값 평균	-	시각별(9, 21시) 표준등압면고도별 관측값	-	-	-	일8회 정시 관측값 평균	일24회 정시 관측값 평균	-
최저초상 온도	극값	일 최저초상온도의 최솟값	일 최저 관측값	-	-	-	-	-	-	-	일 최저 관측값
지면온도	평균값	지면온도의 평균값	일4회 정시 관측값 평균	-	-	-	-	-	-	-	일4회 정시 관측값 평균
지중온도	평균값	지중온도의 평균값(5~30cm)	일4회 정시 관측값 평균	-	-	-	-	-	-	-	일4회 정시 관측값 평균
		지중온도의 평균값(0.5~5m)	일 09시 1회 관측값	-	-	-	-	-	-	-	일 09시 1회 관측값
토양수분	평균값	토양수분(10〜50cm)의 평균값	-	-	-	-	-	-	-	-	일 09시 1회 관측값
안개	계속시간	안개계속시간의 합계값	일별 안개계속시간의 합계	-	-	-	-	-	-	일별 안개계속시간의 합계	-
시정	도수	최단시정 계급별 일수	-	-	-	-	-	-	-	일별값의 조건 일수의 합계	-
수온	평균값	수온의 평균값	-	-	-	일8회 정시 관측값 평균	-	일8회 정시 관측값 평균	-	-	-
파고	극값	최대·유의파고의 최곳값	-	-	-	일24회 정시 관측값 중 최곳값	-	일24회 정시 관측값 중 최곳값	-	-	-
	평균값	최대·유의파고, 파주기의 평균값	-	-	-	일24회 정시 관측값 평균	-	일24회 정시 관측값 평균	-	-	-
수위	극값	수위의 최곳값	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	평균값	수위의 평균값	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[별표 8] 기후자료 통계 방법(제5조 관련)

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정
제3조(기후자료 통계의 기간) ① 기후자료 통계의 기간은 별표 1과 같이 정의한다.	제3조(기후자료 통계의 기간) ① 기후자료 통계의 기간은 별표 1 및 별표 1의2와 같다.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제6조(재검토기한) 기상청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2020년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.	제6조(재검토기한) ------------------------------------------------------------------- 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년------------------- 12월 31일----------------------------------------------- 해야 -----.