	보 도 자 료	기상청 2001. 4. 19 11:00
	담당 : 기상청 관측담당관 조하만	문의전화 : 831-0495

종합해양기상관측망 구축 계획

기상청(청장 安明煥)은 기상예보 정확도 향상과 악기상 조기 포착 및 감시를 위한 다양한 해양기상관측자료의 확보를 위하여 해양기상관측부이 설치 확대, 종합해양기상관측기지 구축, 기상관측선 도입, 등표(燈標) 기상장비 탑재, 연안파고계 설치 등 종합해양기상관측망 구축을 위한 중·장기 계획을 수립하였다.

종합해양기상관측망이 구축되면 해양에서의 다양한 해양기상관측자료를 안정적으로 확보할 수 있을 것으로 기대되며, 이번 사업에 소요되는 예산은 2010년까지 9년 동안에 약 870억이 될것으로 추정된다.

□ 계획수립 배경

우리나라는 3면이 바다로 해상활동 인구가 증가하면서 해양기상정보 수요가 급증하고 있는 실정이나, 해상은 육상에 비해 기상관측망이 부족하여 관측망 확충이 매우 시급한 실정이다. 또한 우리나라를 포함한 중위도 지방에서는 기류가 서쪽에서 동쪽으로 이동하므로 서해상의 기류를 분석하고 감시하는 것이 매우 중요하고, 특히 기압골이 서해상을 지나면서 급격히 발달하여 악기상이 발생하므로 서해상의 기상관측자료는 기상정보를 생산하는데 필수적이다.

따라서 기상청에서는 기상정보의 정확도를 향상시키고, 해양에서의 기상재해를 최소화하기 위한 일환으로 해양관측망 확충에 관한 중·장기계획을 수립하였으며, 이 계획을 수행하기 위하여 2002년부터 2010년까지 연차적으로 총 870억원의 예산이 소요될 것이다.

□ 문제점

해상의 특수환경으로 인해 예측하기 어려운 장애요인이 존재하고 해양기상관측업무에 대한 중요도 인식이 부족할 뿐만 아니라 해양기상관측망 확충사업 추진을 위한 예산 및 전문인력기반이 부족한 실정이다.

또한 해양기상관측망의 미비로 해양기상예보를 위한 해양기상자료가 부족하고, 기상관측선박의 부재로 해양기상 감시 및 해양기상관측장비 등의 관리에 어려움을 겪고 있어 해양기상정보 지원이 미흡하다.

□ 세부추진계획

○ 서해 종합해양기상관측기지 구축

- 해양에서의 다양하고도 안정적인 관측 및 관련 연구수행을 위해 서해 최 서단인 격렬비열도 3개 섬중 북격렬비도에 반영구적인 종합해양기상관측기지를 구축할 것이다. 이를 위해 금년도에는 기지구축을 위한 자료수집을 수행하고, 2002년도에 기지구조물 설계를 거쳐 2005년도에는 정규관측을 실시할 수 있도록 추진할 것이다.

○ 해양기상관측부이 확충

- 현재 4대의 부이를 운영하고 있으며, 상반기에 동해중부해상에 1대의 부이를 설치하면 5대의 부이를 운영하게 된다. 그러나 3면이 바다인 우리나라는 5대의 부이로서는 해양을 감시하기에는 부족하다. 따라서 2004년까지 3대의 부이를 추가로 도입 설치하여 총 8대로 확충하여 운영 할 계획이다.

○ 해양기상관측선 확충

- 원하는 해역에 대한 신속한 기상관측과 지속적인 연구 및 해양기상장비 점검 등을 위해 해양기상관측선을 확충할 계획이다. 이를 위해 2002년에 선박설계를 거쳐 2004년까지 400톤급 1척을 확보하고, 2010년까지 400톤급 1척과 1500톤급 1척 등 총 3척을 확보하여 서해, 남해, 동해에 배치하여 운영할 것이며, 특수목적을 위하여 원해에도 항해 할 것이다.

○ 등표 기상장비 탑재

- 해양수산부에서 운영하고 있는 등표 중 관측환경이 양호한 등표에 기상장비를 탑재함으로써 근해의 해양기상관측자료를 값싸게 실시간으로 수집, 활용할 것이다. 이를 위해 금년도에 2개소를 비롯하여 2004년까지 10개소의 등표에 기상장비를 탑재할 계획으로 있다.

○ 연안파고 관측망 구축

- 연안해상에서 활동하는 어민 등의 안전을 위해 실시간으로 기상정보를 지원하기 위하여 레이더식 파고계를  2002년부터 2005년까지 연안 11개 지점에 설치 운영할 계획이다.

□ 기대효과

○ 종합해양기상관측망이 구축되면 우리나라 부근 해상의 악기상을 조기 탐지할 수 있어 해상에서의 기상재해를 최소화할 수 있게 될 것이며, 아울러 급격히 발달하여 우리나라 육상에 악기상을 유발하는 기상계를 조기 탐지·예측하는 능력이 향상되어 기상재해 예방에도 크게 기여하게 될 것이다.

○ 또한 해양기상관측 자료를 이용한 해양예보모델의 성능 향상으로 양질의 해양기상정보 생산이 가능해질 것이다

○ 한편 태풍, 몬순 순환, 장마전선, 엘니뇨 등 국지 및 전지구 규모 현상을 이해하고 예측하는 국제적 협력사업에 주요역할을 수행함으로써 국가위상을 크게 높일 것으로 기대된다.

<보도 참고자료>

해양기상관측망 확충 중·장기 계획

□ 서해 종합해양기상관측기지 구축

○ 개요

- 서해에서의 악기상 조기 탐지를 위한 해양기상관측자료의 확보를 위하여 우리나라 최서단 섬인 격렬비열도(북격렬비도)에 반영구적인 종합해양기상관측기지 구축사업을 추진함. 다양한 기상 및 해양관측 장비를 설치하여 운영할 것이며, 기지규모는  300∼400□ 정도로 함

○ 설치 장비, 관측 요소 및 위치

- 장    비 : AWS, 기상레이더, 오토존데, 파고계, SST관측장비, 기타 필요한 관측장비

- 관측요소 : 풍향·풍속, 기온, 습도, 강수량, 강우감지, 기압, 일조, 일사, 강수에코, 파고, 파향, 파주기, 수온, 해류

- 설치위치 : 태안군 격렬비열도의 3개섬 중에 북격렬비도(태안반도 서쪽 55km 해상)

○ 추진일정

- 기지구축을 위한 자료 조사 및 장소 선정 : 2001년

- 기본조사 및 설계 용역비 예산확보 추진 : 2001년

- 설계용역 수행 및 공사비 예산확보 추진 : 2002. 2∼2002. 10

- 기지구축 공사 착수 : 2003년

- 관측장비 도입 및 설치 : 2004년

- 정규관측실시 : 2005년부터

□ 해양기상관측부이 확충

○개요

- 2001년 4월에 설치예정인 동해부이를 포함하여 5대의 부이를 운영하고 있음. 앞으로 3대를 추가 설치하여 총 8대를 운영할 것이며, 기존의 오래된 부이를 연차적으로 교체함.

○설치 장비 및 위치

- 현재 대부분 3m Discus부이를 이용하고 있으나, 앞으로 도입(신규, 교체)되는 부이는 6m NOMAD형 부이로 하고자 함

※ NOMAD(Naval Oceanographic Meteorological Automated Device)

- 설치예정지 : 서해중부, 남해서부, 동해남부

- 신규 또는 교체부이는 수치기상예보 모델에서의 활용을 위하여 해안으로부터 40∼50km이상 떨어진 해역에 설치 운영할 것임

○ 추진일정

- 동해중부해상 : 2001년 1/4분기

- 서해중부(어청도부근해상)설치 운영 : 2002년

- 남해서부(제주남쪽해상)설치 운영 : 2003년

- 동해남부(포항부근해상) 설치 운영 : 2004년

□ 해양기상관측선 확충 계획

○ 개요

- 현재 150톤급 기상관측선박을 보유하고 있으나 선박이 노후화되고 소형이므로 먼해상에서 해양관측 및 연구조사용으로 활용하기가 어려움. 따라서 효과적인 해양기상관측 및 연구 조사를 위해 기상관측선 도입을 추진함. 향후 서해, 남해, 동해상에 각각 1척의 선박을 도입·배치하고자 하며 선박의 규모는 400톤급과 1500톤급으로 하고, 선박에는 기본적인 관측장비 외에 고층장비와 기상레이더를 탑재함

○ 선박규모 및 배치 해역

- 선박규모 : 400톤급 2척, 1500톤급 1척

- 배치해역 : 서해, 남해, 동해해상, 기타 특수목적을 위한 원해 항해

○ 추진일정

- 400톤급 1척 건조 : 2004년까지

- 400톤급 1척, 1500톤급 1척 건조 : 2005∼2010년까지

□ 등표 기상장비 탑재 계획

○ 개요

- 해양수산부와의 협의를 거쳐 해양수산부에서 현재 운영하고 있는 등표 중 관측환경과 관측지점간의 거리를 감안하여 10개소를 선정, 매년 연차적으로 기상장비를 설치할 계획이며, 기 선정된 10개소 중 관측환경 조건에 따라 설치지점과 관측요소를 조정함

○ 설치장비 및 등표 위치

- 장비 및 요소 : 온도계(기온, 해수면 수온), 풍향·풍속계, 기압계, 파고계(파고, 주기, 파향)

- 등표 위치

·서해중부(2소) : 서수도(인천 앞바다), 가대암(만리포 앞바다)

·서해남부(3소) : 갈매여(위도 북방), 십이동파도(군산앞바다)

해수서(진도 하조도)

·남해서부(3소) : 절리서(여수 앞바다), 추자도, 온평(제주)

·남해동부(1소) : 생도(부산 앞바다)

·동해남부(1소) : 이덕서(울산 앞바다)

○ 추진일정

- 서수도, 가대암 : 2001년도

- 갈매여, 십이동파도, 해수서 : 2002년도

- 절리서, 추자도, 은평 : 2003년도

- 생도, 이덕서 : 2004년도

□ 연안파고 관측망 구축 계획

○ 개요

- 현재 기상청에서는 정규 파고관측망은 없으며 다만 4식의 부이로서 파고를 관측하고 있음.

○ 설치 장비 및 장소

- 장비 : 레이더식 파고계

- 설치장소(11소) : 백령도, 안면도, 흑산도, 완도, 제주, 통영, 부산, 포항, 울진, 속초, 울릉도

○ 추진일정

- 백령도, 안면도, 흑산도, 완도(4소) : 2002년도

- 제주, 통영, 부산(3소) : 2003년도

- 포항, 울진(2소) : 2004년도

- 속초, 울릉도(2소) : 2005년도

금년상반기 동해중부해상(동해시 동쪽 70km)에

설치예정인 중형급『6m NOMAD부이』

기상장비를 탑재할 해양수산부에서 운영하고 있는 등표(燈標)