	보 도 자 료	기상청 2001.6.14. 16:30
	담당 : 원격탐사연구실장 서애숙	문의전화 : 841-2786

인공강우 가능성 확인돼

- 정확한 결과 며칠후에나 밝혀질 것 -

1. 오늘(6.14) 11:10부터 11:40까지 공군기(1호기)에서 요오드화은 연소탄 38발과 2호기에서 드라이아이스 400 □을 살포하는 인공강우 실험을 했다.  실험장소는 1호기는 남지-거창-합천댐 상공, 2호기는 군위-안계-구미 상공이다.

2. 강우효과가 나타나기까지는 일반적으로 요오드화은의 경우 1시간∼6시간, 드라이아이스의 경우는 30분∼2시간이 지나야 한다.  따라서 정확한 실험결과는 오늘 오후 5시가 지나야 알 수 있지만 우선 13:10까지의 강수관측결과는 붙임 표와 같다.

3. 이번 실험을 통해 볼 때 구름의 온도 및 물리적 특성을 파악하기 위한 보다 많은 분석장비와 시설이 필요하다는 것을 확인하였다.  즉 우적의 발생, 강우구름의 성장과정 등을 확인할 수 있는 전용기와 레이다가 필수적이라는 것을 알 수 있었다.

4. 이번 실험결과 요오드화은을 이용한 경우는 구름의 온도가 당초 예상보다 다소 높아 그 효과가 미흡했지만, 드라이아이스의 경우는 그 효과가 더 큰 것으로 추정된다.  특히 드라이아이스를 살포한 공군기(2호기)에서는 강우가 조종사의 육안으로 확인된 바 있다.  이번 인공강우 실험의 최종결과는 강우의 정확한 성분분석 및 강우량의 최종집계가 완료되는 수일 후에 나올 수 있을 것이다.

5. 이번 실험을 통해 볼 때 앞으로 인력과 장비를 제대로 보완한다면 우리나라도 인공강수를 실용화 할 수 있다는 확신과 인공강우의 필요성을 확인하였다.

6. 또한 이번 실험결과와 그 미비점을 보완해서 2차 인공강우 실험을 이달 17∼18일 경에 실시할 예정이다.

강수관측현황(6.14 11:00∼15:00)

번호	기상대·관측소·AWS	관측시각	강수량(□)
1	영주(관)	11:00∼11:30	0.0
2	포항(기)	11:00∼12:00	0.0
3	영천(관)	11:40∼12:20	0.0
4	대구(기)	11:55∼13:00 13:31∼13:35	0.4 0.0
5	울산(기)	11:00∼11:30	0.3
6	밀양(관)	11:30∼12:00	0.0
7	마산(기)	12:00∼12:30	0.1
8	통영(기)	12:30∼13:00	0.0
9	구미(관)	11:40∼12:05	0.0
10	문경(관)	11:00∼11:30	0.0
11	경주	11:00∼11:17	0.0
12	산내(경주시)	11:05∼11:29	1.0
13	장기(포항시)	11:00∼11:35	0.0
14	기계(포항시)	10:54∼12:13	0.5
15	청하(포항시)	11:00∼11:45	0.0
16	금천(청도군)	11:23∼11:47	0.5
17	웅상(양산시)	10:59∼11:06	0.5
18	남구(대구시)	12:23∼12:51	0.5
19	팔공산(대구시)	12:30∼13:10	0.5
20	의창(경남)	12:09∼12:20	0.5
21	양산(경남)	11:09∼11:44	0.5
22	약목(칠곡군)	11:37∼11:54	0.0
23	금정구(부산)	10:59∼12:01	0.0
24	북구(부산)	11:35∼11:59	0.0
25	사천(통영)	13:55∼14:03	0.0
26	서구(대구)	12:35∼13:58	0.0
27	산전(울산)	11:04∼11:12 13:24∼13:34	0.0 0.0
28	개천(진주)	13:36	0.0

※강수량 0.0□는 비는 내렸으나, 양이 측정되지 않은 경우임