	보 도 자 료
	기상청 기상홍보과 2002. 7. 18(목) 15:20

에어로존데를 이용한 장마전선 24시간 집중관측

기상연구소(소장 鄭孝相)는 제주지방기상청, 공군과 협력으로 제주도 남쪽해상에서 접근하는 장마전선상의 집중호우를 무인소형항공기인 에어로존데 두 대를 이용하여 7월 18일(목)부터 19일(금)까지 24시간 집중관측을 실시한다.

이번에 에어로존데를 이용한 악기상 집중관측은 기상연구소 주요사업 □한반도 악기상 집중관측(KEOP, Korea Enhanced Observing Period)□의 일환으로 실시되며, 에어로존데 3대, 오토존데, 레윈존데 등이 사용된다.  기상연구소, 제주지방기상청, 호주 에어로존데 운영팀 그리고 공보엔지니어링(주) 등에서 30여명이 참여할 예정이다.

두 대의 에어로존데는 제주 모슬포 비행장을 각각 7월 18일 16시와 18시에 이륙하여 라디오 주파수를 이용하여 제주고산기상대에 설치된 지상제어시스템과 통신하면서 관측을 수행한다. 에어로존데(고유번호: 111와 112)는 제주 모슬포 비행장을 기준으로 남서 방향 70km지점과 150km지점에서 고도 5km까지 상승, 하강비행을 하면서 북상하는 장마전선의 전면 대기구조를 관측하고자 한다. 또한 장마전선의 내부 구조를 파악하기 위하여 무인자동고층관측장비인 오토존데는 해남 국가 악기상 집중관측 센터에서, 레윈존데는 흑산도기상대에서 각각 1일 8회의 고층관측을 실시한다.

이렇게 생산된 시, 공간 고분해능 고층관측자료는 장마전선의 발생, 발달과정을 규명하는 데 중요한 관측자료로 활용될 것이며, 이를 통해 여름철 장마전선상의 집중호우 예측 및 이해력 향상에 크게 기여할 것으로 사료된다.

※ 붙임 : 에어로존데에 관한 참고자료 3매

문의: 기상연구소 예보연구실장 조천호	전화: (02)834-5920

〈붙임〉

에어로존데란?

· 특 징

* 기상관측 센서를 탑재하고 라디오 주파수(UHF/VHF), 위성통신에 의해 원격조정 되는 첨단소형 무인 항공기.

* 관측이 어려운 해상에서 북상하는 태풍이나 장마 전선상에서 발달하는 집중호우 등과 같은 악기상 관측에 매우 유용한 고층관측 장비.

* 장시간(30시간이상), 광범위한 지역(직경 3000km)을 관측할 수 있는 관측장비로써 다양한 센서의 부착이 가능하고 또한 소형이라 이, 착륙이 용이.

[기상연구소 에어로존데]

· 구  조