지역 기후정보

경상남북도 주요 댐 저수율 정보

- (댐 및 주요 저수지) -

○ 경남․북 주요댐 총 저수율은 경남 64.4%, 경북 55.2%를 기록하여 전월에 비해  각각 경남 4.4%, 경북은 3.2% 낮아짐(11.1.기준)

○ 경남․북 다목적댐 저수율은 51.4~82.1%, 용수댐 저수율은 43.2~81.8%임  합천댐의 저수율(82.1%)이 다목적댐 중 가장 높았고, 남강댐(54.3%)의 저수율은 전월에 비해 6.8% 낮아졌음

○ 주요저수지 저수율은 경남지방에서 68.3%, 경북지방에서 62.8~73.0%를 보임

2010년 11월 1일

□ 부산․경상남도

○ 저수량                                               ‘10. 11. 1.

구 분		다목적댐			용수댐					저수지
		합천 (합천)	남강 (진주)	밀양 (밀양)	선암 (울산)	사연 (울주)	대암 (울주)	대곡 (울주)	구천 (거제)	하동 (하동)
저수위 (EL.m)	현재	173.7	40.0	200.9	27.4	53.8	47.0	117.2	90.5	138.2
	전년	155.1	37.4	194.3	27.2	56.9	47.8	111.5	88.9	-
	평년	162.9	37.9	196.1	27.2	56.8	47.4	115.7	89.5	-
저수량 (백만 ㎥)	현재	648.8	167.8	56.0	1.4	13.1	5.8	23.1	8.2	20.6
	총	790.0	309.2	73.6	2.0	30.3	13.1	36.2	10.0	30.2
저수율(%)	현재	82.1	54.3	76.1	69.4	43.2	44.2	63.9	81.8	68.3

□ 대구․경상북도

○ 저수량                                               ‘10. 11. 1.

구 분		다목적댐		용수댐				저수지
		안동 (안동)	임하 (안동)	안계 (경주)	감포 (경주)	운문 (청도)	영천 (영천)	성주 (성주)	경천 (문경)
저수위 (EL.m)	현재	147.1	151.5	39.3	35.1	144.8	148.9	178.3	223.6
	전년	144.0	149.9	38.1	33.7	141.6	144.9	-	-
	예년	149.3	148.9	39.6	36.1	144.9	150.0	-	-
저수량 (백만 ㎥)	현재	641.2	310.0	11.2	1.5	103.1	46.2	17.7	19.9
	총	1248.0	595.0	18.5	2.6	160.3	103.2	28.2	27.2
저수율(%)	현재	51.4	52.1	60.5	58.2	64.3	44.8	62.8	73.0

※ 자료 출처 : 한국수자원공사, 한국농어촌공사(2010.11.01.09시)

☞ 부산지방기상청 기후과(담당 김우정 051-718-0431)