정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

국가기상위성센터/위성운영과

②담당자

(전화번호)

위성운영과장 연혁진

(070-7850-5157)

방송통신사무관 박영원

(070-7850-5752)

③정책사업명

기상위성 운영 및 활용 기술개발

④선정기준

주요 국정 현안에 관한 사항

※ 국정관제[13] 우주기술자립으로 우주강국 실현

⑤사업기간

2005년∼계속

⑥주요내용

○ 목적

-  국가 최초 정지궤도 위성인 천리안의 기상임무 수행을 위한 지상국(국가기상위성센터)의 안정적 운영 및 관련 기술 개발

○ 연구개발 기간 : 2005. ~ 계속

○ 총사업비 : 총 414.5억원                   (단위: 백만원)

연도	2015	2016	2017	2018	2019	2020
예산	10,377	4,270	6,154	6,450	6,450	7,750

※`15년∼`20년 : 예정액

○ 연구기관 : 자체 수행

한국항공우주연구원

○ 주요내용

- 기상위성 지상국 시스템 운영 및 유지보수

- 기상위성 지상국 예비품 확보

- 장비보험 및 전용회선 운영

- 위성자료 저장 관리 스토리지 확충

- 기상위성 지상국 기반설비 운영

- 천리안위성 관제 및 기상임무 지원

○ 추진경과

- 천리안위성 발사: 2010. 6. 27.(남미 프랑스령 기아나 꾸르 우주센터)

- IOT(궤도상운영시험: 2010. 6. 27.∼2011. 3. 30.

In-Orbit Test : 위성을 발사하고 운영상황 및 각 시스템의 튜닝을 위해 약 6개월 정도 진행하는 시험으로 이를 마친 후에 정상운영을 하게 됨(In-Orbit Test Plan, COMS.PLT.00002.DP.T.ASTR, Issue 3, Rev. 0, 2009/9/25)

- 천리안위성 위성상태 정보 첫 수신: 2010. 7. 1.

- 천리안위성 첫 가시영상 수신: 2010. 7. 12.

- 천리안위성 첫 적외영상 수신: 2010. 8. 11.

- 천리안위성 위성방송서비스 1단계 시험( 지상국 기능시험)

- 천리안위성 위성방송서비스 2단계 시험(운영준비단계)

- 천리안위성 부관제시스템 1단계 시험(원격지 관제운영시험)

- 천리안위성 기상관측업무 권한이양(한국 항공우주연구원→국가기상위성센터)

- 천리안위성 위성방송서비스 3단계 시험(정상운영전환 준비시험)

- 천리안위성 정상운영 및 서비스 2011. 4. 1. 09:00(00시 세계표준시)

·아‧태평양지역 30개국 22억 명을 대상으로 한 WMO 표준의 HRIT/LRIT 정규방송

- 천리안위성의 복사․위치 보정 품질관리 원천기술 개발('14년)

·전지구 위성자료 상호검증시스템 구축

·영상처리 성능 향상을 위한 위치보정 알고리즘 최적화

- 천리안위성 발사 후, 약 6개월간 진행되는 궤도상시험(IOT In-Orbit Test : 위성을 발사하고 운영상황 및 각 시스템의 튜닝을 위해 약 6개월 정도 진행하는 시험으로 이를 마친 후에 정상운영을 하게 됨, IOT을 성공적으로 수행하여 천리안위성 기상임무의 정상운영을 준비

▻ 통신해양기상위성 궤도상시험 및 정규운영 지원시스템 구축사업

- ('10년)통신해양기상위성 궤도상시험 지원시스템 구축

·천리안 기상위성영상 품질관리, 운영감시/장애대응, 기상탑재체 운영현황 표출 시스템

- ('11년)천리안기상위성 지상국운영 지원시스템 개발(Ⅱ)

·기 제작된 운영지원 시스템의 성능 강화 및 현업화

·위치보정 이상대응 시스템 개발 및 운영

·품질감시, 장애대응 보강 및 기능 추가

- ('12년)천리안기상위성 지상국운영 지원시스템 개발(Ⅲ)

·위성영상 품질관리 시스템 기능 추가

·복사보정 파라메터 유틸리티 시스템 개발

·달 관측 영상 분석, 가시/적외 채널 감쇄경향 유틸리티

▻ 위성시스템의 안정적인 운영 및 체계적인 유지보수 연속성 확보

- 위성시스템 통합유지관리 장기 1차 계속 계약('10. 1. 27.∼'12. 12. 31.)

- 위성시스템 통합유지관리 장기 2차 계속 계약('13. 2. 28.∼'15. 12. 31.)

- 위성시스템 통합유지관리 장기 3차 계속 계약('16. 2. 1.∼'18. 12. 31.)

▻ 천리안기상위성 운영성공률 향상

운영성공률: 94.7%('12년)

- 운영성공률: 97.9%('13년)

- 운영성공률: 98.4%('14년)

- 운영성공률: 99.7%('15년)

▻ 위성자료 서비스의 편리성 제고 및 위성자료 서비스 확대

- 외국위성 10기, 약 15종의 위성자료 확보 및 서비스('14년)

▻ 국내‧외 사용자 소통 강화를 통한 환류체계 구축

- 위성자료 실시간 수신기관, 연구․학계, 일반 사용자 만족도 58점('13년) → 68점('14년) 향상

▻ 천리안 위성영상 처리의 신속성 확보 및 품질 모니터링 자동화

- 천리안위성 위치보정 처리시간 10분('13년) → 3분('14년) 단축

▻ 천리안위성 중소규모 수신시스템 중기청 구매조건부 국산화 개발

- 과제명 : 통신해양기상위성 중·소규모 수신시스템 개발

- 협약기간 : '09. 6. 10.~'11. 5. 31.(총 24개월)

- 개발기관 : (주)솔탑(대표이사 : 사공영보)

▻ 천리안위성 수신시스템 지원 현황

- 천리안위성이 관측한 기상위성자료는 국가기상위성센터에서 보정을 통해 고속/저속전송자료(High/Low Rate Information Transmission : HRIT/LRIT) 형태로 변환하여 재방송하고, 이를 중‧소규모 수신시스템 설치기관에서 수신하여 활용. 중‧소규모 수신시스템은 천리안 위성에서 배포되는 전지구 관측영상(Full Disk : FD)을 3시간 주기로 1일 8회, 확장 북반구 관측영상(Extended Northern Hemisphere : ENH)을 15분 주기로 1일 80회 수신

천리안위성 중‧소규모 수신시스템 국내 지원기관 현황

구 분	중규모 수신시스템(MDUS)	소규모 수신시스템(SDUS)
2011년	기상청 본청 공군 기상단	서울 종합방재센터 국립중앙과학관
2012년	국립수산과학원 한국기상산업진흥원
2013년	제주특별자치도 소방방재본부	소방방재청 중앙119구조본부

▻ 위성자료 변환 프로그램 개발(2011년)

- 특정 형식으로 생산된 위성자료를 보다 다양한 형식(HDF5, HRIT, NetCDF, WMO BUFR 등)의 자료로 변환 가능

▻ 천리안위성 수신시스템 국외 지원 현황

- 한국국제협력단(Korea Internateional Cooperation Agency: KOICA)과 협력하여 국산화 개발한 천리안위성 중‧소규모 수신시스템을 국외 지원

·2011년~2012년에는 스리랑카의 요청으로 해당 시스템을 구축 지원

·2013년~2015년에는 필리핀 기상청의 요청으로 해당 시스템을 구축

·세계기상기구(World Meteorological Organization: WMO)와 협력하여 기후변화 대응능력 향상을 위해 라오스 위성자료 수신시스템 구축

▻ 한국형 기상·환경 위성영상처리 기본체계 개발(2010년부터 4년간 개발 연구)

- 2011년도 : 천리안위성 기상자료처리시스템 개발과정에서 검정모듈(CAM: Calibration Module) 개발. 가시채널의 경우 위성체 내에 검정기능이 존재하지 않기 때문에 사막, 해양, 구름타겟을 이용한 절대검정 시스템을 구축

- 2012년도: 위성영상품질관리 시스템 개발

·기상영상, 운영감시, 기상탑제체 운영현황 표출시스템

- 2013년도: 확장성이 가능한 안정적인 영상처리 기본체계 개발을 설계하고 핵심 기능을 구현

- 2014년도: 시제품 기능 개선 및 검증, 후속 위성 지상국 구축에 활용 방안 도출

▻ 위성자료 사용자 맞춤형 콘텐츠 개발(2014년)

- 마이크로웨이브 위성영상을 센서별로 처리하여 위성정보시스템> 기상현상별분석> 마이크로웨이브에 이미지 영상표출

- NOAA, DMSP, TRMM, GCOM-W 위성의 5종 센서 자료를 처리하여 이미지자료를 생산

▻ 지상국 기반설비 운영(계속): 기반설비 운영 성공률 100%

- 구축성과: 피뢰시스템 구축('09), 기반설비 이중화 구축('10), 전시관 구축('11), 낙뢰경보시스템 구축('11), 내곽순찰로 조성('13) 등

- 자체 연구 실적: 학술대회 발표(5회), 논문게재(9건, 국내, 비SCI), 특허(1건)